

**Мақтаның мөлшерлік-сапалық есебін жүргізу ережесін бекіту туралы**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2007 жылғы 29 қазандағы N 651 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2007 жылғы 21 қарашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 5003 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2012 жылғы 17 қаңтардағы № 10-1/18 бұйрығымен

      Ескерту. Бұйрықтың күші жойылды - ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 2012.01.17 № 10-1/18 (қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Қолданушылардың назарына!!!

      Қаулының қолданысқа енгізілу тәртібін  3-тармақтан қараңыз

      "Мақта саласын дамыту туралы" Қазақстан Республикасы 2007 жылғы 21 шілдедегі  Заңын жүзеге асыру мақсатында  **БҰЙЫРАМЫН:**

      1. Қоса беріліп отырған Мақтаның мөлшерлік-сапалық есебін жүргізу ережесі бекітілсін.

      2. Егіншілік және фитосанитариялық қауіпсіздік департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық алғаш рет ресми жарияланғаннан кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

*Министрдің*

*міндеттерін атқарушы*

                                      Қазақстан Республикасы Ауыл

                                      шаруашылығы министрінің м.а.

                                        2007 жылғы 29 қазандағы

                                           N 651 бұйрығымен

                                               бекітілген

 **Мақтаның мөлшерлік-сапалық есебін жүргізу ережесі 1. Жалпы ережелер**

      1. Осы Мақтаның мөлшерлік-сапалық есебін жүргізудің ережесі (бұдан әрі - Ереже) "Мақта саласын дамыту туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі  Заңына сәйкес әзірленген және шитті мақтаны мақта талшығына бастапқы қайта өңдеу жөніндегі операцияларды ресімдеу және есептеу тәртібін реттейді.

      2. Осы Ережеде мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) мақта иесі - меншік құқығында шитті мақта және (немесе) мақта талшығы және (немесе) мақта тұқымы бар жеке немесе заңды тұлға;

      2) кондициялық салмақ - осы Ережемен айқындалған ластану мен ылғалдылықтың бірыңғай нормаларына келтірілген мақтаның салмағы;

      3) мақтаның мөлшерлік-сапалық есебі - шитті мақтаны мақта талшығына бастапқы қайта өңдеу кезіндегі мақтамен жасалатын барлық операциялардың есеп және тіркеу жүйесі;

      4) мақта партиясы - мақтаның сапасы туралы мәліметтері бар құжаттармен ресімделген, селекциялық және өнеркәсіптік сорты бір, сапасы бойынша бірдей мақтаның оқшау көлемі;

      5) нақты салмағы - таразыда өлшеу жолымен айқындалған мақта салмағы;

      6) шитті мақтаның есептік салмағы - осы Ережемен айқындалған ластану нормасына келтірілген шитті мақтаның салмағы.

      3. Мақтамен жүргізілетін барлық операциялар, мөлшерлік-сапалық есебі және сәйкес құжаттарды ресімдеу 1 килограмға дейінгі дәлдікпен нақты, есептік және кондициялық салмақта жүргізіледі. Мақта қолхаттарын ресімдеу кезінде нақты салмағы мен кондициялық салмақ ескеріледі.

 **2. Мақта қабылдау пунктінде шитті мақтаны**
**қабылдауды ресімдеу**

      4. Мақта қабылдау пунктіне   түсетін шитті мақтаны белгіленген тәртіппен тексеруден өткен таразыларда өлшенгеннен кейін саны бойынша ІІ-аймақтың тауартанушысы қабылдайды. Өлшеу нәтижелері осы Ережеге  1-қосымшаға сәйкес мақта қабылдау пунктінде шитті мақтаны қабылдау журналына енгізіледі.

      5. Шитті мақтаны қабылдау тауарлық-көліктік жүкқұжаттар негізінде партиялармен жүргізіледі. Күні бойы әрбір тауарлық-көліктік жүкқұжат бойынша қабылданған шитті мақтаның нақты салмағын жазу өнеркәсіптік сорттар бойынша бөлек жүргізіледі.

      6. Шитті мақтаның сынамаларын іріктеу шитті мақтаны өлшегеннен кейін жүргізіледі. Сынамаларды іріктеуді шитті мақтаны түсіру орындарында жүргізуге жол беріледі.

      7. Қабылданған шитті мақтаның сапа көрсеткіштерін айқындауды мақта қабылдау пунктінің зертханасы жүргізеді.

      8. Шитті мақтаның сынамасын талдау нәтижелерін мақта қабылдау пунктінің зертханасының зертханашысы осы Ережеге  2-қосымшаға сәйкес шитті мақтаны талдау карточкасына және осы Ережеге  3-қосымшаға сәйкес шитті мақтаның ылғалдылығы мен ластануын талдау нәтижелерін тіркеу журналына енгізеді.

      9. Тауарлық-көліктік жүкқұжаттар мен шитті мақтаны талдау карточкалары негізінде мақта қабылдау пунктінің бухгалтері бір күнде қабылданған селекциялық сорты бір, жинау түрі мен мақсаты (тұқымдық, техникалық) бір шитті мақтаға және соңынан жиналғанға бөлек үш данада осы Ережеге  4-қосымшаға сәйкес   шитті мақтаны қабылдау туралы квитанция ресімдейді, оның біреуін мақта иесіне береді.

      Шитті мақтаны қабылдау туралы квитанцияда әрбір өнеркәсіптік сорт бойынша бөлек зертханалық талдаулар негізінде ластану мен ылғалдылықтың нақты пайызы жазылады.

      10. Бір күндік жиынтық мәліметтер қабылданған шитті мақтаның әрбір партиясы бойынша шитті мақтаны қабылдау туралы квитанциялардан күн сайын осы Ережеге  5-қосымшаға сәйкес   шитті мақтаның мөлшерлік-сапалық есебі кітабына шитті мақтаның кірісіне жазылып отырады. Шитті мақтаның мөлшерлік-сапалық есебі кітабында шитті мақтаның есебі нақты салмағы, есептік салмағы және кондициялық салмақ бойынша жүргізіледі.

      11. Ластану мен ылғалдылықтың орташа өлшенген көрсеткіштерін есептеу үшін күн соңында шитті мақтаны қабылдау туралы квитанцияның екі данасы тауарлық-көліктік жүкқұжаттармен бірге мақта қабылдау пунктінің бухгалтериясына беріледі.

      12. Бір күндік қабылдау ішіндегі немесе жалпы партиялар бойынша шитті мақтаның ластануы мен ылғалдылығының орташа өлшенген көрсеткіштерін есептеу мынадай формулалар бойынша жүргізіледі:

                                100 - З н

             З ф  = 100 - М р      -------------- ,

                                  М ф

                              100 +  W н

                 W ф  = М р      -------------- - 100 ,                                М к

      мұндағы: З ф  - орташа өлшенген ластану, %;

      З н  - 2,0 %-ға тең ластану нормасы;

      W ф  - орташа өлшенген ылғалдылық, %;

      W н  - 9,0 %-ға тең ылғалдылық нормасы;

      М ф  - шитті мақтаның нақты салмағы, кг;

      М р  - шитті мақтаның есептік салмағы, кг;

      М к  - шитті мақтаның кондициялық салмағы, кг.

      13. Мұнымен қатар мақта қабылдау пунктінің бухгалтериясына қабылданған партиялар қиығында шитті мақтаны талдау карточкалары беріледі.

 **3. Шитті мақтаның кондициялық салмағын айқындау**

      14. Шитті мақтаның кондициялық салмағын есептеу қабылданған күні айқындалған ластану мен ылғалдылық көрсеткіштері бойынша жүргізіледі және ақырғы болып табылады.

      Жинақталған партиялардан іріктелген шитті мақтаның сынамалары бойынша қабылдаудан кейін жүргізілген сорт, ылғалдылық және ластану бойынша талдаулар нәтижелері қабылдау кезінде анықталған шитті мақтаның сапа көрсеткіштері мен қабылдау күніне белгіленген шитті мақтаның кондициялық салмағын өзгертуге негіз бола алмайды.

      15. Шитті мақтаның кондициялық салмағын килограммен есептеу мына формула бойынша жүзеге асырылады:

                           100 + W н

              М к  = М р   -----------------;

                           100 + W ф

                            100 - З ф

              М р  = М ф    -----------------,

                            100 - З н

      мұндағы М ф  - шитті мақтаның нақты салмағы, кг;

      М р  - шитті мақтаның есептік салмағы, кг;

      W н  - 9,0 %-ға тең ылғалдылық нормасы;

      W ф  - шитті мақтаның нақты ылғалдылығы, %;

      З н  - 2,0 %-ға тең ластану нормасы;

      З ф  - шитті мақтаның нақты ластануы, %.

 **4. Шитті мақтаны мақта қабылдау пунктінен**
**тиеп жөнелтуді ресімдеу**

      16. Шитті мақтаны мақта қабылдау пунктінен мақта тазалау зауытына тиеп жөнелту селекциялық және өнеркәсіптік сорттар, жинау түрлері бойынша біртекті партиялармен жүзеге асырылады және тауарлық-көліктік жүкқұжаттармен (үш данада) ресімделеді. Мақта қабылдау пунктінен мақта тазалау зауытына тиеп жөнелтілетін шитті мақта міндетті түрде өлшеуге жатады.

      17. Мақта қабылдау пунктінің зертханасы тиеп жөнелтілетін шитті мақтаға барлық жағдайларда ластануы мен ылғалдылығына талдау жүргізеді.

      Жауын-шашын немесе ауа температурасы жоғары болған жағдайда сынамаларды іріктеу партияны жөнелтуден бір сағат бұрын жүргізіледі.

      18. Шитті мақтаны мақта қабылдау пунктінен мақта тазалау зауытына тиеп жөнелту кезінде тауарлық-көліктік жүкқұжат бланкіде шитті мақтаның салмағы (брутто, ыдыс, нетто), сорты және лауазымды тұлғалардың қолдары көрсетілуі тиіс. Шитті мақтаның тиеп жөнелтілетін партиясының ластану мен ылғалдылық көрсеткіштері тиеп жөнелтілетін күнгі соңғы тауарлық-көліктік жүкқұжатқа жазылады.

      19. Шитті мақтаны мақта қабылдау пунктінен мақта тазалау зауытына тиеп жөнелту кезінде мақта қабылдау пунктінің зертханашысы біріктірілген сынама құрайды. Барлық біркүндік партияның мәліметтері күн сайын шитті мақтамен соңғы машинаны жөнелту кезінде соңғы жүкқұжатқа жазылады.

      20. Тауарлық-көліктік жүкқұжаттарда сорт көрсеткішін мақта қабылдау пункті шитті мақтаның мөлшерлік-сапалық есебі кітабының мәліметтері бойынша, ал ластану мен ылғалдылық көрсеткіштерін - шитті мақтаның партиясын мақта қабылдау пунктінен мақта тазалау зауытына жөнелтуге дейінгі талдаулар мәліметтері бойынша көрсетеді.

      21. Алдыңғы партияны тасу аяқталғанға дейін шитті мақтаның басталған партиясын тасуды тоқтатуға немесе басқа партияны тасуды бастауға жол берілмейді.

      22. Мақта тазалау зауытынан тыс жерде орналасқан мақта қабылдау пунктінен шығарылған шитті мақтаның әрбір партиясы бойынша осы Ережеге  6-қосымшаға сәйкес   шитті мақтаны мақта қабылдау пунктінен мақта тазалау зауытына жіберу мен қабылдауды салыстырып тексеру акті жасалады.

      23. Шитті мақтаны мақта қабылдау пунктінен мақта тазалау зауытына жіберу мен қабылдауды салыстырып тексеру актіні мақта қабылдау пунктінің меңгерушісі, мақта қабылдау пунктінің зертханасының меңгерушісі мен бухгалтер құрамындағы комиссия осы партияны шығарғаннан кейін бес күннен кешіктірмей жасайды.

      24. Шитті мақтаны мақта қабылдау пунктінен мақта тазалау зауытына жіберу мен қабылдауды салыстырып тексеру акті шитті мақтаның мөлшерлік-сапалық есебі кітабының мәліметтері негізінде үш данада жасалады, оның екеуі қарастыру және сол бойынша шешім шығару үшін тасу аяқталған күннен бастап бескүндік мерзімнен кешіктірмей мақта тазалау зауытына жіберіледі.

      25. Мақта қабылдау пунктінде сақтау кезінде шитті мақтаны бір партиядан екінші партияға ауыстырған жағдайда, бұл ауыстыру құжат бойынша расталуы және шитті мақтаның мөлшерлік-сапалық есебі кітабына енгізілуі тиіс (бір партияда кіріске алынды, екінші партияда шығысқа шығарылды). Шитті мақтаны мақта қабылдау пунктінен мақта тазалау зауытына жіберу мен қабылдауды салыстырып тексеру актінде шитті мақтаның салмағы осы ауыстыруды ескере отырып көрсетілуі тиіс.

      26. Шитті мақтаны бір материалды жауапты тұлғадан екіншісіне өлшеусіз және актімен ресімдеусіз беруге жол берілмейді.

 **5. Шитті мақтаны мақта тазалау зауытында**
**қабылдауды ресімдеу**

      27. Мақта қабылдау пунктілерінен мақта тазалау зауытына түсетін барлық шитті мақта қабылдау кезінде қайта өлшеуге жатады.

      28. Егер мақта тазалау зауытында мақта қабылдау пунктілерінен шитті мақтаны қабылдау кезінде мақта талшығының төменгі сорттарға ауысуы орын алса, мақта тазалау зауытының басшысы әрбір жағдай бойынша себептерін анықтайды (партияны жинақтау кезінде сапаны дұрыс бақыламау, шитті мақтаны бүлдіру).

      29. Мақта қабылдау пунктілерінен шитті мақта түсу процесінде мақта тазалау зауытында сорты бір, бірақ мақта талшығының күтулі сорты бойынша бағалауы әртүрлі шитті мақтаны бір партияға жинақтауға жол берілмейді.

      30. Мақта тазалау зауытында мақта қабылдау пунктілерінен шитті мақтаны қабылдау мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:

      шитті мақтаның сорты мақта қабылдау пунктілерінің мәліметтері бойынша ескеріледі;

      шитті мақтаның нақты салмағы өлшеу арқылы белгіленеді;

      шитті мақтаның есептік салмағы мен кондициялық салмағы мақта тазалау зауытының зертханасы айқындаған ластану мен ылғалдылық көрсеткіштері бойынша есептеледі. Ластану мен ылғалдылық көрсеткіштері бойынша мақта қабылдау пункті мен мақта тазалау зауыты арасындағы қайшылықтар осы Ережемен реттелетін жол берілген белгіленген шамалардан аспаған жағдайларда, кондициялық салмақты есептеу үшін мақта қабылдау пунктінде белгіленген ластану мен ылғалдылық көрсеткіштері қолданылады.

      31. Мақта тазалау зауыты мен мақта қабылдау пунктінде талдаулар белгіленген жол берілгендерден көп қайшылықта болса мақта қабылдау пунктінің өкілі шақырылып, оның қатысуымен қалған сынамаға талдау жүргізіледі. Егер қайшылықтар жол берілген аутқулардан жоғары болса, мақта қабылдау пунктінен бір күнде түскен шитті мақтаның кондициялық салмағын белгілеу үшін талдаулар нәтижелері ақырғы болып табылады. Басқа жағдайда есептеулер үшін мақта қабылдау пунктінің талдау көрсеткіштері қолданылады.

      32. Мақта қабылдау пунктінен түсетін шитті мақтаның әрбір партиясы бойынша тәуліктік орташа сынама іріктеу жүргізіледі.

      Мақта тазалау зауытының зертханасының талдау нәтижелері осы Ережеге 3-қосымшаға сәйкес шитті мақтаның ылғалдылығы мен ластануын талдау нәтижелерін тіркеу журналына жазылады. Мақта тазалау зауытының бухгалтериясына осы Ережеге 2-қосымшаға сәйкес шитті мақтаны талдау карточкасы беріледі.

      33. Мақта тазалау зауытына түсетін шитті мақта өлшеуден кейін ІІ-аймақтың тауартанушысы мен мақта тазалау зауытының бухгалтериясы жүргізетін шитті мақтаның мөлшерлік-сапалық кітабына кіріске енгізіледі.

      Бір күнде қабылданған және шитті мақтаның жалпы жинақталған партиясы бойынша ластану мен ылғалдылықтың орташа өлшемді пайыздары осы Ереженің 12-тармағына сәйкес айқындалады.

      34. Шитті мақта мақта тазалау зауытының балансы бойынша кондициялық салмақта, ал шитті мақтаның мөлшерлік-сапалық кітаптарында - нақты салмағы, есептік салмағы және кондициялық салмақ бойынша есептеледі. Шитті мақтаның партиялары бойынша айлық айналымдар мен өтпелі қалдықтар шитті мақтаның мөлшерлік-сапалық кітаптары мен айналма ведомостердегі жазулар негізінде салыстыру жолымен шитті мақтаның мөлшерлік-сапалық кітаптары бойынша баланстық талдау есебі мәліметтерімен салыстырылады. Айналма ведомостерде шитті мақтаның кірісі мақта қабылдау пунктілерінің қиығында жазылады.

 **6. Шитті мақтаны тазалауды ресімдеу**

      35. Мақта тазалау зауытына жинақталған шитті мақтаның партиялары осы Ережеге  7-қосымшаға сәйкес өндірістік тапсырма негізінде өндіріске жіберіледі. Бұл ретте шитті мақтаны бастапқы қайта өңдеу өнімдерінің сапа көрсеткіштері шитті мақтаны бастапқы қайта өңдеу өнімдерінің сапа көрсеткіштерін тіркеу зертханалық журналының мәліметтері бойынша көрсетіледі.

      36. Мақта талшығының кондициялық салмағын есептеу мына формула бойынша жүзеге асырылады:

                             100 + W н

                М к  = М ф   -----------------,

                             100 + W ф

      мұндағы М к  - мақта талшығының кондициялық салмағы, кг;

      М ф  - мақта талшығының нақты салмағы, кг;

      W н  - 8,5 %-ға тең ылғалдылық нормасы;

      W ф  - мақта талшығының нақты ылғалдылығы, %.

      37. Мақта тұқымының кондициялық салмағын есептеу мына формула бойынша жүзеге асырылады:

                                100 + W н

                  М к  = М ф   -----------------,

                                100 + W ф

      мұндағы М к  - мақта тұқымының кондициялық салмағы, кг;

      М ф  - мақта тұқымының нақты салмағы, кг;

      W н  - 8,5 %-ға тең ылғалдылық нормасы;

      W ф  - мақта тұқымының нақты ылғалдылығы, %.

      38. Линттің кондициялық салмағын есептеу мына формула бойынша жүзеге асырылады:

                                  100 - З ф

                     М р  = М ф   -----------------,

                                  100 - З н

                                  100 + W н

                     М к  = М р   -----------------,

                                  100 + W ф

      мұндағы М ф  - линттің нақты салмағы, кг;

      М р  - линттің есептік салмағы, кг;

      W н  - 8,0 %-ға тең ылғалдылық нормасы;

      W ф  - линттің нақты ылғалдылығы, %.

      З н  - 3,5 %-ға тең ластану нормасы;

      З ф  - линттің нақты ластануы, %.

      39. Талшықты қалдықтардың кондициялық салмағын есептеу мына формула бойынша жүзеге асырылады:

                              100 - З ф

                 М р  = М ф   -----------------,

                              100 - З н

                              100 + W н

                 М к  = М р   -----------------,

                              100 + W ф

      мұндағы М ф  - талшықты қалдықтардың нақты салмағы, кг;

      М р  - талшықты қалдықтардың есептік салмағы, кг;

      W н  - 9,0 %-ға тең ылғалдылық нормасы;

      W ф  - талшықты қалдықтардың нақты ылғалдылығы, %.

      З н  - 10,0 %-ға тең ластану нормасы;

      З ф  - талшықты қалдықтардың нақты ластануы, %.

      40. Мақта тазалау зауытында кезек нәтижелері бойынша осы Ережеге  8-қосымшаға сәйкес мақта талшығын бумалап өлшеу, осы Ережеге  9-қосымшаға сәйкес өндірістен қабылданған мақта талшығы мен қосалқы өнімге рапорт және осы Ережеге  10-қосымшаға сәйкес өндірістен қабылданған мақта тұқымына рапорт ресімделеді, олар жоспарлау бөліміне беріледі.

      41. Мақта талшығын бумалап өлшеу, өндірістен қабылданған мақта талшығы мен қосалқы өнімге рапорт және өндірістен қабылданған мақта тұқымына рапорт мәліметтерін дайын өнім тауартанушысы осы Ережеге  11-қосымшаға сәйкес   өндіруден түскен қайта өңдеу өнімдерінің есеп журналына енгізеді.

      42. Қайта өңделген шитті мақтаны мақта иелері бойынша бөлу осы Ережеге  12-қосымшаға сәйкес   қайта өңдеу және дайын өнімнің түсуі туралы есеппен ресімделеді, ол шитті мақтаның партиясын тазалау аяқталғаннан кейін мақта иесіне беріледі.

      43. Мақта талшығының, тұқымның шығымын және иістер мөлшерін тексеру үшін мақта тазалау зауытында жүйелі түрде мақта тазалау зауыты жанындағы мақта қабылдау пункті мен мақта тазалау зауыты тұрған жерден тыс жерде орналасқан мақта қабылдау пункті бойынша шитті мақтаны бақылаулық іріктеулер жүргізіледі.

 **7. Шитті мақтаны бастапқы қайта өңдеу өнімдерін**
**тиеп жөнелтуді ресімдеу**

      44. Шитті мақтаны бастапқы қайта өңдеу өнімдерін тиеп жөнелтуді материалды жауапты тұлға осы Ережеге  13-қосымшаға сәйкес мақта тазалау зауытының басшысы, бухгалтер, техникалық бақылау бөлімінің (бұдан әрі - ТББ) бастығы және дайын өнім тауартанушысы қол қойған бұйрық негізінде жүзеге асырады.

      Тиеп жөнелтуге арналған бұйрықтар алынған тиеп жөнелтуге арналған бұйрықтар есебі журналын жүргізетін мақта тазалау зауытының есепші жұмыскеріне беріледі.

      45. Мақта талшығын темір жол көлігімен тиеп жөнелткен кезде темір жол жүкқұжаттары мен мақта талшығы сапасының паспорты негізінде осы Ережеге  14-қосымшаға сәйкес мақта талшығын темір жол көлігімен тиеп жөнелту тізілімі жасалады. Тиеп жөнелтілетін мақта талшығына темір жол жүкқұжаты және мақта талшығы сапасының паспорты қоса беріледі.

      46. Мақта тұқымын, линтті және талшықты қалдықтарды автомобиль көлігімен тиеп жөнелту тауарлық-көліктік жүкқұжаттармен және сапа туралы құжатпен ресімделеді, солардың негізінде осы Ережеге  15-қосымшаға сәйкес автомобиль көлігімен тиеп жөнелтілген мақта тұқымы, линт және талшықты қалдықтар жүкқұжаттарының тізілімі жасалады.

      47. Тиеп жөнелтуге арналған бұйрық, тауарлық-көліктік жүкқұжаттар, тиеп жөнелту тізілімдері, мақта талшығының сапасы паспорттарының көшірмелері бухгалтерияға тапсырылады. Осы құжаттар бойынша шитті мақтаны бастапқы қайта өңдеу өнімдері шығынға шығарылады.

      48. Әрбір мақта иесіне жіберуге жататын мақта көлемі мақта қолхаттарына сәйкес анықталады.

 **8. Шитті мақтаны қабылдау мен тиеп жөнелту нәтижелерін**
**салыстырып тексеруді жүргізу тәртібі**

      49. Мақта қабылдау пунктілерінен келіп түскен шитті мақтаны мақта қабылдау пунктінен мақта тазалау зауытына жіберу мен қабылдауды салыстырып тексеру актілерін мақта тазалау зауытының басшысы олар мақта тазалау зауытына келіп түскен күннен бастап бескүндік мерзімде қарайды. Әрбір акт бойынша басшы кемдіктерді өтеу және артылғанды кіріске алу туралы жазбаша шешім ресімдейді.

      50. Шитті мақтаны мақта қабылдау пунктінен мақта тазалау зауытына жіберу мен қабылдауды салыстырып тексеру актінің бір данасы мақта тазалау зауытында қалады, актінің екінші данасы мақта тазалау зауыты басшысының шешімімен бірге мақта қабылдау пунктіне жіберіледі және кемдіктерді өтеу мен артылғанды кіріске алу үшін негіз болады.

      51. Егер салыстырып тексеру кезінде шитті мақтаның артылғаны анықталса, бұл артылғанды мақта қабылдау пунктінің бухгалтериясы шитті мақтаның сақталған және сақтаулы көлеміне тепе-тең көлемде мақта иелерінің есеп-шоттарына кіріске енгізуі тиіс.

      52. Егер салыстырып тексеру кезінде кемдік анықталса, оны мақта қабылдау пунктінің материалды жауапты тұлғалары шитті мақтаның сақталған және сақтаулы көлеміне тепе-тең көлемде мақта иелерінің есеп-шоттарына өтейді.

 **9. Түгендеу**

      53. Қабылданған шитті мақтаны қабылдаудың, сақтаудың және қайта өңдеудің соңғы нәтижелерін анықтау үшін мақта қабылдау пунктілері мен мақта тазалау зауыты жыл сайын 1 тамызға дейін шитті мақта мен оны бастапқы қайта өңдеу өнімдерін түгендеуді жүргізеді.

      54. Түгендеуге:

      барлық мақта қабылдау пунктілерінің қоймаларындағы және мақта тазалау зауытының дайын өнім қоймаларындағы;

      "тиеп жөнелтілген тауарлар" есебіндегі шитті мақта, мақта талшығы, мақта тұқымы, линт және талшықты қалдықтар жатады.

      55. Түгендеуді жүргізу үшін:

      мақта қабылдау пункті бойынша - мақта қабылдау пунктінің меңгерушісі, зертхана меңгерушісі (аға зертханашы), аға бухгалтер;

      мақта тазалау зауыты бойынша - басшы, бөлім бастықтары және бас бухгалтер құрамындағы түгендеу комиссиялары құрылады.

      56. Шитті мақтаны, мақта талшығын, мақта тұқымын, линтті және талшықты қалдықтарды түгендеу сақтауға жауапты тұлғалардың міндетті түрде қатысуымен және мына тәртіпті сақтау арқылы әрбір партия бойынша натурада қалдықтарды алу арқылы жүргізіледі:

      1) шитті мақта бойынша мақта қабылдау пунктілерінен шығарылмай немесе мақта тазалау зауытында қайта өңделмей қалған партиялардағы шитті мақтаның нақты көлемі 1 тамыздағы жағдай бойынша өлшеу арқылы белгіленеді;

      2) мақта талшығы, линт және талшықты қалдықтар бойынша 1 тамызға партиялардағы мақта талшығы, линт және талшықты қалдықтар көлемі әрбір партияның барлық бумаларының 10 %-дан кем емесін іріктеп қайта өлшей отырып, әрбір партиядағы өндірістен қабылданған мақта талшығы мен қосалқы өнім рапортында көрсетілген бумалар санын тексеру арқылы белгіленеді. Бумалардың қате салмағы анықталған жағдайда партияның барлық бумалары қайта өлшенуі тиіс.

      Босатылған мақта талшығы, линт және талшықты қалдықтар бойынша 1 тамызға нақты көлемі алдын-ала сорттаумен және шеті мен шірігін іріктеумен қайта өлшеу арқылы анықталады;

      3) мақта тұқымы бойынша техникалық және егістік тұқымның нақты қалдықтары оларды 1 тамыздағы жағдайға өлшеу арқылы белгіленеді.

      57. Шитті мақтаның, мақта талшығының, мақта тұқымының, линттің және талшықты қалдықтардың нақты көлемін өлшеу арқылы белгілеген кезде түгендеу комиссиялары сонымен бірге әрбір партиядағы шитті мақта мен оны бастапқы қайта өңдеу өнімдерінің сапасын айқындайды; сорттылығының сәйкессіздігі немесе сақтау кезінде бүлдіру салдарынан сапасының нашарлауы байқалса шығын көлемі, себептері және оған жауапты тұлғалар анықталады.

      58. Мақта қабылдау пунктілері қабылдайтын шитті мақта, өндірістен 31 шілдеден кейін түскен оны бастапқы қайта өңдеу өнімдері бұл түгендеуге енгізілмейді және бөлек жинақтау мен есептеуге жатады.

      59. Түгендеу басталғанға дейін мақта қабылдау пунктілерінің және мақта тазалау зауытының бухгалтериясы:

      шитті мақта, тұқым, линт және талшықты қалдықтар жауапты сақтауындағы тұлғалардан 1 тамызға дейінгі барлық кіріс-шығыс құжаттарын алады;

      сол құжаттарды тексеруді, өңдеуді, таратуды және талдамалық есептің бухгалтерлік карточкалары бойынша да, мөлшерлік-сапалық есеп кітаптары бойынша да 1 тамызға қалдықтар шығаруды жүргізеді;

      сандық қалдықтарды талдамалық есептің бухгалтерлік карточкаларының мәліметтері бойынша және мөлшерлік-сапалық есеп кітаптары бойынша салыстырады;

      барлық жауапты сақтаушылардан құндылықтардың кірісі мен шығысы жөніндегі барлық құжаттар бухгалтерияға тапсырылғаны, есепте көрсетілгені және кіріске алынбаған немесе шығысқа шығарылмаған ешқандай құндылықтардың жоқ екендігі туралы жазбаша растаулар алады.

      60. Түгендеу кезінде:

      мақта қабылдау пунктілерінің барлық тиеп жөнелтулері бойынша мақта тазалау зауытына 1 қаңтар мен 1 тамыз аралығында түскен шитті мақтаның кіріске алынуын;

      түскен, бірақ бір себептермен олардан алынуға тиісті басқа шоттарда көрсетілген сомалар "жөнелтілген тауарлар" есебі бойынша жатқызылмағанын;

      шитті мақтаны бастапқы қайта өңдеу өнімдерін, атап айтқанда, май зауыттарына мақта тұқымын, тиеп жөнелту бойынша сатып алушылармен барлық шағымдық есеп айырысуларды мұқият тексеру қажет.

      Түгендеу мәліметтері қолданыстағы нысандар бойынша түгендеу тізбектеріне енгізіледі: қоймалардағы қалдықтарға және жөнелтілген тауарлар есебі бойынша.

      61. Түгендеу тізбектерінде қоймалардағы шитті мақтаның, оны бастапқы қайта өңдеу өнімдерінің қалдықтары әрбір мақта қабылдау пункті және жауапты сақтаушы бойынша әрбір партия бойынша мәліметтерді келтіру арқылы бөлек көрсетіледі.

      62. Жөнелтілген және төленбеген тауарлардың түгендеу тізбектерінде әрбір тиеп жөнелту бойынша:

      сатып алушының, тиеп жөнелтілген тауардың және баратын станцияның атауы, тиеп жөнелтілген күн, темір жол жүкқұжатының нөмірі, шот нөмірі мен берілген күні, шот бойынша саны, сомасы көрсетіледі.

      63. Түгендеу тізбектеріне түгендеуді жүргізген түгендеу комиссиясының мүшелері қол қояды, олар сондай-ақ түзету түсініктеріне қол қояды.

      64. Натурада белгіленген шитті мақтаның, оны бастапқы қайта өңдеу өнімдерінің қалдықтарын түгендеу комиссиясы түгендеу-салыстыру ведомостарын құра және әрбір жауапты сақтаушы және шитті мақтаның, оны бастапқы қайта өңдеу өнімдерінің әрбір партиясы бойынша түгендеу нәтижелерін: кемдіктерді, артылғандарды және сақтау кезінде бүлдіру салдарынан сапасын жоғалтуды анықтай отырып, есептеу мәліметтері бойынша қалдықтармен салыстырады.

      65. Материалды жауапты тұлғалар салыстыру ведомостарына қол қою кезінде кемдіктер, артылғандар және шығындар себептері туралы жазбаша түсіндірме, ал түгендеу комиссиясы - түгендеу нәтижелері бойынша немесе материалды жауапты тұлғалардың түсіндірмелері бойынша қорытынды берулері тиіс.

      66. Мақта тазалау зауытының басшысы үш күндік мерзімде барлық түгендеу-салыстыру ведомостарын, түгендеу комиссиясының қорытындыларын, жауапты тұлғалардың түсіндірмелерін қарастырады және түгендеу нәтижелері бойынша шешім қабылдайды.

 **9. Қорытынды ережелер**

      67. Мақтаның мөлшерлік-сапалық есебі нысандарын толтыру мұқият және түсінікті жүргізілуі тиіс. Дұрыс жазылмаған жазулардың түзетулері түзету жасаған тұлғаның қолы бар жасалған түзету туралы қосымша түсінігімен, шарикті немесе қаламұшты қаламмен жасалынады.

      68. Барлық журналдар мен мөлшерлік-сапалық есеп кітаптары нөмірленуі, тігілуі және мақта өңдеу ұйымы басшысының қойылған қолымен және мөрмен бекітілуі тиіс.

                                        Мақтаның мөлшерлік-сапалық

                                         есебін жүргізу ережесіне

                                                 1-қосымша

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мақта қабылдау пунктінде**

**шитті мақтаны қабылдау журналы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Күні  | Шитті мақта
иесінің атауы  | Шитті мақта
иесінің Т.А.Ә.  | Автомобиль
(трактор)  | Жинау
түрі  | Сорты  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

   кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Көмбе
нөмірі  | Партия
нөмірі  | Брутто
салмағы  | Ыдыстың
салмағы  | Нетто
салмағы  | Тауартану-
шының қолы  |
| 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |

                                          Мақтаның мөлшерлік-сапалық

                                        есебін жүргізу ережесіне

                                               2-қосымша

**Шитті мақтаны талдау карточкасы**

200\_\_ жылғы»"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мақта өңдеу ұйымы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мақта қабылдау пункті \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Шитті мақтаның иесі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                              (атауы, тұрған жері)

Селекциялық сорты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жинау түрі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Түрі\_\_\_\_\_\_\_\_Сорты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Көмбе\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Партия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ластануы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ % Ылғалдылығы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%

Штапелдік ұзындығы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жетілу коэффициенті \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Зертхана меңгерушісі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                       Мақтаның мөлшерлік-сапалық

                                        есебін жүргізу ережесіне

                                                3-қосымша

**Шитті мақтаның ылғалдылығы мен ластануын талдау**

**нәтижелерін тіркеу журналы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Селекциялық сорт  | Сорт  | Көмбе  | Партия  | Шитті мақта
иесінің атауы  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |

   кестенің жалғасы

|  |
| --- |
| Ластануы  |
| Шитті мақтаның өлшемі  | Сорттың салмағы  | Ластаудың
орташа %  |
| Сынама  | Салмағы,
грамм  | грамм  | %  |
| 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |

   кестенің жалғасы

|  |  |
| --- | --- |
| Ылғалдылығы  | Қолы  |
| Шитті мақтаның
кептіруге дейінгі
өлшемі  | Сынаманың жалпы
салмағы  | Айыр-
масы  | Абсолют құрғақ салмағы, грамм  | Ылғал-
дылық %  |
| Сынама  | %  |
| 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

                                         Мақтаның мөлшерлік-сапалық

                                       есебін жүргізу ережесіне

                                               4-қосымша

Мақта өңдеу ұйымы  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мақта қабылдау пункті \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Шитті мақтаның иесі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ СТН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Күшінің мерзімі 200\_\_ жылғы»"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дейін берілген

куәлік (патент) сериясы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Шитті мақтаны қабылдау туралы квитанция**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Селек-циялық сорт  | Сорт  | Көмбе N  | Партия
N  | Жинау түрі  | Нақты сал-
мағы  | Ласта-
нуы, %  | Есеп-
тік
сал-
мағы  | Ылғал-дылы-
ғы, %  | Конди-
циялық салмағы  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

   Шитті мақтаны тапсырдым \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                қолы                  Т.А.Ә.

Мақта қабылдау пунктінің меңгерушісі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                           қолы            Т.А.Ә.

Зертхана меңгерушісі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                қолы                  Т.А.Ә.

ІІ-аймақтың тауартанушысы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                қолы                  Т.А.Ә.

Мақта қабылдау пунктінің бухгалтері \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                           қолы            Т.А.Ә.

                                       Мақтаның мөлшерлік-сапалық

                                        есебін жүргізу ережесіне

                                                5-қосымша

**Шитті мақтаның мөлшерлік-сапалық есебі кітабы**

N\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_партия, N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ көмбе, селекциялық сорты\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

сорты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, орташаөлшемді ластануы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ %,

орташаөлшемді ылғалдылығы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ %

Материалды жауапты тұлға: ІІ-аймақтың тауартанушысы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Кіріс  |
| N  | Күні  | Құжат-
тың N  | Жинау
түрі  | Сорты  | Нақты сал-
мағы  | Ласта-
нуы, %  | Есеп-тік сал-
мағы  | Ылғал-дылы-
ғы, %  | Конди-
циялық салма-ғы  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

   жалғасы

|  |  |
| --- | --- |
| Шығыс  | Қалдық  |
| Нақты сал-
мағы  | Лас-
та-
нуы, %  | Есеп-тік сал-
мағы  | Ыл-
ғал-ды-
лы-
ғы, %  | Конди-
циялық салма-ғы  | Нақты сал-
мағы  | Лас-
та-
нуы,
%  | Есеп-тік сал-
мағы  | Ылғал-дылы-
ғы, %  | Конди-
циялық салма-ғы  |
| 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

   Бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                         Мақтаның мөлшерлік-сапалық

                                          есебін жүргізу ережесіне

                                                 6-қосымша

**Шитті мақтаны мақта қабылдау пунктінен мақта тазалау**

**зауытына жіберу мен қабылдауды салыстырып тексеру акті**

|  |
| --- |
| Мақта қабылдау пунктінде қабылдау  |
| N  | Сор-ты  | Жинау
түрі  | Партия N  | Нақты сал-
мағы, кг  | Ласта-
нуы, %  | Есеп-тік сал-
мағы, кг  | Ылғал-дылы-
ғы, %  | Конди-
циялық салма-ғы, кг  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

   кестенің жалғасы

|  |
| --- |
| Мақта қабылдау пунктінен жіберу  |
| Нақты салмағы,
кг  | Ластануы, %  | Есептік
салмағы,
кг  | Ылғал-
дылығы, %  | Кондициялық
салмағы, кг  |
| 10  | 11  | 12  | 13  | 14  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |

   кестенің жалғасы

|  |
| --- |
| Мақта тазалау зауытында қабылдау  |
| Нақты салмағы, кг  | Ластануы,
%  | Есептік салмағы,
кг  | Ылғалды-лығы, %  | Кондициялық
салмағы, кг  |
| 15  | 16  | 17  | 18  | 19  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |

   Мақта қабылдау пунктінің меңгерушісі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мақта қабылдау пунктінің зертханасының меңгерушісі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мақта қабылдау пунктінің бухгалтері \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                        Мақтаның мөлшерлік-сапалық

                                         есебін жүргізу ережесіне

                                                   7-қосымша

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 мақта тазалау зауытының атауы

**N \_\_\_\_\_\_ өндірістік тапсырма**

**200\_\_ жылғы»"\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

             I-бөлім. Шитті мақтаны қайта өңдеуге жіберу

      1. ІІ аймақтың тауартанушысы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_сақтаулы, мақта тазалау зауытында жинақтау кезінде анықталған:

      а) саны: нақты салмағы бойынша \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кг,

ластанудың есептік нормасына келтірілген салмағы бойынша\_\_\_\_\_\_\_\_\_кг,

кондициялық салмағы бойынша \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кг;

      б) сапасы: селекциялық сорты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, өндірістік сорты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ылғалдылығы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ %, ластануы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ %, үліктенуі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ %,

жинау түрі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тұқымдық, техникалық шитті мақтаның N \_\_\_\_ партиясы 200\_\_ жылғы "\_\_\_\_"»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бастап дайындалсын және қайта өңдеуге жіберілсін.

    Шитті мақта келесі мақта қабылдау пунктілерінен:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мақта қабылдау пунктінің атауы  | Кондициялық
салмағы, кг  | Мақта қабылдау пунктінің атауы  | Кондициялық
салмағы, кг  |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |

   Барлығы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      2. Шитті мақта ағымда мыналар арқылы өткізілсін:

      а) кептіру-тазалау цехының кептіру тобы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кг,

      б) кептіру-тазалау цехының тазалау тобы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кг,

      в) мақта тазалау зауытының тазалау цехы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кг;

      кептірумен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кг; кептірусіз \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кг.

      3. Шитті мақтаны кептіру-тазалау цехы арқылы өткізгенде иістер норма кезінде \_\_\_\_\_\_\_\_% \_\_\_\_\_\_\_\_кг құрады.

      4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кг шитті мақтаны қайта өңдеуден мынадай көлемде дайын өнім алынуы тиіс:

      а) шығымы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% болғанда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кг мақта талшығы;

      б) шығымы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% болғанда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кг линт;

      в) шығымы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% болғанда линтерлеуден кейін

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кг мақта тұқымы;

      г) шығымы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ % болғанда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кг үлік;

      д) шығымы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ % болғанда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кг мамық;

      е) иістер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      5. Көрсетілген шитті мақтадан алынатын дайын өнім мынадай сапа көрсеткіштеріне сай болуы тиіс:

      а) өндірістік сорты \_\_\_\_\_\_ , ақаулар сомасы мен ластануы \_\_\_\_% мақта талшығы;

      б) джинирлеуден кейін тұқымның қалдық талшықтығы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г;

      в) сорты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_түрі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ линт;

      г) линтерлеуден өткен тұқымның толық мамықтығы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ %;

      д) тұқымның ластануы \_\_\_\_\_ %-дан артық емес, тұқымның сорты

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Өндірістік тапсырманы жасағандар:

Бас инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ТББ бастығы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

І-аймақтың тауартанушысы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ӨПБ бастығы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Өндірістік тапсырманы бекітемін:

Басшы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

200\_\_ ж.»"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Өндірістік тапсырманы орындау**

                  II-бөлім. Шитті мақтаны пайдалану

      1. Шитті мақтаның ағымда мыналар арқылы нақты өткізілгені:

      а) кептіру-тазалау цехының кептіру тобы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кг,

      б) кептіру-тазалау цехының тазалау тобы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кг,

      в) мақта тазалау зауытының тазалау цехы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кг;

      кептірумен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кг; кептірусіз \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кг.

      Кептіру-тазалау цехы арқылы өткізілген шитті мақта бойынша иістер норма кезінде \_\_\_\_\_\_\_\_% \_\_\_\_\_\_\_\_кг.

      2. Егістік, техникалық шитті мақтаның N \_\_\_\_\_\_\_ партиясы қайта өңдеуге 200\_\_ жылғы "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ сағат \_\_\_\_\_ минутта жіберіліп, 200 \_\_ жылғы "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ сағат \_\_\_\_\_\_ минутта аяқталды. Шитті мақтаның саны нақты салмағы бойынша \_\_\_\_\_\_\_\_\_ кг, есептік салмағы бойынша \_\_\_\_\_\_\_ кг, кондициялық салмағы бойынша \_\_\_\_\_\_\_кг.

      Қайта өңдеуді бастау алдында зертханалық талдау бойынша шитті мақтада мынадай сапа көрсеткіштері болды: сорты \_\_\_\_\_\_\_\_, ылғалдылығы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ %, үліктенуі \_\_\_\_\_\_\_\_\_ %.

      Қайта өңдеу барлығы \_\_\_\_\_\_\_\_ сағат \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ минут; үзіліссіз \_\_\_\_\_\_\_\_ сағат \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ минут; үзіліспен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сағат \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ минут жалғасты.

Соңынан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Бас инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      І-аймақтың тауартанушысы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      ТББ бастығы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      3. Шитті мақтаның N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ партиясын қайта өңдеуден түскен және өлшемдер бойынша қабылданған дайын өнім:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рет
N  | Өнімнің атауы  | Жоспарлы нормалар
бойынша өнім  |
 |
| Нақты салмағы  |
| кг  | шитті мақтаның
салмағына %  | кг  | шитті мақтаның
салмағына %  |
| 1  | Мақта талшығы  |
 |
 |
 |
 |
| 2  | Линт  |
 |
 |
 |
 |
| 3  | Мақта тұқымы  |
 |
 |
 |
 |
| 4  | Үлік  |
 |
 |
 |
 |
| 5  | Мақта мамығы  |
 |
 |
 |
 |
| 6  | Мақта талшығын сұрыптау  |
 |
 |
 |
 |
| 7  | Иістер  |
 |
 |
 |
 |
| Барлығы:  |
 |
 |
 |
 |

   кестенің жалғасы

|  |
| --- |
| Өндірістен түскені  |
| Кондициялық салмағы  |
| талдауға алынғаны  | қоймаға кіріске
алынғаны  |
| кг  | шитті мақтаның
салмағына%  | кг  | шитті мақтаның
салмағына%  |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |

   Бас инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

І-аймақтың тауартанушысы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ӨПБ бастығы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      4. Шитті мақтаның көрсетілген көлемін қайта өңдеуден сапасы мынадай өнімнің нақты алынғаны:

а) өндірістік сорты \_\_\_\_\_\_\_\_, ақаулар сомасы мен ластануы \_\_\_\_\_\_\_\_%, ылғалдылығы \_\_\_\_\_\_\_\_\_ % мақта талшығы;

б) қалдық талшықтығы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г мақта тұқымы;

в) сорты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ түрі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ластануы \_\_\_\_ % линт;

г) сорты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, толық мамықтығы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ %,

ластануы \_\_\_\_ %, ылғалдылығы \_\_\_\_\_\_\_\_\_ % мақта тұқымы.

Ескертпе: осы партия бойынша жалпы өнімнен алынғаны:

а) ақаулар сомасы мен ластануы 22 %-дан артық мақта талшығы \_\_\_\_ кг;

б) ластануы 40 %-дан артық мақта тұқымы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кг;

в) қалдық талшықтығы нормалардан артық мақта тұқымы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кг.

ТББ бастығы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

              III-бөлім. Нақты иістер теңгерімі

                                                 (талшық шығымы %  х

                                                 талшықтағы қоқыс %)

1. Қоқыс шығыны (%) = шитті мақтаның ластануы % х ------------------

                                                        100

                                    (шиттінің ылғалдылығы % -

                          талшықтың ылғалдылығы %)х талшық шығымы %

2. а) Талшық бойынша = ---------------------------------------------

     ылғал шығыны (%)                       100

                                (шиттінің ылғалдылығы % -

                       тұқымның ылғалдылығы %)х талшық шығымы %

б) Тұқым бойынша = -------------------------------------------------

   ылғал шығыны (%)                     100

      Барлық ылғал шығыны (а + б) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%.

      3. Шитті мақтаны қайта өңдеу кезіндегі шығындар нақты

салмақпен (1 + 2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ %.

      4. Есеп жолымен анықталған нақты иістер мөлшері мен шығындар сомасы арасындағы айырма \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ % құрайды.

      Бухгалтер-экономист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      IV-бөлім. Шитті мақтаның партиясын сақтау, жинақтау және қайта

    өңдеу нәтижелері бойынша мақта тазалау зауыты басшысының шешімі

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Басшы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_          200\_\_ жылғы»"\_\_\_"»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                       Мақтаның мөлшерлік-сапалық

                                        есебін жүргізу ережесіне

                                                 8-қосымша

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  мақта тазалау зауытының атауы

Шитті мақтаның сорты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ партия N \_\_\_\_\_\_\_ көмбе N \_\_\_\_\_\_\_\_\_

N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_бригада N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кезек

**N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ маркалы мақта талшығын бумалап өлшеу**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | салмағы  | N  | салмағы  | N  | салмағы  |
| 1  |
 | 46  |
 | 91  |
 |
| 2  |
 | 47  |
 | 92  |
 |
| 3  |
 | 48  |
 | 93  |
 |
| 4  |
 | 49  |
 | 94  |
 |
| 5  |
 | 50  |
 | 95  |
 |
| 6  |
 | 51  |
 | 96  |
 |
| 7  |
 | 52  |
 | 97  |
 |
| 8  |
 | 53  |
 | 98  |
 |
| 9  |
 | 54  |
 | 99  |
 |
| 10  |
 | 55  |
 | 100  |
 |
| 11  |
 | 56  |
 | 101  |
 |
| 12  |
 | 57  |
 | 102  |
 |
| 13  |
 | 58  |
 | 103  |
 |
| 14  |
 | 59  |
 | 104  |
 |
| 15  |
 | 60  |
 | 105  |
 |
| 16  |
 | 61  |
 | 106  |
 |
| 17  |
 | 62  |
 | 107  |
 |
| 18  |
 | 63  |
 | 108  |
 |
| 19  |
 | 64  |
 | 109  |
 |
| 20  |
 | 65  |
 | 110  |
 |
| 21  |
 | 66  |
 | 111  |
 |
| 22  |
 | 67  |
 | 112  |
 |
| 23  |
 | 68  |
 | 113  |
 |
| 24  |
 | 69  |
 | 114  |
 |
| 25  |
 | 70  |
 | 115  |
 |
| 26  |
 | 71  |
 | 116  |
 |
| 27  |
 | 72  |
 | 117  |
 |
| 28  |
 | 73  |
 | 118  |
 |
| 29  |
 | 74  |
 | 119  |
 |
| 30  |
 | 75  |
 | 120  |
 |
| 31  |
 | 76  |
 | 121  |
 |
| 32  |
 | 77  |
 | 122  |
 |
| 33  |
 | 78  |
 | 123  |
 |
| 34  |
 | 79  |
 | 124  |
 |
| 35  |
 | 80  |
 | 125  |
 |
| 36  |
 | 81  |
 | 126  |
 |
| 37  |
 | 82  |
 | 127  |
 |
| 38  |
 | 83  |
 | 128  |
 |
| 39  |
 | 84  |
 | 129  |
 |
| 40  |
 | 85  |
 | 130  |
 |
| 41  |
 | 86  |
 | 131  |
 |
| 42  |
 | 87  |
 | 132  |
 |
| 43  |
 | 88  |
 | 133  |
 |
| 44  |
 | 89  |
 | 134  |
 |
| 45  |
 | 90  |
 | 135  |
 |

   кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | салмағы  | N  | салмағы  | N  | салмағы  |
| 136  |
 | 181  |
 | 226  |
 |
| 137  |
 | 182  |
 | 227  |
 |
| 138  |
 | 183  |
 | 228  |
 |
| 139  |
 | 184  |
 | 229  |
 |
| 140  |
 | 185  |
 | 230  |
 |
| 141  |
 | 186  |
 | 231  |
 |
| 142  |
 | 187  |
 | 232  |
 |
| 143  |
 | 188  |
 | 234  |
 |
| 144  |
 | 189  |
 | 235  |
 |
| 145  |
 | 190  |
 | 236  |
 |
| 146  |
 | 191  |
 | 237  |
 |
| 147  |
 | 192  |
 | 238  |
 |
| 148  |
 | 193  |
 | 239  |
 |
| 149  |
 | 194  |
 | 240  |
 |
| 150  |
 | 195  |
 |
 |
 |
| 151  |
 | 196  |
 |
 |
 |
| 152  |
 | 197  |
 |
 |
 |
| 153  |
 | 198  |
 |
 |
 |
| 154  |
 | 199  |
 |
 |
 |
| 155  |
 | 200  |
 |
 |
 |
| 156  |
 | 201  |
 |
 |
 |
| 157  |
 | 202  |
 |
 |
 |
| 158  |
 | 203  |
 |
 |
 |
| 159  |
 | 204  |
 |
 |
 |
| 160  |
 | 205  |
 |
 |
 |
| 161  |
 | 206  |
 |
 |
 |
| 162  |
 | 207  |
 |
 |
 |
| 163  |
 | 208  |
 |
 |
 |
| 164  |
 | 209  |
 |
 |
 |
| 165  |
 | 210  |
 |
 |
 |
| 166  |
 | 211  |
 |
 |
 |
| 167  |
 | 212  |
 |
 |
 |
| 168  |
 | 213  |
 |
 |
 |
| 169  |
 | 214  |
 |
 |
 |
| 170  |
 | 215  |
 |
 |
 |
| 171  |
 | 216  |
 |
 |
 |
| 172  |
 | 217  |
 |
 |
 |
| 173  |
 | 218  |
 |
 |
 |
| 174  |
 | 219  |
 |
 |
 |
| 175  |
 | 220  |
 |
 |
 |
| 176  |
 | 221  |
 |
 |
 |
| 177  |
 | 222  |
 |
 |
 |
| 178  |
 | 223  |
 |
 |
 |
| 179  |
 | 224  |
 |
 |
 |
| 180  |
 | 225  |
 |
 |
 |

   Бумалар барлығы \_\_\_\_\_ Брутто салмағы \_\_\_ Ыдыстың салмағы \_\_\_\_ Нетто салмағы \_\_\_\_\_

Тауартанушы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ салмақ есебін тексердім \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

200\_\_ жылғы»"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                         Мақтаның мөлшерлік-сапалық

                                          есебін жүргізу ережесіне

                                                   9-қосымша

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

    мақта тазалау зауытының атауы

**Өндірістен қабылданған мақта талшығы мен қосалқы өнімге**

**N \_\_\_\_\_\_\_\_\_ рапорт**

Сорты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ партия N \_\_\_\_\_\_ шитті мақтаны тазалау бойынша

                            А. Мақта талшығы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка нөмірі  | Селекциялық сорты  | Сорты  | Бумалар саны  | Нақты салмағы  |
| брутто  | ыдыс  | нетто  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

   кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ақаулар
сомасы мен
ластануы  | Үстеме  | Шегерім  | Қалыпты
ластануға
келтірілген
нақты салмағы  | Ылғал-
дылығы,
%  | Кондициялық
салмағы  |
| 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |

   Барлығы тығыздалмағаны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тығыздалып, қалғаны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Басқа партиялардың тығыздалған

қалдығы алынып тасталады \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Осы партия бойынша барлығы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                      Б. Талшықты қалдықтар

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка нөмірі  | Селекциялық сорты  | Сорты  | Бумалар саны  | Нақты салмағы  |
| брутто  | ыдыс  | нетто  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
|
 | 1. Мақта линті  |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Түрі  | сорты  | сыныбы  |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | 2. Мақта үлігі  |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | I типті  |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | II топ  |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | 3. Мамық қалдықтары  |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | I типті  |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | II топ  |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | 4. Басқа қалдықтар  |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

   кестенің жалғасы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ақаулар
сомасы мен
ластануы  | Үстеме  | Шегерім  | Қалыпты
ластануға
келтірілген
нақты салмағы  | Ылғал-
дылығы,
%  | Кондициялық
салмағы  |
| 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |

   200\_\_ жылғы»"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дайын өнімнің тауартанушысы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                       Мақтаның мөлшерлік-сапалық

                                        есебін жүргізу ережесіне

                                               10-қосымша

**Өндіріске қабылданған мақта тұқымына N \_\_\_\_\_\_ рапорт**

Шитті мақта партиясының нөмірі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мақта тұқымы партиясының нөмірі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ өндірістік тапсырма

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тұқым сорты  | Егістік
немесе
техникалық
тұқым  | Ылғал-
дылық,
%  | Мамық-
тану, %  | Минералдық, органикалық қоқыс маңызы,
%  | Ақаулы тұқым маңызы,
%  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |

   кестенің жалғасы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тұқымның нақты
салмағы, кг  | Кондициялық салмағы, кг  | Шығымды талдауға арналған кондициялық
салмақ, кг  |
| 7  | 8  | 9  |
|
 |
 |
 |

   Дайын өнімнің тауартанушысы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                        Мақтаның мөлшерлік-сапалық

                                         есебін жүргізу ережесіне

                                                 11-қосымша

**Өндіруден түскен қайта өңдеу өнімдерінің есеп журналы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Күні  | Бригада  | Кезек  | Мақта талшығы  |
| маркасы  | бумалар саны  | брутто салмағы  | ыдыстың салмағы  | нетто салмағы  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

   жалғасы

|  |
| --- |
| Линт  |
| маркасы  | бумалар
саны  | брутто
салмағы  | ыдыстың
салмағы  | нетто
салмағы  |
| 10  | 11  | 12  | 13  | 14  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |

   кестенің жалғасы

|  |  |
| --- | --- |
| Үлік  | Қолы  |
| маркасы  | бумалар
саны  | брутто
салмағы  | ыдыстың
салмағы  | нетто
салмағы  |
| 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |

                                         Мақтаның мөлшерлік-сапалық

                                        есебін жүргізу ережесіне

                                                 12-қосымша

 **Қайта өңдеу және дайын өнімнің түсуі туралы есеп**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рет
N  | Өндірістік
тапсырманың
N мен күні  | Сорты  | Партия
N  | Шитті
мақтаның
кондициялық
салмағы, кг  | Кептіру-
тазалау
цехының
иістері, %  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |

   кестенің жалғасы

|  |  |
| --- | --- |
| Кондициялық
салмақпен
қайта өңдеуге
жіберілгені,
кг  | Алынған қайта өңдеу өнімдері  |
| мақта талшығы  |
| нетто салмағы  | кондициялық салмағы  |
| %  | шитті мақтаның салмағына %  | %  | шитті мақтаның салмағына %  |
| 7  | 8  | 9  | 10  | 11  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |

   жалғасы

|  |
| --- |
| Алынған қайта өңдеу өнімдері  |
| тұқым  | линт  |
| нетто
салмағы  | кондициялық
салмағы  | нетто
салмағы  | кондициялық
салмағы  |
| %  | шитті
мақтаның
салмағына
%  | %  | шитті
мақтаның
салмағына
%  | %  | шитті
мақтаның
салмағына
%  | %  | шитті
мақтаның
салмағына
%  |
| 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

     кестенің жалғасы

|  |  |
| --- | --- |
|
 | Негізгі
өндіріс
иістері  |
| үлік  | мамық  |
| нетто
салмағы  | кондициялық
салмағы  | нетто
салмағы  | кондициялық
салмағы  |
| %  | шитті мақта-
ның сал-
мағына %  | %  | шитті
мақтаның салмағына
%  | %  | шитті
мақтаның салмағына
%  | %  | шитті
мақтаның
салмағына
%  |
| 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

   Мақта иесі  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                      Мақтаның мөлшерлік-сапалық

                                       есебін жүргізу ережесіне

                                              13-қосымша

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  мақта тазалау зауытының атауы

**N\_\_\_\_\_\_\_ бұйрық**

**200\_\_ жылғы»"\_\_\_"»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Бұйрық мерзімі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Материалды жауапты тұлға \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                             Т.А.Ә.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                        мақта иесінің атауы

200\_\_ жылғы "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_N\_\_\_\_\_\_\_\_ сенімхат бойынша

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ арқылы N\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_наряд бойынша:

           Т.А.Ә.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Өнім түрі  | Қойма N  | Нетто салмағы, кг  | Мақта қолхатына сәйкес сапа көрсеткіштері  |
| типі  | сорты  | сыныбы  | штапелдік ұзындығы  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

   кестенің жалғасы

|  |
| --- |
|
 |
| микронейр  | ылғалдылығы  | ластануы  | залалдануы  |
| 8  | 9  | 10  | 11  |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |

   тиеп жөнелтілсін.

Тиеп жөнелтілетін шитті мақтаның бастапқы қайта өнімінің салмағы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кг

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                 жазбаша

Басшы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ТББ бастығы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дайын өнімнің тауартанушысы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      М.О.

                                       Мақтаның мөлшерлік-сапалық

                                        есебін жүргізу ережесіне

                                                 14-қосымша

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

    мақта тазалау зауытының атауы

200\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тиеп жөнелту бұйрығының күні мен нөмірі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Бұйрық бойынша салмағы, кг, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Мақта талшығын темір жол көлігімен тиеп жөнелту тізілімі**

Жіберу станциясы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Мақта иесі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с
N  | Жүкқұжат
N  | Вагон
N  | Нетто
салмағы,
кг  | Кондициялық
салмағы, кг  | Партия
N  | Мақта
талшығы
сапасының
паспорт-
тарының
нөмірлері  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

   ТББ бастығы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дайын өнімнің тауартанушысы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                       Мақтаның мөлшерлік-сапалық

                                        есебін жүргізу ережесіне

                                                 15-қосымша

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   мақта тазалау зауытының атауы

200\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тиеп жөнелту бұйрығының күні мен нөмірі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Бұйрық бойынша салмағы, кг, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Автомобиль көлігімен тиеп жөнелтілген мақта тұқымы,**

**линт және талшықты қалдықтар жүкқұжаттарының тізілімі**

Жіберу пункті \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    Мақта иесі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с
N  | Жүкқұжат N  | Автомо-билдің мемле- кеттік тіркеу-лік нөмір-
лік белгісі  | Орын саны  | Нетто салмағы, кг  | Кондиция-лық
салмағы, кг  | Ылғал-
дылығы, %  | Ласта-
нуы, %  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

   ТББ бастығы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дайын өнімнің тауартанушысы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК