

**О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 августа 2006 года N 765**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июля 2007 года N 630. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2007 года N 1317 (вводится в действие по истечении 30 календарных дней со дня первого официального опубликования).

*Сноска. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июля 2007 года N 630 утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2007 года*
N 1317
*(вводится в действие по истечении 30 календарных дней со дня первого официального опубликования).*

      Правительство Республики Казахстан 
**ПОСТАНОВЛЯЕТ**
:

      1. Внести в 
постановление
 Правительства Республики Казахстан от 14 августа 2006 года N 765 "О Таможенном тарифе Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., N 30, ст. 324) следующие изменения:
  
      в Таможенном тарифе Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:
  
      в Ставках таможенных пошлин на товары, ввозимые на территорию Республики Казахстан:

      строки:
  
"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2523 10 000 0 | - клинкеры цементные | - | 5 |
|  | - портландцемент: |  |  |
| 2523 21 000 0 | -- цемент белый, искусственно   окрашенный или неокрашенный | - | 5 |
| 2523 29 000 0 | -- прочий | - | 5 |
| 2523 30 000 0 | - цемент глиноземистый | - | 5 |
| 2523 90 | - цементы гидравлические   прочие: |  |  |
| 2523 90 100 0 | -- цемент для доменных печей | - | 5 |
| 2523 90 300 0 | -- пуццолан-цемент | - | 5 |
| 2523 90 900 0 | -- прочий | - | 5 |

                                                                 "
  
      изложить в следующей редакции:
  
"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2523 10 000 0 | - клинкеры цементные | - | 0 |
|  | - портландцемент: |  |  |
| 2523 21 000 0 | -- цемент белый, искусственно   окрашенный или неокрашенный |  |  |
| 2523 29 000 0 | -- прочий | - | 0 |
| 2523 30 000 0 | - цемент глиноземистый | - | 0 |
| 2523 90 | - цементы гидравлические   прочие: |  |  |
| 2523 90 100 0 | -- цемент для доменных печей | - | 0 |
| 2523 90 300 0 | -- пуццолан-цемент | - | 0 |
| 2523 90 900 0 | -- прочий | - | 0 |

                                                                ";
  
      строку:
  
"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2713 20 000 0 | - битум нефтяной | - | 5 |

                                                                 "
  
      изложить в следующей редакции:
  
"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2713 20 000 0 | - битум нефтяной | - | 0 |

                                                                ";
  
      строку:
  
"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2713 90 900 0 | -- прочие | - | 5 |

                                                                "
  
      изложить в следующей редакции:
  
"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2713 90 900 0 | -- прочие | - | 0 |

                                                                ";

      строки:
  
"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6810 11 100 0 | --- из облегченного бетона   (с основой из битой пемзы,   гранулированного шлака и   т.д.) | - | 15 |
| 6810 11 900 0 | --- прочие | - | 15 |

                                                                 "
  
      изложить в следующей редакции:
  
"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6810 11 100 0 | --- из облегченного бетона   (с основой из битой пемзы,   гранулированного шлака и   т.д.) | - | 0 |
| 6810 11 900 0 | --- прочие | - | 0 |

                                                                 ";
  
      строки:
  
"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7208 10 000 0 | - в рулонах, без дальнейшей   обработки, кроме горячей   прокатки, с рельефным   рисунком | - | 5 |
|  | - в рулонах, без дальнейшей   обработки, кроме горячей   прокатки, протравленный,   прочий: |  |  |
| 7208 25 000 0 | -- толщиной 4,75 мм или более | - | 5 |
| 7208 26 000 0 | -- толщиной 3 мм или более,   но менее 4,75 мм | - | 5 |
| 7208 27 000 0 | -- толщиной менее 3 мм | - | 5 |
|  | - в рулонах, без дальнейшей   обработки, кроме горячей   прокатки, прочий: |  |  |
| 7208 36 000 0 | -- толщиной более 10 мм | - | 5 |
| 7208 37 | -- толщиной 4,75 мм или   более, но не более 10 мм: |  |  |
| 7208 37 100 0 | --- предназначенный для   вторичной прокатки | - | 5 |
| 7208 37 900 0 | --- прочий | - | 5 |
| 7208 38 | -- толщиной 3 мм или более,   но менее 4,75 мм: |  |  |
| 7208 38 100 0 | --- предназначенный для   вторичной прокатки | - | 5 |
| 7208 38 900 0 | --- прочий | - | 5 |
| 7208 39 | -- толщиной менее 3 мм: |  |  |
| 7208 39 100 0 | --- предназначенный для   вторичной прокатки | - | 5 |
| 7208 39 900 0 | --- прочий | - | 5 |
| 7208 40 | - не в рулонах, без   дальнейшей обработки, кроме   горячей прокатки, с   рельефным рисунком: |  |  |
| 7208 40 100 0 | -- толщиной 2 мм или более | - | 5 |
| 7208 40 900 0 | -- толщиной менее 2 мм | - | 5 |
|  | - не в рулонах, без   дальнейшей обработки, кроме   горячей прокатки, прочий: |  |  |
| 7208 51 | -- толщиной более 10 мм: |  |  |
| 7208 51 100 0 | --- прокатанный по четырем   граням или в прямоугольном   закрытом калибре, шириной не   более 1250 мм | - | 5 |
|  | --- прочий, толщиной: |  |  |
| 7208 51 300 0 | ---- более 20 мм | - | 5 |
| 7208 51 500 0 | ---- более 15 мм, но не   более 20 мм | - | 5 |
|  | ---- более 10 мм, но не   более 15 мм, шириной: |  |  |
| 7208 51 910 0 | ----- 2050 мм или более | - | 5 |
| 7208 51 990 0 | ----- менее 2050 мм | - | 5 |
| 7208 52 | -- толщиной 4,75 мм или   более, но не более 10 мм: |  |  |
| 7208 52 100 0 | --- прокатанный по четырем   граням или в прямоугольном   закрытом калибре, шириной не   более 1250 мм | - | 5 |
|  | --- прочий, шириной: |  |  |
| 7208 52 910 0 | ---- 2050 мм или более | - | 5 |
| 7208 52 990 0 | ---- менее 2050 мм | - | 5 |
| 7208 53 | -- толщиной 3 мм или более,   но менее 4,75 мм: |  |  |
| 7208 53 100 0 | --- прокатанный по четырем   граням или в прямоугольном   закрытом калибре, шириной не   более 1250 мм и толщиной 4   мм или более | - | 5 |
| 7208 53 900 0 | --- прочий | - | 5 |
| 7208 54 | -- толщиной менее 3 мм: |  |  |
| 7208 54 100 0 | --- толщиной 2 мм или более | - | 5 |
| 7208 54 900 0 | --- толщиной менее 2 мм | - | 5 |
| 7208 90 | - прочий: |  |  |
| 7208 90 100 0 | -- без дальнейшей обработки,   кроме обработки поверхности,   или просто разрезанный на   заготовки, кроме   прямоугольных (включая   квадратные) | - | 5 |
| 7208 90 900 0 | -- прочий | - | 5 |
| 7209 | Прокат плоский из железа или   нелегированной стали шириной   600 мм или более,   холоднокатанный (обжатый в   холодном состоянии),   неплакированный, без   гальванического или другого   покрытия: |  |  |
|  | - в рулонах, без дальнейшей   обработки, кроме холодной   прокатки (обжатия в холодном   состоянии): |  |  |
| 7209 15 000 0 | -- толщиной 3 мм или более | - | 5 |
| 7209 16 | -- толщиной более 1 мм, но   менее 3 мм: |  |  |
| 7209 16 100 0 | --- из электротехнической   стали | - | 5 |
| 7209 16 900 0 | --- прочий | - | 5 |
| 7209 17 | -- толщиной 0,5 мм или   более, но не более 1 мм: |  |  |
| 7209 17 100 0 | --- из электротехнической   стали | - | 5 |
| 7209 17 900 0 | --- прочий | - | 5 |
| 7209 18 | -- толщиной менее 0,5 мм: |  |  |
| 7209 18 100 0 | --- из электротехнической стали | - | 5 |
|  | --- прочий: |  |  |
| 7209 18 910 0 | ---- толщиной 0,35 мм или   более, но менее 0,5 мм | - | 5 |
| 7209 18 990 0 | ---- толщиной менее 0,35 мм | - | 5 |
|  | - не в рулонах, без   дальнейшей обработки, кроме   холодной прокатки (обжатия в   холодном состоянии): | - | 5 |
| 7209 25 000 0 | -- толщиной 3 мм или более | - | 5 |
| 7209 26 | -- толщиной более 1 мм, но   менее 3 мм: |  |  |
| 7209 26 100 0 | --- из электротехнической   стали | - | 5 |
| 7209 26 900 0 | --- прочий | - | 5 |
| 7209 27 | -- толщиной 0,5 мм или   более, но не более 1 мм: |  |  |
| 7209 27 100 0 | --- из электротехнической   стали | - | 5 |
| 7209 27 900 0 | --- прочий | - | 5 |
| 7209 28 | -- толщиной менее 0,5 мм: |  |  |
| 7209 28 100 0 | --- из электротехнической   стали | - | 5 |
| 7209 28 900 0 | --- прочий | - | 5 |
| 7209 90 | - прочий: |  |  |
| 7209 90 100 0 | -- без дальнейшей обработки,   кроме обработки поверхности,   или просто разрезанный на   заготовки, кроме   прямоугольных (включая   квадратные) | - | 5 |
| 7209 90 900 0 | -- прочий | - | 5 |
| 7210 | Прокат плоский из железа или   нелегированной стали шириной   600 мм или более,   плакированный, с   гальваническим или другим   покрытием: |  |  |
|  | - с гальваническим или другим   покрытием оловом: |  |  |
| 7210 11 | -- толщиной 0,5 мм или более: |  |  |
| 7210 11 100 0 | --- без дальнейшей обработки   кроме обработки поверхности,   или просто разрезанный на   заготовки, кроме   прямоугольных (включая   квадратные) | - | 5 |
| 7210 11 900 0 | --- прочий | - | 5 |
| 7210 12 | -- толщиной менее 0,5 мм: |  |  |
|  | --- без дальнейшей   обработки, кроме обработки   поверхности, или просто   разрезанный на заготовки,   кроме прямоугольных (включая   квадратные): |  |  |
| 7210 12 110 0 | ---- белая жесть | - | 5 |
| 7210 12 190 0 | ---- прочий | - | 5 |
| 7210 12 900 0 | --- прочий | - | 5 |
| 7210 20 | - с гальваническим или   другим покрытием свинцом,   включая свинцово-оловянный   сплав: |  |  |
| 7210 20 100 0 | -- без дальнейшей обработки,   кроме обработки поверхности,   или просто разрезанный на   заготовки, кроме   прямоугольных (включая   квадратные) | - | 5 |
| 7210 20 900 0 | -- прочий | - | 5 |
| 7210 30 | - электролитически   оцинкованный: |  |  |
| 7210 30 100 0 | -- без дальнейшей обработки,   кроме обработки поверхности,   или просто разрезанный на   заготовки, кроме   прямоугольных (включая   квадратные) | - | 5 |
| 7210 30 900 0 | -- прочий | - | 5 |
|  | - оцинкованный иным способом: |  |  |
| 7210 41 | -- гофрированный: |  |  |
| 7210 41 100 0 | --- без дальнейшей   обработки, кроме обработки   поверхности, или просто   разрезанный на заготовки,   кроме прямоугольных (включая   квадратные) | - | 5 |
| 7210 41 900 0 | --- прочий | - | 5 |
| 7210 49 | -- прочий: |  |  |
| 7210 49 100 0 | --- без дальнейшей обработки,   кроме обработки поверхности,   или просто разрезанный на   заготовки, кроме   прямоугольных (включая   квадратные) | - | 5 |
| 7210 49 900 0 | --- прочий | - | 5 |
| 7210 50 | - с гальваническим или   другим покрытием оксидами   хрома или хромом и оксидами   хрома: |  |  |
| 7210 50 100 0 | -- без дальнейшей обработки,   кроме обработки поверхности,   или просто разрезанный на   заготовки, кроме   прямоугольных (включая   квадратные) | - | 5 |
| 7210 50 900 0 | -- прочий | - | 5 |
|  | - с гальваническим или   другим покрытием алюминием: |  |  |
| 7210 61 | -- с гальваническим или   другим покрытием   алюминиево-цинковыми   сплавами: | - | 5 |
| 7210 61 100 0 | --- без дальнейшей   обработки, кроме обработки   поверхности, или просто   разрезанный на заготовки,   кроме прямоугольных (включая   квадратные) | - | 5 |
| 7210 61 900 0 | --- прочий | - | 5 |
| 7210 69 | -- прочий: |  |  |
| 7210 69 100 0 | --- без дальнейшей   обработки, кроме обработки   поверхности, или просто   разрезанный на заготовки,   кроме прямоугольных (включая   квадратные) | - | 5 |
| 7210 69 900 0 | --- прочий | - | 5 |
| 7210 70 | - окрашенный, лакированный   или покрытый пластмассой: |  |  |
|  | -- без дальнейшей обработки,   кроме обработки поверхности,   или просто разрезанный на   заготовки, кроме   прямоугольных (включая   квадратные): |  |  |
| 7210 70 310 0 | --- белая жесть и изделия с   гальваническим или другим   покрытием оксидами хрома или   хромом и оксидами хрома,   лакированные | - | 5 |
| 7210 70 900 0 | -- прочий | - | 5 |
| 7210 90 | - прочий: |  |  |
| 7210 90 100 0 | -- посеребреный,   позолоченный, покрытый   гальваническим способом   платиной или эмалированный | - | 5 |
|  | -- прочий: |  |  |
|  | --- без дальнейшей   обработки, кроме обработки   поверхности, включая   плакирование, или просто   разрезанный на заготовки,   кроме прямоугольных (включая   квадратные): |  |  |
| 7210 90 310 0 | ---- плакированный | - | 5 |
| 7210 90 330 0 | ---- луженый и с нанесенной   печатью | - | 5 |
| 7210 90 380 0 | ---- прочий | - | 5 |
| 7210 90 900 0 | --- прочий | - | 5 |
| 7211 | Прокат плоский из железа или   нелегированной стали шириной   менее 600 мм,   неплакированный, без   гальванического или другого   покрытия: |  |  |
|  | - без дальнейшей обработки,   кроме горячей прокатки: |  |  |
| 7211 13 000 0 | -- прокатанный по четырем   граням или в прямоугольном   закрытом калибре, шириной   более 150 мм и толщиной не   менее 4 мм, не в рулонах и   без рельефного рисунка | - | 5 |
| 7211 14 | -- толщиной 4,75 мм или   более, прочий: |  |  |
| 7211 14 100 0 | --- шириной более 500 мм | - | 5 |
| 7211 14 900 0 | --- шириной не более 500 мм | - | 5 |
| 7211 19 | -- прочий: |  |  |
| 7211 19 200 0 | --- шириной более 500 мм | - | 5 |
| 7211 19 900 0 | --- шириной не более 500 мм | - | 5 |
|  | - без дальнейшей обработки,   кроме холодной прокатки   (обжатия в холодном   состоянии): |  |  |
| 7211 23 | -- содержащий менее 0,25   мас.% углерода: |  |  |
| 7211 23 100 0 | --- шириной более 500 мм | - | 5 |
|  | --- шириной не более 500 мм: |  |  |
| 7211 23 510 0 | ---- в рулонах,   предназначенный для   производства белой жести | - | 5 |
|  | ---- прочий: |  |  |
| 7211 23 910 0 | ----- из электротехнической   стали | - | 5 |
| 7211 23 990 0 | ----- прочий | - | 5 |
| 7211 29 | -- прочий: |  |  |
| 7211 29 200 0 | --- шириной более 500 мм | - | 5 |
|  | --- шириной не более 500 мм: |  |  |
| 7211 29 500 0 | ---- содержащий 0,25 мас.%   или более, но менее 0,6   мас.% углерода | - | 5 |
| 7211 29 900 0 | ---- содержащий 0,6 мас.%   или более углерода | - | 5 |
| 7211 90 | - прочий: |  |  |
|  | -- шириной более 500 мм: |  |  |
| 7211 90 110 0 | --- без дальнейшей   обработки, кроме обработки   поверхности | - | 5 |
| 7211 90 190 0 | --- прочий | - | 5 |
| 7211 90 900 0 | -- шириной не более 500 мм | - | 5 |
| 7212 | Прокат плоский из железа или   нелегированной стали шириной   менее 600 мм, плакированный,   с гальваническим или другим   покрытием: |  |  |
| 7212 10 | - с гальваническим или другим   покрытием оловом: |  |  |
| 7212 10 100 0 | -- белая жесть, без   дальнейшей обработки, кроме   обработки поверхности | - | 5 |
|  | -- прочий: |  |  |
|  | --- шириной более 500 мм: |  |  |
| 7212 10 910 0 | ---- без дальнейшей   обработки, кроме обработки   поверхности | - | 5 |
| 7212 10 930 0 | ---- прочий | - | 5 |
| 7212 10 990 0 | --- шириной не более 500 мм | - | 5 |
| 7212 20 | - электролитически   оцинкованный: |  |  |
|  | -- шириной более 500 мм: |  |  |
| 7212 20 110 0 | --- без дальнейшей   обработки, кроме обработки   поверхности | - | 5 |
| 7212 20 190 0 | --- прочий | - | 5 |
| 7212 20 900 0 | -- шириной не более 500 мм | - | 5 |
| 7212 30 | - оцинкованный иным способом: |  |  |
|  | -- шириной более 500 мм: |  |  |
| 7212 30 110 0 | --- без дальнейшей   обработки, кроме обработки   поверхности | - | 5 |
| 7212 30 190 0 | --- прочий | - | 5 |
| 7212 30 900 0 | -- шириной не более 500 мм | - | 5 |
| 7212 40 | - окрашенный, лакированный   или покрытый пластмассой: |  |  |
| 7212 40 100 0 | -- белая жесть, без   дальнейшей обработки, кроме   покрытия лаком | - | 5 |
|  | -- прочий: |  |  |
|  | --- шириной более 500 мм: |  |  |
| 7212 40 910 0 | ---- без дальнейшей   обработки, кроме обработки   поверхности | - | 5 |
| 7212 40 930 0 | ---- прочий | - | 5 |
|  | --- шириной не более 500 мм: |  |  |
| 7212 40 950 0 | ---- с гальваническим или   другим покрытием оксидами   хрома или хромом и оксидами   хрома, лакированный | - | 5 |
| 7212 50 | - покрытый иным способом: |  |  |
|  | -- шириной более 500 мм: |  |  |
| 7212 50 100 0 | --- посеребреный,   позолоченный, покрытый   гальваническим способом   платиной или эмалированный | - | 5 |
|  | --- прочий: |  |  |
|  | ---- без дальнейшей   обработки, кроме обработки   поверхности: |  |  |
| 7212 50 310 0 | ----- покрытый свинцом | - | 5 |
| 7212 50 510 0 | ----- прочий | - | 5 |
| 7212 50 580 0 | ---- прочий | - | 5 |
|  | -- шириной не более 500 мм: |  |  |
| 7212 50 750 0 | --- с гальваническим или   другим покрытием медью | - | 5 |
| 7212 50 910 0 | --- с гальваническим или   другим покрытием хромом или   никелем | - | 5 |
|  | --- с гальваническим или   другим покрытием алюминием: |  |  |
| 7212 50 930 0 | ---- с гальваническим или   другим покрытием   алюминиево-цинковыми сплавами | - | 5 |
| 7212 50 970 0 | ---- прочий | - | 5 |
| 7212 50 990 0 | --- прочий | - | 5 |
| 7212 60 | - плакированный: |  |  |
|  | -- шириной более 500 мм: |  |  |
| 7212 60 110 0 | --- без дальнейшей   обработки, кроме обработки   поверхности | - | 5 |
| 7212 60 190 0 | --- прочий | - | 5 |
|  | -- шириной не более 500 мм: |  |  |
|  | --- без дальнейшей   обработки, кроме обработки   поверхности: |  |  |
| 7212 60 910 0 | ---- горячекатанный, без   дальнейшей обработки, кроме   плакирования | - | 5 |
| 7212 60 930 0 | ---- прочий | - | 5 |
| 7212 60 990 0 | --- прочий | - | 5 |
| 7213 | Прутки горячекатаные в   свободно смотанных бухтах из   железа или нелегированной   стали: |  |  |
| 7213 10 000 0 | - имеющие выемки, выступы,   борозды или другие   деформации, полученные в   процессе прокатки | - | 5 |
| 7213 20 000 0 | - из автоматной стали прочие | - | 5 |
|  | - прочие: |  |  |
| 7213 91 | -- круглого сечения диаметром   менее 14 мм: |  |  |
| 7213 91 100 0 | --- используемые для   армирования бетона | - | 5 |
| 7213 91 200 0 | --- используемые для шинного   корда | - | 5 |
|  | --- прочие: |  |  |
| 7213 91 410 0 | ---- содержащие 0,06 мас.%   или менее углерода | - | 5 |
| 7213 91 490 0 | ---- содержащие более 0,06   мас.%, но менее 0,25 мас.%   углерода | - | 5 |
| 7213 91 700 0 | ---- содержащие 0,25 мас.%   или более, но не более 0,75   мас.% углерода | - | 5 |
| 7213 91 900 0 | ---- содержащие более 0,75   мас.% углерода | - | 5 |
| 7213 99 | -- прочие: |  |  |
| 7213 99 100 0 | --- содержащие менее 0,25   мас.% углерода | - | 5 |
| 7213 99 900 0 | --- содержащие 0,25 мас.%   или более углерода | - | 5 |
| 7214 | Прутки из железа или   нелегированной стали, без   дальнейшей обработки, кроме   ковки, горячей прокатки,   горячего волочения или   горячего экструдирования,   включая прутки, скрученные   после прокатки, прочие: |  |  |
| 7214 10 000 0 | - кованые | - | 5 |
| 7214 20 000 0 | - имеющие выемки, выступы,   борозды или другие   деформации, полученные в   процессе прокатки или   скрученные после прокатки | - | 5 |
| 7214 30 000 0 | - из автоматной стали прочие | - | 5 |
|  | - прочие: |  |  |
| 7214 91 | -- прямоугольного (кроме   квадратного) поперечного   сечения: |  |  |
| 7214 91 100 0 | --- содержащие менее 0,25   мас.% углерода | - | 5 |
| 7214 91 900 0 | --- содержащие 0,25 мас.%   или более углерода | - | 5 |
| 7214 99 | -- прочие: |  |  |
|  | --- содержащие менее 0,25   мас.% углерода: |  |  |
| 7214 99 100 0 | ---- используемые для   армирования бетона | - | 5 |
|  | ---- круглого сечения   прочие, диаметром: |  |  |
| 7214 99 310 0 | ----- 80 мм или более | - | 5 |
| 7214 99 390 0 | ----- менее 80 мм | - | 5 |
| 7214 99 500 0 | ---- прочие | - | 5 |
|  | --- содержащие 0,25 мас.%   или более, но менее 0,6   мас.% углерода: |  |  |
|  | ---- круглого сечения,   диаметром: |  |  |
| 7214 99 610 0 | ----- 80 мм или более | - | 5 |
| 7214 99 690 0 | ----- менее 80 мм | - | 5 |
| 7214 99 800 0 | ---- прочие | - | 5 |
| 7214 99 900 0 | --- содержащие 0,6 мас.% или   более углерода | - | 5 |

                                                                "
  
      изложить в следующей редакции:
  
"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7208 10 000 0 | - в рулонах, без дальнейшей   обработки, кроме горячей   прокатки, с рельефным   рисунком | - | 0 |
|  | - в рулонах, без дальнейшей   обработки, кроме горячей   прокатки, протравленный,   прочий: |  |  |
| 7208 25 000 0 | -- толщиной 4,75 мм или более | - | 0 |
| 7208 26 000 0 | -- толщиной 3 мм или более,   но менее 4,75 мм | - | 0 |
| 7208 27 000 0 | -- толщиной менее 3 мм | - | 0 |
|  | - в рулонах, без дальнейшей   обработки, кроме горячей   прокатки, прочий: |  |  |
| 7208 36 000 0 | -- толщиной более 10 мм | - | 0 |
| 7208 37 | -- толщиной 4,75 мм или   более, но не более 10 мм: |  |  |
| 7208 37 100 0 | --- предназначенный для   вторичной прокатки | - | 0 |
| 7208 37 900 0 | --- прочий | - | 0 |
| 7208 38 | -- толщиной 3 мм или более,   но менее 4,75 мм: |  |  |
| 7208 38 100 0 | --- предназначенный для   вторичной прокатки | - | 0 |
| 7208 38 900 0 | --- прочий | - | 0 |
| 7208 39 | -- толщиной менее 3 мм: |  |  |
| 7208 39 100 0 | --- предназначенный для   вторичной прокатки | - | 0 |
| 7208 39 900 0 | --- прочий | - | 0 |
| 7208 40 | - не в рулонах, без   дальнейшей обработки, кроме   горячей прокатки, с   рельефным рисунком: |  |  |
| 7208 40 100 0 | -- толщиной 2 мм или более | - | 0 |
| 7208 40 900 0 | -- толщиной менее 2 мм | - | 0 |
|  | - не в рулонах, без   дальнейшей обработки, кроме   горячей прокатки,   прочий: |  |  |
| 7208 51 | -- толщиной более 10 мм: |  |  |
| 7208 51 100 0 | --- прокатанный по четырем   граням или в прямоугольном   закрытом калибре, шириной не   более 1250 мм | - | 0 |
|  | --- прочий, толщиной: |  |  |
| 7208 51 300 0 | ---- более 20 мм | - | 0 |
| 7208 51 500 0 | ---- более 15 мм, но не   более 20 мм | - | 0 |
|  | ---- более 10 мм, но не   более 15 мм, шириной: |  |  |
| 7208 51 910 0 | ----- 2050 мм или более | - | 0 |
| 7208 51 990 0 | ----- менее 2050 мм | - | 0 |
| 7208 52 | -- толщиной 4,75 мм или   более, но не более 10 мм: |  |  |
| 7208 52 100 0 | --- прокатанный по четырем   граням или в прямоугольном   закрытом калибре, шириной не   более 1250 мм | - | 0 |
|  | --- прочий, шириной: |  |  |
| 7208 52 910 0 | ---- 2050 мм или более | - | 0 |
| 7208 52 990 0 | ---- менее 2050 мм | - | 0 |
| 7208 53 | -- толщиной 3 мм или более,   но менее 4,75 мм: |  |  |
| 7208 53 100 0 | --- прокатанный по четырем   граням или в прямоугольном   закрытом калибре, шириной не   более 1250 мм и толщиной 4   мм или более | - | 0 |
| 7208 53 900 0 | --- прочий | - | 0 |
| 7208 54 | -- толщиной менее 3 мм: |  |  |
| 7208 54 100 0 | --- толщиной 2 мм или более | - | 0 |
| 7208 54 900 0 | --- толщиной менее 2 мм | - | 0 |
| 7208 90 | - прочий: |  |  |
| 7208 90 100 0 | -- без дальнейшей обработки,   кроме обработки поверхности,   или просто разрезанный на   заготовки, кроме   прямоугольных (включая   квадратные) | - | 0 |
| 7208 90 900 0 | -- прочий | - | 0 |
| 7209 | Прокат плоский из железа или   нелегированной стали шириной   600 мм или более,   холоднокатанный (обжатый в   холодном состоянии),   неплакированный, без   гальванического или другого   покрытия: |  |  |
|  | - в рулонах, без дальнейшей   обработки, кроме холодной   прокатки (обжатия в холодном   состоянии): |  |  |
| 7209 15 000 0 | -- толщиной 3 мм или более | - | 0 |
| 7209 16 | -- толщиной более 1 мм, но   менее 3 мм: |  |  |
| 7209 16 100 0 | --- из электротехнической   стали | - | 0 |
| 7209 16 900 0 | --- прочий | - | 0 |
| 7209 17 | -- толщиной 0,5 мм или   более, но не более 1 мм: |  |  |
| 7209 17 100 0 | --- из электротехнической   стали | - | 0 |
| 7209 17 900 0 | --- прочий | - | 0 |
| 7209 18 | -- толщиной менее 0,5 мм: |  |  |
| 7209 18 100 0 | --- из электротехнической   стали | - | 0 |
|  | --- прочий: |  |  |
| 7209 18 910 0 | ---- толщиной 0,35 мм или   более, но менее 0,5 мм | - | 0 |
| 7209 18 990 0 | ---- толщиной менее 0,35 мм | - | 0 |
|  | - не в рулонах, без   дальнейшей обработки, кроме   холодной прокатки (обжатия   в холодном состоянии): |  |  |
| 7209 25 000 0 | -- толщиной 3 мм или более | - | 0 |
| 7709 26 | -- толщиной более 1 мм, но   менее 3 мм: |  |  |
| 7209 26 100 0 | --- из электротехнической   стали | - | 0 |
| 7209 26 900 0 | --- прочий | - | 0 |
| 7209 27 | -- толщиной 0,5 мм или   более, но не более 1 мм: |  |  |
| 7209 27 100 0 | --- из электротехнической   стали | - | 0 |
| 7209 27 900 0 | --- прочий | - | 0 |
| 7209 28 | -- толщиной менее 0,5 мм: |  |  |
| 7209 28 100 0 | --- из электротехнической   стали | - | 0 |
| 7209 28 900 0 | --- прочий | - | 0 |
| 7209 90 | - прочий |  |  |
| 7209 90 100 0 | -- без дальнейшей обработки,   кроме обработки поверхности,   или просто разрезанный на   заготовки, кроме   прямоугольных (включая   квадратные) | - | 0 |
| 7209 90 900 0 | -- прочий | - | 0 |
| 7210 | Прокат плоский из железа или   нелегированной стали шириной   600 мм или более,   плакированный, с   гальваническим или другим   покрытием: |  |  |
|  | - с гальваническим или   другим покрытием оловом: |  |  |
| 7210 11 | -- толщиной 0,5 мм или более: |  |  |
| 7210 11 100 0 | --- без дальнейшей   обработки, кроме обработки   поверхности, или просто   разрезанный на заготовки,   кроме прямоугольных (включая   квадратные) | - | 0 |
| 7210 11 900 0 | --- прочий | - | 0 |
| 7210 12 | -- толщиной менее 0,5 мм: | - | 0 |
|  | --- без дальнейшей обработки,   кроме обработки поверхности,   или просто разрезанный на   заготовки, кроме   прямоугольных (включая   квадратные): |  |  |
| 7210 12 110 0 | ---- белая жесть | - | 0 |
| 7210 12 190 0 | ---- прочий | - | 0 |
| 7210 12 900 0 | --- прочий | - | 0 |
| 7210 20 | - с гальваническим или другим   покрытием свинцом, включая   свинцово-оловянный сплав: |  |  |
| 7210 20 100 0 | -- без дальнейшей обработки,   кроме обработки поверхности,   или просто разрезанный на   заготовки, кроме   прямоугольных (включая   квадратные) | - | 0 |
| 7210 20 900 0 | -- прочий | - | 0 |
| 7210 30 | - электролитически   оцинкованный: |  |  |
| 7210 30 100 0 | -- без дальнейшей обработки,   кроме обработки поверхности,   или просто разрезанный на   заготовки, кроме   прямоугольных (включая   квадратные) | - | 0 |
| 7210 30 900 0 | -- прочий | - | 0 |
|  | - оцинкованный иным способом: |  |  |
| 7210 41 | -- гофрированный: |  |  |
| 7210 41 100 0 | --- без дальнейшей обработки,   кроме обработки поверхности,   или просто разрезанный на   заготовки, кроме   прямоугольных (включая   квадратные) | - | 0 |
| 7210 41 900 0 | --- прочий | - | 0 |
| 7210 49 | -- прочий: |  |  |
| 7210 49 100 0 | --- без дальнейшей   обработки, кроме обработки   поверхности, или просто   разрезанный на заготовки,   кроме прямоугольных (включая   квадратные) | - | 0 |
| 7210 49 900 0 | --- прочий | - | 0 |
| 7210 50 | - с гальваническим или другим   покрытием оксидами хрома или   хромом и оксидами хрома: |  |  |
| 7210 50 100 0 | -- без дальнейшей обработки,   кроме обработки поверхности,   или просто разрезанный на   заготовки, кроме   прямоугольных (включая   квадратные) | - | 0 |
| 7210 50 900 0 | -- прочий | - | 0 |
|  | - с гальваническим или другим   покрытием алюминием: |  |  |
| 7210 61 | -- с гальваническим или   другим покрытием   алюминиево-цинковыми   сплавами: |  |  |
| 7210 61 100 0 | --- без дальнейшей   обработки, кроме обработки   поверхности, или просто   разрезанный на заготовки,   кроме прямоугольных (включая   квадратные) | - | 0 |
| 7210 61 900 0 | --- прочий | - | 0 |
| 7210 69 | -- прочий: |  |  |
| 7210 69 100 0 | --- без дальнейшей   обработки, кроме обработки   поверхности, или просто   разрезанный на заготовки,   кроме прямоугольных (включая   квадратные) | - | 0 |
| 7210 69 900 0 | --- прочий | - | 0 |
| 7210 70 | - окрашенный, лакированный   или покрытый пластмассой: |  |  |
|  | -- без дальнейшей обработки,   кроме обработки поверхности,   или просто разрезанный на   заготовки, кроме   прямоугольных (включая   квадратные): |  |  |
| 7210 70 310 0 | --- белая жесть и изделия с   гальваническим или другим   покрытием оксидами хрома или   хромом и оксидами хрома,   лакированные | - | 0 |
| 7210 70 390 0 | --- прочий | - | 0 |
| 7210 70 900 0 | -- прочий | - | 0 |
| 7210 90 | - прочий: |  |  |
| 7210 90 100 0 | -- посеребреный,   позолоченный, покрытый   гальваническим способом   платиной или эмалированный | - | 0 |
|  | -- прочий: |  |  |
|  | --- без дальнейшей обработки,   кроме обработки поверхности,   включая плакирование, или   просто разрезанный на   заготовки, кроме   прямоугольных (включая   квадратные): |  |  |
| 7210 90 310 0 | ---- плакированный | - | 0 |
| 7210 90 330 0 | ---- луженый и с нанесенной   печатью | - | 0 |
| 7210 90 380 0 | ---- прочий | - | 0 |
| 7210 90 900 0 | --- прочий | - | 0 |
| 7211 | Прокат плоский из железа или   нелегированной стали шириной   менее 600 мм,   неплакированный, без   гальванического или другого   покрытия: |  |  |
|  | - без дальнейшей обработки,   кроме горячей прокатки: |  |  |
| 7211 13 000 0 | -- прокатанный по четырем   граням или в прямоугольном   закрытом калибре, шириной   более 150 мм и толщиной не   менее 4 мм, не в рулонах и   без рельефного рисунка | - | 0 |
| 7211 14 | -- толщиной 4,75 мм или   более, прочий: |  |  |
| 7211 14 100 0 | --- шириной более 500 мм | - | 0 |
| 7211 14 900 0 | --- шириной не более 500 мм | - | 0 |
| 7211 19 | -- прочий: |  |  |
| 7211 19 200 0 | --- шириной более 500 мм | - | 0 |
| 7211 19 900 0 | --- шириной не более 500 мм | - | 0 |
|  | - без дальнейшей обработки,   кроме холодной прокатки   (обжатия в холодном   состоянии): |  |  |
| 7211 23 | -- содержащий менее 0,25   мас.% углерода: |  |  |
| 7211 23 100 0 | --- шириной более 500 мм | - | 0 |
|  | --- шириной не более 500 мм: |  |  |
| 7211 23 510 0 | ---- в рулонах,   предназначенный для   производства белой жести | - | 0 |
|  | ---- прочий: |  |  |
| 7211 23 910 0 | ----- из электротехнической   стали | - | 0 |
| 7211 23 990 0 | ----- прочий | - | 0 |
| 7211 29 | -- прочий: |  |  |
| 7211 29 200 0 | --- шириной более 500 мм | - | 0 |
|  | --- шириной не более 500 мм: |  |  |
| 7211 29 500 0 | ---- содержащий 0,25 мас.%   или более, но менее 0,6   мас.% углерода | - | 0 |
| 7211 29 900 0 | ---- содержащий 0,6 мас.% или   более углерода | - | 0 |
| 7211 90 | - прочий: |  |  |
|  | -- шириной более 500 мм: |  |  |
| 7211 90 110 0 | --- без дальнейшей обработки,   кроме обработки поверхности | - | 0 |
| 7211 90 190 0 | --- прочий | - | 0 |
| 7211 90 900 0 | -- шириной не более 500 мм | - | 0 |
| 7212 | Прокат плоский из железа или   нелегированной стали шириной   менее 600 мм, плакированный,   с гальваническим или другим   покрытием: |  |  |
| 7212 10 | - с гальваническим или другим   покрытием оловом: |  |  |
| 7212 10 100 0 | -- белая жесть, без   дальнейшей обработки, кроме   обработки поверхности | - | 0 |
|  | -- прочий: |  |  |
|  | --- шириной более 500 мм: |  |  |
| 7212 10 910 0 | ---- без дальнейшей   обработки, кроме обработки   поверхности | - | 0 |
| 7212 10 930 0 | ---- прочий | - | 0 |
| 7212 10 990 0 | --- шириной не более 500 мм | - | 0 |
| 7212 20 | - электролитически   оцинкованный: |  |  |
|  | -- шириной более 500 мм: |  |  |
| 7212 20 110 0 | --- без дальнейшей обработки,   кроме обработки поверхности | - | 0 |
| 7212 20 190 0 | --- прочий | - | 0 |
| 7212 20 900 0 | -- шириной не более 500 мм | - | 0 |
| 7212 30 | - оцинкованный иным способом: |  |  |
|  | -- шириной более 500 мм: |  |  |
| 7212 30 110 0 | --- без дальнейшей   обработки, кроме обработки   поверхности | - | 0 |
| 7212 30 190 0 | --- прочий | - | 0 |
| 7212 30 900 0 | -- шириной не более 500 мм | - | 0 |
| 7212 40 | - окрашенный, лакированный   или покрытый пластмассой: |  |  |
| 7212 40 100 0 | -- белая жесть, без   дальнейшей обработки, кроме   покрытия лаком | - | 0 |
|  | -- прочий: |  |  |
|  | --- шириной более 500 мм: |  |  |
| 7212 40 910 0 | ---- без дальнейшей   обработки, кроме обработки   поверхности | - | 0 |
| 7212 40 930 0 | ---- прочий | - | 0 |
|  | --- шириной не более 500 мм: |  |  |
| 7212 40 950 0 | ---- с гальваническим или   другим покрытием оксидами   хрома или хромом и оксидами   хрома, лакированный | - | 0 |
| 7212 50 | - покрытый иным способом: |  |  |
|  | -- шириной более 500 мм: |  |  |
| 7212 50 100 0 | --- посеребреный,   позолоченный, покрытый   гальваническим способом   платиной или эмалированный | - | 0 |
|  | --- прочий: |  |  |
|  | ---- без дальнейшей   обработки, кроме обработки   поверхности: |  |  |
| 7212 50 310 0 | ----- покрытый свинцом | - | 0 |
| 7212 50 510 0 | ----- прочий | - | 0 |
| 7212 50 580 0 | ---- прочий | - | 0 |
|  | -- шириной не более 500 мм: |  |  |
| 7212 50 750 0 | --- с гальваническим или   другим покрытием медью | - | 0 |
| 7212 50 910 0 | --- с гальваническим или   другим покрытием хромом или   никелем | - | 0 |
|  | --- с гальваническим или   другим покрытием алюминием: |  |  |
| 7212 50 930 0 | ---- с гальваническим или   другим покрытием   алюминиево-цинковыми сплавами | - | 0 |
| 7212 50 970 0 | ---- прочий | - | 0 |
| 7212 50 990 0 | --- прочий | - | 0 |
| 7212 60 | - плакированный: |  |  |
|  | -- шириной более 500 мм: |  |  |
| 7212 60 110 0 | --- без дальнейшей   обработки, кроме обработки   поверхности | - | 0 |
| 7212 60 190 0 | --- прочий | - | 0 |
|  | -- шириной не более 500 мм: |  |  |
|  | --- без дальнейшей обработки,   кроме обработки поверхности: |  |  |
| 7212 60 910 0 | ---- горячекатанный, без   дальнейшей обработки, кроме   плакирования | - | 0 |
| 7212 60 930 0 | ---- прочий | - | 0 |
| 7212 60 990 0 | --- прочий | - | 0 |
| 7213 | Прутки горячекатаные в   свободно смотанных бухтах из   железа или нелегированной   стали: |  |  |
| 7213 10 000 0 | - имеющие выемки, выступы,   борозды или другие   деформации, полученные в   процессе прокатки | - | 0 |
| 7213 20 000 0 | - из автоматной стали прочие | - | 0 |
|  | - прочие: |  |  |
| 7213 91 | -- круглого сечения диаметром   менее 14 мм: |  |  |
| 7213 91 100 0 | --- используемые для   армирования бетона | - | 0 |
| 7213 91 200 0 | --- используемые для шинного   корда | - | 0 |
|  | --- прочие: |  |  |
| 7213 91 410 0 | ---- содержащие 0,06 мас.%   или менее углерода | - | 0 |
| 7213 91 490 0 | ---- содержащие более 0,06   мас.%, но менее 0,25 мас.%   углерода | - | 0 |
| 7213 91 700 0 | ---- содержащие 0,25 мас.%   или более, но не более 0,75   мас.% углерода | - | 0 |
| 7213 91 900 0 | ---- содержащие более 0,75   мас.% углерода | - | 0 |
| 7213 99 | -- прочие: |  |  |
| 7213 99 100 0 | --- содержащие менее 0,25   мас.% углерода | - | 0 |
| 7213 99 900 0 | --- содержащие 0,25 мас.%   или более углерода | - | 0 |
| 7214 | Прутки из железа или   нелегированной стали, без   дальнейшей обработки, кроме   ковки, горячей прокатки,   горячего волочения или   горячего экструдирования,   включая прутки, скрученные   после прокатки, прочие: |  |  |
| 7214 10 000 0 | - кованые | - | 0 |
| 7214 20 000 0 | - имеющие выемки, выступы,   борозды или другие   деформации, полученные в   процессе прокатки или   скрученные после прокатки | - | 0 |
| 7214 30 000 0 | - из автоматной стали прочие | - | 0 |
|  | - прочие: |  |  |
| 7214 91 | -- прямоугольного (кроме   квадратного) поперечного   сечения: |  |  |
| 7214 91 100 0 | --- содержащие менее 0,25   мас.% углерода | - | 0 |
| 7214 91 900 0 | --- содержащие 0,25 мас.%   или более углерода | - | 0 |
| 7214 99 | -- прочие: |  |  |
|  | --- содержащие менее 0,25   мас.% углерода: |  |  |
| 7214 99 100 0 | ---- используемые для   армирования бетона | - | 0 |
|  | ---- круглого сечения   прочие, диаметром: |  |  |
| 7214 99 310 0 | ----- 80 мм или более | - | 0 |
| 7214 99 390 0 | ----- менее 80 мм | - | 0 |
| 7214 99 500 0 | ---- прочие | - | 0 |
|  | --- содержащие 0,25 мас.%   или более, но менее 0,6   мас.% углерода: |  |  |
|  | ---- круглого сечения,   диаметром: |  |  |
| 7214 99 610 0 | ----- 80 мм или более | - | 0 |
| 7214 99 690 0 | ----- менее 80 мм | - | 0 |
| 7214 99 800 0 | ---- прочие | - | 0 |
| 7214 99 900 0 | --- содержащие 0,6 мас.%   или более углерода | - | 0 |

                                                                ".

2. Министерству иностранных дел Республики Казахстан в двухнедельный срок уведомить Секретариат Интеграционного комитета Евразийского экономического сообщества о принимаемых Правительством Республики Казахстан мерах регулирования внешнеторговой деятельности.

      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении тридцати календарных дней со дня первого официального опубликования.

*Премьер-Министр*
  
*Республики Казахстан*

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан