

**О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2003 года N 1054**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 января 2008 года N 62. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2010 года № 674.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 30.06.2010 № 674.

      В целях дополнительного привлечения инвестиций для развития отечественной автомобильной промышленности и железнодорожного транспорта Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :

      1. Внести в  постановление Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2003 года N 1054 "Об утверждении критериев достаточной переработки товаров" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., N 42, ст. 440) следующие изменения и дополнение:   
      в критериях достаточной переработки товаров, утвержденных указанным постановлением:   
      строку:   
"8601-8607  Железнодорожные локомотивы,  Изготовление, при котором   
            железнодорожные и трамвайные стоимость всех используемых   
            вагоны и иной подвижной      материалов не должна превышать   
            состав и его части           50 % цены конечной продукции"

      изложить в следующей редакции:

"8601       Железнодорожные              Изготовление, при котором   
            локомотивы,                  стоимость всех используемых   
            с питанием от внешнего       материалов не должна превышать   
            источника                    50 % цены конечной продукции   
            электроэнергии, или   
            аккумуляторные

8602        Железнодорожные              Изготовление, при котором    
            локомотивы прочие;           стоимость используемых узлов   
            локомотивные тендеры         и деталей не должна превышать   
                                         в первый год, с даты начала   
                                         изготовления данного вида товара   
                                         95 процентов цены конечной   
                                         продукции; во второй год - 90   
                                         процентов цены конечной продукции;   
                                         в третий год - 85 процентов цены   
                                         конечной продукции;   
                                         в четвертый год - 80 процентов   
                                         цены конечной продукции;   
                                         в пятый год - 75 процентов   
                                         цены конечной продукции;   
                                         в шестой год - 70 процентов цены   
                                         конечной продукции, а также при   
                                         условии выполнения   
                                         технологических операций:   
                                         изготовление, комплектация,   
                                         сборка рамы тележки тепловоза;   
                                         изготовление, комплектация,   
                                         сборка первичных и вторичных   
                                         подвесок и их установка на   
                                         тележки; изготовление,   
                                         комплектация, сборка и установка   
                                         тормозного оборудования;   
                                         изготовление и сборка концевых   
                                         частей рамы тепловоза, торцевой   
                                         пластины, кармана автосцепки;   
                                         изготовление и сборка шкворневого   
                                         узла, балки коробчатого сечения;   
                                         изготовление и сборка центральной   
                                         части рамы тепловоза и топливного   
                                         бака, испытание топливного бака   
                                         на герметичность и объединение   
                                         центральной части рамы тепловоза   
                                         с топливным баком и двух концевых   
                                         частей рамы тепловоза;   
                                         изготовление, сборка, установка   
                                         снегоочистителя, лестниц,   
                                         поручней; установка автосцепки;   
                                         изготовление, сборка и установка   
                                         трубопроводов, кабелепроводов,   
                                         воздуховодов, аккумуляторного   
                                         ящика; изготовление, сборка,   
                                         установка кабины машиниста,   
                                         пультов машиниста и помощника   
                                         машиниста; изготовление, сборка,   
                                         установка дверей, жалюзи, настила   
                                         пола; изготовление, сборка,   
                                         установка дизельного отсека,   
                                         отсеков генератора и вентилятора   
                                         охлаждения; изготовление, сборка,   
                                         установка отсеков преобразователя   
                                         и высоковольтного оборудования;   
                                         изготовление, сборка, установка   
                                         воздушного, дополнительного,   
                                         радиаторного отсеков, отсека   
                                         динамического тормоза;   
                                         изготовление, сборка, установка   
                                         расширительного бака; обработка   
                                         оси и колесных пар тепловоза;   
                                         сборка колесно-моторных блоков;   
                                         сборка тележки; подкатка тележек   
                                         под раму тепловоза; проверка рамы   
                                         тепловоза на геометрию; установка   
                                         воздушных резервуаров; установка   
                                         дисплея в кабине, системы   
                                         обеспечения безопасности движения,   
                                         установка холодильника,   
                                         кондиционера; установка кранов   
                                         машиниста; установка электронного   
                                         оборудования, блокировок   
                                         управления; установка системы   
                                         отопления, вентиляции, охлаждения;   
                                         установка огнетушителей, туалета,   
                                         кресел машиниста; установка   
                                         осветительных приборов, защитных   
                                         экранов над радиатором; установка   
                                         воздушных компрессоров,   
                                         вентиляторов, топливного,   
                                         масляного, воздушного фильтров;   
                                         установка радиатора, масляного   
                                         теплообменника; установка панелей   
                                         управления, диффузоров,   
                                         резисторов, электронного   
                                         оборудования; установка изоляторов,   
                                         кабелей; установка топливных   
                                         шлангов, трубопроводов,   
                                         топливных насосов; сборка и   
                                         установка системы пожаротушения;   
                                         установка опоры вентиляторов,   
                                         вентиляторов охлаждения,   
                                         преобразователя, фильтров;   
                                         объединение и установка   
                                         дизельгенератора на раму   
                                         тепловоза; установка   
                                         аккумуляторных батарей; сборка   
                                         и проверка электрических цепей   
                                         и схем управления, питания,   
                                         торможения; установка приборов   
                                         безопасности; покраска узлов,   
                                         агрегатов и оборудования   
                                         тепловоза; экипировка тепловоза   
                                         топливом, маслом, водой, песком;   
                                         испытания тепловоза

8603-8607  Железнодорожные               Изготовление, при котором стоимость   
           и трамвайные вагоны           всех используемых материалов   
           и иной подвижной состав       не должна превышать 50 %   
           и его части                   цены конечной продукции";

      строки:

"8702\*\*\*,  Моторные транспортные         Изготовление, при котором   
8704\*\*\*    средства, предназначенные     стоимость используемых    
           для перевозки людей,          узлов и деталей не   
           включая водителя;             должна превышать в первый год,   
           моторные транспортные         с даты начала изготовления   
           средства для перевозки        данного вида товара 95 процентов   
           грузов                        цены конечной продукции; во второй   
                                         год - 90 процентов цены конечной   
                                         продукции;   
                                         в третий год - 80 процентов цены   
                                         конечной продукции;   
                                         в четвертый год - 70 процентов   
                                         цены конечной продукции;   
                                         в пятый год - 60 процентов цены   
                                         конечной продукции;   
                                         в шестой год - 50 процентов цены   
                                         конечной продукции, а также при   
                                         условии, что минимальный перечень   
                                         отдельных комплектующих элементов,   
                                         используемых для изготовления   
                                         средств автомобильного транспорта,   
                                         включает следующее: кузов в сборе   
                                         (в четвертой и последующие годы   
                                         с даты начала изготовления   
                                         применяется полностью разобранный   
                                         кузов с выполнением технических   
                                         операций по сварке и окраске);   
                                         двигатель с трансмиссией; радиатор;   
                                         колеса ходовые в сборе; передние   
                                         полуоси (передняя подвеска);   
                                         задняя подвеска; аккумулятор;   
                                         амортизаторы передней и задней   
                                         подвесок; выхлопная система;   
                                         комплект крепежных двигателей

8703\*\* Автомобили легковые               1. При производстве каждой   
       и прочие моторные                 модели товара годовым объемом    
       транспортные средства,            до 25000 штук - изготовление,   
       предназначенные, главным          при котором используемые узлы и   
       образом для перевозки             детали, подвергаемые поэтапной   
       людей (кроме моторных             переработке, в последний раз были   
       транспортных средств              подвержены обработке/переработке   
       товарной позиции 8702),           (кумулятивный принцип), а также   
       включая грузопассажирские         при условии, что минимальный   
       автомобили-фургоны и              перечень отдельных комплектующих   
       гоночные автомобили               элементов, используемых для   
                                         изготовления средств автомобильного   
                                         транспорта, включает следующее:   
                                         кузов в сборе; двигатель с   
                                         трансмиссией; колеса ходовые в   
                                         сборе; задняя подвеска;   
                                         аккумулятор; выхлопная система;   
                                         рулевое колесо; воздушный фильтр;   
                                         стеклоочистители; комплект   
                                         крепежных деталей; а также:   
                                         задний мост; защита двигателя;   
                                         модуль подушки безопасности   
                                         (если данные элементы предусмотрены   
                                         конструкцией транспортного   
                                         средства).   
                                         2. При производстве каждой модели   
                                         товара годовым объемом свыше   
                                         25000 штук - изготовление, при   
                                         котором стоимость используемых   
                                         узлов и деталей не должна превышать   
                                         70 процентов цены конечной продукции,   
                                         а также при условии выполнения   
                                         технологических операций:   
                                         сварка и окраска кузова (кабины);   
                                         установка и закрепление двигателя,   
                                         подключение к двигателю механизмов   
                                         управления; установка радиаторов   
                                         и подключение систем охлаждения;   
                                         установка и подключение трансмиссии;   
                                         установка передней и задней подвесок;   
                                         установка и подключение рулевого   
                                         управления; установка системы выпуска   
                                         газов; установка и подключение внешних   
                                         световых приборов; установка топливного   
                                         бака и подключение топливопровода;   
                                         установка и подключение аккумуляторной   
                                         батареи с проверкой бортовых   
                                         электрических цепей; установка ходовых   
                                         колес; заполнение тормозной и   
                                         охлаждающей жидкостями; нанесение   
                                         идентификационного номера на   
                                         табличку и автомобиль; диагностика   
                                         двигателя; проверка эффективности   
                                         тормозной системы"

      изложить в следующей редакции:

"8702\*\*\*, Моторные транспортные          Изготовление, при котором    
8704\*\*\*   средства, предназначенные      стоимость используемых узлов   
          для перевозки людей,           и деталей не должна превышать   
          включая водителя;              в первый год, с даты  начала   
          моторные транспортные          изготовления данного вида товара   
          средства для                   95 процентов цены конечной   
          перевозки грузов               продукции; во второй год - 90   
                                         процентов цены конечной   
                                         продукции;   
                                         в третий год - 85 процентов цены   
                                         конечной продукции;   
                                         в четвертый год - 80 процентов   
                                         цены конечной продукции;   
                                         в пятый год - 75 процентов цены   
                                         конечной продукции;   
                                         в шестой год - 70 процентов цены   
                                         конечной продукции, а также при   
                                         условии выполнения технологических   
                                         операций: сварка и окраска кузова   
                                         (кабины); установка и закрепление   
                                         двигателя; подключение к двигателю   
                                         механизмов управления; установка   
                                         радиаторов и подключение систем   
                                         охлаждения; крепление амортизаторов;   
                                         подключение трансмиссии; установка   
                                         передней и задней подвесок и   
                                         полуосей; соединение рулевого   
                                         управления со ступицами передних   
                                         колес; установка и регулировка   
                                         затяжки подшипников передней   
                                         ступицы; заправка и прокачка   
                                         системы рулевого управления;   
                                         тормозной системы; гидросцепления;   
                                         установка и подключение фар;   
                                         передних и задних сигнальных   
                                         фонарей; установка глушителя и   
                                         секции выхлопного трубопровода;   
                                         установка топливного бака и   
                                         подключение топливопровода; установка   
                                         генератора и регулировка натяжения   
                                         приводного ремня; установка и   
                                         подключение аккумулятора с проверкой   
                                         работы бортовых электрических цепей;   
                                         диагностика и регулировка двигателя;   
                                         проверка эффективности тормозной   
                                         системы; консервация быстро   
                                         повреждаемых мест; установление   
                                         дефектов после сборки; нанесение   
                                         идентификационного номера на   
                                         табличку и автомобиль; обкатка   
                                         автомобиля

8703\*\* Автомобили легковые               1. При производстве каждой модели   
       и прочие моторные                 товара годовым объемом до 25000   
       транспортные средства,            штук - изготовление, при котором   
       предназначенные главным           в первый год производства, после   
       образом, для перевозки            2007 года (независимо от даты   
       людей (кроме моторных             начала производства), стоимость   
       транспортных средств              используемых узлов и деталей   
       товарной позиции 8702),           не должна превышать 90 процентов   
       включая грузопассажирские         цены конечной продукции;   
       автомобили-фургоны и              во второй год - 85 процентов   
       гоночные автомобили               цены конечной продукции;   
                                         в третий год - 83 процента цены   
                                         конечной продукции;   
                                         с четвертого года - 80 процентов   
                                         цены конечной продукции, а также   
                                         при условии выполнения техноло-   
                                         гических операций:    
                                         установка и закрепление двигателя,   
                                         подключение к двигателю   
                                         механизмов управления;   
                                         установка задней подвески;   
                                         установка системы выпуска газов;   
                                         установка и подключение   
                                         аккумуляторной батареи с проверкой   
                                         бортовых электрических цепей;   
                                         установка ходовых колес;   
                                         заполнение тормозной и охлаждающей   
                                         жидкостями;   
                                         проверка эффективности тормозной   
                                         системы.   
                                         2. При производстве каждой модели   
                                         товара годовым объемом свыше 25000   
                                         штук - изготовление, при котором   
                                         стоимость используемых узлов и   
                                         деталей не должна превышать 70   
                                         процентов цены конечной продукции,   
                                         а также при условии выполнения   
                                         технологических операций:   
                                         сварка и окраска кузова (кабины);   
                                         установка и закрепление двигателя,   
                                         подключение к двигателю механизмов   
                                         управления;   
                                         установка радиаторов и подключение   
                                         систем охлаждения;   
                                         установка и подключение трансмиссии;   
                                         установка передней и задней подвесок;   
                                         установка и подключение рулевого   
                                         управления;   
                                         установка системы выпуска газов;   
                                         установка и подключение внешних   
                                         световых приборов;   
                                         установка топливного бака и   
                                         подключение топливопровода;   
                                         установка и подключение   
                                         аккумуляторной батареи с проверкой   
                                         бортовых электрических цепей;   
                                         установка ходовых колес;   
                                         заполнение тормозной и охлаждающей   
                                         жидкостями;   
                                         нанесение идентификационного номера   
                                         на табличку и автомобиль;   
                                         диагностика двигателя;   
                                         проверка эффективности тормозной   
                                         системы;

      дополнить строкой следующего содержания:

"8701 Тракторы (кроме                    Изготовление, при котором стоимость   
      тракторов                          используемых узлов и деталей не   
      товарной позиции                   должна превышать в первый год, с   
      8709)                              даты начала изготовления данного   
                                         вида товара 95 процентов цены   
                                         конечной продукции; во второй год   
                                         - 90 процентов цены конечной   
                                         продукции;   
                                         в третий год - 85 процентов цены   
                                         конечной продукции;   
                                         в четвертый год - 80 процентов   
                                         цены конечной продукции;   
                                         в пятый год - 75 процентов цены   
                                         конечной продукции;   
                                         в шестой год - 70 процентов цены   
                                         конечной продукции, а также при   
                                         условии выполнения технологических   
                                         операций: установка передней оси   
                                         с полурамой; установка двигателя;   
                                         установка заднего моста;   
                                         установка гидробака; сборка и   
                                         установка гидронавесок; сборка   
                                         и установка опоры с карданным   
                                         валом; сборка и установка   
                                         воздушных баллонов; установка   
                                         маслопроводов гидросистемы;   
                                         сборка и установка топливных   
                                         баков; установка рулевой тяги   
                                         с цилиндром; сборка и установка   
                                         рулевой колонки и крана   
                                         блокировки; установка кронштейнов   
                                         передних крыльев; сборка и   
                                         установка масляного и водяного   
                                         радиатора; установка гидросистемы   
                                         и гидрообъемное рулевое управление;   
                                         установка звукового сигнала;   
                                         установка глушителя; залив масла   
                                         в двигатель, задний мост и   
                                         гидробак; испытание и проверка   
                                         гидросистемы и двигателя;   
                                         установка газовых пружин, зеркал   
                                         и противосолнечного козырька;   
                                         установка фонарей и габаритных   
                                         фар передних и задних; установка   
                                         стеклоочистителей аккумуляторных   
                                         батарей; сборка и установка   
                                         задних крыльев; установка   
                                         кабины на трактор; сборка и   
                                         установка щитка приборов и жгутов   
                                         электропроводки; установка рулевой   
                                         колодки, тяги включения переднего   
                                         ведущего моста, выключения стоп;   
                                         установления шторки, рычага   
                                         стояночного тормоза, тяги, муфты   
                                         сцепления; установка передних и   
                                         задних колес; подсоединение   
                                         шлангов, отопления и установка   
                                         рулевого колеса; сборка и   
                                         установка облицовки; установка   
                                         табличек, рукояток и чехлов;   
                                         установка поликов и боковых   
                                         панелей".

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечению десяти календарных дней после первого официального опубликования.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан