

**Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2008 года № 949. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2014 года № 862

      Утратило силу постановлением Правительства РК от 31.07.2014 № 862 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 22 ноября 1996 года "О пожарной безопасности" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**   
      1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб.   
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утверждены           
постановлением Правительства   
Республики Казахстан      
от 15 октября 2008 года № 949

**Правила**   
**осуществления деятельности**   
**негосударственных противопожарных служб**

**1. Общие положения**

      1. Настоящие Правила осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб (далее - Правила) разработаны в соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан "О пожарной безопасности" и устанавливают порядок осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб на территории Республики Казахстан.   
      2. На негосударственную противопожарную службу возлагаются следующие основные задачи:   
      1) предупреждение и тушение пожаров на соответствующих организациях и объектах;   
      2) проведение первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров на соответствующих организациях и объектах.   
      3. В соответствии с основными задачами, негосударственная противопожарная служба создается с выездной и без выездной техники:   
      с выездной техникой - пожарные части (посты), на вооружении которых находятся основные и специальные пожарные автомобили или приспособленная техника, по техническим характеристикам в полном объеме обеспечивающая решение вопросов пожаротушения;   
      без выездной техники - пожарные посты, работники которых осуществляют работу по предупреждению (профилактике) пожаров и принимают участие в тушении пожаров на начальной стадии их развития, используя для этих целей стационарные, мобильные или ручные средства пожаротушения.   
      4. Подразделения негосударственной противопожарной службы содержатся в постоянной (круглосуточной) боевой готовности.   
      5. Допускается обслуживание одним подразделением негосударственной противопожарной службы нескольких организаций и объектов, принимающих долевое участие в его содержании и находящихся в нормативном радиусе выезда данного подразделения согласно СНиП II-89-80\* "Генеральные планы промышленных предприятий" или другим нормативным актам соответствующих государственных органов, содержащих требования по обеспечению противопожарной защиты организаций и объектов, находящихся в их ведении или отраслевой принадлежности.   
      При этом общая численность работников и техническая оснащенность подразделений негосударственной противопожарной службы должны соответствовать расчетной численности для наиболее из пожароопасных организаций или объектов, принимающих долевое участие в содержании этой службы.   
      6. Содержание подразделений негосударственной противопожарной службы осуществляется за счет средств организаций и объектов, на которых они создаются.   
      7. Необходимость введения в негосударственную противопожарную службу групп ресурсного обеспечения, состоящих из финансовых, кадровых работников, специалистов по обслуживанию пожарной техники и средств связи определяется руководителями организаций и объектов в каждом конкретном случае.   
      8. Основной единицей пожарных частей (постов) негосударственной противопожарной службы с выездной техникой является боевой расчет на пожарном автомобиле, возглавляемом командиром боевого расчета. При количестве двух и более пожарных автомобилей в пожарной части (посту) создаются караулы, возглавляемые начальниками караулов (руководителями смен).   
      9. Для осуществления работ по предупреждению пожаров в пожарных частях (постах) с выездной техникой могут создаваться группы пожарной профилактики с инструкторами.   
      10. Охрана от пожаров организаций и объектов, на которых создана негосударственная противопожарная служба без выездной техники, осуществляется в круглосуточном режиме инструкторами-пожарными.   
      Численность инструкторов-пожарных определяется в зависимости от производственной площади, мощности, режима работы организации и объекта (но не менее 2 штатных работников в дежурную смену).   
      11. Порядок организации службы пожаротушения и пожарно-профилактической работы, количество пожарных депо, пожарной техники, численность работников негосударственной противопожарной службы определяются руководителями организаций и объектов в соответствии с настоящими Правилами.  
      Сноска. Пункт 11 в редакции постановления Правительства РК от 07.12.2012 № 1567 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).

**2. Организация деятельности**   
**негосударственной противопожарной службы**

      12. Деятельность негосударственной противопожарной службы организаций и объектов осуществляется при наличии:   
      здания (помещения, депо), для размещения пожарной техники, отвечающего требованиям техники безопасности и обеспечивающего надлежащие условия работы работникам подразделений негосударственной противопожарной службы;   
      расчетного количества пожарных автомобилей;   
      нормативного пожарно-технического оборудования и вооружения;   
      средств радиопроводной связи;   
      индивидуальной боевой одежды и снаряжения;   
      положения о негосударственной противопожарной службе организации или объекта.   
      13. Организация тушения пожаров негосударственными противопожарными службами осуществляется в порядке, установленном уполномоченным органом в области пожарной безопасности.   
      14. Документы, регламентирующие организацию деятельности негосударственной противопожарной службы, определяются руководителем организации или объекта, согласно перечню документов негосударственной противопожарной службы, приведенному в приложении 1 к настоящим Правилам.  
      Сноска. Пункт 14 в редакции постановления Правительства РК от 07.12.2012 № 1567 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).  
      15. Для организации оперативного управления силами, средствами и взаимодействия с подразделениями органов государственной противопожарной службы в пожарных частях (постах) организаций и объектов рекомендуется создавать пункты связи, обеспечивающие:   
      прием сообщений о пожаре, аварии;   
      высылку боевых расчетов на пожарных автомобилях к месту вызова;   
      передачу распоряжений, получение информации с места пожара и взаимодействие с привлекаемыми для тушения пожара подразделениями.   
      При этом пункт связи пожарной части (поста) должен обеспечивать канал связи с пунктом связи ближайшего подразделения государственной противопожарной службы.   
      16. Пожарные автомобили обеспечиваются переносными радиостанциями. Переносными средствами связи также обеспечиваются руководитель тушения пожара, работники, осуществляющие дежурство и по условиям работы находящиеся вне места постоянной дислокации пожарной части (поста).   
      17. Исходя из особенностей технологического процесса организации или объекта, работники негосударственной противопожарной службы обеспечиваются приборами радиационной разведки и дозиметрического контроля, а также химического контроля и газового анализа.   
      18. К работе на руководящих должностях негосударственной противопожарной службы (начальники отрядов, пожарных частей, постов), за исключением работников противопожарных служб государственных лесовладельцев, допускаются лица, имеющие соответствующую профессиональную квалификацию в области пожарной безопасности, для выполнения возложенных на них служебных обязанностей.   
      Не допускается совмещение должностей работников негосударственной противопожарной службы с другими должностями на охраняемом объекте или организации.   
      19. Лица, поступающие на работу в негосударственную противопожарную службу, проходят специальную подготовку и курсы обучения в специализированных центрах в области пожарной безопасности. Лица, не прошедшие специальную подготовку и курсы обучения, к работе не допускаются.   
      20. В подразделениях негосударственной противопожарной службы предусматривается организация ежегодной последующей подготовки работников. Программа последующей подготовки включает в себя проведение теоретических и практических занятий с учетом производственных характеристик организации или объекта, и согласовывается с территориальным подразделением уполномоченного органа в области пожарной безопасности.   
      21. Для возможности работы в непригодной для дыхания среде в пожарных частях (постах) рекомендуется создавать газодымозащитную службу.   
      22. К работе по эксплуатации пожарных автомобилей и средств индивидуальной защиты органов дыхания, допускаются работники негосударственной противопожарной службы, имеющие соответствующую квалификацию согласно нормативным актам по технической и газодымозащитной службам органов государственной противопожарной службы.   
      23. Для осуществления деятельности негосударственной противопожарной службы количество пожарных депо в пожарных частях (постах) и их размещение на территории организации или объекта определяется согласно требованиям СНиП II-89-80\* "Генеральные планы промышленных предприятий", СНиП II-97-76 "Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий".   
      24. Количество основных пожарных автомобилей для подразделений негосударственной противопожарной службы определяется отношением требуемого расхода воды на наружное пожаротушение организации и объекта к расходу воды, подаваемого боевым расчетом одного пожарного автомобиля с учетом тактических возможностей, приведенных в приложении 2 к настоящим Правилам, по формуле:

     Q треб.   
N м = ----------,   
Q такт.возм.

      где N м - количество основных пожарных автомобилей;   
      Q треб. - требуемый расход воды на наружное пожаротушение организации или объекта (с учетом расчетного количества пожаров);   
      Q такт.возм. - расход воды, подаваемый одним пожарным автомобилем с учетом тактических возможностей боевого расчета.   
      Примечание: При проведении расчетов, полученные значения необходимо округлять: при значении > 0,5 в сторону увеличения и наоборот, но не менее одного автомобиля.   
      25. Расход воды на наружное пожаротушение организации или объекта Q треб. определяется с учетом:   
      расчетного количества одновременных пожаров на территории организации или объекта согласно требованиям пункта 2.22 СНиП РК 4.01.02-2001 " Водоснабжение. Наружные сети и сооружения ";   
      требуемого расхода воды на наружное пожаротушение согласно требованиям пункта 2.14. СНиП РК 4.01.02-2001 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".   
      При двух одновременных пожарах на организации или объекте расход воды на наружное пожаротушение должен приниматься по двум зданиям, требующим наибольшего расхода воды.   
      26. Расход воды на наружное пожаротушение производственных зданий и сооружений, а также наружных технологических установок, связанных с хранением и транспортировкой нефти и нефтепродуктов принимается в соответствии с требованиями СНиП 2.11.03-93 "Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы".   
      27. В случаях, когда наружное пожаротушение производственных зданий и сооружений, а также наружных технологических установок пожаровзрывоопасного производства (резервуарные парки, здания насосных перекачивающих станций, сливо-наливные эстакады) осуществляется от систем автоматического пожаротушения или стационарных лафетных стволов, установленных на водопроводе высокого давления, расход воды на наружное пожаротушение от выездной техники на указанных организациях и объектах, рассчитывается на здания вспомогательного производства (административные здания, гаражи стоянки), а также на здания и сооружения, определенные пунктами 8.6., 8.19. СНиП 2.11.03-93 "Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы".   
      При этом расход воды на наружное пожаротушение вспомогательного производства за исключением зданий и сооружений, определенных пунктами 8.6., 8.19. СНиП 2.11.03-93 необходимо принимать в соответствии с пунктом 2.14 СНиП РК 4.01.02-2001 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" для здания (сооружения) требующего наибольшего расхода воды.   
      28. Количество работников боевого расчета дежурной смены негосударственной противопожарной службы на организации или объекте определяется по следующей формуле:

                      N б.р. = N м х N р(чел.) ,

      где N б.р. - количество работников боевого расчета в дежурную смену;   
      N м - количество основных пожарных автомобилей;   
      N р(чел.) - количество работников (отделение) в зависимости от марки основного пожарного либо приспособленного автомобиля;   
      численность работников негосударственной противопожарной службы, определяется с учетом сменности их работы;   
      в случаях, когда общая численность работников негосударственной противопожарной службы (определенная расчетами) равна или превышает утвержденную общую штатную численность работников организации или объекта, допускается по согласованию с территориальным подразделением уполномоченного органа в области пожарной безопасности, уменьшение расчетной численности работников боевых расчетов негосударственной противопожарной службы и количества пожарной техники (но не менее 4 человек личного состава, включая водителя и старшего смены на пожарной автоцистерне). При этом с территориальным подразделением уполномоченного органа в области пожарной безопасности согласовывается комплекс компенсирующих мероприятий по организационно-практическим мероприятиям и механизмам их реализации для обеспечения возможности оперативной подачи боевым расчетом расчетного (нормативного) расхода огнетушащих средств.   
      29. Тушение пожаров на организациях и объектах, где требуется применение огнетушащих порошков, газов и других веществ с повышенной огнетушащей способностью, негосударственную противопожарную службу необходимо оснащать пожарными автомобилями соответствующей модификации.   
      30. При наличии на территории организации или объекта зданий и сооружений высотой 15 метров и более, рекомендуется оснащать негосударственную противопожарную службу пожарной автолестницей (автоподъемником).   
      31. Пожарные автомобили размещаются и эксплуатируются в соответствии с требованиями СТ РК 1174-2003 "Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание".   
      32. На случай ремонта и/или технического обслуживания основных пожарных автомобилей, необходимых для тушения пожаров на организациях и объектах, предусматриваются переносные или передвижные пожарные мотопомпы.   
      33. Контроль за готовностью подразделений негосударственной противопожарной службы к борьбе с пожарами осуществляется территориальным подразделением уполномоченного органа в области пожарной безопасности.

Приложение 1   
к Правилам

**Перечень**   
**документов негосударственной**   
**противопожарной службы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №   п/п | Наименование документа | Место хранения |
| 1 | 2 | 3 |
| **По организации службы** |
| 1 | Книга службы | Начальник караула |
| 2 | Функциональные обязанности работников   дежурных караулов | Начальник части,   папка № 1 |
| 3 | Табель боевого расчета на пожарные   автомобили, находящиеся на вооружении   подразделения | Папка № 1, стенд |
| 4 | Приказ начальника части о закреплении   работников за караулами | Начальник части,   папка № 1 |
| 5 | Перечень адресов и телефонов   работников | Папка № 2 |
| 6 | Справочник телефонов, позывные   радиостанций ЦППС (ЦОУСС),   подразделений, должностных лиц   гарнизона | Папка № 1, 2 |
| **По организации подготовки** |
| 7 | Приказ по организации и проведению   профессиональной подготовки личного   состава (на текущий год) | Начальник части |
| 8 | Документы по организации и проведению   первоначальной подготовки вновь   принятых работников на должности   пожарных, водителей и   радиотелефонистов | Начальник части |
| 9 | Приказ о допуске к самостоятельной   работе после прохождения первоначаль-   ной подготовки | Начальник части |
| 10 | Тематические планы и расписания   занятий по последующей подготовке   пожарных, водителей и радиотелефо-   нистов | Начальник части |
| 11 | План-график оперативно-тактического   изучения объектов, проведения   пожарно-тактических занятий   (в дневное и ночное время) | Папка № 1 |
| 12 | План-график тренировок личного   состава в дымокамере в средствах   индивидуальной защиты органов дыхания   и зрения (далее - СИЗОД) | Начальник части,   папка № 1 |
| **По организации пожаротушения** |
| 13 | Расписание выездов подразделения   (выписка) или "План привлечения сил и   средств" | Пункт связи части |
| 14 | План-карта района выезда подразделе-   ния с нанесенными водоисточниками,   пожаровзрывоопасными объектами,   объектами со СДЯВ, с массовым   пребыванием людей и другими важными   объектами | Пункт связи части |
| 15 | Справочник телефонов служб   взаимодействия, жизнеобеспечения,   территориальных подразделений МЧС РК | Папка № 2 |
| 16 | Инструкции взаимодействия со службами   взаимодействия, жизнеобеспечения,   территориальными подразделениями МЧС   РК | Папка № 1, № 2 |
| 17 | Список оперативных планов и карточек   пожаротушения | Пункт связи   части, папка № 2 |
| 18 | Оперативные планы и карточки   пожаротушения | Пункт связи части |
| 19 | Путевки для выезда на пожар пожарных   автомобилей | Пункт связи части |
| 20 | Журнал пункта связи части | Пункт связи части |
| 21 | Журнал строевых записок | Пункт связи части |
| 22 | Журнал входящих телефонограмм | Пункт связи части |
| 23 | Журнал учета перекрытых проездов,   дорог, участков неисправного   противопожарного водоснабжения и т.п. | Пункт связи части |
| **По газодымозащитной службе (при наличии)** |
| 24 | Личная карточка газодымозащитника | Начальник караула |
| 25 | Приказ о закреплении (перезакрепле-   нии) СИЗОД за газодымозащитниками | Папка № 1 |
| 26 | Выписка из приказа о допуске   сотрудников к самостоятельной работе   на посту безопасности | Папка № 1 |
| 27 | Опись имущества ГДЗС (оборудование,   инструмент, снаряжение маски,   баллоны, регенеративные патроны,   СИЗОД) на посту ГДЗС | Пост ГДЗС |
| 28 | Инструкция о мерах безопасности при   работе на посту ГДЗС и обслуживании   СИЗОД | Пост ГДЗС |
| 29 | Акт о сдаче СИЗОД в ремонт | Пост ГДЗС   (в папке) |
| 30 | Журнал учета регистрации проверок № 1 СИЗОД | Начальник караула |
| 31 | Журнал учета регистрации проверок № 2 СИЗОД | Начальник караула |
| 32 | Журнал учета работающих звеньев ГДЗС | 1 на каждый   основной   автомобиль в   боевом расчете |
| **По технике безопасности** |
| 33 | Журнал инструктажей по технике   безопасности | Начальник части |
| **По пожарной технике** |
| 34 | Выписка из приказа о закреплении   водительского состава за пожарными   машинами | Папка № 1 |
| 35 | График технического обслуживания   пожарных машин, план-карты проведения   ТО пожарных автомобилей | Начальник части, папка № 1, стенд |
| 36 | Журнал приема-сдачи пожарных   автомобилей | Начальник караула |
| **По пожарно-техническому вооружению** |
| 37 | Журнал испытания пожарно-технического   вооружения | Начальник караула |
| 38 | Опись пожарно-технического вооружения   на каждый основной и специальный   автомобиль | Начальник   караула,   автомобиль |
| 39 | Акты испытания диэлектрических   средств | Начальник караула |
| **По рукавному хозяйству** |
| 40 | Паспорта пожарных рукавов | Начальник караула |
| 41 | Журнал учета рукавов | Начальник караула |
| 42 | Ведомость последнего испытания   пожарных рукавов | Начальник части,   начальник караула |
| **По противопожарному водоснабжению** |
| 43 | Журнал проверки гидрантов и других   источников водоснабжения | Начальник караула |
| 44 | Справочник и планшет водоисточников   объекта | На каждый   основной   автомобиль в   боевом расчете |

**Примечание:**   
      расшифровка аббревиатур:

      МЧС РК - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан   
      ЦППС   - Центральный пункт пожарной связи   
      ЦОУСС  - Центр оперативного управления силами и средствами   
      СИЗОД  - средство индивидуальной защиты органов дыхания   
      СДЯВ   - сильнодействующие ядовитые вещества   
      ГДЗС   - газодымозащитная служба   
      ТО     - техническое обслуживание

Приложение 2   
к Правилам

**Тактические возможности**   
**боевого расчета на пожарном автомобиле**   
**по подаче воды на тушение пожара**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Пожарные автомобили | Максимальный расход   воды, литр/сек,   при численности   боевого расчета на   пожарном автомобиле в   смену, Q такт.возм. | |
| 9 человек | 6 человек |
| 1. | Пожарная автоцистерна с   насосом производительностью   40 литр/сек и более | - | 14 |
| 2. | Пожарный автонасос с насосом   производительностью 40   литр/сек и более | 21 | 14 |

**Примечания:**   
      1. Тактические возможности боевого расчета на пожарных автомобилях приведены с учетом оснащения их типовым комплектом пожарно-технического вооружения и соблюдения вопросов техники безопасности.   
      2. В случае оснащения негосударственной противопожарной службы современной пожарной техникой и оборудованием непредусмотренными типовыми нормами органов государственной противопожарной службы, тактические возможности боевого расчета рассматриваются с учетом их тактико-технических характеристик, по согласованию с территориальным подразделением уполномоченного органа в области пожарной безопасности.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан