

**Об утверждении Правил осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2008 года № 949. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2014 года № 862

      Утратило силу постановлением Правительства РК от 31.07.2014 № 862 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 22 ноября 1996 года "О пожарной безопасности" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования.

       *Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утверждены

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 15 октября 2008 года № 949

 **Правила**
**осуществления деятельности**
**негосударственных противопожарных служб**

 **1. Общие положения**

      1. Настоящие Правила осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб (далее - Правила) разработаны в соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан "О пожарной безопасности" и устанавливают порядок осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб на территории Республики Казахстан.

      2. На негосударственную противопожарную службу возлагаются следующие основные задачи:

      1) предупреждение и тушение пожаров на соответствующих организациях и объектах;

      2) проведение первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров на соответствующих организациях и объектах.

      3. В соответствии с основными задачами, негосударственная противопожарная служба создается с выездной и без выездной техники:

      с выездной техникой - пожарные части (посты), на вооружении которых находятся основные и специальные пожарные автомобили или приспособленная техника, по техническим характеристикам в полном объеме обеспечивающая решение вопросов пожаротушения;

      без выездной техники - пожарные посты, работники которых осуществляют работу по предупреждению (профилактике) пожаров и принимают участие в тушении пожаров на начальной стадии их развития, используя для этих целей стационарные, мобильные или ручные средства пожаротушения.

      4. Подразделения негосударственной противопожарной службы содержатся в постоянной (круглосуточной) боевой готовности.

      5. Допускается обслуживание одним подразделением негосударственной противопожарной службы нескольких организаций и объектов, принимающих долевое участие в его содержании и находящихся в нормативном радиусе выезда данного подразделения согласно СНиП II-89-80\* "Генеральные планы промышленных предприятий" или другим нормативным актам соответствующих государственных органов, содержащих требования по обеспечению противопожарной защиты организаций и объектов, находящихся в их ведении или отраслевой принадлежности.

      При этом общая численность работников и техническая оснащенность подразделений негосударственной противопожарной службы должны соответствовать расчетной численности для наиболее из пожароопасных организаций или объектов, принимающих долевое участие в содержании этой службы.

      6. Содержание подразделений негосударственной противопожарной службы осуществляется за счет средств организаций и объектов, на которых они создаются.

      7. Необходимость введения в негосударственную противопожарную службу групп ресурсного обеспечения, состоящих из финансовых, кадровых работников, специалистов по обслуживанию пожарной техники и средств связи определяется руководителями организаций и объектов в каждом конкретном случае.

      8. Основной единицей пожарных частей (постов) негосударственной противопожарной службы с выездной техникой является боевой расчет на пожарном автомобиле, возглавляемом командиром боевого расчета. При количестве двух и более пожарных автомобилей в пожарной части (посту) создаются караулы, возглавляемые начальниками караулов (руководителями смен).

      9. Для осуществления работ по предупреждению пожаров в пожарных частях (постах) с выездной техникой могут создаваться группы пожарной профилактики с инструкторами.

      10. Охрана от пожаров организаций и объектов, на которых создана негосударственная противопожарная служба без выездной техники, осуществляется в круглосуточном режиме инструкторами-пожарными.

      Численность инструкторов-пожарных определяется в зависимости от производственной площади, мощности, режима работы организации и объекта (но не менее 2 штатных работников в дежурную смену).

      11. Порядок организации службы пожаротушения и пожарно-профилактической работы, количество пожарных депо, пожарной техники, численность работников негосударственной противопожарной службы определяются руководителями организаций и объектов в соответствии с настоящими Правилами.

      Сноска. Пункт 11 в редакции постановления Правительства РК от 07.12.2012 № 1567 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).

 **2. Организация деятельности**
**негосударственной противопожарной службы**

      12. Деятельность негосударственной противопожарной службы организаций и объектов осуществляется при наличии:

      здания (помещения, депо), для размещения пожарной техники, отвечающего требованиям техники безопасности и обеспечивающего надлежащие условия работы работникам подразделений негосударственной противопожарной службы;

      расчетного количества пожарных автомобилей;

      нормативного пожарно-технического оборудования и вооружения;

      средств радиопроводной связи;

      индивидуальной боевой одежды и снаряжения;

      положения о негосударственной противопожарной службе организации или объекта.

      13. Организация тушения пожаров негосударственными противопожарными службами осуществляется в порядке, установленном уполномоченным органом в области пожарной безопасности.

      14. Документы, регламентирующие организацию деятельности негосударственной противопожарной службы, определяются руководителем организации или объекта, согласно перечню документов негосударственной противопожарной службы, приведенному в приложении 1 к настоящим Правилам.

      Сноска. Пункт 14 в редакции постановления Правительства РК от 07.12.2012 № 1567 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).

      15. Для организации оперативного управления силами, средствами и взаимодействия с подразделениями органов государственной противопожарной службы в пожарных частях (постах) организаций и объектов рекомендуется создавать пункты связи, обеспечивающие:

      прием сообщений о пожаре, аварии;

      высылку боевых расчетов на пожарных автомобилях к месту вызова;

      передачу распоряжений, получение информации с места пожара и взаимодействие с привлекаемыми для тушения пожара подразделениями.

      При этом пункт связи пожарной части (поста) должен обеспечивать канал связи с пунктом связи ближайшего подразделения государственной противопожарной службы.

      16. Пожарные автомобили обеспечиваются переносными радиостанциями. Переносными средствами связи также обеспечиваются руководитель тушения пожара, работники, осуществляющие дежурство и по условиям работы находящиеся вне места постоянной дислокации пожарной части (поста).

      17. Исходя из особенностей технологического процесса организации или объекта, работники негосударственной противопожарной службы обеспечиваются приборами радиационной разведки и дозиметрического контроля, а также химического контроля и газового анализа.

      18. К работе на руководящих должностях негосударственной противопожарной службы (начальники отрядов, пожарных частей, постов), за исключением работников противопожарных служб государственных лесовладельцев, допускаются лица, имеющие соответствующую профессиональную квалификацию в области пожарной безопасности, для выполнения возложенных на них служебных обязанностей.

      Не допускается совмещение должностей работников негосударственной противопожарной службы с другими должностями на охраняемом объекте или организации.

      19. Лица, поступающие на работу в негосударственную противопожарную службу, проходят специальную подготовку и курсы обучения в специализированных центрах в области пожарной безопасности. Лица, не прошедшие специальную подготовку и курсы обучения, к работе не допускаются.

      20. В подразделениях негосударственной противопожарной службы предусматривается организация ежегодной последующей подготовки работников. Программа последующей подготовки включает в себя проведение теоретических и практических занятий с учетом производственных характеристик организации или объекта, и согласовывается с территориальным подразделением уполномоченного органа в области пожарной безопасности.

      21. Для возможности работы в непригодной для дыхания среде в пожарных частях (постах) рекомендуется создавать газодымозащитную службу.

      22. К работе по эксплуатации пожарных автомобилей и средств индивидуальной защиты органов дыхания, допускаются работники негосударственной противопожарной службы, имеющие соответствующую квалификацию согласно нормативным актам по технической и газодымозащитной службам органов государственной противопожарной службы.

      23. Для осуществления деятельности негосударственной противопожарной службы количество пожарных депо в пожарных частях (постах) и их размещение на территории организации или объекта определяется согласно требованиям СНиП II-89-80\* "Генеральные планы промышленных предприятий", СНиП II-97-76 "Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий".

      24. Количество основных пожарных автомобилей для подразделений негосударственной противопожарной службы определяется отношением требуемого расхода воды на наружное пожаротушение организации и объекта к расходу воды, подаваемого боевым расчетом одного пожарного автомобиля с учетом тактических возможностей, приведенных в приложении 2 к настоящим Правилам, по формуле:

     Q треб.

N м = ----------,

Q такт.возм.

      где N м - количество основных пожарных автомобилей;

      Q треб. - требуемый расход воды на наружное пожаротушение организации или объекта (с учетом расчетного количества пожаров);

      Q такт.возм. - расход воды, подаваемый одним пожарным автомобилем с учетом тактических возможностей боевого расчета.

      Примечание: При проведении расчетов, полученные значения необходимо округлять: при значении > 0,5 в сторону увеличения и наоборот, но не менее одного автомобиля.

      25. Расход воды на наружное пожаротушение организации или объекта Q треб. определяется с учетом:

      расчетного количества одновременных пожаров на территории организации или объекта согласно требованиям пункта 2.22 СНиП РК 4.01.02-2001 " Водоснабжение. Наружные сети и сооружения ";

      требуемого расхода воды на наружное пожаротушение согласно требованиям пункта 2.14. СНиП РК 4.01.02-2001 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

      При двух одновременных пожарах на организации или объекте расход воды на наружное пожаротушение должен приниматься по двум зданиям, требующим наибольшего расхода воды.

      26. Расход воды на наружное пожаротушение производственных зданий и сооружений, а также наружных технологических установок, связанных с хранением и транспортировкой нефти и нефтепродуктов принимается в соответствии с требованиями СНиП 2.11.03-93 "Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы".

      27. В случаях, когда наружное пожаротушение производственных зданий и сооружений, а также наружных технологических установок пожаровзрывоопасного производства (резервуарные парки, здания насосных перекачивающих станций, сливо-наливные эстакады) осуществляется от систем автоматического пожаротушения или стационарных лафетных стволов, установленных на водопроводе высокого давления, расход воды на наружное пожаротушение от выездной техники на указанных организациях и объектах, рассчитывается на здания вспомогательного производства (административные здания, гаражи стоянки), а также на здания и сооружения, определенные пунктами 8.6., 8.19. СНиП 2.11.03-93 "Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы".

      При этом расход воды на наружное пожаротушение вспомогательного производства за исключением зданий и сооружений, определенных пунктами 8.6., 8.19. СНиП 2.11.03-93 необходимо принимать в соответствии с пунктом 2.14 СНиП РК 4.01.02-2001 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" для здания (сооружения) требующего наибольшего расхода воды.

      28. Количество работников боевого расчета дежурной смены негосударственной противопожарной службы на организации или объекте определяется по следующей формуле:

                      N б.р. = N м х N р(чел.) ,

      где N б.р. - количество работников боевого расчета в дежурную смену;

      N м - количество основных пожарных автомобилей;

      N р(чел.) - количество работников (отделение) в зависимости от марки основного пожарного либо приспособленного автомобиля;

      численность работников негосударственной противопожарной службы, определяется с учетом сменности их работы;

      в случаях, когда общая численность работников негосударственной противопожарной службы (определенная расчетами) равна или превышает утвержденную общую штатную численность работников организации или объекта, допускается по согласованию с территориальным подразделением уполномоченного органа в области пожарной безопасности, уменьшение расчетной численности работников боевых расчетов негосударственной противопожарной службы и количества пожарной техники (но не менее 4 человек личного состава, включая водителя и старшего смены на пожарной автоцистерне). При этом с территориальным подразделением уполномоченного органа в области пожарной безопасности согласовывается комплекс компенсирующих мероприятий по организационно-практическим мероприятиям и механизмам их реализации для обеспечения возможности оперативной подачи боевым расчетом расчетного (нормативного) расхода огнетушащих средств.

      29. Тушение пожаров на организациях и объектах, где требуется применение огнетушащих порошков, газов и других веществ с повышенной огнетушащей способностью, негосударственную противопожарную службу необходимо оснащать пожарными автомобилями соответствующей модификации.

      30. При наличии на территории организации или объекта зданий и сооружений высотой 15 метров и более, рекомендуется оснащать негосударственную противопожарную службу пожарной автолестницей (автоподъемником).

      31. Пожарные автомобили размещаются и эксплуатируются в соответствии с требованиями СТ РК 1174-2003 "Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание".

      32. На случай ремонта и/или технического обслуживания основных пожарных автомобилей, необходимых для тушения пожаров на организациях и объектах, предусматриваются переносные или передвижные пожарные мотопомпы.

      33. Контроль за готовностью подразделений негосударственной противопожарной службы к борьбе с пожарами осуществляется территориальным подразделением уполномоченного органа в области пожарной безопасности.

Приложение 1

к Правилам

**Перечень**

**документов негосударственной**

**противопожарной службы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №
п/п  | Наименование документа  | Место хранения  |
| 1  | 2  | 3  |
| **По организации службы** |
| 1  | Книга службы  | Начальник караула  |
| 2  | Функциональные обязанности работников
дежурных караулов  | Начальник части,
папка № 1  |
| 3  | Табель боевого расчета на пожарные
автомобили, находящиеся на вооружении
подразделения  | Папка № 1, стенд  |
| 4  | Приказ начальника части о закреплении
работников за караулами  | Начальник части,
папка № 1  |
| 5  | Перечень адресов и телефонов
работников  | Папка № 2  |
| 6  | Справочник телефонов, позывные
радиостанций ЦППС (ЦОУСС),
подразделений, должностных лиц
гарнизона  | Папка № 1, 2  |
| **По организации подготовки** |
| 7  | Приказ по организации и проведению
профессиональной подготовки личного
состава (на текущий год)  | Начальник части  |
| 8  | Документы по организации и проведению
первоначальной подготовки вновь
принятых работников на должности
пожарных, водителей и
радиотелефонистов  | Начальник части  |
| 9  | Приказ о допуске к самостоятельной
работе после прохождения первоначаль-
ной подготовки  | Начальник части  |
| 10  | Тематические планы и расписания
занятий по последующей подготовке
пожарных, водителей и радиотелефо-
нистов  | Начальник части  |
| 11  | План-график оперативно-тактического
изучения объектов, проведения
пожарно-тактических занятий
(в дневное и ночное время)  | Папка № 1  |
| 12  | План-график тренировок личного
состава в дымокамере в средствах
индивидуальной защиты органов дыхания
и зрения (далее - СИЗОД)  | Начальник части,
папка № 1  |
| **По организации пожаротушения** |
| 13  | Расписание выездов подразделения
(выписка) или "План привлечения сил и
средств"  | Пункт связи части  |
| 14  | План-карта района выезда подразделе-
ния с нанесенными водоисточниками,
пожаровзрывоопасными объектами,
объектами со СДЯВ, с массовым
пребыванием людей и другими важными
объектами  | Пункт связи части  |
| 15  | Справочник телефонов служб
взаимодействия, жизнеобеспечения,
территориальных подразделений МЧС РК  | Папка № 2  |
| 16  | Инструкции взаимодействия со службами
взаимодействия, жизнеобеспечения,
территориальными подразделениями МЧС
РК  | Папка № 1, № 2  |
| 17  | Список оперативных планов и карточек
пожаротушения  | Пункт связи
части, папка № 2  |
| 18  | Оперативные планы и карточки
пожаротушения  | Пункт связи части  |
| 19  | Путевки для выезда на пожар пожарных
автомобилей  | Пункт связи части  |
| 20  | Журнал пункта связи части  | Пункт связи части  |
| 21  | Журнал строевых записок  | Пункт связи части  |
| 22  | Журнал входящих телефонограмм  | Пункт связи части  |
| 23  | Журнал учета перекрытых проездов,
дорог, участков неисправного
противопожарного водоснабжения и т.п.  | Пункт связи части  |
| **По газодымозащитной службе (при наличии)** |
| 24  | Личная карточка газодымозащитника  | Начальник караула  |
| 25  | Приказ о закреплении (перезакрепле-
нии) СИЗОД за газодымозащитниками  | Папка № 1  |
| 26  | Выписка из приказа о допуске
сотрудников к самостоятельной работе
на посту безопасности  | Папка № 1  |
| 27  | Опись имущества ГДЗС (оборудование,
инструмент, снаряжение маски,
баллоны, регенеративные патроны,
СИЗОД) на посту ГДЗС  | Пост ГДЗС  |
| 28  | Инструкция о мерах безопасности при
работе на посту ГДЗС и обслуживании
СИЗОД  | Пост ГДЗС  |
| 29  | Акт о сдаче СИЗОД в ремонт  | Пост ГДЗС
(в папке)  |
| 30  | Журнал учета регистрации проверок № 1 СИЗОД  | Начальник караула  |
| 31  | Журнал учета регистрации проверок № 2 СИЗОД  | Начальник караула  |
| 32  | Журнал учета работающих звеньев ГДЗС  | 1 на каждый
основной
автомобиль в
боевом расчете  |
| **По технике безопасности** |
| 33  | Журнал инструктажей по технике
безопасности  | Начальник части  |
| **По пожарной технике** |
| 34  | Выписка из приказа о закреплении
водительского состава за пожарными
машинами  | Папка № 1  |
| 35  | График технического обслуживания
пожарных машин, план-карты проведения
ТО пожарных автомобилей  | Начальник части, папка № 1, стенд  |
| 36  | Журнал приема-сдачи пожарных
автомобилей  | Начальник караула  |
| **По пожарно-техническому вооружению** |
| 37  | Журнал испытания пожарно-технического
вооружения  | Начальник караула  |
| 38  | Опись пожарно-технического вооружения
на каждый основной и специальный
автомобиль  | Начальник
караула,
автомобиль  |
| 39  | Акты испытания диэлектрических
средств  | Начальник караула  |
| **По рукавному хозяйству** |
| 40  | Паспорта пожарных рукавов  | Начальник караула  |
| 41  | Журнал учета рукавов  | Начальник караула  |
| 42  | Ведомость последнего испытания
пожарных рукавов  | Начальник части,
начальник караула  |
| **По противопожарному водоснабжению** |
| 43  | Журнал проверки гидрантов и других
источников водоснабжения  | Начальник караула  |
| 44  | Справочник и планшет водоисточников
объекта  | На каждый
основной
автомобиль в
боевом расчете  |

       **Примечание:**

      расшифровка аббревиатур:

      МЧС РК - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

      ЦППС   - Центральный пункт пожарной связи

      ЦОУСС  - Центр оперативного управления силами и средствами

      СИЗОД  - средство индивидуальной защиты органов дыхания

      СДЯВ   - сильнодействующие ядовитые вещества

      ГДЗС   - газодымозащитная служба

      ТО     - техническое обслуживание

Приложение 2

к Правилам

**Тактические возможности**

**боевого расчета на пожарном автомобиле**

**по подаче воды на тушение пожара**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п  | Пожарные автомобили  | Максимальный расход
воды, литр/сек,
при численности
боевого расчета на
пожарном автомобиле в
смену, Q такт.возм.  |
| 9 человек  | 6 человек  |
| 1.  | Пожарная автоцистерна с
насосом производительностью
40 литр/сек и более  | -  | 14  |
| 2.  | Пожарный автонасос с насосом
производительностью 40
литр/сек и более  | 21  | 14  |

       **Примечания:**

      1. Тактические возможности боевого расчета на пожарных автомобилях приведены с учетом оснащения их типовым комплектом пожарно-технического вооружения и соблюдения вопросов техники безопасности.

      2. В случае оснащения негосударственной противопожарной службы современной пожарной техникой и оборудованием непредусмотренными типовыми нормами органов государственной противопожарной службы, тактические возможности боевого расчета рассматриваются с учетом их тактико-технических характеристик, по согласованию с территориальным подразделением уполномоченного органа в области пожарной безопасности.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан