

**Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм "Санитарно-эпидемиологические требования к оборудованию и содержанию восстановительных поездов"**

***Утративший силу***

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 6 октября 2006 года № 468. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 ноября 2006 года № 4459. Утратил силу приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от от 30 июня 2010 года № 476

      Сноска. Утратил силу приказом Министра здравоохранения РК от 30.06.2010 № 476.

      В соответствии с подпунктом 6) статьи 7, подпунктом 1) статьи 17 Закона Республики Казахстан "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", **ПРИКАЗЫВАЮ:**

      1. Утвердить прилагаемые санитарно-эпидемиологические правила и нормы "Санитарно-эпидемиологические требования к оборудованию и содержанию восстановительных поездов".

      2. Комитету государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Белоног А.А.) направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Казахстан.

      3. Департаменту организационно-правовой работы Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Акрачкова Д.В.) направить настоящий приказ на официальное опубликование после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

      5. Настоящий приказ вводится в действие со дня официального опубликования.

*Министр*

      "СОГЛАСОВАНО"   
      Председатель Комитета   
      путей сообщения   
      Министерства транспорта   
      коммуникации Республики Казахстан   
      10 октября 2006 года

Утверждены             
приказом Министра здравоохранения   
Республики Казахстан        
6 октября 2006 года N 468

**Санитарно-эпидемиологические правила и нормы**   
**"Санитарно-эпидемиологические требования**   
**к оборудованию и содержанию**   
**восстановительных поездов"**

**1. Общие положения**

      1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы "Санитарно-эпидемиологические требования к оборудованию и содержанию восстановительных поездов" (далее - санитарные правила) предназначены для физических и юридических лиц, деятельность которых связана с проектированием, реконструкцией, эксплуатацией восстановительных поездов и определяют санитарно-эпидемиологические требования к содержанию, эксплуатации, оборудованию, проектированию восстановительных поездов.

      2. Руководители организаций и физические лица должны обеспечивать соблюдение требований настоящих санитарных правил.

      3. В настоящих санитарных правилах использован следующий термин: восстановительный поезд - поезд (далее - ВП), предназначенный для ликвидации последствий сходов с рельсов и столкновений подвижного состава, а также оказания помощи при стихийных бедствиях.

**2. Санитарно-эпидемиологические требования**   
**к проектированию стационарных производственных,**   
**санитарно-бытовых помещений**

      4. Стационарные производственные, санитарно-бытовые помещения ВП должны проектироваться с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил и норм "Санитарно-эпидемиологические требования к проектированию производственных объектов", утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 8 июля 2005 года N 334 , зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3792 (далее - приказ 334).

      5. Стационарные производственные, санитарно-бытовые помещения и склады для хранения горюче-смазочных материалов должны располагаться на расстоянии не более 50 метров (далее - м) от путей отстоя подвижного состава ВП.

      6. Расстояние между пунктами дислокации ВП должно быть не более 300 километров (далее - км), а в исключительных случаях на малодеятельных участках допускается расстояние не более 400 км. Для стоянки ВП должны отводиться железнодорожные пути с двусторонним выходом.

      7. Размещение стационарных производственных, санитарно-бытовых помещений и складов для хранения горюче-смазочных материалов должны осуществляться на основании санитарно-эпидемиологического заключения органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

      8. Размеры санитарно-защитных зон от стационарных производственных, санитарно-бытовых помещений и складов для хранения горюче-смазочных материалов должны устанавливаться с учетом требований приказа N 334 .

      9. К путям отстоя, стационарным производственным и санитарно-бытовым помещениям должен быть удобный подъезд, а также стоянка для автомобильных транспортных средств.

      10. Склады, для хранения горюче-смазочных материалов, должны размещаться с подветренной стороны по отношению к населенным пунктам на открытых проветриваемых участках.

      11. Стационарные производственные, санитарно-бытовые помещения должны иметь централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение и канализацию.

      12. Спуск сточных вод в существующие канализационные сети должен осуществляться с соблюдением требований приказа N 334 .

**3. Санитарно-эпидемиологические требования**   
**к оборудованию стационарных производственных,**   
**санитарно-бытовых помещении, складам,**   
**подвижному составу**

      13. Стационарные производственные помещения ВП с выделением вредных веществ в воздух рабочей зоны, а также вагон, переоборудованный для размещения передвижной электростанции, вагон-гараж для тракторов, тягачей и бульдозеров должны оборудоваться приточно-вытяжной системой вентиляции.

      14. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на производственных объектах должны соответствовать требованиям приказа N 334 .

      15. Не допускается эксплуатация производств и цехов при неисправных и отключенных системах вентиляции.

      16. В вагонах для перевозки рабочих и служебных помещениях для поддержания микроклимата должны устанавливаться кондиционеры.

      17. В производственных помещениях и складах с постоянным пребыванием рабочих, должно быть предусмотрено естественное освещение.   
      Естественное и искусственное (общее и комбинированное) освещение должно соответствовать требованиям приказа N 334 .

      18. В санитарно-бытовых помещениях, а также в вагоне для проживания рабочих должны быть купе-душевые, гардеробные, сушильная для специальной одежды (далее - спецодежда).

      19. ВП должен формироваться подвижным составом в соответствии с примерным перечнем технического оснащения ВП согласно приложению 1 к настоящим санитарным правилам.

      20. Подвижной состав ВП должен быть оборудован съемными или выдвижными лестницами.

**4. Санитарно-эпидемиологические требования**   
**к содержанию и эксплуатации вагонов для**   
**проживания работающих на восстановительном поезде**

      21. Пассажирские вагоны для проживания работающих на ВП должны соответствовать требованиям настоящих санитарных правил.

      22. Ступеньки на подножках не должны иметь скользкую поверхность и задерживать снег, воду.

      23. Окна вагонов должны обеспечивать достаточную видимость и естественную освещенность, иметь двухслойное остекление плоским безопасным стеклом. Окна туалетов должны остекляться матовым или тонированным стеклом.

      24. В малом коридоре неслужебного конца вагона должен находиться мусоросборник со съемными вкладышами стандартного типа.

      25. В туалете унитаз должен иметь пластмассовое сидение с крышкой и ручкой для ее поднятия; должны быть держатель для туалетной бумаги, емкости с моющим и дезинфицирующим средствами и ершом.

      26. Умывальник в туалете должен оснащаться смесителем горячей и холодной воды, полкой с бортиком для туалетных принадлежностей, зеркалом.

      27. В служебном помещении должны быть:   
      1) шкафы для столовой и чайной посуды;   
      2) раковина с подводкой горячей и холодной воды;   
      3) установки для приготовления кипятка и охлаждения кипяченой воды.

      28. В ВП должен быть постоянный неснижаемый запас продуктов питания: мясные и рыбные консервы, жиры, крупы, макаронные изделия, сахара и другие продукты, из расчета трехдневного запаса на 60 человек.   
      Для хранения продуктов питания должны быть холодильное оборудование и кухонно-столовый инвентарь в соответствии с примерным перечнем оснащения кухонно-столовым инвентарем согласно приложению 2 к настоящим санитарным правилам.

      29. Работающий персонал должен быть обеспечен питьевой водой, соответствующей требованиям санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические правила и нормы по хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования", утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 июня 2004 года N 506 , зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 2999.

      30. Дезинфекция системы водоснабжения вагона должна проводиться при сезонном техническом осмотре вагонов, после деповского и капитального ремонтов.

      31. Система отопления в пассажирских вагонах должна обеспечивать равномерный обогрев помещений.

      32. Освещенность на уровне пола в больших коридорах должна составлять 50 люкс (далее - лк), в малых коридорах - 30 лк, в туалетах - 50 лк, в тамбурах и на переходных площадках - 30 лк.

      33. Во всех вагонах должно быть предусмотрено аварийное освещение с освещенностью на уровне пола не менее 1 люкс.

      34. Уровень шума не должен превышать в купе 60 децибел (далее - дБа), тамбурах - 68 дБа, межвагонных переходах - 80 дБа.

      35. Технологический процесс подготовки и экипировки вагонов ВП должна включать следующее:   
      1) наружную уборку вагонов;   
      2) дезинфекционную обработку вагонов;   
      3) уборку внутренних помещений вагонов;   
      4) заправку питьевой водой и топливом;   
      5) обеспечение постельными принадлежностями и бельем.

      36. Дезинфекция, дезинсекция и дератизация вагонов должны выполняться средствами, разрешенных к применению в Республике Казахстан.

      37. Матрацы, подушки и зимние одеяла должны обеспыливаться по мере загрязнения и подвергаться камерной обработке, не реже двух раз в год. Летние одеяла должны стираться или подвергаться химической чистке по мере загрязнения, но не реже двух раз в год. Чехлы на матрацы и подушки должны стираться не реже двух раз в год и по мере загрязнения. Смена настольных салфеток, солнцезащитных штор и занавесок должна проводиться по мере загрязнения.

      38. Уборка внутренних помещений и санитарно-технического оборудования вагона должна проводиться в спецодежде моющими и дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению в Республике Казахстан.

      39. Спецодежда проводника должна состоять из двух комплектов халатов, резиновых перчаток (раздельно для уборки салона и туалетов) с соответствующей сигнальной маркировкой.

      40. В составе уборочного инвентаря должны быть три ведра, швабра, веники, совки, ветошь, щетки. Ведра и ветошь должны иметь маркировку - "для туалета", "для пола", "для полок". Уборочный инвентарь должен храниться в ящиках не котловой стороны тамбура вагонов. Не допускается использование уборочного инвентаря не по назначению.

      41. Влажная уборка помещений вагона должна проводиться после проведения дезинфекционной обработки.

      42. Посуда многоразового пользования и столовые приборы должны мыться в моечной ванне горячей водой с использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в Республике Казахстан.

      43. В пункте дислокации ВП и пути следования не допускается загрязнять мусором железнодорожные пути. Мусор из вагонов должен удаляться в мусоросборники.

      44. В местах отстоя пользоваться туалетами не допускается.

      45. Количество постельного белья, должно определяться в зависимости от численности работников, занятых в ремонтных восстановительных работах, из расчета два комплекта на одного человека. В комплект постельного белья должны входить: простыня, пододеяльник, наволочка закрытого типа и полотенце.

      46. В комплект постельных принадлежностей должны входить: матрац и подушка с чехлами, одеяло (зимнее или летнее).

      47. Вагоны должны отапливаться в зимнее и переходное время года при температуре наружного воздуха плюс 10 0 С и ниже, температура воздуха в вагонах должна поддерживаться на уровне плюс 22 0 С ( + 2 0 С). В летнее время температура воздуха в вагонах должна быть плюс 24 0 С ( + 2 0 С).

      48. Вагоны должны обеспечиваться:   
      1) съемным инвентарем и оборудованием;   
      2) аптечками для оказания медицинской помощи, санитарными носилками.

      49. Медикаменты должны своевременно пополняться, своевременно должна проводиться ревизия на наличие медикаментов с истекшим сроком годности.

      50. Проводник пассажирского вагона должен проходить медицинские осмотры в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 октября 2003 года N 766 "Об утверждении Правил проведения обязательных медицинских осмотров декретированных групп населения", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 2556, а также гигиеническое обучение в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 сентября 2003 года N 688 "Об утверждении Правил по организации и проведению гигиенического обучения декретированной группы населения", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 2531.

      51. Работники ВП должны проходить предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 марта 2004 года N 243 "Об утверждении вредных производственных факторов, профессий, при которых обязательны предварительные и периодические медицинские осмотры и Инструкции по проведению обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, подвергающихся воздействию вредных, опасных и неблагоприятных производственных факторов", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 2780.

Приложение 1           
к санитарно-эпидемиологическим   
правилам и нормам "Санитарно-   
эпидемиологические требования к   
оборудованию и содержанию     
восстановительных поездов"

**Примерный перечень технического оснащения**   
**восстановительного поезда**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование | Единица   измерения | коли-   чество | приме-   чание |
| 1 | Вагон-гараж для тракторов,   тягачей и бульдозеров,   оборудованный трапами с   электрическим и ручным   приводом лебедок на   опускание и подъем трапов. | шт. | 1-2 |  |
| 2 | Платформа, оборудованная   трапами для транспортировки   тягачей и тракторов. | шт. | 2 |  |
| 3 | Багажный или пассажирский   цельнометаллический вагон   (далее-ЦМВ),   переоборудованный для   размещения накаточного   гидравлического   оборудования, передвижной   электростанции. | шт. | 1 |  |
| 4 | Пассажирский вагон ЦМВ для   перевозки бригад,   обслуживающих краны. | шт. | 1 |  |
| 5 | Пассажирский вагон ЦМВ   переоборудованный под   столовую с санитарным купе   или санитарно-штабной вагон. | шт. | 1 |  |
| 6 | Грузовой вагон под   такелажное оборудование,   хранение инвентарной и   защитной спецодежды. | шт. | 1-2 |  |
| 7 | Платформы под стреловые | шт. | 1-2 |  |
| 8 | Пассажирский вагон ЦМВ для   перевозки дополнительной   рабочей силы. | шт. | 1 |  |
| 9 | Платформа для размещения   запасных вагонных тележек,   а также катков для   транспортировки вагонов,   снятых на перегоне. | шт. | 1 |  |

  Приложение 2            
к санитарно-эпидемиологическим   
правилам и нормам "Санитарно-   
эпидемиологические требования к   
оборудованию и содержанию     
восстановительных поездов"

**Примерный перечень оснащения кухонно-столовым инвентарем**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование | Единица   измерения | коли-   чество | приме-   чание |
| 1 | Чайник | шт. | 4 |  |
| 2 | Бокал или стакан | шт. | 60 |  |
| 3 | Кастрюли разные | шт. | 6 |  |
| 4 | Сковорода | шт. | 5 |  |
| 5 | Тарелка глубокая | шт. | 60 |  |
| 6 | Ложка столовая | шт. | 60 |  |
| 7 | Вилка столовая | шт. | 60 |  |
| 8 | Ложка чайная | шт. | 60 |  |
| 9 | Ложка разливная | шт. | 4 |  |
| 10 | Нож кухонный | шт. | 6 |  |
| 11 | Миска эмалированная | шт. | 60 |  |
| 12 | Шкаф для посуды | шт. | 2 |  |
| 13 | Бытовой холодильник | шт. | 3 |  |
| 14 | Титан электрический | шт. | 1 |  |
| 15 | Бачок кухонный | шт. | 2 |  |
| 16 | Термос объемом 20 л | шт. | 2 |  |
| 17 | Емкости для питьевой воды | шт. | 2 |  |
| 18 | Умывальник | шт. | 2 |  |
| 19 | Плита электрическая или газовая | шт. | 2-3 |  |
| 20 | Стол кухонный | шт. | 3 |  |
| 21 | Стол столовый | шт. | 10 |  |
| 22 | Стул | шт. | 20 |  |
| 23 | Кружка эмалированная | шт. | 20 |  |
| 24 | Нож консервный | шт. | 2 |  |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан