

**Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации радиоэлектронных средств и условиям работы с источниками электромагнитного излучения"**

***Утративший силу***

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 апреля 2007 года № 225. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 апреля 2007 года № 4622. Утратил силу приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 ноября 2010 года № 885

      Сноска. Утратил силу приказом Министра здравоохранения РК от 11.11.2010 № 885 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с подпунктом 10) статьи 7, подпунктами 1), 16   статьи 17 Закона Республики Казахстан "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", **ПРИКАЗЫВАЮ** :

      1. Утвердить прилагаемые санитарно-эпидемиологические правила и нормы "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации радиоэлектронных средств и условиям работы с источниками электромагнитного излучения".

      2. Комитету государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Белоног А.А.) направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Казахстан.

      3. Департаменту организационно-правовой работы Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Мухамеджанов Ж.М.) направить настоящий приказ на официальное опубликование после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-Министра здравоохранения Республики Казахстан Омарова К.Т.

      5. Настоящий приказ вводится в действие со дня официального опубликования.

*Министр*

      "СОГЛАСОВАН"   
      Агентство информатизации и связи   
      Республики Казахстан   
      12 апреля 2007 года

Утверждены приказом        
Министра здравоохранения   
Республики Казахстан       
10 апреля 2007 года N 225

**Санитарно-эпидемиологические правила и нормы**   
**"Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации**   
**радиоэлектронных средств и условиям работы с источниками**   
**электромагнитного излучения" 1. Общие положения**

      1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации радиоэлектронных средств и условиям работы с источниками электромагнитного излучения" (далее - санитарные правила) предназначены для юридических и физических лиц, деятельность которых связана с размещением и эксплуатацией радиоэлектронных средств.   
      Требования настоящих санитарных правил не распространяются на средства сухопутной подвижной радиосвязи, абонентские терминалы спутниковой связи, средства морской, речной, воздушной и другой транспортной подвижной радиосвязи.

      2. В настоящих санитарных правилах использованы следующие термины и определения:   
      1) радиоэлектронные средства (далее - РЭС) - технические средства, состоящие из одного или нескольких радиопередающих и (или) радиоприемных устройств и вспомогательного оборудования (если таковое имеется), предназначенных для передачи и приема радиоволн. К радиоэлектронным средствам относятся радиостанции, радиотелефоны, системы радионавигации, радиоопределения, распределительные системы телевидения и радиовещания и другие средства, при работе которых используются электромагнитные колебания с частотами от 9 кГц до 400 ГГц;   
      2) электромагнитное поле (далее - ЭМП) - поле, возникающее вблизи источника электромагнитных колебаний и по пути их распространения;   
      3) вторичное излучение - излучение электромагнитной энергии различными проводящими предметами и конструкциями, находящимися в зоне действия ЭМП.

**2. Санитарно-эпидемиологические требования**   
**к размещению радиоэлектронных средств**

      3. Проектная документация на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, расширение, размещение и ввод в эксплуатацию радиоэлектронных средств должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие настоящим санитарным правилам.

      4. Сведения и материалы с расчетами границ санитарно-защитной зоны (далее - СЗЗ) и зон ограничения застройки (далее - ЗОЗ), должны предоставляться юридическим или физическим лицом, в чьем ведении находятся РЭС.

      5. При окончательном выводе из работы передатчиков и антенн, демонтаже проведения замеров уровней ЭМП не требуется.

      6. РЭС мощностью 100 ватт (далее - Вт) и более с частотой выше 300 мега Герц (далее - МГц) должны размещаться на расстоянии не менее 300 метров (далее - м) до территории жилой застройки, вне зависимости от результатов расчетов размеров СЗЗ и ЗОЗ.

      7. При размещении антенн радиолюбительских радиостанций диапазона 3-30 МГц, радиостанций гражданского диапазона частот 26,5-27,5 МГц с эффективной излучаемой мощностью более 100 Вт должна быть обеспечена невозможность свободного доступа людей в зону установки антенны на расстояние не менее 5 м от любой ее точки.

      8. Антенны РЭС мощностью 100 Вт и более должны размещаться не ближе 300 м до территории жилой застройки, детских, подростковых и лечебно-профилактических организаций, вне зависимости от результатов расчетов санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки. При установке на крыше административного здания антенна должна монтироваться на высоте не менее 5 м от уровня крыши.

      9. Доступ людей, не связанных непосредственно с обслуживанием антенного оборудования РЭС, к месту их установки должен быть ограничен.

      10. Размещение только приемных антенн не ограничивается и не требует проведения инструментального контроля уровней ЭМП.

      11. Не допускается установка приемо-передающих антенн в жилых домах, рабочих помещениях (кабинетах) организаций, жилых комнатах гостиниц, больничных палатах, детских дошкольных и общеобразовательных организациях, за исключением крыш.

      12. Границы СЗЗ должны определяться на высоте 2 м от поверхности земли. Размер СЗЗ должен рассчитываться от основания антенны с учетом перспективного развития РТО. На внешних границах зоны ограничения застройки на высоте не менее 2 м от поверхности земли, уровни ЭМП не должны превышать предельно-допустимых уровней (далее - ПДУ).   
      Внешняя граница зоны ограничения должна определяться по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень ЭМП не превышает ПДУ.

      13. Санитарно-защитную зону и зону ограничения застройки не допускается использовать как селитебную территорию, для размещения площадок под стоянки и остановки всех видов транспорта, объектов по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов, для расширения промышленной площадки, под коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки.

      14. При определении границ СЗЗ и ЗОЗ должна учитываться возможность организации защиты от воздействия вторичного ЭМП, переизлучаемого элементами конструкций здания, коммуникациями, внутренней проводкой.

**3. Санитарно-эпидемиологические требования**   
**к условиям работы по обслуживанию радиоэлектронных средств**

      15. Гигиеническая оценка воздействия ЭМП, создаваемого радиоэлектронными средствами на обслуживающий персонал должна осуществляться по энергетической нагрузке электрического поля, магнитного поля, плотности потока электромагнитной энергии в соответствии с приложением 1 к настоящим санитарным правилам.

      16. Предельно-допустимые уровни электромагнитных полей на селитебной территории, в местах массового отдыха, внутри жилых, общественных и производственных помещений при круглосуточном воздействии источника электромагнитного излучения должны соответствовать приложению 2 к настоящим санитарным правилам.

      17. При одновременном облучении от нескольких источников, работающих в одном диапазоне, для которых установлены одни и те же ПДУ, должна определяться суммарная напряженность электрического поля и суммарная плотность потока энергии по следующим формулам:   
              \_\_   
      Е сум =V Е 1 2 + Е 2 2 + ... + Е п 2 < ЕПДУ

      ППЭ сум = ППЭ 1 + ППЭ 2 + ... + ППЭ п

      Е сум или ППЭ сум должны быть < Е или < ППЭ пду

      18. При одновременном облучении от нескольких источников ЭМП, с разными частотными диапазонами, для которых установлены разные ПДУ, должна определяться суммарная напряженность электрического поля и суммарная плотность потока энергии по следующим формулам:

      (Е 1 / Е ПДУ1 + Е 2 / Е ПДУ2 + ... + Еп /Е ПДУп ) 2 + ППЭ 1 /ППЭ ПД1 + ППЭ 2 /ППЭ ПД2 + ... + ППЭ п / ППЭ ПДп < 1, где:

      Е - напряженность электрического поля, создаваемая каждым источником ЭМП в отдельности;   
      ЕПДУ - предельно допустимая напряженность электрического поля нормируемого диапазона, вольт на метр (далее - В/м);   
      ППЭ - плотность потока энергии, создаваемая каждым источником ЭМП в отдельности, ватт на квадратный метр (далее - Вт/м 2 ), мкВт/см 2 ;   
      ППЭ ПД - предельно допустимый уровень плотности потока энергии нормируемого диапазона, Вт/м 2 , мкВт/см 2 .

**4. Контроль уровней электромагнитных полей,**   
**создаваемых передающими радиотехническими объектами**

      19. Для контроля уровней ЭМП, создаваемых РЭС, должны использоваться расчетные и инструментальные методы. Расчетные методы используются при экспертизе проектных материалов с учетом типов передающих средств, рабочих частот, режимов и мощностей, параметров и пространственного расположения антенн, рельефа местности, наличие переотражающих поверхностей. Проектные материалы на радиолокационные станции дополнительно должны содержать сведения о частоте посылки импульсов, длительности импульса и частоте вращения антенны.

      20. При инструментальном методе контроля уровней ЭМП должны использоваться средства измерения, прошедшие поверку.

      21. Измерения уровней напряженности электрического (магнитного) поля и плотности потока энергии ЭМП должны проводиться при включенном оборудовании на максимальную мощность излучения.

      22. Инструментальный контроль уровней ЭМП должен проводиться:   
      1) при вводе РЭС в эксплуатацию;   
      2) при изменении условий и режима работы РЭС, влияющих на уровни ЭМП (изменение ориентации антенн, увеличение мощности передатчиков);   
      4) при изменении ситуационного плана на территории, прилегающей к РЭС;   
      5) при проведении государственного санитарно-эпидемиологического надзора;   
      6) после проведения мероприятий по снижению уровней ЭМП;   
      7) при аттестации рабочих мест.

      23. Обеспечение защиты работающих от неблагоприятного влияния ЭМП должно осуществляться путем проведения организационных, инженерно-технических и лечебно-профилактических мероприятий.

      24. Организационные мероприятия должны предусматривать:   
      1) выбор рациональных режимов работы оборудования;   
      2) ограждение и обозначение соответствующими предупредительными знаками зон воздействия ЭМП с уровнями, превышающими предельно-допустимые, где по условиям эксплуатации не требуется даже кратковременное пребывание персонала;   
      3) расположение рабочих мест и маршрутов передвижения обслуживающего персонала на расстояниях от источников ЭМП, обеспечивающих соблюдение ПДУ;   
      4) проведение ремонта оборудования вне зоны влияния ЭМП от других источников;   
      5) ограничение продолжительности пребывания персонала в условиях воздействия ЭМП;   
      6) проведение организации рабочих мест на максимальных расстояниях от источников ЭМП.

      25. Инженерно-технические мероприятия должны обеспечивать снижение уровней ЭМП на рабочих местах путем внедрения новых технологий и применение средств коллективной и индивидуальной защиты.

      26. Коллективные и индивидуальные средства защиты должны обеспечивать снижение неблагоприятного влияния ЭМП и не должны оказывать вредного воздействия на здоровье работающих.

      27. Коллективные и индивидуальные средства защиты должны изготавливаться с использованием технологий, основанных на экранировании (отражение, поглощение энергии ЭМП).

      28. Коллективные и индивидуальные средства защиты работающих от воздействия ЭМП радиочастотного диапазона ( > 10 кГц - 300 ГГц) должны применяться с учетом рабочего диапазона частот и характера выполняемых работ.

      29. Экранирование источников ЭМП или рабочих мест должно осуществляться по средствам отражающих или поглощающих стационарных или переносных экранов.

      30. Отражающие ЭМП радиочастот экраны должны выполняться из металлических листов, сетки, проводящих пленок, ткани с микропроводом, металлизированных тканей на основе синтетических волокон или любых других материалов, имеющих высокую электропроводность.

      31. Экранирование смотровых окон, приборных панелей должно осуществляться с помощью радиозащитного стекла или любого радиозащитного материала с высокой прозрачностью.

      32. Индивидуальные средства защиты (защитная одежда) должны изготавливаться из металлизированной или другой ткани с высокой электропроводностью.

      33. Защитная одежда включает в себя: комбинезон или полукомбинезон, куртку с капюшоном, халат с капюшоном, жилет, фартук, рукавицы (перчатки), средства защиты для лица, обувь. Все части защитной одежды должны иметь между собой электрический контакт.

      34. Лица, профессионально связанные с воздействием источников ЭМП РЭС должны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 марта 2004 года N 243 "Об утверждении Перечня вредных производственных факторов, профессий, при которых обязательны предварительные и периодические медицинские осмотры и Инструкции по проведению обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, подвергающихся воздействию вредных, опасных и неблагоприятных производственных факторов", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 2780.

      35. Территории, где установлены приемо-передающие антенны, на которых уровень ЭМП превышает ПДУ для населения, и возможен доступ лиц, не связанных непосредственно с обслуживанием РЭС, должны быть ограждены и/или обозначены предупредительными знаками. При других работах на этих участках (кроме персонала РЭС) передатчики РЭС должны отключаться.

Приложение 1                    
к санитарным правилам и нормам   
"Санитарно-эпидемиологические   
требования к эксплуатации       
радиоэлектронных средств и      
условиям работы с источниками   
электромагнитного излучения"

      Энергетическая нагрузка в диапазоне частот 30 кГц - 300 МГц рассчитывается по формулам:   
      ЭНЕ = Е 2 х Т, (В/м) 2 х ч;   
      ЭНН = Н 2 х Т, (А/м) 2 х ч,   
      где: Е - напряженность электрического поля;   
      Н - напряженность магнитного поля.   
      Энергетическая нагрузка в диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц рассчитывается по формуле:   
      ЭНппэ = ППЭ х Т, (Вт/м 2 ) х ч/(мкВт/см 2 ) х ч   
      где: Т - время воздействия, ч;   
      ППЭ - плотность потока энергии.   
      Предельно допустимые значения ППЭ ЭМП в диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц следует определять в соответствии с действующим стандартом (СТ РК 1151 - 2002 "Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни и требования к проведению контроля").

  Предельно-допустимые уровни ЭМП на рабочих местах персонала ПРТО

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Диапазон частот (МГц) | | | | |
| 0,03-   3,0 | 3,0-   30,0 | 30,0-   50,0 | 50,0-   300,0 | 300,0-   300000 |
| Предельно   допустимое   значение   ЭН Е , (В/м) 2. ч | 20000 | 7000 | 800 | 800 | - |
| Предельно   допустимое   значение   ЭН Н ,(А/м) 2. ч | 200 | - | 0,72 | - | - |
| Предельно   допустимое   значение   ЭНппэ(мкВт/   см 2 ) . ч | - | - | - | - | 200 |
| Максимальный   ПДУ Е, В/м | 500 | 296 | 80 | 80 | - |
| Максимальный   ПДУ Н, А/м | 50 | - | 3,0 | - | - |
| Максимальный   ПДУ ППЭ,   мкВт/см 2 | - | - |  | - | 1000 |
| Диапазоны, приведенные в таблице, исключают нижний   и включают верхний предел частоты | | | | | |

Приложение 2                    
к санитарным правилам и нормам   
"Санитарно-эпидемиологические   
требования к эксплуатации       
радиоэлектронных средств и      
условиям работы с источниками   
электромагнитного излучения"

              Предельно допустимые уровни ЭМП диапазона частот   
                       30 кГц - 300 ГГц  для населения

                                                      Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| диапазон   частот | 30-300   кГц | 0,3-3   МГц | 3-30   МГц | 30-300   МГц | 300-   3000   МГц | 3-30   ГГц | 30-   300   ГГц |
| Норми-   руемый   параметр | Напряженность   электрического поля, Е | | | | Плотность потока   энергии,   ППЭ(мкВт/см 2 ) | | |
| Предельно   допустимые   уровни | 25 | 15 | 10 | 3\* | 12 | 12 | 10   25\*\* |
| \* кроме средств радио и телевизионного вещания   (диапазон частот 48,5-108; 174-230 МГц) | | | | | | | |
| \*\* - для случаев облучения от антенн,   работающих в режиме кругового обзора или сканирования | | | | | | | |

   Предельно допустимые уровни ЭМП, создаваемых телевизионными   
         радиостанциями в диапазоне частот 48-1000 МГц

                                         Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер   канала | Частота в МГц | Средняя длина   волны, м | ПДУ, В/м |
| 1 | 48,5-56,5 | 5,72 | 4,9 |
| 2 | 58-66 | 4,84 | 4,6 |
| 3 | 76-84 | 3,75 | 4,2 |
| 4 | 84-92 | 3,41 | 4,0 |
| 5 | 91-100 | 3,13 | 3,9 |
| 6 | 174-182 | 1,68 | 3,1 |
| 7 | 182-190 | 1,61 | 3,0 |
| 8 | 190-198 | 1,51 | 3,0 |
| 9 | 198-206 | 1,48 | 2,9 |
| 10 | 206-214 | 1,43 | 2,9 |
| 11 | 214-222 | 1,37 | 2,8 |
| 12 | 222-230 | 1,32 | 2,2 |
| 21 | 470-478 | 0,632 | 2,1 |
| 22 | 478-486 | 0,622 | 2,1 |
| 23 | 486-494 | 0,612 | 2,1 |
| 24 | 494-502 | 0,602 | 2,1 |
| 25 | 502-510 | 0,593 | 2,1 |
| 26 | 510-518 | 0,584 | 2,1 |
| 27 | 518-526 | 0,574 | 2,1 |
| 28 | 526-534 | 0,566 | 2,0 |
| 29 | 534-542 | 0,558 | 2,0 |
| 30 | 542-550 | 0,549 | 2,0 |
| 31 | 550-558 | 0,541 | 2,0 |
| 32 | 558-566 | 0,534 | 2,0 |
| 33 | 566-574 | 0,526 | 2,0 |
| 34 | 574-582 | 0,519 | 2,0 |
| 35 | 582-590 | 0,512 | 2,0 |
| 36 | 590-598 | 0,505 | 2,0 |
| 37 | 598-606 | 0,498 | 2,0 |
| 38 | 606-614 | 0,492 | 2,0 |
| 39 | 614-622 | 0,485 | 2,0 |
| 40 | 622-630 | 0,479 | 1,9 |

          Предельно допустимые уровни электромагнитных полей 1)   
(непрерывное излучение с амплитудной или частотной модуляцией),   
                      круглосуточное воздействие

                                             Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N   диапа-   зона | Метрическое   разделение диапазона | Частоты | Длины   волн | ПДУ |
| 5 | Километровые волны   (низкие частоты, НЧ) | 30-300   кГц | 10-1км | 25 В/м |
| 6 | Гектаметровые волны   (средние частоты,   СЧ) | 0,3-3   МГц | 1-0,1   км | 15 В/м |
| 7 | Декаметровые волны   (высокие частоты,   ВЧ) | 3-30   МГц | 100-10   м | 3.Lg   л В/м\*\* |
| 8 | Метровые волны   (очень высокие   частоты, ОВЧ) | 30-300   МГц | 10-1 м | 3 В/м |
| 9 | Дециметровые волны   (ультравысокие   частоты, УВЧ) | 300-3000   МГц | 1-0,1 м | 12   мкВт/   см 2 |
| 10 | Сантиметровые волны   (сверхвысокие   частоты, СВЧ) | 3-30   ГГц | 10-1 см | 12   мкВт/   см 2 |
| 11 | Миллиметровые волны   (крайне высокие   частоты, КВЧ) | 30-300   ГГц | 1-0,1   см | 10   мкВт/   см 2 |

      1) диапазоны, приведенные в таблице исключают нижнюю и   
включают верхнюю граничную частоту.   
      ПДУ, приведенные в данной таблице, не распространяются на   
телевизионные станции, работающие в диапазоне частот 48-1000 МГц   
(для них значения ПДУ приведены в приложении 2 таблица 1).   
      Перерасчет ПДУ в зависимости от времени воздействия на   
население не допускается;   
      2) \*\* л - длина волны в метрах; предельно допустимое значение   
для этого диапазона определяется по формуле:   
      ЕПДУ = 7,45 - 3.lgf,   
      где: f - частота в МГц

            Предельно допустимые уровни (для населения) ЭМП,   
                 создаваемые радиолокационными станциями

                                                Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение   радиоло-   кационной   станции | N   диа-   па-   зона | Длина   волны,   см | Режим работы | | | | ПДУ   мкВт/   см 2 |
| Ско-   рость   вра-   щения   анте-   нны,   об/   мин | Период   враще-   ния, с | Время   облу-   чения   с   одно-   поряд-   ковой   интен-   сив-   ностью | Отноше-   ние   продол-   житель-   ности   работы   на   излу-   чение к   общему   времени   работы   в сутки |
| Метеороло-   гические   РЛС и   другие,   подобные   им по   режиму   работы   (при общей   продолжи-   тельности   работы   радиоло-   катора, не   превышаю-   щей 12   часов в   сутки) | 11 | 0,8 +   0,12 | < 6 | > 10 | 0,001   пери-   ода   обра-   щения | 0,5 | 140 |
| 0 | - | не   более   15 ча-   сов в   сутки | 1 | 10 |
| 10 | 3,0 +   0,60 | < 6 | > 10 | 0,004   пери-   ода   обра-   щения | 0,5 | 60 |
|  | 0 | - | не   более   12 ча-   сов в   сутки | 1 | 10 |
| 9 | 10,0 +   1,50 | 0 | - | не   более   12 ча-   сов в   сутки | 0,5 | 20 |
| 9 | 10,0 +   1,50 | < 6 | > 10 | 0,008   пери-   ода   обра-   щения | 0,5 | 40 |
| 9 | 17,0 +   2,55 | 0 | - | не   более   12 ча-   сов в   сутки | 0,5 | 24 |
|  | 0 | - | не   более   12 ча-   сов в   сутки | 1 | 12 |
| Обзорные   РЛС граж-   данской   авиации и   другие им   подобные   по режиму   работы | 9 | 10,0 +   2,0 | < 15 | > 4 | 0,0063   пери-   ода   обра-   щения | 1 | 15 |
| 23,0 +   3,45 | < 15 | > 4 | 0,004   пери-   ода 1   обра-   щения | 1 | 20 |
| 35,0 +   5,25 | < 15 | > 4 | 0,011   пери-   ода 1   обра-   щения | 1 | 25 |
| Береговые   и судовые   РЛС и   другие им   подобные   по режиму   работы | 9 | 10,0 +   1,50 | < 25 | > 2,4 | 0,006   пери-   ода   обра-   щения | 1 | 25 |
|  |  |  | не   более   12 ча-   сов в   сутки | 1 | 15 |
|  |  |  | не бо-   лее 6   часов   в   сутки | 1 | 20 |

      Предельно допустимые уровни плотности потока энергии (для   
населения), создаваемой двухканальными метеорологическими РЛС   
(комбинированное излучение)

                                                Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характе-   ристика   режима | Длина   волны в   канале,   Ом | ПДУ (мкВт/см 2 ) | | | | Скорость   вращения   антенны   об/мин | Коэффи-   циент   преры-   вистости   Кпростр |
| 0,8 | 3 | 10 | 17 |
| Совпада-   ющие   диаграммы   направ-   ленности   антенн,   q 3/10   =0,4 | 3 + 0,45   и   10 + 1,50 | - | 10 | 25 | - | 6 | 240+15 % |
| Несовпада   щие   диаграммы   направ-   ленности   антенн,   q 0,6/10   =0,4 | 0,8 + 0,12   и   10 + 1,50 | 50 | - | 25 | - | 6 | 2000+15 %   на длину   0,8 см   240+15 %   на длину   10 см |
| Несовпа-   дающие   диаграммы   направ-   ленности   антенн,   q 3/17   =0,04 | 3,0 + 0,45   и   17 + 2,55 | - | 54 | - | 1) | 6 | 240+15 % |

1) контроль ведется за ПДУ, установленными для ППЭ,   
создаваемой трехсантиметровым каналом.

         Предельно допустимые уровни (для населения) напряженности   
     электромагнитного поля, создаваемого радиопередающими станциями   
                        декаметрового диапазона

                                   Таблица 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Частота, МГц | Длина волны, м | ПДУ, В/м |
| 3 | 100,0 | 6,0 |
| 4 | 75,0 | 5,6 |
| 5 | 60,0 | 5,3 |
| 6 | 50,0 | 5,1 |
| 7 | 42,9 | 4,9 |
| 8 | 37,5 | 4,7 |
| 9 | 33,3 | 4,6 |
| 10 | 30,0 | 4,4 |
| 11 | 27,3 | 4,3 |
| 12 | 25,0 | 4,2 |
| 13 | 23,1 | 4,1 |
| 14 | 21,4 | 4,0 |
| 15 | 20,0 | 3,9 |
| 16 | 18,8 | 3,8 |
| 17 | 17,6 | 3,7 |
| 18 | 16,7 | 3,7 |
| 19 | 15,8 | 3,6 |
| 20 | 15,0 | 3,5 |
| 21 | 14,3 | 3,5 |
| 22 | 13,6 | 3,4 |
| 23 | 13,0 | 3,3 |
| 24 | 12,5 | 3,3 |
| 25 | 12,0 | 3,2 |
| 25 | 11,5 | 3,2 |
| 27 | 11,1 | 3,1 |
| 28 | 10,7 | 3,1 |
| 29 | 10,3 | 3,0 |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан