

**О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 сентября 2015 года № 498 "Об утверждении Правил оснащения технологических линий производства этилового спирта и (или) алкогольной продукции контрольными приборами учета, их функционирования и осуществления учета, кроме производства виноматериала, а также пива, производственные мощности которых ниже четырехсот тысяч декалитров в год"**

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 14 декабря 2015 года № 653. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 декабря 2015 года № 12628

      Примечание РЦПИ!  
       Настоящий приказ вводится в действие с 01.01.2016 г.

**ПРИКАЗЫВАЮ:**  
      1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 сентября 2015 года № 498 «Об утверждении Правил оснащения технологических линий производства этилового спирта и (или) алкогольной продукции контрольными приборами учета, их функционирования и осуществления учета, кроме производства виноматериала, а также пива, производственные мощности которых ниже четырехсот тысяч декалитров в год» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12219, опубликованный в информационно-правовой системе «Әділет» 12 ноября 2015 года) следующие изменения:   
      заголовок изложить в следующей редакции:  
      «Об утверждении Правил оснащения технологических линий производства этилового спирта и (или) алкогольной продукции контрольными приборами учета, их функционирования и осуществления учета, кроме производства виноматериала, а также пива и пивного напитка, производственные мощности которых ниже четырехсот тысяч декалитров в год»;  
      пункт 1 изложить в следующей редакции:  
      «1. Утвердить прилагаемые Правила оснащения технологических линий производства этилового спирта и (или) алкогольной продукции контрольными приборами учета, их функционирования и осуществления учета, кроме производства виноматериала, а также пива и пивного напитка, производственные мощности которых ниже четырехсот тысяч декалитров в год.»;  
      в Правилах оснащения технологических линий производства этилового спирта и (или) алкогольной продукции контрольными приборами учета, их функционирования и осуществления учета, кроме производства виноматериала, а также пива, производственные мощности которых ниже четырехсот тысяч декалитров в год, утвержденных указанным приказом:  
      заголовок изложить в следующей редакции:  
      «Правила оснащения технологических линий производства этилового спирта и (или) алкогольной продукции контрольными приборами учета, их функционирования и осуществления учета, кроме производства виноматериала, а также пива и пивного напитка, производственные мощности, которых ниже четырехсот тысяч декалитров в год»;  
      пункт 1 изложить в следующей редакции:  
      «1. Настоящие Правила оснащения технологических линий производства этилового спирта и (или) алкогольной продукции контрольными приборами учета, их функционирования и осуществления учета, кроме производства виноматериала, а также пива и пивного напитка, производственные мощности которых ниже четырехсот тысяч декалитров в год (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 16 июля 1999 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» с целью обеспечения контроля за производством этилового спирта и алкогольной продукции.»;  
      пункт 8 изложить в следующей редакции:  
      «8. КПУ обеспечивают:  
      1) устойчивость работы в спиртовых, водноспиртовых растворах и вязких средах с содержанием сахара, в растворах с содержанием углекислого газа;  
      2) ведение учета с нарастающим итогом;  
      3) сохранность всей накопившейся информации в случае сбоев в режиме работы КПУ или его замены;  
      4) защиту от несанкционированного вмешательства;  
      5) защиту от сбоев в работе и внешних воздействий;  
      6) продолжительность автономной работы в случае аварийных сбоев в электроснабжении до пяти суток с момента наступления аварийного сбоя;  
      7) взрыво - и пожаробезопасность;  
      8) информирование о возникших случаях несанкционированного вмешательства в работу КПУ;  
      9) выявление учетно-контрольных марок, не поддающихся идентификации;  
      10) сбор и передачу уполномоченному органу и его территориальным подразделениям посредством программного обеспечения, в режиме реального времени, данных:  
      об объемах производства этилового спирта и алкогольной продукции;  
      о концентрации безводного этилового спирта в водном этиловом спирте и алкогольной продукции (кроме виноматериала и пива и пивного напитка);  
      об остатках этилового спирта;  
      11) остановку процесса производства этилового спирта, алкогольной продукции при наступлении случаев, указанных в подпунктах 8) - 9) настоящего пункта, а также при отсутствии данных указанных в подпункте 10) настоящего пункта.»;  
      пункт 12 изложить в следующей редакции:  
      «12. Для производства этилового спирта не допускается относительная погрешность в учете количества безводного этилового спирта по мернику и КПУ свыше +/- 0,5%.  
      Для производства алкогольной продукции не допускается погрешность объемного расходомера свыше ± 0,5%, приборов штучного учета алкогольной продукции 1 и 2 свыше ± 0,1% (не более 10 бутылок на каждые 10 000 бутылок).»;  
      пункт 15 изложить в следующей редакции:  
      «15. На линиях по производству этилового спирта и алкогольной продукции не допускается наличие гибких (резинотехнических) и других соединений трубопроводов этилового спирта и алкогольной продукции, за исключением металлических фланцевых соединений.  
      Во избежание незаконного вмешательства работе КПУ на линиях по производству этилового спирта или алкогольной продукции должностным лицом уполномоченного органа и (или) его территориального подразделения проводится следующая работа по наложению индикаторных контрольных пломб:  
      1) на металлических фланцевых соединениях отбора этилового спирта от ректификационной колонны до КПУ (для производителей этилового спирта);  
      2) на аппаратах массового или электромагнитного расходомера, вторичном преобразователе, счетчике штучного учета алкогольной продукции, оборудованиях технического зрения для идентификации учетно-контрольных марок и инфраструктурном оборудовании (для производителей алкогольной продукции).  
      По результатам проведенных работ, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 15 настоящих Правил составляется акт опломбирования в произвольной форме, с указанием мест наложения и номеров или оттисков пломб, при этом к акту прилагается опись имеющихся пломб»;  
      заголовок раздела 3 изложить в следующей редакции:  
      «3. Порядок оснащения технологических линий производства алкогольной продукции, в том числе пива и пивного напитка КПУ, производственные мощности которых выше четырехсот тысяч декалитров в год, их функционирования и осуществления учета»;  
      пункт 28 изложить в следующей редакции:  
      «28. КПУ для учета алкогольной продукции, за исключением виноматериала и пива состоят из:  
      1) массового расходомера, позволяющего измерить массовый расход, объем, плотность и температуру алкогольной продукции, поступающий на линию розлива;  
      2) счетчиков штучного учета алкогольной продукции, разлитой в потребительскую тару;  
      3) оборудования технического зрения для идентификации учетно-контрольных марок;  
      4) вторичного преобразователя (контроллерное оборудование), пересчитывающего данные, полученные с контрольно-измерительных приборов;  
      5) программного обеспечения и компьютерного оборудования для накопления, хранения, обработки и передачи информации;  
      6) инфраструктурного оборудования (источник бесперебойного питания, серверный шкаф, камер видео наблюдения).»;  
      пункт 29 изложить в следующей редакции:  
      «29. КПУ для учета пива и пивного напитка, производственные мощности которых выше четырехсот тысяч декалитров в год состоят из:  
      1) аппарата массового или электромагнитного расходомера потока пива, измеряющего объем произведенного пива;  
      2) вторичного преобразователя расходомера;  
      3) программного обеспечения и компьютерного оборудования для накопления, хранения, обработки и передачи информации;  
      4) инфраструктурного оборудования (источник бесперебойного питания, серверный шкаф).»;  
      пункт 30 изложить в следующей редакции:  
      «30. Расходомер алкогольной продукции, пива и пивного напитка, производственные мощности которых выше четырехсот тысяч декалитров в год устанавливается на максимально приближенном к автомату розлива горизонтальном участке трубопровода, который во время измерения всегда заполнен по всему сечению. Не допускаются промежуточные фланцевые разъемы трубопровода и другие соединения между расходомером алкогольной продукции, пива и пивного напитка и присоединительным фланцем автомата розлива.»;  
      правый верхний угол приложения 1 изложить в следующей редакции:  
      «

Приложение 1               
к Правилам оснащения технологических     
линий производства этилового спирта и (или)   
алкогольной продукции контрольными      
приборами учета, их функционирования и    
осуществления учета, кроме производства   
виноматериала, а также пива и пивного    
напитка, производственные мощности     
которых ниже четырехсот тысяч декалитров  
в год

(Форма № П-18)

                                                                   »;  
      правый верхний угол приложения 2 изложить в следующей редакции:  
      «

Приложение 2                 
к Правилам оснащения технологических     
линий производства этилового спирта и (или)  
алкогольной продукции контрольными       
приборами учета, их функционирования и    
осуществления учета, кроме производства    
виноматериала, а также пива и пивного    
напитка, производственные мощности     
которых ниже четырехсот тысяч декалитров   
в год

                                                                   ».  
      2. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (Ергожин Д.Е.) в установленном законодательством порядке обеспечить:  
      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;  
      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе «Әділет», а также в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан» для размещения в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;  
      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.  
      3. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2016 года и подлежит официальному опубликованию.

*Министр финансов*  
*Республики Казахстан                       Б. Султанов*

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан