

**Об утверждении классификации видов работ, выполняемых при содержании, текущем, среднем и капитальном ремонтах улиц населенных пунктов Атырауской области**

Постановление акимата Атырауской области от 29 ноября 2016 года № 276. Зарегистрировано Департаментом юстиции Атырауской области 30 декабря 2016 года № 3737

      В соответствии со статьями 27, 37 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и подпунктом 6-8) пункта 1-1 статьи 13 Закона Республики Казахстан от 17 июля 2001 года "Об автомобильных дорогах" акимат Атырауской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**  
      1. Утвердить классификацию видов работ, выполняемых при содержании, текущем, среднем и капитальном ремонтах улиц населенных пунктов Атырауской области, согласно приложению к настоящему постановлению.  
      2. Государственному учреждению "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области" принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.  
      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима Атырауской области Шакимова Т.А.  
      4. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| *Аким области* | *Н. Ногаев* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению акимата Атырауской области от "29" ноября 2016 года № 276 |
|  | Утверждена постановлением акимата Атырауской области от "29" ноября 2016 года № 276 |

**Классификация видов работ, выполняемых при содержании, текущем, среднем и капитальном ремонтах улиц населенных пунктов Атырауской области**

**1. Общие положения**

      1. Настоящая классификация видов работ, выполняемых при содержании, текущем, среднем и капитальном ремонтах улиц населенных пунктов Атырауской области (далее - классификация) определяет виды работ, выполняемых при содержании, текущем, среднем и капитальном ремонтах улиц населенных пунктов Атырауской области (далее – уличные дороги) и сооружений на них.  
      2. Классификация применяется для обоснования объемов дорожно-ремонтных работ и расчета финансовых средств, выделяемых из республиканского и местных бюджетов для их выполнения.  
      3. В настоящей Классификации используются следующие определения:  
      1) управляющие уличными дорогами населенного пункта - физические и юридические лица, являющиеся собственниками уличных дорог или осуществляющие деятельность по управлению уличными дорогами на праве хозяйственного ведения или оперативного управления;  
      2) управление эксплуатацией уличных дорог и сооружений на них - это комплекс организационных и регламентирующих работ по обеспечению требуемого технического уровня и транспортно-эксплуатационного состояния уличных дорог и сооружений на них, на основе их диагностики и мониторинга, с разработкой экономически обоснованной стратегии дорожно-ремонтных работ;  
      3) мониторинг состояния уличных дорог - это система наблюдений и контроля, оценки и прогноза возможных антропогенных изменений их состояния в результате эксплуатации и воздействия окружающей среды;  
      4) маршрутный способ ремонта уличных дорог - это комплекс ремонтных работ, выполняемых по маршруту, включая работы по ликвидации опасных для движения транспорта дефектов и по восстановлению ровности дорожного покрытия на локальных участках;  
      5) дорожная одежда уличных дорог - это многослойная конструкция в пределах проезжей части уличных дорог, воспринимающая нагрузку от автотранспортного средства и передающая ее на грунт;  
      6) межремонтный срок службы дорожной одежды уличных дорог - это период от момента сдачи уличных дорог в эксплуатацию после строительства, реконструкции или капитального ремонта до очередного капитального ремонта, связанного с повышением несущей способности (усилением) дорожной конструкции;  
      7) межремонтный срок службы дорожного покрытия - это период времени от сдачи уличных дорог в эксплуатацию после строительства, реконструкции, капитального или среднего ремонта до возникновения потребности в выполнении очередного среднего ремонта, связанного с возмещением слоя износа и восстановлением ровности и сцепных качеств и устранения дефектов, до требуемых значений по интенсивности движения транспорта;  
      8) стратегия дорожно-ремонтных работ - это комплекс наиболее эффективных долговременных технических решений и управляющих воздействий по сохранности и улучшению транспортно-эксплуатационного состояния сети уличных дорог и дорожных сооружений при рациональном использовании выделяемых ресурсов;  
      9) зимнее содержание уличных дорог - комплекс специфических работ, связанных с защитой уличных дорог и сооружений на них от снежных заносов, их своевременной расчисткой и борьбой с зимней скользкостью дорожных покрытий.  
      4. В состав уличных дорог входят: полоса отвода, конструктивные элементы уличных дорог, обстановка и обустройство уличных дорог, водоотводные и водопропускные сооружения, мосты, путепроводы, транспортные развязки, виадуки, тоннели, защитные галереи, сооружения и устройства, предназначенные для повышения безопасности дорожного движения, лесополосы, газоны, клумбы, цветники, декоративные насаждения, линейные жилые здания и комплексы дорожно-эксплуатационной службы, оборудования и программные обеспечения для контроля и мониторинга движения автотранспортных средств и воздушное пространство над ними в пределах установленного габарита.  
      5. Фактически выделенные денежные ресурсы на проведение работ по эксплуатации уличных дорог и сооружений на них распределяются, исходя из видов проводимых ремонтных работ, установленных на основе материалов обследования и диагностики транспортно-эксплуатационного состояния уличных дорог улицы и дорожных сооружений, и выработанной стратегии дорожно-ремонтных работ.  
       6. Классифицируемые виды работ, выполняемые при содержании, текущем, среднем и капитальном ремонтах уличных дорог выполняются в соответствии с требованиями действующих в дорожной отрасли нормативно-технических документов.  
      7. Управление эксплуатацией уличных дорог и сооружений на них включает в себя следующие работы:  
      1) обоснование стратегии дорожно-ремонтных работ и планирование потребных финансовых ресурсов;  
      2) обеспечение сохранности уличных дорог и сооружений на них и предохранение их от преждевременного износа;  
      3) совершенствование и актуализация нормативно - технической базы по проектированию, строительству, реконструкции, эксплуатации, включая ремонт и содержание уличных дорог и дорожных сооружений на основе передового опыта и достижений науки и техники;  
      4) совершенствование технологии и организация работ по ремонту и содержанию уличных дорог и сооружений на них;  
      5) организация, координация, регулирование и контроль за выполнением работ по управлению эксплуатацией уличных дорог и сооружений на них;  
      6) научное, техническое сопровождение и мониторинг опытных участков уличных дорог в рамках работ по текущему, среднему и капитальному ремонту уличных дорог с организацией технологического сопровождения и мониторингом устроенных участков.  
      8. В состав работ по диагностике и мониторингу уличных дорог и сооружений на них входят:  
      1) систематические (весенние, осенние и месячные) осмотры уличных дорог и сооружений на них с оценкой качества их содержания;  
      2) визуальное и инструментальное обследования с оценкой технического уровня и транспортно-эксплуатационного состояния уличных дорог и сооружений на них, паспортизация уличных дорог и сооружений на них;  
      3) учет интенсивности и состава движения транспорта на уличных дорогах;  
      4) формирование, постоянное обновление и поддержание в рабочем состоянии базы данных с соответствующим программным обеспечением о техническом уровне и транспортно-эксплуатационном состоянии уличных дорог и сооружений на них;  
      5) научно-техническая экспертиза и инспекция объектов, в том числе: оценка качества материалов и работ, в случаях чрезвычайных и иных ситуаций, требующих принятия неотложных решений.  
      9. В состав работ по обоснованию стратегии дорожно-ремонтных работ и планирования финансовых ресурсов входят:  
      1) создание, администрирование и управление единой информационной базой данных о транспортно-эксплуатационном состоянии уличных дорог и сооружений на них;  
      2) обоснование работ по содержанию и ремонтам на основе анализа информационного банка данных о транспортно-эксплуатационном состоянии уличных дорог и сооружений на них;  
      3) выработка стратегии дорожно-ремонтных работ уличных дорог с прогнозированием состояния сети уличных дорог. Составление текущих и перспективных планов дорожно-ремонтных работ, в том числе планов содержания сети уличных дорог;  
      4) планирование потребных финансовых ресурсов для сохранности и поддержания сети уличных дорог в требуемом эксплуатационном состоянии;  
      5) разработка программ по повышению безопасности дорожного движения и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП).  
      10. В состав работ по организации и обеспечению безопасности и удобства движения транспорта на уличных дорогах входят:  
      1) изучение режимов движения автотранспортных потоков, разработка схем разметки уличных дорог, дислокации дорожных знаков, регулирование скоростей движения, организация автоматизированных систем управления движением;  
      2) анализ ДТП, обследование мест совершения ДТП, выявление причин и подготовка предложений по улучшению условий безопасности дорожного движения;  
      3) выявление наиболее опасных, с точки зрения безопасности движения, участков уличных дорог и разработка профилактических мероприятий для предотвращения аварийности;  
      4) согласование производства строительных работ в пределах полосы отвода;  
      5) разработка технических условий и согласований на примыканиях и пересечениях уличных дорог и сооружений на них с коммуникациями и инженерными сетями;  
      6) заключение договоров с организациями противопожарной службы по надзору и совершенствованию противопожарных мероприятий, проведение плановых проверок и экспертиз противопожарной сигнализации, электроосвещения и так далее, и контроль за их исполнением;  
      7) согласование размещения объектов придорожного коммерческого сервиса;  
      11. В состав работ по обеспечению сохранности уличных дорог и сооружений на них и предохранения их от преждевременного износа входят:  
      1) пропаганда в средствах массовой информации порядка пользования уличными дорогами и их охраны;  
      2) согласование проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств;  
      3) совершенствование рабочих программных продуктов в области ремонта и содержания уличных дорог и сооружений на них и поддержание их в рабочем состоянии;  
      4) поисковые и инновационные работы по актуальным проблемам в области ремонта и содержания уличных дорог и сооружений на них с целью повышения их долговечности и экономичности.  
      12. В состав работ по организации, координации, регулированию и контролю за управлением эксплуатацией уличных дорог и сооружений на них входят:  
      1) координация и регулирование выполнения дорожно-ремонтных работ по содержанию сети уличных дорог и сооружений на них;  
      2) периодическая инвентаризация уличных дорог и сооружений на них, составление отчетности;  
      3) организация контроля качества при содержании и текущем ремонте уличных дорог, совершенствование системы контроля и обеспечения качества дорожно-ремонтных работ, инструментальное обеспечение контроля качества.

**2. Содержание уличных дорог и сооружений на них**

      13. Работы по содержанию уличных дорог и сооружений на них осуществляются непрерывно в течение всего года.  
      В целях своевременного проведения работ по содержанию уличных дорог и сооружений на них, их визуальный осмотр осуществляется ежедневно посредством патрулирования.  
      Предусматривается выполнение работ по предупреждению и исправлению повреждений уличных дорог и сооружений на них, которые планируются на основе результатов осмотров уличных дорог по ведомостям дефектов, в пределах средств на содержание, согласно утвержденным нормативам финансирования.  
      14. В результате проведения работ по содержанию уличных дорог должно быть обеспечено бесперебойное, безопасное и удобное движение транспортных средств, в течение всего года.  
      15. Работы по содержанию не требуют составления проектной документации. Их планируют на основе результатов осмотров уличных дорог по ведомостям дефектов, в пределах средств на содержание, согласно действующим нормативам.  
      16. Работы по содержанию уличных дорог и сооружений на них подразделяются на содержание в весенний, летний и осенний периоды, зимнее содержание, озеленение уличных дорог и прочие работы.  
      17. В состав работ по содержанию уличных дорог входит сбор, обработка и представление ежедневной круглогодичной информации с владельцев имуществ, в том числе:  
      1) о проезжаемости на уличных дорогах, включая информационное обеспечение средств массовой информации о проезжаемости уличных дорог;  
      2) о произошедших ДТП;  
      3) о работах в период пропуска талых и паводковых вод;  
      4) о работе снегоуборочных машин и механизмов в зимнее время;  
      5) сбор и обработка информации, администрирование и управление единым информационным банком данных о транспортно-эксплуатационном состоянии уличных дорог и сооружений на них.  
      18. При содержании уличных дорог и сооружений на них в весенний, летний, осенний и зимний периоды, а именно круглогодично выполняют следующие работы:  
      1) патрульный надзор за состоянием уличных дорог и сооружений на них;  
      2) по земляному полотну и системе водоотвода:  
      очистка водоотводных канав весной от снега, а летом от наносного мусора и грязи с погрузкой, вывозкой и передачей в утилизацию мусора;  
      раскопка и засыпка осушительных воронок на обочинах, на пучинистых участках;  
      планировка откосов, засев травами;  
      окашивание и уборка скошенной травы;  
      вырубка кустарников и корчевка деревьев, дикорастущей поросли на обочинах и откосах земляного полотна с уборкой, погрузкой, вывозкой и передачей в утилизацию вырубленного материала;  
      планировка обочин и присыпных берм, без добавления материала;  
       подсыпка, срезка и планировка обочин и берм с подсыпкой, обеспечивающей безопасное движение транспортных средств на отдельных участках;  
      ликвидация пучинистых участков;  
      расчистка обвалов, оползней и селевых выносов;  
      подсыпка и укрепление обочин;  
      исправление отдельных повреждений земляного полотна, водоотводов, резервов, защитных, укрепительных и регуляционных сооружений с заменой отдельных элементов и использованием нового материала;  
      срезка и планировка обочин и берм с добавлением или без добавления материала, обеспечивающих безопасное движение транспортных средств;  
      3) по полосе отвода:  
      планировка полосы отвода для обеспечения стока воды;  
      сбор мусора в полосе отвода, погрузка, вывоз и передача в утилизацию;  
      вырубка и корчевка деревьев, кустарников, дикорастущей поросли, влияющих на безопасность дорожного движения, с уборкой погрузкой, вывозкой и передачей в утилизацию вырубленного материала;  
      окашивание полосы отвода и уборка, погрузка, вывозка и передача в утилизацию скошенной травы, камыша и бурьяна;  
      4) по проезжей части с капитальными покрытиями:  
      очистка и мойка проезжей части;  
      использование омолаживающих жидкостей для эффективной изоляции асфальтобетонного покрытия от проникновения влаги, воздуха, от солнечной радиации, восстановления разрушенного под влиянием атмосферных воздействий битума, сохранения и восстановления водостойкости покрытий;  
      заливка трещин;  
      ликвидация ямочности, заделка трещин, выбоин, просадок, выравнивание кромок;  
       устранение пучин на покрытии на локальных участках;  
      срезка наплывов и опасных неровностей на покрытии, заделка впадин с последующим устройством шероховатой поверхностной обработки слоя износа;  
      разметка проезжей части;  
      ремонт и заполнение швов в асфальтобетонных покрытиях;  
      ремонт аварийно-опасных участков маршрутным способом (устранение пучин, ремонт оснований и покрытия, ямочный ремонт, заливка трещин, устройство выравнивающего слоя, укрепление обочин, поверхностная обработка покрытий);  
      при выполнении ремонта уличных дорог маршрутным способом, производится комплекс ремонтных работ, включающий работы по содержанию уличных дорог, а также работы по ликвидации опасных для движения дефектов, выявленных по маршруту, в том числе по восстановлению ровности дорожного покрытия на локальных участках, в том числе методом ресайклинга. При маршрутном способе ремонта, ремонтные работы выполняются комбинированно на всем протяжении маршрута, в местах сосредоточения значительных деформаций и разрушений дорожного покрытия на локальных участках.  
      Работы выполняются силами дорожной организации, производящей содержание уличных дорог по технологии работ, принятой для устранения соответствующих дефектов и исполнительным сметам, оформленным в соответствии с действующими положениями на основании ведомости дефектов;  
      5) по проезжей части с усовершенствованными покрытиями:  
      уход за участками с избытком вяжущего материала;  
      заливка трещин;  
      ликвидация ямочности, заделка трещин, выбоин, просадок, выравнивание кромок участка уличных дорог;  
      разметка проезжей части;  
      ремонт аварийно-опасных участков маршрутным способом (устранение пучин, ремонт оснований и покрытия, ямочный ремонт, заливка трещин, устройство выравнивающего слоя, укрепление обочин, поверхностная обработка покрытий);  
       при выполнении ремонта уличных дорог маршрутным способом, производится комплекс ремонтных работ, включающий работы по содержанию уличных дорог, а также работы по ликвидации опасных для движения дефектов, выявленных по маршруту, в том числе по восстановлению ровности дорожного покрытия на локальных участках, в том числе методом ресайклинга. При маршрутном способе ремонта, ремонтные работы выполняются комбинированно на всем протяжении маршрута, в местах сосредоточения значительных деформаций и разрушений дорожного покрытия на локальных участках;  
      6) по проезжей части с переходными покрытиями:  
      очистка покрытия от грязи;  
      обеспыливание покрытия водой;  
      профилирование и уплотнение покрытия с добавлением материала;  
      наметание каменной мелочи и высевок на покрытие, уборка катуна;  
      восстановление профиля щебеночных и гравийных покрытий.  
      7) по проезжей части с грунтовыми и грунтовыми улучшенными покрытиями:  
      профилировка покрытия для устранения образовавшихся ям, колей, других неровностей с добавлением материалов;  
      утюжка - профилактическое мероприятие, проводимое до образований крупных неровностей;  
      обеспыливание уличных дорог хлористым кальцием, битумом и другими материалами;  
      уход за вспученными участками уличных дорог, временное ограждение, устройство и засыпка воздушных воронок, обеспечение водоотвода с поверхности дорожных покрытий и земляного полотна;  
      8) по обстановке и обустройству уличных дорог, объектам организации движения, связи, освещению:  
      устройство и ремонт шумовых полос, шумозащитных экранов;  
      установка недостающих знаков, ограждений, исправление повреждений, полная замена щитов дорожных знаков и ограждений, установка и ремонт панно, установка и ремонт бордюрного камня, реставрация элементов обстановки пути;  
      исправление отдельных повреждений и неисправностей элементов архитектурного оформления и благоустройства;  
      постоянный осмотр ограждений и сигнальных столбиков, знаков, щитков, подтягивание креплений, выпрямление щитков, очистка от пыли и грязи, мойка;  
      периодический осмотр автобусных остановок, очистка от пыли, грязи и мусора, мойка;  
      содержание, уход и наблюдение за исправностью средств по организации движения, связи и освещению;  
      уборка посторонних предметов с проезжей части и обочин, угрожающих безопасности дорожного движения;  
      поддержание в чистоте и порядке линий электроосвещения уличных дорог, мостов, путепроводов, тоннелей, транспортных развязок, паромных переправ и других дорожных сооружений, монтаж новых и замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, трансформаторов, опор освещения и других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, поддержание в чистоте и порядке радиосвязи и других средств технологической и сигнальновызывной связи, кабельной сети, а также светофорных объектов, средств организации движения, диспетчерского и автоматизированного управления движением, включая аренду каналов связи для их функционирования;  
      устройство, ремонт и содержание измерительных приборов, оборудования и программного обеспечения для контроля и мониторинга движения автотранспортных средств;  
      содержание и установка и эксплуатация навигационной системы для контроля движения транспортных средств, осуществляющих содержание и ремонт уличных дорог;  
      устройство на проезжей части дорожного маркера "кошачий глаз" (при необходимости);  
      на существующих уличных дорогах устройство дорожных ограждений, остановочных павильонов, павильонов сервиса, малых архитектурных форм, взлетно-посадочных площадок для вертолетов, площадок отдыха и переходно-скоростных полос с целью обеспечения удобства пользования для водителей и пассажиров, с учетом требований безопасности дорожного движения и при необходимости их освещение и электроснабжение, при этом объемы работ определяются технической документацией;  
      9) по искусственным сооружениям:  
      нанесение разметки на бордюрное ограждение проезжей части;  
      устройство и исправление повреждений перил и барьерных ограждений, исходя из безопасности проезда по предписанию заказчика;  
      локальное восстановление окрасочного слоя (подкраска) перильного ограждения металлических элементов мостов;  
      нанесение разметки на бордюрное ограждение проезжей части;  
      нанесение вертикальной разметки на низ фасадных балок путепроводов над уличными дорогами;  
      нанесение вертикальной разметки на опорах путепроводов над уличными дорогами;  
      очистка проезжей части вдоль тротуаров от грязи и посторонних предметов после прохода уборочной техники;  
      очистка проезжей части вдоль тротуаров от снега и льда после прохода снегоуборочной техники;  
      очистка водоотводных трубок от грязи, камней и снега;  
      очистка водоотводных лотков под деформационными швами от наносов;  
      очистка от грязи пазов для перемещения листов в деформационных швах открытого типа;  
      очистка и смазка механизмов сложных конструкций деформационных швов открытого типа;  
      очистка тротуаров от грязи, снега и мусора и посторонних предметов;  
      прочистка окон в тротуарных блоках для пропуска воды;  
      очистка от грязи, снега и льда пространства под криволинейным брусом барьерного ограждения между тротуаром и проезжей частью моста;  
      очистка от грязи и снега перильного, барьерного ограждения, дорожных знаков;  
       очистка поверхностей балок от грязи, наносного грунта, растительности;  
      промывка опорных узлов балок;  
      очистка от снега, грязи опорных частей;  
      смазка рабочих поверхностей опорных частей графитовой композицией;  
      подтяжка болтов крепления металлических опорных частей;  
      очистка оголовков опор и подферменных площадок от мусора и грязи, снега и льда;  
      очистка конусов и укрепления откосов от грязи, травы и кустарника;  
      скалывание у опор и ледорезов льда;  
      организация пропуска ледохода и паводковых вод;  
      очистка смотровых приспособлений (лестниц, тележек);  
      текущие и периодические осмотры мостовых сооружений;  
      удаление из зоны моста кустарниковой растительности на расстоянии 15-25 метров, выше и ниже по течению и вырубка деревьев, санитарная уборка подмостовой зоны с погрузкой, вывозкой и передачей в утилизацию мусора и вырубленного материала;  
      очистка отверстий железобетонных труб от ила и грязи;  
      закрытие осенью и открытие весной отверстий малых мостов и труб;  
      устройство, замена и ремонт отдельных элементов сооружений (опорных частей, перил, барьерных ограждений, настилов, стоек, подкосов, заборных стенок, дренажных устройств и так далее);  
      локальная окраска металлических элементов мостов;  
      ямочный ремонт покрытия на проезжей части мостов, путепроводов, заделка трещин на покрытии;  
      мелкий ремонт деформационных швов;  
      заливка мастикой деформационных швов с предварительной их очисткой от старой мастики;  
      замена покрытия в зоне деформационных швов или над швом;  
      заливка трещин и выбоин в асфальтобетонном покрытии тротуаров;  
      заделка трещин и выбоин в асфальтобетонном покрытии тротуаров;  
      устранение локальных мест размыва насыпи и регуляционных сооружений;  
      засыпка промоин на сопряжении моста с насыпью, с одновременным устранением воды в этих местах;  
      заделка воронок размыва у опор;  
      10) к дополнительным работам по зимнему содержанию относятся:  
      заготовка противогололедных материалов;  
      приготовление противогололедных материалов;  
      патрульная снегоочистка уличных дорог, расчистка уличных дорог от снежных заносов, профилировка снежного покрова проезжей части уличных дорог, удаление снежных валов с обочин, откосов и резервов;  
      обработка проезжей части фрикционными, химическими и другими противогололедными материалами, с последующей их уборкой через требуемое время с проезжей части;  
      регулярная расчистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов, площадок отдыха и объектов дорожного сервиса;  
      борьба с наледями;  
      установка дорожных знаков кратковременного действия на участках со скользким покрытием;  
      организация круглосуточного дежурства из числа работников дорожно-ремонтной службы и дорожной техники, в сложных погодных условиях.  
      19. Озеленение уличных дорог выполняется для защиты от снежных и песчаных заносов, от эрозии и создания архитектурно-художественного оформления. Озеленение включает уход за лесонасаждениями, зелеными насаждениями на производственных базах, клумбами, цветниками, газонами на транспортных развязках, их создание, восстановление и декоративное оформление.  
      20. К уходу за лесопосадками относятся следующие работы:  
      уход за почвой (тракторная культивация, рыхление почвы в рядах, химическая борьба с сорняками);  
      борьба с вредителями и болезнями приуличных насаждений;  
      посадка новых, полив и уход за существующими зелеными насаждениями на производственных базах.  
      21. К созданию, восстановлению лесопосадок и декоративному оформлению относятся следующие работы:  
      подготовка почвы под питомники, лесопосадки и декоративное оформление, выращивание саженцев;  
      устройство лесополос и декоративного оформления, в том числе на производственных базах;  
      дополнение и посадка лесополос и декоративного оформления;  
      устройство колодцев, скважин, поливочных водопроводов и дренирующих канав.  
      22. К уходу за клумбами, цветниками, газонами и декоративными насаждениями на развязках относятся следующие работы:  
      подготовка почвы;  
      выращивание рассады;  
      посадка, полив и прополка;  
      уборка сорняков;  
      уборка осенью однолетних растений.  
      23. К прочим работам относятся:  
      патрулирование уличных дорог с целью определения состояния уличных дорог и проезжаемости, выполнение мелких работ (поправка дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части и обочин, угрожающих безопасности дорожного движения), оказание первой медицинской помощи пострадавшим на уличных дорогах;  
      химическая и механическая борьба с карантинными растениями и вредителями в придорожной полосе.

**3. Текущий ремонт уличных дорог и сооружений на них**

      24. Текущий ремонт уличных дорог предусматривает комплекс работ, выполняемых в порядке предупреждения возникновения аварийных ситуаций, дефектов на уличных дорогах, а также неотложного восстановления и ремонта уличных дорог, проводимых в течение всего года, включая мероприятия по ремонту разрушенных участков, выполняемых маршрутным способом.  
      Он планируется на основе результатов осмотров уличных дорог по ведомостям дефектов, в пределах средств на текущий ремонт, согласно нормативов финансирования.  
      При выполнении работ маршрутным способом допускается выполнение работ на основе сметных расчетов. Не допускается недовыполнение работ по ликвидации деформаций и разрушений в рамках текущего ремонта в целях предупреждения возможного нарастания и превращения их в более значительные разрушения.  
      25. При текущем ремонте уличных дорог и сооружений на них выполняются следующие работы:  
      1) по земляному полотну и водоотводу:  
      подъемка и уширение небольших по протяженности участков земляного полотна на сырых и снегозаносимых местах, ликвидация пучинистых участков;  
      прочистка существующих водоотводных канав, погрузка и вывозка мусора на свалку, прокопка новых канав, исправление повреждений и уменьшение крутизны откосов насыпей и выемок, исправление дренажных, защитных и укрепительных устройств, водоотводных сооружений и отводящих русел у мостов и труб;  
      засев травами откосов земляного полотна и резервов, с проведением необходимых агротехнических мероприятий по созданию устойчивого дернового покрова, расчистка обвалов, оползней и селевых выносов;  
      подсыпка, срезка, планировка и укрепление обочин.  
      2) по искусственным сооружениям:  
      замена деформационных швов на тротуарах;  
      замена крайних тротуарных плит сопряжения с насыпью;  
      частичная замена деталей деформационных швов, имеющих стальные элементы;  
      восстановление водоотводного лотка под деформационными швами;  
      ремонт водоотводных трубок (наращивание трубок или устройство дополнительных трубок);  
      устройство швов в покрытии в месте примыкания гидроизоляции к тротуару и заливка их мастикой;  
      ремонт изоляции у водоотводных трубок;  
      устранение отдельных сколов и трещин в тротуарных блоках;  
      устранение проломов тротуарных плит;  
      устройство изоляции или покрытие тротуаров асфальтобетоном;  
      замена узлов крепления стоек перил с новой анкеровкой;  
      выполнение несложных ремонтных работ на мостах (смена настилов, балочных клеток, отдельных узлов и элементов, исправление кладки, сопряжений с земляным полотном и так далее);  
      восстановление или замена покрытий на проезжей части моста;  
      ремонт гидроизоляции;  
      ремонт и замена тротуаров, перил, бордюров;  
      поверхностная герметизация трещин, заделка раковин, сколов, восстановление защитного слоя железобетонных элементов моста;  
      ликвидация промоин у опор и регуляционных сооружений;  
      замена заклепок на высокопрочные болты;  
      расшивка швов облицовки, инъекцирование растворов в трещины;  
      торкретирование трещин в конструкциях, ремонт кладки, штукатурки, частичная смена заклепок;  
      замена и исправление переездных и переходных мостиков через канавы;  
 исправление повреждений наплавных мостов, паромных переправ и причальных устройств (конопатка, ремонт обшивки, исправление такелажа и тому подобное);  
      герметизация узлов примыкания переходных плит к открылкам;  
      устранение протекания деформационных швов подтяжкой болтов;  
      приварка в деформационных швах скользящих листов (в случае их отрыва), установка недостающих пружин;  
      мелкий ремонт механизмов и конструкций деформационных швов;  
      ремонт гидроизоляции труб с конопаткой и заделкой швов между их звеньями и секциями;  
      замена отдельных заклепок, исправление незначительных деформаций элементов металлических пролетных строений;  
      3) по обстановке и обустройству уличных дорог объектам организации движения, связи, освещения:  
      ремонт существующих и устройство новых тротуаров и пешеходных дорожек, в том числе надземных переходов на участках уличных дорог;  
      ремонт съездов и переездов, летних и тракторных путей;  
      ремонт сигнализации, объектов организации дорожного движения (светофоры, электронные и дорожные знаки, информационные табло), средств связи и освещений.  
      26. При ликвидации опасных дефектов и значительных деформаций и разрушений дорожного покрытия на локальных участках выполняется кирковка локальных мест по ширине покрытия, с целью устранения опасных деформаций и неровностей, с последующим использованием полученного материала для слоя основания и укладкой нового слоя покрытия.

**4. Средний ремонт уличных дорог и сооружений на них**

      27. Средний ремонт предусматривает периодическое выполнение работ, связанных с восстановлением первоначальных эксплуатационных качеств уличной дороги и сооружений на них.  
      28. При среднем ремонте производят периодическое восстановление слоя износа и ровности дорожных покрытий, а также исправление повреждений земляного полотна, водоотвода, искусственных, защитных, укрепительных, регуляционных и других дорожных сооружений.  
      29. При среднем ремонте уличных дорог и дорожных сооружений выполняют следующие работы:  
      1) по земляному полотну и водоотводу:  
      подъемка и уширение небольших по протяженности участков земляного полотна на сырых и снегозаносимых местах, ликвидация пучинистых участков;  
      прочистка существующих водоотводных канав, погрузка и вывозка мусора на свалку, прокопка новых канав, исправление повреждений и уменьшение крутизны откосов насыпей и выемок, исправление дренажных, защитных и укрепительных устройств, водоотводных сооружений и отводящих русел у мостов и труб;  
      подсыпка, срезка, планировка и укрепление обочин;  
      2) по дорожным одеждам:  
      устройство поверхностных обработок, в том числе с использованием усовершенствованных смесей;  
      восстановление изношенных верхних слоев усовершенствованных покрытий и устройство дорожной одежды на отдельных и пучинистых участках, с разборкой существующей дорожной одежды и стабилизацией грунта с устройством, в необходимых случаях выравнивающего слоя и поверхностную обработку или слоя износа на всем протяжении ремонтируемого участка;  
      регенерация усовершенствованного покрытия, имеющего наплывы, колеи, гребенку и другие деформации и дефекты, с добавлением необходимого количества асфальтобетонной смеси;  
       кирковка или ресайклирование усовершенствованного покрытия, имеющего наплывы, колеи, гребенку и другие деформации и дефекты, с добавлением необходимого количества нового материала и использованием полученного материала для устройства основания дорожной одежды, с последующей укладкой поверх него слоя асфальтобетонного покрытия или слоя износа;  
      устройство опытных участков с применением новых материалов и технологий производства работ и мониторинг за ними.  
      3) по сборным железобетонным покрытиям:  
      замена изношенных плит, подъемка или выравнивание отдельных плит железобетонных покрытий;  
      устройство защитного слоя, ремонт стыков плит железобетонных и сегментов цементобетонных покрытий на большом протяжении, укладка на отдельных участках слоя асфальтобетона;  
      восстановление профиля щебеночных и гравийных покрытий, а также грунтовых дорог с добавлением материалов;  
      улучшение проезжей части гравийных и грунтовых дорог вяжущими и обеспыливающими материалами;  
      устройство виражей и обеспечение видимости на опасных для движения кривых;  
      разметка проезжей части на ремонтируемых участках.  
      4) по искусственным сооружениям:  
      восстановление водоотводного лотка под деформационными швами;  
      ремонт водоотводных трубок (наращивание трубок или устройство дополнительных трубок);  
      устройство швов в покрытии в месте примыкания гидроизоляции к тротуару и заливка их мастикой;  
      ремонт изоляции у водоотводных трубок;  
      ремонт узлов сопряжения моста с насыпью при просадке более 10 сантиметров (выравнивание за счет дополнительного покрытия с досыпкой щебня);  
      замена крайних тротуарных плит сопряжения с насыпью;  
      устранение отдельных смещений переходных плит с восстановлением дорожной одежды;  
      засыпка грунта под переходные плиты при его вымывании со вскрытием плит;  
      частичная замена деталей деформационных швов, имеющих стальные элементы;  
      замена деформационных швов закрытого типа с мастичным и резиновым заполнителем, когда работы выполняются в уровне дорожной одежды;  
      замена деформационных швов на тротуарах;  
      выравнивание покрытия тротуара, устройство нового покрытия;  
      заделка выбоин широких щелей в тротуарных блоках, обработка фасада тротуаров защитным покрытием;  
      устранение отдельных сколов и трещин в тротуарных блоках;  
      зачеканка и изоляция стыков тротуарных блоков;  
      восстановление тротуаров, усиление или замена отдельных поврежденных блоков;  
      устранение проломов тротуарных плит;  
      устройство изоляции или покрытие тротуаров асфальтобетоном;  
      ремонт отдельных секций, усиление анкеровки отдельных стоек перил;  
      замена перил по всей длине или на части длины мостового сооружения;  
      окраска перил по всей длине;  
      замена узлов крепления стоек перил с новой анкеровкой;  
      гидрофобизация или окраска всех поверхностей бетоноконструкций (плит, балок, арок и других элементов);  
      ремонт стыков диафрагм;  
      частичная перестройка или ремонт мостов и путепроводов, а также полная или частичная перестройка водопропускных труб с доведением их габаритов и расчетных нагрузок до норм, соответствующих технической категории, установленной для ремонтируемой дороги, утвержденной технической документацией;  
       выполнение несложных ремонтных работ на мостах (смена настилов, балочных клеток, отдельных узлов и элементов, исправление кладки, сопряжений с земляным полотном и так далее);  
      контроль строительного подъема в предварительно-напряженных железобетонных и металлических пролетных строениях;  
      восстановление или замена покрытий на проезжей части моста;  
      зачеканка щелей в тротуарных блоках, укладка покрытий на тротуарах;  
      ремонт или реконструкция ограждений;  
      ремонт деформационных швов с заменой материалов и конструкций;  
      ремонт гидроизоляции;  
      ремонт и замена тротуаров, перил, бордюров;  
      улучшение водоотвода на проезжей части моста, замена водоотводных трубок и окон;  
      гидроизоляция фасадных поверхностей железобетонных конструкций, окраска поверхностей главных балок;  
      поверхностная герметизация трещин, заделка раковин, сколов, восстановление защитного слоя железобетонных элементов моста;  
      сплошная окраска металлических пролетных строений;  
      восстановление объединения балок между собой;  
      ремонт дренажа и водоотвода, сопряжений моста с насыпью с заменой переходных плит;  
      ремонт укреплений откосов земляного полотна и регуляционных сооружений;  
      ликвидация промоин у опор и регуляционных сооружений;  
      усиление отдельных элементов в металлических пролетных строениях, выправка элементов решетки на мостах;  
      замена заклепок на высокопрочные болты;  
      ремонт и восстановление проектного положения опорных частей;  
      ремонт и восстановление сливов на опорных площадках;  
      расшивка швов облицовки, инъекцирование растворов в трещины;  
      ремонт и восстановление смотровых устройств пролетных строений и опор;  
      ремонт тела опор;  
      усиление опорных частей в местах опирания железобетонных пролетных строений;  
       замена или ремонт отдельных звеньев и оголовков труб, исправление изоляции и стыков;  
      ремонт подпорных стен, укрепительных и регуляционных сооружений, галерей и навесов, а также замена их отдельных элементов;  
      5) по обстановке и обустройству уличных дорог объектам организации движения, связи, освещению:  
      устройство новых и ремонт существующих тротуаров и пешеходных дорожек на участках уличных дорог, проходящих через населенные пункты;  
      устройство новых отдельных ограждений, установка новых и замена (восстановление) дорожных знаков и направляющих устройств на ремонтируемых участках, ремонт ограждений, включая архитектурное оформление и благоустройство отдельных развязок, площадок отдыха, стоянок автомобилей, достопримечательных мест;  
      ремонт съездов и переездов, летних и тракторных путей;  
      устройство и ремонт сигнализации, объектов организации дорожного движения (светофоры, электронные и дорожные знаки, информационные табло), средств связи и освещений;  
      восстановление дорожных информационных систем и комплексов, знаков и табло индивидуального проектирования, элементов и систем диспетчерского и автоматизированного управления дорожным движением; автономных и дистанционно управляемых знаков и табло со сменной информацией, светофорных объектов;  
      ремонт элементов обустройства уличных дорог (автопавильонов, подпорных стен, информационных панно и других сооружений);  
      другие виды работ, обеспечивающие восстановление эксплуатационного состояния уличной дороги и безопасность движения транспортных средств.

**5. Капитальный ремонт улиц и сооружений на них**

      30. Капитальный ремонт уличных дорог предусматривает периодическое выполнение работ, связанных с повышением транспортно-эксплуатационного состояния уличной дороги и дорожных сооружений, в частности, с увеличением прочности дорожных одежд и сооружений на них без изменения существующей технической категории уличной дороги.  
      31. Участки уличных дорог, подлежащие капитальному ремонту, устанавливаются на основе межремонтных сроков службы и результатов диагностики уличной дороги.  
      32. При капитальном ремонте разрешается производить отдельные спрямления дороги, как в плане, так и в продольном профиле, протяженностью до 25 процентов от общей длины ремонтируемого участка уличной дороги.  
      33. Мосты и путепроводы, а также комплексы зданий и сооружений дорожно-эксплуатационной службы могут отдельно направляться на капитальный ремонт на основе межремонтных сроков службы и результатов их диагностики.  
      При капитальном ремонте выполняют следующие работы:  
      1) по земляному полотну и водоотводу:  
      исправление земляного полотна с доведением его геометрических параметров до норм, соответствующих технической категории, установленной для ремонтируемой уличной дороги (уширение, подъемка, замена грунтов, обеспечение видимости, увеличение радиусов закруглений, смягчение продольных уклонов, устройство вертикальных кривых и виражей), спрямление отдельных участков уличной дороги;  
       устранение пучинистых, оползневых и обвальных участков, устройство дренажей, изолирующих прослоек и другие работы, обеспечивающие устойчивость земляного полотна;  
      восстановление и перестройка существующих, а также постройка новых необходимых водоотводных устройств, берегозащитных и противоэрозионных сооружений;  
      устройство земляного полотна и системы водоотвода на пересечениях и примыканиях уличных дорог, а также выполнение работ по устройству площадок для остановки, стоянок улиц, остановочных павильонов и остановочных карманов;  
      рекультивация придорожных резервов, ликвидируемых участков уличных дорог, расположенных в зоне работ по капитальному ремонту уличных дорог;  
      ликвидация последствий паводковых, селевых, ливневых и других стихийных разрушений;  
      2) по дорожным одеждам:  
      усиление (утолщение), уширение дорожных одежд не более чем на одну полосу движения и устройство более совершенных типов дорожной одежды с регенерацией и использованием существующих дорожных одежд в качестве оснований, а также устройство дорожных одежд вновь на переустраиваемых (спрямляемых) участках уличных дорог и на обходах населенных пунктов и подъездах к ним, устройство дорожных одежд на транспортных развязках, инженерных устройствах, тротуарах, переходных и велосипедных дорожках, автобусных остановках и остановочных карманах, а также на переходно-скоростных полосах к ним;  
      исправление профиля щебеночных и гравийных покрытий, а также грунтовых дорог с добавлением новых материалов, улучшение проезжей части вяжущими материалами;  
      устройство новых и замена изношенных бордюров из искусственных и естественных материалов и укрепительных полос по краям усовершенствованных покрытий, в том числе по типу основной дорожной одежды;  
      устройство опытных участков с применением новых конструкций дорожных одежд, новых материалов и технологий производства работ и мониторинг за ними.  
      3) по искусственным сооружениям:  
      выправка и усиление элементов главных балок и ферм металлического моста;  
      замена металлических пролетных строений;  
      замена проезжей части моста;  
      постройка и перестройка водопропускной трубы;  
      замена звеньев, оголовков и укрепление труб;  
      замена поврежденных колец труб;  
      наращивание длины трубы за счет новых колец и оголовков;  
      замена наплавных мостов, паромных переправ, железнодорожных переездов постоянными мостами и путепроводами;  
      устройство и восстановление подпорных стен, защитных укрепительных и регуляционных сооружений;  
      испытание перестроенных и вновь построенных мостов;  
      4) по обстановке и обустройству уличных дорог объектам организации движения, связи и освещению уличных дорог:  
      архитектурное оформление и обустройство уличных дорог или их отдельных участков;  
      устройство остановочных площадок;  
      устройство и обустройство пунктов пропуска на уличных дорогах общего пользования, включая уширение полос в целях увеличения пропускной способности;  
      проведение мероприятий по охране окружающей среды (установка пылеулавливающих устройств на котельных, защита водоисточников от загрязнений и другие работы).

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан