

**О внесении изменений в совместный приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 апреля 2019 года № 29, Министра образования и науки Республики Казахстан от 23 апреля 2019 года № 164, Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 апреля 2019 года № ҚР ДСМ-50, Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2019 года № 243, Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 апреля 2019 года № 113 и Министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 25 апреля 2019 года № 56/НҚ "Об утверждении Cистемы региональных стандартов для населенных пунктов"**

Совместный приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 января 2023 года № 7, Министра просвещения Республики Казахстан от 25 января 2023 года № 16, Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 января 2023 года № 16, Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 7 февраля 2023 года № 85, Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 25 января 2023 года № 20 и Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 30 января 2023 года № 33/НҚ. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 февраля 2023 года № 31881

      ПРИКАЗЫВАЕМ:

      1. Внести в совместный приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 апреля 2019 года № 29, Министра образования и науки Республики Казахстан от 23 апреля 2019 года № 164, Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 апреля 2019 года № ҚР ДСМ-50, Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2019 года № 243, Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 апреля 2019 года № 113 и Министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 25 апреля 2019 года № 56/НҚ (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 18592) следующие изменения:

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с подпунктом 51) пункта 15 Положения о Министерстве национальной экономики Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2014 года № 1011, **ПРИКАЗЫВАЕМ:**";

      Cистему региональных стандартов для населенных пунктов, утвержденную указанным приказом, изложить в редакции согласно приложению к настоящему совместному приказу.

      2. Департаменту регионального развития Министерства национальной экономики Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан после его официального опубликования;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства национальной экономики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      4. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующих вице-министров центральных государственных органов Республики Казахстан.

      5. Настоящий совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Министр просвещения**Республики Казахстан*
 |
*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г. Бейсембаев*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|
*Министр здравоохранения**Республики Казахстан*
 |
*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А. Ғиният*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|
*Министр культуры и спорта**Республики Казахстан*
 |
*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А. Оралов*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|
*Министр индустрии и**инфраструктурного развития**Республики Казахстан*
 |
*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М. Карабаев*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|
*Министр цифрового развития,**инноваций и аэрокосмической**промышленности Республики Казахстан*
 |
*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Б. Мусин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|
*Министр национальной экономики**Республики Казахстан*
 |
*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А. Куантыров*
 |

      "СОГЛАСОВАН"

Министерство финансов

Республики Казахстан

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек совместному приказуМинистр просвещенияРеспублики Казахстанот 25 января 2023 года № 16,Министр здравоохраненияРеспублики Казахстанот 25 января 2023 года № 16,Министр культуры и спортаРеспублики Казахстанот 25 января 2023 года № 20,Министра индустрии иинфраструктурного развитияРеспублики Казахстанот 7 февраля 2023 года № 85,Министр цифрового развития,инноваций и аэрокосмическойпромышленностиРеспублики Казахстанот 30 января 2023 года № 33/НҚ иМинистра национальной экономикиРеспублики Казахстанот 20 января 2023 года № 7 Утвержденасовместным приказомМинистра образования инауки Республики Казахстанот 23 апреля 2019 года № 164Министра здравоохраненияРеспублики Казахстанот 25 апреля 2019 года№ ҚР ДСМ-50Министра индустриии инфраструктурногоразвития Республики Казахстанот 23 апреля 2019 года № 243Министра культуры и спортаРеспублики Казахстанот 22 апреля 2019 года № 113Министра национальной экономикиРеспублики Казахстанот 20 апреля 2019 года № 29Министра цифровогоразвития, оборонной иаэрокосмическойпромышленностиРеспублики Казахстанот 25 апреля 2019 года № 56/НҚ |

 **Система региональных стандартов для населенных пунктов**

      1. Настоящая Система региональных стандартов для населенных пунктов (далее – Система) разработана в соответствии с подпунктом 51) пункта 15 Положения о Министерстве национальной экономики Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2014 года № 1011, и определяет перечень объектов и .услуг (благ), а также показатели их доступности и обеспеченности транспортной, культурно-досуговой, спортивной, деловой, производственной, цифровой инфраструктурой по обеспечению безопасности граждан для городских и сельских населенных пунктов.

      Целью Системы является обеспечение минимально обязательного уровня доступности объектов и услуг (благ) населению в зависимости от типа (город, село) и размера (численности населения) населенных пунктов.

      2. В настоящей Системе используются следующие основные понятия:

      1) региональные стандарты для населенных пунктов – совокупность критериев и требований (минимальных условий) по обеспеченности объектами и услугами (благами), характеризующими качество жизни населения, городских и сельских населенных пунктов Республики Казахстан;

      2) принцип "полицентричности" – принцип, учитывающий возможность получения государственных и социальных услуг (благ) из нескольких центров (мест), наиболее приближенных к населению той или иной части города при планировании городской территории;

      3) селитебная территория – часть территории населенного пункта, предназначенная для размещения жилой, общественной и рекреационной зон, а также отдельных частей инженерной и транспортной инфраструктур, других объектов, размещение и деятельность которых не оказывает воздействия, требующего специальных санитарно-защитных зон.

      3. Система предназначена к использованию:

      центральными исполнительными органами – при планировании социально-экономического, регионального развития страны;

      местными исполнительными органами – в целях решения региональных проблем и повышения качества жизни в конкретных населенных пунктах.

      4. В рамках Системы уполномоченным центральным государственным органом в сфере регионального развития совместно с заинтересованными центральными государственными органами проводится ежегодный мониторинг обеспеченности городов и сел минимально обязательным уровнем объектов и услуг (благ). Данные для мониторинга предоставляются местными исполнительными органами.

      5. Система предполагает категоризацию перечня объектов и услуг (благ) в зависимости от вида населенного пункта:

      1) столица, города республиканского значения;

      2) города областного значения;

      3) города районного значения, районные центры;

      4) центры сельских округов и опорных сельских населенных пунктов;

      5) остальные сельские населенные пункты.

      6. Применение Системы создаст условия, которые позволят:

      выработать единый и целостный подход к обеспеченности населенных пунктов объектами и услугами (благами);

      количественно и качественно оценить обеспеченность городских и сельских населенных пунктов объектами и услугами (благами) через использование интегрального показателя;

      обеспечить соблюдение принципа "полицентричности" при планировании городской территории;

      обеспечить создание максимально комфортной и безопасной среды проживания населения;

      обеспечить принцип "20-минутной шаговой доступности" населения к объектам и услугам (благам).

      7. В рамках Системы на территории столицы и городов республиканского значения перечень объектов и услуг (благ) определяется согласно приложению 1 к настоящей Системе.

      8. В рамках Системы на территории городов областного значения перечень объектов и услуг (благ) определяется согласно приложению 2 к настоящей Системе.

      9. В рамках Системы на территории городов районного значения и районных центров перечень объектов и услуг (благ) определяется согласно приложению 3 к настоящей Системе.

      10. В рамках Системы на территории центров сельских округов и опорных сельских населенных пунктов перечень объектов и услуг (благ) определяется согласно приложению 4 к настоящей Системе.

      11. В рамках Системы на территории остальных сельских населенных пунктов перечень объектов и услуг (благ) определяется согласно приложению 5 к настоящей Системе.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 1к Системе региональных стандартовдля населенных пунктов |

 **Перечень объектов и услуг (благ), применяемых для выработки Cистемы региональных стандартов для столицы и городов республиканского значения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Наименование объектов и услуг (благ) |
Базовая мощность |
|
1 |
Образование |  |
|
1.1 |
Образовательные школы |
В соответствии с утвержденными приказами центрального уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства, расчет потребности населения в ученических местах принимается согласно Таблице В.1 Приложения В (информационное) СП РК 3.01-101-2013 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов" (утвержденного приказом Комитета по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года №156-НҚ с 1 июля 2015 года) и требованиям нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
|
1.2 |
Дошкольные учреждения образования |
В соответствии с утвержденными приказами центрального уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства, расчет потребности населения в ученических местах принимается согласно Таблице В.1 Приложения В (информационное) СП РК 3.01-101-2013 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов" (утвержденного приказом Комитета по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 156-НҚ с 1 июля 2015 года) и требованиям нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
|
1.3 |
Организации дополнительного образования, направленные на досуг, развитие и отдых детей различных возрастов\* |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения доступ к кружкам и секциям для развития детей обеспечивается в шаговой доступности |
|
1.4 |
Организации технического и профессионального, послесреднего образования (ТиПО) |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проектная мощность организаций ТиПО - не менее 300 мест по направлениям подготовки: образование, медицина, искусство и культура, сервис, экономика. Для технической, аграрной отрасли - не менее 350 мест  |
|
2 |
Здравоохранение |  |
|
2.1 |
Учреждения здравоохранения (структурные подразделения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую, стационарную и скорую медицинскую помощь и другие) |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения:
1) организации здравоохранения и (или) их структурные подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях:
врачебная амбулатория, создаваемая в городах в пределах зоны территориального обслуживания с численностью прикрепленного населения от 1 500 (одна тысяча пятьсот) до 10 000 (десять тысяч) человек;
центр первичной медико-санитарной помощи, создаваемый в городах в пределах зоны территориального обслуживания с численностью прикрепленного населения от 10 000 (десять тысяч) до 30 000 (тридцать тысяч) человек;
городская поликлиника (далее - ГП), создаваемая в городах в пределах зоны территориального обслуживания с численностью прикрепленного населения более 30 000 (тридцать тысяч) человек, но не менее одной ГП;
первичный центр психического здоровья создается как структурное подразделение центра психического здоровья с расположением в ГП с численностью прикрепленного населения от 60 000 (шестьдесят тысяч) человек и выше, в том числе для обслуживания населения одной или нескольких близлежащих организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях;
стоматологическая поликлиника, создаваемая в городах республиканского значения и столице;
консультативно-диагностический центр как структурное подразделение многопрофильной больницы или городской поликлиники (одна на 200 000 (двести тысяч) населения) в городах республиканского значения и столице;
молодежный центр здоровья;
2) организации здравоохранения и (или) их структурные подразделения, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях:
многопрофильная городская больница, создаваемая в городах республиканского значения, столице;
многопрофильная городская детская больница, создаваемая в городах республиканского значения и столице;
центр психического здоровья, создаваемый в городах республиканского значения и столице;
центр фтизиопульмонологии, создаваемый в городах республиканского значения и столице;
кожно-венерологический, травматологический, инсультный, ревматологический, офтальмологический, кардиологический и кардиохирургический центры создаются как структурные подразделения многопрофильных больниц;
онкологический центр, создаваемый в городах республиканского значения и столице, за исключением онкологических центров в составе многопрофильных больниц, в том числе создаваемых в рамках реализации приоритетных проектов государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения;
инфекционная больница, создаваемая в городах и (или) инфекционное отделение, организуемое при многопрофильной городской больнице;
перинатальный центр, родильный дом, создаваемые в городах и (или) перинатальный центр, родильное отделение, организуемые при многопрофильной городской больнице;
3) станция скорой медицинской помощи, создаваемая в городах республиканского значения и столице.
4) организации медицинской реабилитации – санаторно-курортные организации, специализированный санаторий, профилакторий, реабилитационный центр, отделение (койки) реабилитации, организуемые при медицинских организациях;
5) организации, оказывающие паллиативную помощь и сестринский уход – хоспис, больница сестринского ухода и (или) отделение, койки, организуемые при организациях здравоохранения;
6) организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере службы крови, создаются в городах республиканского значения и столице, при отсутствии в них республиканских организаций здравоохранения, осуществляющих деятельность в сфере службы крови;
7) организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере патологической анатомии (цитопатологии), создаваемые в городах республиканского значения и столице;
8) организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции, создаваемые в городах республиканского значения и столице;
9) организации здравоохранения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, от рождения до трех лет, детей с дефектами психического и физического развития от рождения до четырех лет, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение семей с риском отказа от ребенка, создаваемые в городах республиканского значения и столице;
10) организации технического и профессионального, послесреднего образования в области здравоохранения, создаваемые в городах, в городах республиканского значения и столице;
11) республиканские организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения:
Национальный центр экспертизы, создаваемый в столице, со структурными подразделениями в городах;
научные организации, создаваемые в городах республиканского значения;
противочумные станции, создаваемые в природных очагах инфекционных заболеваний.  |
|
2.2 |
Аптеки\* |
Наличие аптек, соответствующих требованиям строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
|
3 |
Социальное обеспечение |  |
|
3.1 |
Специальные социальные услуги |
Согласно потребности населения |
|
4 |
Культура и спорт |  |
|
4.1 |
Культурно-досуговые организации  |  |
|
4.2 |
Кинотеатры |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проектная мощность одного кинотеатра определяется из расчета 35 мест на 1000 человек населения |
|
4.3 |
Музеи  |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения выставочные залы, краеведческие, исторические, художественные музеи |
|
4.4 |
Театры |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, при численности свыше 30 000 человек - 1 театр из расчета 5-8 зрительских мест на 1000 человек населения и 2-3 места на 1000 детей для театров юного зрителя и театра кукол;
на уровне городов с численностью населения не менее 500 000 человек предусмотреть наличие одного театра оперы и балета и одного профессионального театров: драматический, музыкально-драматический, юного зрителя, кукол и одного театра по одному из прочих видов (балета, пантомимы и прочее) |
|
4.5 |
Концертные организации |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проектная мощность одной концертной организации определяется из расчета 3,5-5 мест на 1000 человек населения в городе областного значения с численностью населения свыше 250 000 человек |
|
4.6 |
Цирк |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проектная мощность одного цирка определяется из расчета 3,5-5 мест на 1000 человек населения при численности населения свыше 250 000 человек |
|
4.7 |
Физкультурно-оздоровительный комплекс |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, размер спортивного зала определяется из расчета 80 квадратных метров на 1000 человек.
Размер бассейна составляет 25 квадратных метров зеркала воды на 1000 человек |
|
4.8 |
Спортивные, тренажерные залы |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, размер спортивного зала определяется из расчета 80 квадратных метров на 1000 человек |
|
4.9 |
Библиотеки\* |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, наличие одной библиотеки на 20000 человек; 4000 единиц хранения на – 2 читательских места; центральная библиотека с дополнительным фондом 100 единиц хранения на 0,1 читательских мест |
|
5 |
Досуг и отдых |  |
|
5.1 |
Зоологические парки и ботанические сады |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения один зоологический парк или ботанический сад при численности населения свыше 100 000 человек  |
|
5.2 |
Парки развлечений и отдыха (скверы/бульвары/сады для отдыха жителей) |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проектная мощность крытых парков развлечений определяется из расчета 3 квадратных метров площади пола на 1000 человек населения зоны обслуживания;
1 открытый парк развлечений и отдыха – на 100 000-200 000 человек населения не менее 100 000 человек" |
|
5.3 |
Площадки для выгула и дрессировки домашних животных\* |
Для столицы, городов республиканского значения - не менее 400-600 квадратных метров общей площади (наличие приспособленных территорий для выгула и дрессировки домашних животных) |
|
6 |
Транспортная инфраструктура |  |
|
6.1 |
Общественный транспорт (автобусы, трамваи, троллейбусы и другие) |
Доступ населения к общественному транспорту  |
|
6.2 |
Организация электронной системы оплаты проезда общественного транспорта |
Наличие электронной системы оплаты проезда общественного транспорта |
|
6.3 |
Аэропорт |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения для городов республиканского значения наличие аэропорта международного уровня категории 2,3 Международной организации гражданской авиации  |
|
6.4 |
Автовокзал и/или автостанция |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, автовокзал организуется при пассажиропотоке более 500 человек в сутки.
Автостанция организуется при пассажиропотоке от 100 до 500 человек в сутки  |
|
6.5 |
Железнодорожный вокзал |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, железнодорожный вокзал организуется в случае расположения города вдоль железнодорожной магистральной сети |
|
6.6 |
Парковочное пространство\* |
 В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, парковка автомобилей определяется как временное пребывание на стоянках автотранспортных средств, принадлежащих посетителям объектов различного функционального назначения |
|
6.7 |
Автозаправочные станции, газозаправочные станции \* (АЗС) |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, наличие АЗС обеспечивается с учетом безопасного расположения  |
|
6.8 |
Станция технического обслуживания\* (СТО) |
Наличие СТО определяется в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения  |
|
6.9 |
Автомойки\* |
Наличие автомойки определяется в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения  |
|
7 |
Дорожная инфраструктура |  |
|
7.1 |
Внутригородские дороги |
100% внутренних дорог обеспечиваются твердым покрытием  |
|
7.2 |
Дорожное освещение |
100% внутренних дорог обеспечиваются дорожным освещением  |
|
8 |
Инженерная инфраструктура |  |
|
8.1 |
Централизованное электроснабжение |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил населенный пункт обеспечивается бесперебойным электроснабжением |
|
8.2 |
Централизованное водоснабжение |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения населенный пункт обеспечивается 100% централизованным водоснабжением  |
|
8.3 |
Система водоотведения |
Наличие системы водоотведения определяется в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения  |
|
8.4 |
Централизованное теплоснабжение |
Наличие централизованного теплоснабжения определяется в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения  |
|
8.5 |
Централизованное газоснабжение\* |
Наличие газоснабжения |
|
8.6 |
Жилой фонд |
В соответствии с нормативными техническими документами в области архитектуры, градостроительства и строительства действующих на территории Республики Казахстан. |
|
9 |
Обеспечение безопасности и защиты окружающей среды |  |
|
9.1 |
Участковый пункт полиции |
Участковый пункт полиции организуется: в городах в границах не более чем четырех административных участков. Располагается, в центре административного участка (микрорайона).
Участковый пункт полиции находится в отдельно стоящем здании. При условии размещения в одном здании с предприятиями, организациями или в жилых домах, располагается на первом этаже и имеет отдельный вход с оборудованным пандусом для инвалидов. Не допускается размещение участкового пункта полиции в одном здании со средней образовательной школой или дошкольной организацией.
Участковый пункт полиции состоит из: рабочих кабинетов для участковых инспекторов, их помощников и сотрудника ювенальной полиции, комнаты приема граждан и работы с общественностью, помещения для доставленных, комнаты отдыха (отдельно) и санитарного узла |
|
9.2 |
Наличие подразделений противопожарной службы |
Количество пожарных депо и пожарных автомобилей для городов и населенных пунктов зависит от площади территории населҰнного пункта и количества населения, предусмотренные в СП РК 2.02-105-2014 "Проектирование объектов органов противопожарной службы"  |
|
9.3 |
Полигоны для захоронения твердых бытовых отходов (ТБО) |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, на территории населенных пунктов сбор, использование, применение, обезвреживание, транспортировка, хранение и захоронение отходов потребления осуществляют специализированные организации |
|
9.4 |
Мусороперерабатывающий комплекс |
Наличие мусороперерабатывающего комплекса определяется в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
|
9.5 |
Мусоросортировочный комплекс |
Наличие мусоросортировочного комплекса определяется в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения  |
|
9.6 |
Контейнеры для раздельного сбора твердых бытовых отходов (ТБО) |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, контейнеры для сбора ТБО оснащают крышками. В населенных пунктах контейнерную площадку размещают на расстоянии не менее 25 метров от жилых и общественных зданий, детских объектов, спортивных площадок и мест отдыха населения, исключая временные поселения (вахтовые поселки, нестационарные объекты и сооружения) |
|
9.7 |
Пункты приема вторичного сырья |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, приемные пункты вторичного сырья от населения следует проектировать в отдельных зданиях (павильоны-магазины) или в пристройках к зданиям предприятий бытового обслуживания |
|
9.8 |
Металлические контейнеры для золошлаковых отходов (ТБО) |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения для сбора ТБО в благоустроенном жилищном фонде применяют контейнеры, в частных домовладениях допускается использование емкости произвольной конструкции с крышками |
|
10 |
Инфокоммуникация |  |
|
10.1 |
Отделение почтовой связи |
1 объект на 20-40 тысяч человек (наличие операционного зала, административных помещений, зал для ожидания, банкомат) |
|
10.2 |
Фиксированные телефонные линии |
Фиксированной телефонной линией является активная линия, соединяющая конечное оборудование абонента c коммутируемой сетью общего пользования и имеющая выделенный порт в оборудовании телефонной станции |
|
10.3 |
Широкополосный доступ к сети интернет |
Согласно Приказу Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 22 ноября 2017 года № 410 "Об утверждении Показателей качества услуг связи" установлены минимальные параметры качества для беспроводных технологий: 3G – не менее 1 Мбит/с, 4G – не менее 5 Мбит/с, для проводных технологий – не менее 70% от значения, установленного тарифным планом, договором. |
|
10.4 |
Сотовая связь (передача голоса) |
Услуги сетей телефонной связи, использующих технологию подвижной сотовой связи (передача голоса) |
|
10.5 |
Wi-Fi зона с открытым доступом\* |
Точки доступа PWLAN обеспечивает доступ к беспроводным локальным сетям общего пользования ("горячие точки"). Сети PWLAN базируются на стандарте IEEE 802.11, общеизвестном как Wi-Fi, с помощью которого пользователи могут получить доступ в интернет, используя технологию беспроводной связи.
Wi-Fi не обеспечивает прямое соединение с интернетом, но лишь перераспределяет широкополосное соединение с помощью DSL, кабельного модема, FTTH, WiMax, широкополосной мобильной сотовой связи |
|
11 |
Инфраструктура бытового обслуживания |  |
|
11.1 |
Предприятия бытового обслуживания\* (прачечные, химчистки, общественные бани, общественные туалеты) |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения определяется наличие объекта по пошиву, ремонту одежды и ремонту обуви (не менее 2-3 рабочих мест) |
|
11.2 |
Объекты торговли\* (магазины продовольственных товаров, магазины промышленных товаров, торговые павильоны для ведения уличной торговли, фудмаркеты, предприятия общественного питания, магазины кулинарии) |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проектная мощность магазинов продовольственных товаров соответствует – 1000 квадратных метров торговой площади.
Магазины промышленных товаров – 1800 квадратных метров торговой площади.
Торговые павильоны для ведения уличной торговли – независимо от мощности.
Фудмаркеты – 1000 квадратных метров торговой площади.
Предприятия общественного питания – 100 мест.
Предприятия общественного питания – 100 мест.
Магазины кулинарии – 60 квадратных метров торговой площади |
|
11.3 |
Государственные ветеринарные организации\* |
Наличие ветеринарных организаций в соответствии с пунктом 4 статьи 11 Закона Республики Казахстан "О ветеринарии", а также утвержденными ветеринарно-санитарными нормами и санитарными правилами |
|
12 |
Инфраструктура услуг |  |
|
12.1 |
Отдел НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" |
Наличие НАО ГК "Правительство для граждан"  |
|
12.2 |
Центр обслуживания предпринимателей (ЦОП) |
Охват населения услугами ЦОП  |
|
12.3 |
Банковские отделения\* |
Наличие отделений банка и банкоматов  |
|
12.4 |
Юридические консультации/нотариус\* |
Наличие практикующих адвокатов, нотариусов |

      Примечание:

      \* рекомендуемые объекты

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 2к Системе региональных стандартовдля населенных пунктов |

 **Перечень объектов и услуг (благ), применяемых для выработки Cистемы региональных стандартов для городов областного значения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Наименование объектов и услуг (благ) |
Базовая мощность |
|
1 |
Образование |  |
|
1.1 |
Образовательные школы |
В соответствии с утвержденными приказами центрального уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства, расчет потребности населения в ученических местах принимается согласно Таблице В.1 Приложения В (информационное) СП РК 3.01-101-2013 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов" (утвержденного приказом Комитета по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года №156-НҚ с 1 июля 2015 года) и требованиям нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
|
1.2 |
Дошкольные учреждения образования |
В соответствии с утвержденными приказами центрального уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства, расчет потребности населения в ученических местах принимается согласно Таблице В.1 Приложения В (информационное) СП РК 3.01-101-2013 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов" (утвержденного приказом Комитета по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года №156-НҚ с 1 июля 2015 года) и требованиям нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
|
1.3 |
Организации дополнительного образования, направленные на досуг, развитие и отдых детей различных возрастов\* |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения доступ к кружкам и секциям для развития детей обеспечивается в шаговой доступности. |
|
1.4 |
Организации технического и профессионального, послесреднего образования (ТиПО)  |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения проектная мощность организаций ТиПО - не менее 300 мест по направлениям подготовки: образование, медицина, искусство и культура, сервис, экономика. Для технической, аграрной отрасли - не менее 350 мест |
|
2 |
Здравоохранение |  |
|
2.1 |
Учреждения здравоохранения (структурные подразделения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую, стационарную и скорую медицинскую помощь) |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения:
1) организации здравоохранения и (или) их структурные подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях:
врачебная амбулатория, создаваемая в городах в пределах зоны территориального обслуживания с численностью прикрепленного населения от 1 500 (одна тысяча пятьсот) до 10 000 (десять тысяч) человек;
центр первичной медико-санитарной помощи, создаваемый в городах в пределах зоны территориального обслуживания с численностью прикрепленного населения от 10 000 (десять тысяч) до 30 000 (тридцать тысяч) человек;
городская поликлиника (далее - ГП), создаваемая в городах в пределах зоны территориального обслуживания с численностью прикрепленного населения более 30 000 (тридцать тысяч) человек, но не менее одной ГП;
первичный центр психического здоровья создается как структурное подразделение центра психического здоровья с расположением в ГП с численностью прикрепленного населения от 60 000 (шестьдесят тысяч) человек и выше, в том числе для обслуживания населения одной или нескольких близлежащих организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях;
стоматологическая поликлиника;
консультативно-диагностический центр как структурное подразделение многопрофильной областной больницы или городской поликлиники (одна на 200 000 (двести тысяч) населения);
молодежный центр здоровья;
2) организации здравоохранения и (или) их структурные подразделения, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях:
городская больница, создаваемая в городах с населением менее 100 000 (сто тысяч) человек;
многопрофильная городская больница, создаваемая в городах, для обслуживания населения близлежащих районов с численностью обслуживаемого населения более 100 000 (сто тысяч) человек;
многопрофильная областная больница, создаваемая в областном центре;
многопрофильная городская детская больница, создаваемая в городах с населением более 300 000 (триста тысяч) человек;
многопрофильная областная детская больница, создаваемая в областном центре;
областной центр психического здоровья, создаваемый в областном центре;
областной центр фтизиопульмонологии, создаваемый в областном центре;
кожно-венерологический, травматологический, инсультный, ревматологический, офтальмологический, кардиологический и кардиохирургический центры создаются как структурные подразделения многопрофильных больниц;
онкологический центр, создаваемый в областном центре, за исключением онкологических центров, в составе многопрофильных больниц, в том числе создаваемых в рамках реализации приоритетных проектов государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения;
инфекционная больница, создаваемая в областном центре и (или) инфекционное отделение, организуемое при многопрофильной областной больнице;
перинатальный центр, родильный дом, создаваемые в областном центре и (или) перинатальный центр, родильное отделение, организуемые при многопрофильной областной больнице;
3) областная станция скорой медицинской помощи, включающая отделение медицинской авиации;
4) организации медицинской реабилитации – санаторно-курортные организации, специализированный санаторий, профилакторий, реабилитационный центр, отделение (койки) реабилитации, организуемые при медицинских организациях;
5) организации, оказывающие паллиативную помощь и сестринский уход – хоспис, больница сестринского ухода и (или) отделение, койки, организуемые при организациях здравоохранения;
6) организации, осуществляющие деятельность в сфере службы крови;
7) организации, осуществляющие деятельность патологической анатомии (цитопатологии);
8) организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции;
9) организации здравоохранения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, от рождения до трех лет, детей с дефектами психического и физического развития от рождения до четырех лет, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение семей с риском отказа от ребенка, создаваемые на областном уровне;
10) организации технического и профессионального, послесреднего образования в области здравоохранения, создаваемые на областном уровне;
11) республиканские организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения:
структурные подразделения
Национального центра экспертизы, создаваемые на областном уровне (в областных центрах)  |
|
2.2 |
Организация доступа к сети Интернет в медицинских учреждениях |
С минимальным значением скорости Интернет-соединения в 4 мбит/сек  |
|
2.3 |
Аптеки\* |
Наличие аптек, соответствующих требованиям строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
|
3 |
Социальное обеспечение |  |
|
3.1 |
Специальные социальные услуги |
Согласно потребности населения |
|
4 |
Культура и спорт |  |
|
4.1 |
Культурно-досуговые организации  |  |
|
4.2 |
Кинотеатры |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения проектная мощность одного кинотеатра определяется из расчета 35 мест на 1000 человек населения |
|
4.3 |
Музеи  |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в областных центрах и городах с коллекцией произведений искусства.
Выставочные залы в городах с населением не менее 100 000 человек |
|
4.4 |
Театры |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, при численности свыше 30 000 человек - 1 театр из расчета 5-8 зрительских мест на 1000 человек населения и 2-3 места на 1000 детей для театров юного зрителя и театра кукол; на уровне городов областного значения с численностью населения не менее 500 000 человек предусмотреть наличие одного театра оперы и балета и одного профессионального театров: драматический, музыкально-драматический, юного зрителя, кукол и одного театра по одному из прочих видов (балета, пантомимы и прочее) |
|
4.5 |
Концертные организации |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проектная мощность одной концертной организации определяется из расчета 3,5-5 мест на 1000 человек населения в городе областного значения с численностью населения свыше 250 000 человек |
|
4.6 |
Физкультурно-оздоровительный комплекс |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, размер спортивного зала определяется из расчета 80 квадратных метров на 1000 человек.
Размер бассейна составляет 25 квадратных метров зеркала воды на 1000 человек |
|
4.7 |
Спортивные, тренажерные залы |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, размер спортивного зала определяется из расчета 80 квадратных метров на 1000 человек |
|
4.8 |
Библиотеки\* |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, наличие 1 библиотеки на 10000-20000 человек; 4000 единиц хранения на – 2 читательских места; центральная библиотека с дополнительным фондом 100 единиц хранения на 0,1 читательских мест |
|
5 |
Досуг и отдых |  |
|
5.1 |
Зоологические парки и ботанические сады |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, один зоологический парк или ботанический сад при численности населения свыше 100 000 человек |
|
5.2 |
Парки развлечений и отдыха (скверы/бульвары/сады для отдыха жителей) |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проектная мощность крытых парков развлечений определяется из расчета 3 квадратных метров площади пола на 1000 человек населения зоны обслуживания;
1 открытый парк развлечений и отдыха – на 100 000-200 000 человек населения не менее 100 000 человек |
|
5.3 |
Площадки для выгула и дрессировки домашних животных\* |
Для городов областного значения - не менее 400-600 квадратных метров общей площади (наличие приспособленных территорий для выгула и дрессировки домашних животных) |
|
6 |
Транспортная инфраструктура |  |
|
6.1 |
Общественный транспорт (автобусы, трамваи, троллейбусы и другие) |
Доступ населения к общественному транспорту |
|
6.2 |
Организация электронной системы оплаты проезда общественного транспорта |
Наличие электронной системы оплаты проезда общественного транспорта |
|
6.3 |
Аэропорт  |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, для городов областного значения наличие аэропорта международного уровня категории 1 Международной организации гражданской авиации  |
|
6.4 |
Автовокзал и/или автостанция |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, автовокзал организуется при пассажиропотоке более 500 человек в сутки.
Автостанция организуется при пассажиропотоке от 100 до 500 человек в сутки |
|
6.5 |
Железнодорожный вокзал |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, железнодорожный вокзал организуется в случае расположения города вдоль железнодорожной магистральной сети |
|
6.6 |
Парковочное пространство\* |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, парковка автомобилей определяется как временное пребывание на стоянках автотранспортных средств, принадлежащих посетителям объектов различного функционального назначения |
|
6.7 |
Автозаправочные станции, газозаправочные станции\* (АЗС) |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, наличие АЗС обеспечивается с учетом безопасного расположения |
|
6.8 |
Станция технического обслуживания\* (СТО) |
Наличие СТО определяется в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения  |
|
6.9 |
Автомойки\* |
Наличие автомойки определяется в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения  |
|
7 |
Дорожная инфраструктура |  |
|
7.1 |
Внутригородские дороги |
100% внутренних дорог обеспечиваются твердым покрытием  |
|
7.2 |
Дорожное освещение |
100% внутренних дорог обеспечиваются дорожным освещением  |
|
8 |
Инженерная инфраструктура |  |
|
8.1 |
Централизованное электроснабжение |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил населенный пункт обеспечивается бесперебойным электроснабжением |
|
8.2 |
Централизованное водоснабжение |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения населенный пункт обеспечивается 100% централизованным водоснабжением  |
|
8.3 |
Система водоотведения |
Наличие системы водоотведения определяется в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения  |
|
8.4 |
Централизованное теплоснабжение |
Наличие централизованного теплоснабжения определяется в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения  |
|
8.5 |
Централизованное газоснабжение\* |
Наличие газоснабжения |
|
8.6 |
Жилой фонд |
В соответствии с нормативными техническими документами в области архитектуры, градостроительства и строительства действующих на территории Республики Казахстан. |
|
9 |
Обеспечение безопасности и защиты окружающей среды |  |
|
9.1 |
Участковый пункт полиции |
Участковый пункт полиции организуется: в городах в границах не более чем четырех административных участков, который располагается в центре административного участка (микрорайона).
Участковый пункт полиции находится в отдельно стоящем здании. При условии размещения в одном здании с предприятиями, организациями или в жилых домах, располагается на первом этаже и имеет отдельный вход с оборудованным пандусом для инвалидов. Не допускается размещение участкового пункта полиции в одном здании со средней образовательной школой или дошкольной организацией.
Участковый пункт полиции состоит из: рабочих кабинетов для участковых инспекторов, их помощников и сотрудника ювенальной полиции, комнаты приема граждан и работы с общественностью, помещения для доставленных, комнаты отдыха (отдельно) и санитарного узла. |
|
9.2 |
Наличие подразделений противопожарной службы  |
Количество пожарных депо и пожарных автомобилей для городов и населенных пунктов зависит от площади территории населҰнного пункта и количества населения, предусмотренные в СП РК 2.02-105-2014 "Проектирование объектов органов противопожарной службы" |
|
9.3 |
Полигоны для захоронения твердых бытовых отходов |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, на территории населенных пунктов сбор, использование, применение, обезвреживание, транспортировка, хранение и захоронение отходов потребления осуществляют специализированные организации |
|
9.4 |
Мусороперерабатывающий комплекс |
Наличие мусороперерабатывающего комплекса определяется в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
|
9.5 |
Мусоросортировочный комплекс |
Наличие мусоросортировочного комплекса определяется в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
|
9.6 |
Контейнеры для раздельного сбора твердых бытовых отходов (ТБО) |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, контейнеры для сбора ТБО оснащают крышками. В населенных пунктах контейнерную площадку размещают на расстоянии не менее 25 м от жилых и общественных зданий, детских объектов, спортивных площадок и мест отдыха населения, исключая временные поселения (вахтовые поселки, нестационарные объекты и сооружения) |
|
9.7 |
Пункты приема вторичного сырья |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, приемные пункты вторичного сырья от населения следует проектировать в отдельных зданиях (павильоны-магазины) или в пристройках к зданиям предприятий бытового обслуживания |
|
9.8 |
Металлические контейнеры для золошлаковых отходов (ТБО) |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, для сбора ТБО в благоустроенном жилищном фонде применяют контейнеры, в частных домовладениях допускается использовать емкости произвольной конструкции с крышками |
|
10 |
Инфокоммуникация |  |
|
10.1 |
Отделение почтовой связи |
1 объект на 20-40 тысяч человек(наличие операционного зала, административных помещений, зал для ожидания, банкомат) |
|
10.2 |
Фиксированные телефонные линии |
Фиксированной телефонной линией является активная линия, соединяющая оконечное оборудование абонента c коммутируемой сетью общего пользования и имеющая выделенный порт в оборудовании телефонной станции |
|
10.3 |
Широкополосный доступ к сети интернет |
Согласно Приказу Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 22 ноября 2017 года № 410 "Об утверждении Показателей качества услуг связи" установлены минимальные параметры качества для беспроводных технологий: 3G – не менее 1 Мбит/с, 4G – не менее 5 Мбит/с, для проводных технологий – не менее 70% от значения, установленного тарифным планом, договором |
|
10.4 |
Сотовая связь (передача голоса) |
Услуги сетей телефонной связи, использующих технологию подвижной сотовой связи (передача голоса) |
|
10.5 |
Wi-Fi зона с открытым доступом\* |
Точки доступа PWLAN обеспечивает доступ к беспроводным локальным сетям общего пользования ("горячие точки"). Сети PWLAN базируются на стандарте IEEE 802.11, общеизвестном как Wi-Fi, с помощью которого пользователи могут получить доступ в интернет, используя технологию беспроводной связи.
Wi-Fi не обеспечивает прямое соединение с интернетом, но лишь перераспределяет широкополосное соединение с помощью DSL, кабельного модема, FTTH, WiMax, широкополосной мобильной сотовой связи |
|
11 |
Инфраструктура бытового обслуживания |  |
|
11.1 |
Предприятия бытового обслуживания\* (прачечные, химчистки, общественные бани, общественные туалеты) |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения определяется наличие объекта по пошиву, ремонту одежды и ремонту обуви (не менее 2-3 рабочих мест) |
|
11.2 |
Объекты торговли\* (магазины продовольственных товаров, магазины промышленных товаров, торговые павильоны для ведения уличной торговли, фудмаркеты, предприятия общественного питания, магазины кулинарии) |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проектная мощность магазинов продовольственных товаров соответствует 1000 квадратным метрам торговой площади.
Магазины промышленных товаров – 1800 квадратным метрам торговой площади.
Торговые павильоны для ведения уличной торговли – независимо от мощности.
Фудмаркеты – 1000 квадратным метрам торговой площади.
Предприятия общественного питания – 100 мест.
Предприятия общественного питания – 100 мест.
Магазины кулинарии – 60 квадратным метрам торговой площади |
|
11.3 |
Государственные ветеринарные организации\* |
Наличие ветеринарных организаций в соответствии с пунктом 4 статьи 11 Закона Республики Казахстан "О ветеринарии", а также утвержденными ветеринарно-санитарными нормами и санитарными правилами |
|
12 |
Инфраструктура услуг |  |
|
12.1 |
Отдел НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" |
Наличие НАО ГК "Правительство для граждан"  |
|
12.2 |
Центр обслуживания предпринимателей (ЦОП) |
Охват населения услугами ЦОП  |
|
12.3 |
Банковские отделения\* |
Наличие отделений банка и банкоматов  |
|
12.4 |
Юридические консультации/нотариус\* |
Наличие практикующих адвокатов, нотариусов |

      Примечание:

      \* рекомендуемые объекты

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 3к Системе региональных стандартовдля населенных пунктов |

 **Перечень объектов и услуг (благ), применяемых для выработки Cистемы региональных стандартов для городов районного значения и районных центров**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
№
п/п |
Наименование объектов и услуг (благ) |
Базовая мощность |
|
1 |
Образование |  |
|
1.1 |
Образовательные школы |
В соответствии с утвержденными приказами центрального уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства, расчет потребности населения в ученических местах принимается согласно Таблице В.1 Приложения В (информационное) СП РК 3.01-101-2013 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов" (утвержденного приказом Комитета по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 156-НҚ с 1 июля 2015 года) и требованиям нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
|
1.2 |
Дошкольные учреждения образования |
В соответствии с утвержденными приказами центрального уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства, расчет потребности населения в ученических местах принимается согласно Таблице В.1 Приложения В (информационное) СП РК 3.01-101-2013 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов" (утвержденного приказом Комитета по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 156-НҚ с 1 июля 2015 года) и требованиям нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
|
1.3 |
Организации дополнительного образования, направленные на досуг, развитие и отдых детей различных возрастов\* |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, доступ к кружкам и секциям для развития детей обеспечивается в шаговой доступности.  |
|
1.4 |
Организации технического и профессионального, послесреднего образования (ТиПО)\* |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проектная мощность организаций ТиПО - не менее 300 мест по направлениям подготовки: образование, медицина, искусство и культура, сервис, экономика. Для технической, аграрной отрасли - не менее 350 мест  |
|
2 |
Здравоохранение |  |
|
2.1 |
Учреждения здравоохранения (районная больница, поликлиника и другие) |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения:
1) организации здравоохранения и (или) их структурные подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях:
врачебная амбулатория, создаваемая в городах в пределах зоны территориального обслуживания с численностью прикрепленного населения от 1 500 (одна тысяча пятьсот) до 10 000 (десять тысяч) человек\*\*;
центр первичной медико-санитарной помощи, создаваемый в населенном пункте (сельском округе) с численностью прикрепленного населения от 5 000 (пять тысяч) до 30 000 (тридцать тысяч) человек\*\*\*;
центр первичной медико-санитарной помощи, создаваемый в городах в пределах зоны территориального обслуживания с численностью прикрепленного населения от 10 000 (десять тысяч) до 30 000 (тридцать тысяч) человек\*\*;
районная поликлиника, создаваемая в районном центре в составе районной или многопрофильной центральной районной больницы;
номерная районная поликлиника, создаваемая при районной больнице в районе, имеющем сельские населенные пункты с численностью населения от 30 000 (тридцать тысяч) и выше;
2) организации здравоохранения и (или) их структурные подразделения, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях:
районная больница, создаваемая в районном центре и городах районного значения (отделения районной или многопрофильной центральной районной больниц создаются в отдаленных сельских населенных пунктах (округах) с численностью обслуживаемого населения не менее 5 000 (пять тысяч) человек в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 12 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" (далее – Кодекс);
номерная районная больница, создаваемая в районе, имеющем сельские населенные пункты с численностью населения от 30 000 (тридцать тысяч) и выше;
многопрофильная центральная районная больница, создаваемая на базе существующей районной больницы для обслуживания населения близлежащих районов, в своем составе имеющая инсультный центр и (или) центр чрескожного коронарного вмешательства, перинатальный центр или родильное отделение, отделения травматологии, хирургии и медицинской реабилитации (с учетом потребности населения, показателей заболеваемости и смертности по нозологическим формам, штатов возможно открытие других профильных отделений и (или) с развертыванием коек по соответствующему профилю в составе терапевтического, педиатрического и (или) хирургического отделения в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 12 Кодекса;
медицинская реабилитация, паллиативная помощь, сестринский уход организуются в форме структурного подразделения (койки) районной или многопрофильной центральной районной больницы;
3) в районах организация, осуществляющая деятельность в сфере патологической анатомии (цитопатологии), создается как централизованное патологоанатомическое отделение в структуре районной или многопрофильной центральной районной больницы;
4) скорая медицинская помощь организовывается в форме структурного подразделения областной станции скорой медицинской помощи;
5) республиканские организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения:
структурные подразделения национального центра экспертизы, создаваемые на районном уровне;
отделения противочумных станций, создаваемые в природных очагах инфекционных заболеваний;
6) организации медицинской реабилитации – санаторно-курортные организации, специализированный санаторий, профилакторий, реабилитационный центр, отделение (койки) реабилитации, организуемые при медицинских организациях,  |
|
2.2 |
Организация доступа к сети Интернет в медицинских учреждениях |
С минимальным значением скорости Интернет-соединения в 4 Мбит/сек |
|
2.3 |
Аптеки\* |
Наличие аптек, соответствующих требованиям строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
|
3 |
Социальное обеспечение |  |
|
3.1 |
Специальные социальные услуги\* |
Согласно потребности населения |
|
4 |
Культура и спорт |  |
|
4.1 |
Культурно-досуговый комплекс |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения проектная мощность определяется из расчета 50 мест на 1000 человек |
|
4.2 |
Кинотеатр\*\* |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проектная мощность одного кинотеатра определяется из расчета 1 кинотеатр из расчета 35 мест на 1000 человек населения при численности населения более 3000 человек |
|
4.3 |
Музей |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 1 музей (филиал центральной музейной системы) краеведческий, исторический, художественный, при числе экспонатов не менее 1000 (основой фонд) и численности населения не менее 5 000 человек |
|
4.4 |
Театры\*\* |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, при численности свыше 30 000 человек - 1 театр из расчета 5-8 зрительских мест на 1000 человек населения и 2-3 места на 1000 детей для театров юного зрителя и театра кукол; на уровне городов с численностью населения не менее 500 000 человек предусмотреть наличие одного театра оперы и балета и одного профессионального театров: драматический, музыкально-драматический, юного зрителя, кукол и одного театра по одному из прочих видов (балета, пантомимы и прочее) |
|
4.5 |
Физкультурно-оздоровительный комплекс |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, размер спортивного зала определяется из расчета 80 квадратных метров на 1000 человек.
Размер бассейна составляет 25 квадратных метров зеркала воды на 1000 человек |
|
4.6 |
Спортивные, тренажерные залы\*\* |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, размер спортивного зала определяется из расчета 80 квадратных метров на 1000 человек |
|
4.7 |
Уличные спортивные площадки\*\*\* |
Наличие уличных спортивных площадок |
|
4.8 |
Библиотеки\* |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, наличие одной библиотеки на 10 000 человек населения и 4500 единиц хранения на 3 читательских места; центральная библиотека с дополнительным фондом 500 единиц хранения на 0,3 читательских места; передвижной пункт выдачи литературы на уровне библиотеки районного центра |
|
5 |
Досуг и отдых |  |
|
5.1 |
Парки развлечений и отдыха (скверы/бульвары/сады для отдыха жителей)\* |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проектная мощность крытых парков развлечений определяется из расчета 3 квадратных метров площади пола на 1000 человек населения зоны обслуживания; 1 открытый парк развлечений и отдыха – на 100 000-200 000 человек населения |
|
5.2 |
Площадки для выгула и дрессировки домашних животных\*\*1 |
Согласно потребности населения - не менее 400-600 квадратных метров общей площади (наличие приспособленных территорий для выгула и дрессировки домашних животных) |
|
6 |
Транспортная инфраструктура |  |
|
6.1 |
Общественный транспорт  |
Доступ населения к общественному транспорту |
|
6.2 |
Автостанция или пункт обслуживания пассажиров |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, автостанция организуется при пассажиропотоке от 100 до 500 человек в сутки. Пункт обслуживания пассажиров при пассажиропотоке до 100 человек в сутки  |
|
6.3 |
Железнодорожный вокзал\*\* |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, железнодорожный вокзал организуется в случае расположения города вдоль железнодорожной магистральной сети |
|
6.4 |
Автозаправочные станции, газозаправочные станции (АЗС)\* |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, наличие АЗС обеспечивается с учетом безопасного расположения  |
|
6.5 |
Станция технического обслуживания (СТО)\* |
Наличие СТО определяется в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения  |
|
6.6 |
Автомойки\* |
Наличие автомойки определяется в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения  |
|
7 |
Дорожная инфраструктура |  |
|
7.1 |
Внутригородские/ внутрипоселковые дороги |
Не менее 60% внутренних дорог обеспечиваются твердым покрытием  |
|
7.2 |
Дорожное освещение |
Не менее 60% внутренних дорог обеспечиваются дорожным освещением  |
|
8 |
Инженерная инфраструктура |  |
|
8.1 |
Централизованное электроснабжение |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил населенный пункт обеспечивается бесперебойным электроснабжением |
|
8.2 |
Централизованное водоснабжение |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения населенный пункт обеспечивается 100% централизованным водоснабжением  |
|
8.3 |
Система водоотведения\*\* |
Наличие системы водоотведения определяется в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения  |
|
8.4 |
Централизованное теплоснабжение\*\* |
Наличие централизованного теплоснабжения определяется в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения  |
|
8.5 |
Централизованное газоснабжение\* |
Наличие газоснабжения |
|
8.6 |
Жилой фонд |
В соответствии с нормативными техническими документами в области архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на территории Республики Казахстан. |
|
9 |
Обеспечение безопасности и защиты окружающей среды |  |
|
9.1 |
Участковый пункт полиции |
Участковый пункт полиции организуется: в городах в границах не более чем четырех административных участков. Располагается, в центре административного участка (микрорайона), а в сельской местности в границах одного или нескольких сельских населенных пунктов, но не более 3-х населенных пунктов. Участковый пункт полиции находится в отдельно стоящем здании. При условии размещения в одном здании с предприятиями, организациями или в жилых домах, располагается на первом этаже и имеет отдельный вход с оборудованным пандусом для инвалидов. Не допускается размещение участкового пункта полиции в одном здании со средней образовательной школой или дошкольной организацией. Участковый пункт полиции состоит из: рабочих кабинетов для участковых инспекторов, их помощников и сотрудника ювенальной полиции, комнаты приема граждан и работы с общественностью, помещения для доставленных, комнаты отдыха (отдельно) и санитарного узла. |
|
9.2 |
Обеспечение безопасности населения путем внедрения видеонаблюдения на социально значимых объектах |
В соответствии с минимальными техническими условиями систем видеонаблюдения, утвержденными приказом Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 27 октября 2020 года № 69-қе "Об утверждении Правил функционирования Национальной системы видеомониторинга" |
|
9.3 |
Наличие подразделений противопожарной службы  |
Количество пожарных депо и пожарных автомобилей для городов и населенных пунктов зависит от площади территории населҰнного пункта и количества населения, предусмотренные в СП РК 2.02-105-2014 "Проектирование объектов органов противопожарной службы" |
|
9.4 |
Полигоны для захоронения твердых бытовых отходов |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, на территории населенных пунктов сбор, использование, применение, обезвреживание, транспортировка, хранение и захоронение отходов потребления осуществляют специализированные организации |
|
9.5 |
Мусоросортировочный комплекс |
Наличие мусоросортировочного комплекса определяется в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения  |
|
9.6 |
Контейнеры для раздельного сбора твердых бытовых отходов (ТБО) |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, контейнеры для сбора ТБО оснащают крышками. В населенных пунктах контейнерную площадку размещают на расстоянии не менее 25 м от жилых и общественных зданий, детских объектов, спортивных площадок и мест отдыха населения, исключая временные поселения (вахтовые поселки, нестационарные объекты и сооружения) |
|
9.7 |
Пункты приема вторичного сырья |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, приемные пункты вторичного сырья от населения следует проектировать в отдельных зданиях (павильоны-магазины) или в пристройках к зданиям предприятий бытового обслуживания |
|
9.8 |
Металлические контейнеры для золошлаковых отходов (ТБО) |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, для сбора ТБО в благоустроенном жилищном фонде применяют контейнеры, в частных домовладениях допускается использовать емкости произвольной конструкции с крышками |
|
10 |
Инфокоммуникация |  |
|
10.1 |
Отделение почтовой связи |
1 объект при численности населения от 2-20 тысяч человек (наличие операционного зала, административных помещений, зал для ожидания, банкомат) |
|
10.2 |
Фиксированные телефонные линии |
Фиксированной телефонной линией является активная линия, соединяющая оконечное оборудование абонента c коммутируемой сетью общего пользования и имеющая выделенный порт в оборудовании телефонной станции |
|
10.3 |
Широкополосный доступ к сети интернет |
Согласно Приказу Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 22 ноября 2017 года № 410 "Об утверждении Показателей качества услуг связи" установлены минимальные параметры качества для беспроводных технологий: 3G – не менее 1 Мбит/с, 4G – не менее 5 Мбит/с, для проводных технологий – не менее 70% от значения, установленного тарифным планом, договором |
|
10.4 |
Сотовая связь (передача голоса) |
Услуги сетей телефонной связи, использующих технологию подвижной сотовой связи (передача голоса) |
|
10.5 |
Wi-Fi зона с открытым доступом\* |
Точки доступа PWLAN обеспечивает доступ к беспроводным локальным сетям общего пользования ("горячие точки"). Сети PWLAN базируются на стандарте IEEE 802.11, общеизвестном как Wi-Fi, с помощью которого пользователи могут получить доступ в интернет, используя технологию беспроводной связи.
Wi-Fi не обеспечивает прямое соединение с интернетом, но лишь перераспределяет широкополосное соединение с помощью DSL, кабельного модема, FTTH, WiMax, широкополосной мобильной сотовой связи |
|
11 |
Инфраструктура бытового обслуживания |  |
|
11.1 |
Предприятия бытового обслуживания\* (прачечные, химчистки, общественные бани, общественные туалеты) |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения определяется наличие объекта по пошиву, ремонту одежды и ремонту обуви (не менее 2-3 рабочих мест) |
|
11.2 |
Объекты торговли\* (магазины продовольственных товаров, магазины промышленных товаров, торговые павильоны для ведения уличной торговли, фудмаркеты, предприятия общественного питания, магазины кулинарии) |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проектная мощность магазинов продовольственных товаров соответствует 1000 квадратным метрам торговой площади.
Магазины промышленных товаров – 1800 квадратным метрам торговой площади.
Торговые павильоны для ведения уличной торговли – независимо от мощности.
Фудмаркеты – 1000 квадратным метрам торговой площади.
Предприятия общественного питания – 100 мест.
Предприятия общественного питания – 100 мест.
Магазины кулинарии – 60 квадратным метрам торговой площади |
|
11.3 |
Государственные ветеринарные организации |
Наличие ветеринарных организаций в соответствии с пунктом 4 статьи 11 Закона Республики Казахстан "О ветеринарии", а также утвержденными ветеринарно-санитарными нормами и санитарными правилами |
|
12 |
Инфраструктура услуг |  |
|
12.1 |
Отдел НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" |
Наличие НАО ГК "Правительство для граждан"  |
|
12.2 |
Центр обслуживания предпринимателей (ЦОП) |
Охват населения услугами ЦОП  |
|
12.3 |
Банковские отделения\* |
Наличие отделений банка и банкоматов  |
|
12.4 |
Юридические консультации/нотариус\* |
Наличие практикующих адвокатов, нотариусов |

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      1 Рекомендуемый объект для городов районного значения

      Примечание:

      \* рекомендуемые объекты

      \*\* объекты и услуги только для городов районного значения

      \*\*\* объекты и услуги только для районных центров

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 4к Системе региональных стандартовдля населенных пунктов |

 **Перечень объектов и услуг (благ), применяемых для выработки Cистемы региональных стандартов для центров сельских округов и опорных сельских населенных пунктов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
№
п/п |
Наименование объектов и услуг (благ) |
Базовая мощность |
|
1 |
Образование |  |
|
1.1 |
Образовательные школы |
В соответствии с утвержденными приказами центрального уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства, расчет потребности населения в ученических местах принимается согласно Таблице В.1 Приложения В (информационное) СП РК 3.01-101-2013 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов" (утвержденного приказом Комитета по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 156-НҚ с 1 июля 2015 года) и требованиям нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
|
1.2 |
Дошкольные учреждения образования |
В соответствии с утвержденными приказами центрального уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства, расчет потребности населения в ученических местах принимается согласно Таблице В.1 Приложения В (информационное) СП РК 3.01-101-2013 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов" (утвержденного приказом Комитета по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года №156-НҚ с 1 июля 2015 года) и требованиям нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
|
1.3 |
Организации дополнительного образования, направленные на досуг, развитие и отдых детей различных возрастов\* |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, доступ к кружкам и секциям для развития детей обеспечивается в шаговой доступности |
|
1.4 |
Организации технического и профессионального, послесреднего образования (ТиПО)\* |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проектная мощность организаций ТиПО – не менее 150 мест по направлениям подготовки образование, медицина, искусства и культуры, сервис, экономика. Не менее 150 мест для технической, аграрной отрасли |
|
2 |
Здравоохранение |  |
|
2.1 |
Учреждения здравоохранения, центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП), врачебная амбулатория (ВА), фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), медицинский пункт (МП)) |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения:
1) организации здравоохранения и (или) их структурные подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях:
медицинский пункт, создаваемый в каждом населенном пункте (сельском округе) с численностью населения от 50 (пятьдесят) до 500 (пятьсот) человек (медицинский пункт создается в населенном пункте с численностью населения менее 50 (пятьдесят) человек, при отсутствии медицинской организации в радиусе более 5 километров в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 12 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" (далее – Кодекс), в населенном пункте с численностью населения менее 50 (пятьдесят) человек медицинская помощь населению оказывается медицинским работником на дому);
фельдшерско-акушерский пункт, создаваемый в каждом населенном пункте (сельском округе) с численностью населения от 500 (пятьсот) до 1500 (одна тысяча пятьсот) человек (фельдшерско-акушерский пункт создается в сельском населенном пункте с численностью населения менее 500 (пятьсот) человек при удаленности от врачебных амбулаторий, районных больниц и областных центров по решению местных исполнительных органов в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 12 Кодекса;
врачебная амбулатория, создаваемая в населенном пункте (сельском округе) с численностью прикрепленного населения от 1500 (одна тысяча пятьсот) до 5 000 (пять тысяч) человек (врачебная амбулатория создается в сельском населенном пункте с численностью населения менее 1 500 (одна тысяча пятьсот) человек при удаленности от районных больниц и областных центров по решению местных исполнительных органов в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 12 Кодекса;
центр первичной медико-санитарной помощи, создаваемый в населенном пункте (сельском округе) с численностью прикрепленного населения от 5 000 (пять тысяч) до 30 000 (тридцать тысяч) человек;
2) организации здравоохранения и (или) их структурные подразделения, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях:
отделения районной или многопрофильной центральной районной больниц создаются в отдаленных сельских населенных пунктах (округах) с численностью обслуживаемого населения не менее 5 000 (пять тысяч) человек в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 12 Кодекса |
|
2.2 |
Организация доступа к сети Интернет в медицинских учреждениях |
С минимальным значением скорости Интернет-соединения в 4 Мбит/сек |
|
2.3 |
Аптеки\* |
Наличие аптек, соответствующих требованиям строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
|
3 |
Культура и спорт |  |
|
3.1 |
Культурно-досуговый комплекс |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, с численностью населения более 1000 человек стационарный культурно-досуговый комплекс: 230-300 мест на 1000 человек при численности населения 1000-2000 человек;
190-230 мест на 1000 человек при численности населения 2000-5000 человек; 140-190 мест на 1000 человек при численности населения свыше 5000 человек;
Передвижной культурно-досуговый комплекс, на уровне районного центра при численности населения менее 1000 человек. |
|
3.2 |
Музеи\* |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 1 музей (филиал центральной музейной системы) краеведческий, исторический, художественный, при числе экспонатов не менее 1000 (основой фонд) при численности населения не менее 5 000 человек |
|
3.3 |
Физкультурно-оздоровительный комплекс |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, размер спортивного зала определяется из расчета 80 квадратных метров на 1000 человек.
Размер бассейна составляет 25 квадратных метров зеркала воды на 1000 человек |
|
3.4 |
Уличные спортивные площадки |
Наличие уличных спортивных площадок |
|
3.5 |
Библиотеки\* |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, наличие одной библиотеки на 5000-6000 единиц хранения на 5-6 читательских мест на 1000 человек населения передвижной пункт выдачи литературы, на уровне библиотеки районного центра при численности населения менее 1000 человек |
|
4 |
Досуг и отдых |  |
|
4.1 |
Скверы/бульвары/сады для отдыха жителей |
Наличие скверы/бульвары/сады для отдыха жителей в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
|
5 |
Транспортная инфраструктура |  |
|
5.1 |
Общественный транспорт  |
Доступ населения к общественному транспорту  |
|
5.2 |
Автостанция или пункт обслуживания пассажиров |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, автостанция организуется при пассажиропотоке от 100 до 500 человек в сутки.
Пункт обслуживания пассажиров организуется при пассажиропотоке до 100 человек в сутки |
|
5.3 |
Автозаправочные станции, газозаправочные станции (АЗС)\* |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения наличие АЗС обеспечивается с учетом безопасного расположения  |
|
5.4 |
Станция технического обслуживания(СТО)\* |
Наличие СТО определяется в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения  |
|
5.5 |
Автомойки\* |
Наличие автомойки определяется в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения  |
|
6 |
Дорожная инфраструктура |  |
|
6.1 |
Внутрипоселковые дороги |
Не менее 40% внутренних дорог обеспечиваются твердым покрытием  |
|
6.2 |
Дорожное освещение |
Не менее 40% внутренних дорог обеспечиваются дорожным освещением  |
|
7 |
Инженерная инфраструктура |  |
|
7.1 |
Электроснабжение |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил населенный пункт обеспечивается бесперебойным электроснабжением |
|
7.2 |
Система водоснабжения |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения населенный пункт обеспечивается централизованным водоснабжением /комплекс блок модуль, пункт раздачи воды |
|
7.3 |
Газоснабжение\* |
Наличие газоснабжения |
|
8 |
Обеспечение безопасности и защиты окружающей среды |  |
|
8.1 |
Участковый пункт полиции |
Участковый пункт полиции организуется: в сельской местности в границах одного или нескольких сельских населенных пунктов, но не более 3-х населенных пунктов. Участковый пункт полиции находится в отдельно стоящем здании. При условии размещения в одном здании с предприятиями, организациями или в жилых домах, располагается на первом этаже и имеет отдельный вход с оборудованным пандусом для инвалидов. Не допускается размещение участкового пункта полиции в одном здании со средней образовательной школой или дошкольной организацией. Участковый пункт полиции состоит из: рабочих кабинетов для участковых инспекторов, их помощников и сотрудника ювенальной полиции, комнаты приема граждан и работы с общественностью, помещения для доставленных, комнаты отдыха (отдельно) и санитарного узла. |
|
8.2 |
Обеспечение безопасности населения путем внедрения видеонаблюдения на социально значимых объектах\* |
В соответствии с минимальными техническими условиями систем видеонаблюдения, утвержденными приказом Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 27 октября 2020 года № 69-қе "Об утверждении Правил функционирования Национальной системы видеомониторинга" |
|
8.3 |
Наличие подразделений противопожарной службы  |
Количество пожарных депо и пожарных автомобилей для городов и населенных пунктов зависит от площади территории населҰнного пункта и количества населения, предусмотренные в СП РК 2.02-105-2014 "Проектирование объектов органов противопожарной службы" |
|
8.4 |
Полигоны для захоронения твердых бытовых отходов (ТБО) |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, на территории населенных пунктов сбор, использование, применение, обезвреживание, транспортировка, хранение и захоронение отходов потребления осуществляют специализированные организации |
|
8.5 |
Мусоросортировочный комплекс/ линии |
Наличие мусоросортировочного комплекса определяется в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения  |
|
8.6 |
Контейнеры для раздельного сбора твердых бытовых отходов (ТБО) |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, контейнеры для сбора ТБО оснащают крышками. В населенных пунктах контейнерную площадку размещают на расстоянии не менее 25м от жилых и общественных зданий, детских объектов, спортивных площадок и мест отдыха населения, исключая временные поселения (вахтовые поселки, нестационарные объекты и сооружения) |
|
8.7 |
Пункты приема вторичного сырья |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, приемные пункты вторичного сырья от населения следует проектировать в отдельных зданиях (павильоны-магазины) или в пристройках к зданиям предприятий бытового обслуживания |
|
8.8 |
Металлические контейнеры для золошлаковых отходов (ТБО) |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, для сбора ТБО в благоустроенном жилищном фонде применяют контейнеры, в частных домовладениях допускается использовать емкости произвольной конструкции с крышками |
|
9 |
Инфокоммуникация |  |
|
9.1 |
Отделение почтовой связи |
Объект при численности населения не менее 2 тысяч человек |
|
9.2 |
Фиксированные телефонные линии |
Фиксированной телефонной линией является активная линия, соединяющая оконечное оборудование абонента c коммутируемой сетью общего пользования и имеющая выделенный порт в оборудовании телефонной станции |
|
9.3 |
Широкополосный доступ к сети интернет |
Согласно Приказу Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 22 ноября 2017 года № 410 "Об утверждении Показателей качества услуг связи" установлены минимальные параметры качества для беспроводных технологий: 3G – не менее 1 Мбит/с, 4G – не менее 5 Мбит/с, для проводных технологий – не менее 70% от значения, установленного тарифным планом, договором |
|
9.4 |
Сотовая связь (передача голоса) |
Услуги сетей телефонной связи, использующих технологию подвижной сотовой связи (передача голоса) |
|
10 |
Инфраструктура бытового обслуживания |  |
|
10.1 |
Объекты торговли\* (магазины продовольственных товаров, магазины промышленных товаров, предприятия общественного питания) |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проектная мощность магазинов продовольственных товаров – 100 квадратных метров торговой площади.
Магазины промышленных товаров – 50 квадратных метров торговой площади |
|
10.2 |
Ветеринарный пункт |
Наличие ветеринарных организаций в соответствии с пунктом 4 статьи 11 Закона Республики Казахстан "О ветеринарии", а также утвержденными ветеринарно-санитарными нормами и санитарными правилами |
|
11 |
Инфраструктура услуг |  |
|
11.1 |
Зона самообслуживания для получения государственных услуг |
В здании акимата для самостоятельного получения электронных государственных услуг |
|
11.2 |
Центр поддержки предпринимателей  |
Наличие мобильных центров поддержки предпринимательства |
|
11.3 |
Банковские отделения\* |
Наличие отделений банка и банкоматов  |
|
11.4 |
Юридические консультации/нотариус\* |
Наличие практикующих адвокатов, нотариусов |

      Примечание:

      \* рекомендуемые объекты

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 5к Системе региональных стандартовдля населенных пунктов |

 **Перечень объектов и услуг (благ), применяемых для выработки Cистемы региональных стандартов для остальных сельских населенных пунктов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Наименование объектов и услуг (благ) |
Базовая мощность |
|
1 |
Образование |  |
|
1.1 |
Образовательные школы |
В соответствии с утвержденными приказами центрального уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства, расчет потребности населения в ученических местах принимается согласно Таблице В.1 Приложения В (информационное) СП РК 3.01-101-2013 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов" (утвержденного приказом Комитета по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года №156-НҚ с 1 июля 2015 года) и требованиям нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
|
1.2 |
Предоставление бесплатного подвоза к общеобразовательным организациям и обратно домой для детей, проживающих в отдаленных сельских населенных пунктах |
В соответствии с утвержденными приказами центрального уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства, расчет потребности населения в ученических местах принимается согласно Таблице В.1 Приложения В (информационное) СП РК 3.01-101-2013 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов" (утвержденного приказом Комитета по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года №156-НҚ с 1 июля 2015 года) и требованиям нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
|
1.3 |
Дошкольные учреждения образования |
В соответствии с утвержденными приказами центрального уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства, расчет потребности населения в ученических местах принимается согласно Таблице В.1 Приложения В (информационное) СП РК 3.01-101-2013 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов" (утвержденного приказом Комитета по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года №156-НҚ с 1 июля 2015 года) и требованиям нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
|
2 |
Здравоохранение |  |
|
2.1 |
Учреждения здравоохранения (медицинский пункт (МП), фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), врачебная амбулатория (ВА), центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП)) |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения:
1) организации здравоохранения и (или) их структурные подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях:
медицинский пункт, создаваемый в каждом населенном пункте (сельском округе) с численностью населения от 50 (пятьдесят) до 500 (пятьсот) человек (медицинский пункт создается в населенном пункте с численностью населения менее 50 (пятьдесят) человек, при отсутствии медицинской организации в радиусе более 5 километров в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 12 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" (далее – Кодекс), в населенном пункте с численностью населения менее 50 (пятьдесят) человек медицинская помощь населению оказывается медицинским работником на дому);
фельдшерско-акушерский пункт, создаваемый в каждом населенном пункте (сельском округе) с численностью населения от 500 (пятьсот) до 1500 (одна тысяча пятьсот) человек, (фельдшерско-акушерский пункт создается в сельском населенном пункте с численностью населения менее 500 (пятьсот) человек при удаленности от врачебных амбулаторий, районных больниц и областных центров по решению местных исполнительных органов в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 12 Кодекса;
врачебная амбулатория, создаваемая в населенном пункте (сельском округе) с численностью прикрепленного населения от 1500 (одна тысяча пятьсот) до 5 000 (пять тысяч) человек (врачебная амбулатория создается в сельском населенном пункте с численностью населения менее 1 500 (одна тысяча пятьсот) человек при удаленности от районных больниц и областных центров по решению местных исполнительных органов в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 12 Кодекса;
центр первичной медико-санитарной помощи, создаваемый в населенном пункте (сельском округе) с численностью прикрепленного населения от 5 000 (пять тысяч) до 30 000 (тридцать тысяч) человек;
2) организации здравоохранения и (или) их структурные подразделения, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях:
Отделения районной или многопрофильной центральной районной больниц создаются в отдаленных сельских населенных пунктах (округах) с численностью обслуживаемого населения не менее 5 000 (пять тысяч) человек в соответствии с подпунктом 15) пункта 2 статьи 12 Кодекса |
|
2.2 |
Аптечные пункты\* |
Наличие аптечных пунктов, соответствующих требованиям строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
|
3 |
Культура и спорт |  |
|
3.1 |
Культурно-досуговый комплекс |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, с численностью населения более 1000 человек стационарный культурно-досуговый комплекс: 230-300 мест на 1000 человек при численности населения 1000-2000 человек;
190-230 мест на 1000 человек при численности населения 2000-5000 человек;
140-190 мест на 1000 человек при численности населения свыше 5000 человек;
Передвижной культурно-досуговый комплекс, на уровне районного центра при численности населения менее 1000 человек. |
|
3.2 |
Музеи\* |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 1 музей (филиал центральной музейной системы) краеведческий, исторический, художественный, при числе экспонатов не менее 1000 (основой фонд) при численности населения не менее 5 000 человек |
|
3.3 |
Уличные спортивные площадки |
Наличие уличных спортивных площадок |
|
3.4 |
Библиотеки\* |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, на 5000-6000 единиц хранения на 5-6 читательских мест на 1000 человек населения, передвижной пункт выдачи литературы, на уровне библиотеки районного центра при численности населения менее 1000 человек; |
|
4 |
Транспортная инфраструктура |  |
|
4.1 |
Общественный транспорт |
Доступ населения к общественному транспорту |
|
4.2 |
Автостанция или пункт обслуживания пассажиров |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, автостанция организуется при пассажиропотоке от 100 до 500 человек в сутки.
Пункт обслуживания пассажиров организуется при пассажиропотоке до 100 человек в сутки |
|
4.3 |
Автозаправочные станции, газозаправочные станции\* (АЗС) |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, наличие АЗС обеспечивается с учетом безопасного расположения  |
|
4.4 |
Станция технического обслуживания\* (СТО) |
Наличие СТО определяется в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения  |
|
4.5 |
Автомойки\* |
Наличие автомойки определяется в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения  |
|
5 |
Дорожная инфраструктура |  |
|
5.1 |
Внутрипоселковые дороги |
Не менее 20% внутренних дорог обеспечиваются твердым покрытием  |
|
5.2 |
Дорожное освещение |
Не менее 20% внутренних дорог обеспечиваются дорожным освещением  |
|
6 |
Инженерная инфраструктура |  |
|
6.1 |
Электроснабжение |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил населенный пункт обеспечивается бесперебойным электроснабжением |
|
6.2 |
Система водоснабжения |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения населенный пункт обеспечивается водоснабжением/ комплекс блок модуль, пункт раздачи воды |
|
6.3 |
Централизованное газоснабжение\* |
Наличие газоснабжения |
|
7 |
Обеспечение безопасности и защиты окружающей среды |  |
|
7.1 |
Участковый пункт полиции |
Участковый пункт полиции организуется: в сельской местности в границах одного или нескольких сельских населенных пунктов, но не более 3-х населенных пунктов. Участковый пункт полиции находится в отдельно стоящем здании. При условии размещения в одном здании с предприятиями, организациями или в жилых домах, располагается на первом этаже и имеет отдельный вход с оборудованным пандусом для инвалидов. Не допускается размещение участкового пункта полиции в одном здании со средней образовательной школой или дошкольной организацией.
Участковый пункт полиции состоит из: рабочих кабинетов для участковых инспекторов, их помощников и сотрудника ювенальной полиции, комнаты приема граждан и работы с общественностью, помещения для доставленных, комнаты отдыха (отдельно) и санитарного узла. |
|
7.2 |
Наличие пожарных постов или добровольных пожарных формирований |
Количество пожарных депо и пожарных автомобилей для городов и населенных пунктов зависит от площади территории населҰнного пункта и количества населения, предусмотренные в СП РК 2.02-105-2014 "Проектирование объектов органов противопожарной службы" |
|
7.3 |
Полигоны для захоронения твердых бытовых отходов |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, на территории населенных пунктов сбор, использование, применение, обезвреживание, транспортировка, хранение и захоронение отходов потребления осуществляют специализированные организации |
|
7.4 |
Металлические контейнеры для золошлаковых отходов
(ТБО) |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, для сбора ТБО в благоустроенном жилищном фонде применяют контейнеры, в частных домовладениях допускается использовать емкости произвольной конструкции с крышками |
|
8 |
Инфокоммуникация |  |
|
8.1 |
Отделение почтовой связи |
Наличие почтовой связи |
|
8.2 |
Фиксированные телефонные линии |
Фиксированной телефонной линией является активная линия, соединяющая конечное оборудование абонента c коммутируемой сетью общего пользования и имеющая выделенный порт в оборудовании телефонной станции |
|
8.3 |
Широкополосный доступ к сети интернет |
Согласно Приказу Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 22 ноября 2017 года № 410 "Об утверждении Показателей качества услуг связи" установлены минимальные параметры качества для беспроводных технологий: 3G – не менее 1 Мбит/с, 4G – не менее 5 Мбит/с, для проводных технологий – не менее 70% от значения, установленного тарифным планом, договором |
|
8.4 |
Сотовая связь (передача голоса) |
Услуги сетей телефонной связи, использующих технологию подвижной сотовой связи (передача голоса) |
|
9 |
Инфраструктура бытового обслуживания |  |
|
9.1 |
Магазины смешанных товаров\* |
В соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, согласно потребности населения – не менее 50 квадратных метров общей торговой площади |
|
10 |
Инфраструктура услуг |  |
|
10.1 |
Посещение специалистами НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"\* |
Для оказания государственных услуг для центров сельских округов, находящихся в 30 км и более от районного центра, по утвержденному местным исполнительным органом района графику, но не реже одного раза в месяц |
|
10.2 |
Мобильные центры поддержки предпринимателей \* |
Наличие мобильных центров поддержки предпринимательства |
|
10.3 |
Юридические консультации/нотариус\* |
Наличие практикующих адвокатов, нотариусов |

      Примечание:

      \* рекомендуемые объекты

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан