

**Правила по осуществлению замеров выбросов от автомобильных транспортных средств**

***Утративший силу***

Постановление акимата города Алматы от 1 февраля 2023 года № 1/56. Зарегистрировано Департаментом юстиции города Алматы 3 февраля 2023 года № 1716. Утратило силу постановлением акимата города Алматы от 21 февраля 2025 года № 1/191

      Сноска. Утратило силу постановлением акимата города Алматы от 21.02.2025 № 1/191 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с подпунктом 9-28) статьи 4 Закона Республики Казахстан "Об особом статусе города Алматы" акимат города Алматы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить Правила по осуществлению замеров выбросов от автомобильных транспортных средств, согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Управлению экологии и окружающей среды города Алматы в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего постановления в Департаменте юстиции города Алматы;

      2) размещение настоящего постановления на интернет–ресурсе акимата города Алматы после его официального опубликования.

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы Абдыкадырова А.Е.

      4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| *Аким города Алматы* | *Е. Досаев* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению акимата города Алматы от 1 февраля 2023 года № 1/56 |

**Правила по осуществлению замеров выбросов от автомобильных**  
**транспортных средств**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящие правила по осуществлению замеров выбросов от автомобильных транспортных средств (далее - Правила) разработаны в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан, подпунктом 9-28) статьи 4 Закона Республики Казахстан "Об особом статусе города Алматы", Законом Республики Казахстан "О дорожном движении" (далее - Закон) и определяют порядок и условия замеров выбросов от автомобильных транспортных средств.

      Правила распространяются на следующие автотранспортные средства, эксплуатируемые в городе Алматы: легковые автомобили категорий М1, автобусы категорий М2 и М3, грузовые автомобили категорий N1, N2 и N3, мотоциклы категории L, в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам.

      2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

      1) испытательная лаборатория – юридическое лицо или структурное подразделение юридического лица, действующее от его имени, осуществляющее исследования, испытания;

      2) газоанализатор - прибор для непрерывного анализа химического состава отработавших газов двигателя;

      3) дымность - видимая дисперсия жидких и (или) твердых частиц в отработавших газах, образовавшаяся в результате неполного сгорания топлива и испарившегося масла в цилиндрах двигателя, нормируемый показатель, характеризующий степень поглощения светового потока, просвечивающего столб отработавших газов определенной длины;

      4) нормы содержания загрязняющих веществ в отработавших газах двигателя (далее – нормы содержания загрязняющих веществ) - нормы дымности отработавших газов для автотранспортных средств, оснащенных двигателями с принудительной системой зажигания и нормы содержания монооксида углерода (СО), углеводородов (СН) в отработавших газах двигателя с принудительным зажиганием для автотранспортных средств, работающих на бензине и на газовом топливе, утверждаемые настоящими Правилами;

      5) монооксид углерода (СО) – нормируемый компонент, загрязняющее вещество в виде газа без цвета, запаха и вкуса;

      6) измеритель дымности - прибор для измерения степени поглощения светового потока, просвечивающего столб отработавших газов двигателя внутреннего сгорания определенной длины;

      7) отработавшие газы - смесь газов, удаляемая из цилиндров или камер сгорания двигателя через выхлопную трубу автотранспортного средства;

      8) передвижной пост – автотранспортное средство, оснащенное необходимыми приборами и оборудованием для проведения измерений;

      9) специалист по измерениям – сотрудник испытательной лаборатории, осуществляющий измерения;

      10) сертификат о поверке – документ о прохождении метрологической поверки прибора, выданный поверочной аккредитованной лабораторией в соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений;

      11) стационарный пост – стационарный объект, оснащенный необходимыми приборами и оборудованием для проведения измерений;

      12) уполномоченный орган - структурное подразделение местного исполнительного органа, осуществляющее функции в сфере государственной экологической политики на территории города Алматы;

      13) углеводороды (СН) - нормируемый компонент, загрязняющее вещество, углеводородная группа соединений (парафины, олефины, нафтены, ароматические углеводороды).

**Глава 2. Порядок осуществления измерений**

      3. Измерения осуществляются на стационарных и передвижных постах.

      4. Стационарные посты города Алматы работают круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни.

      5. Количество измерений на стационарных и передвижных постах устанавливается в договорах, заключенных между уполномоченным органом и испытательной лабораторией.

      6. Испытательная лаборатория обеспечивает:

      1) стационарные и передвижные посты специалистами по измерениям в соответствии с условиями заключенных договоров;

      2) стационарные и передвижные посты необходимыми приборами и оборудованием для осуществления измерений;

      3) техническое обслуживание приборов согласно инструкциям к ним;

      4) своевременное прохождение поверки приборов в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений;

      5) проведение измерений в соответствии с настоящими Правилами;

      6) ведение документации в соответствии с настоящими Правилами;

      7) сбор, обработку и передачу уполномоченному органу результатов измерений.

      7. Специалистом по измерениям выполняется измерение в соответствии с настоящими Правилами, по итогам чего формируется электронный протокол измерений, который хранится в электронном виде, а также заполняется журнал учета автотранспортных средств в электронном формате.

      8. На основании протокола измерений специалист по измерениям сравнивает показания измерений с нормами содержания загрязняющих веществ.

      9. Выбросы в окружающую среду, производимые автотранспортными средствами при их эксплуатации, не должны превышать допустимый уровень, установленный техническими регламентами в сфере охраны окружающей среды.

      10. Нормы содержания загрязняющих веществ должны соответствовать показателям, предусмотренным в приложении 2 и 3 к настоящим Правилам.

      11. В случае соответствия отработавших газов двигателя автотранспортного средства нормам содержания загрязняющих веществ автотранспортное средство продолжает движение.

      12. В случае установления, в результате измерения, превышения норм содержания загрязняющих веществ, в отношении владельца автотранспортного средства принимаются меры в соответствии с частью первой статьи 334 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (далее - Кодекс).

      13. В случае, если превышение норм содержания загрязняющих веществ автотранспортного средства установлено повторно в течение года, в отношении владельца автотранспортного средства принимаются меры в соответствии со статьей 797 Кодекса, статьей 51 Закона и постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2014 года № 1196 "Об утверждении Правил дорожного движения, Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, перечня оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам".

      14. Устранение причин превышения норм содержания загрязняющих веществ автотранспортного средства подтверждается протоколом измерений испытательной лаборатории, оформленным по итогам измерений, проведенных в соответствии с настоящими Правилами.

**Глава 3. Общие требования к проведению измерений**

      15. Содержание монооксида углерода (СО), углеводородов (СН) в отработавших газах автотранспортных средств с бензиновыми и (или) газовыми двигателями в режиме холостого хода на минимальных частотах вращения коленчатого вала двигателя не должно превышать значений, указанных в приложении 2 к настоящим Правилам.

      Проведение измерений выполняется при минимальной частоте вращения коленчатого вала двигателя, установленной изготовителем транспортного средства.

      16. Дымность отработавших газов для автотранспортных средств, оснащенных двигателями с воспламенением от сжатия, не должна превышать значений, указанных в приложении 3 к настоящим Правилам.

      17. При проведении измерения пробег транспортного средства должен быть не менее 3 000 километров. При меньшем пробеге проверка не проводится.

      18. У автотранспортного средства система выпуска отработавших газов должна быть герметична и комплектна (не должно быть видимого отсутствия и повреждений элементов выпускной системы). В случае видимого нарушения целостности и герметичности выпускной системы автотранспортного средства, измерения не проводятся.

      19. Определение экологического класса автотранспортного средства осуществляется в зависимости от страны производителя и от года выпуска автотранспортного средства в соответствии с приложением 4 к настоящим Правилам.

      20. Атмосферные условия (температура окружающего воздуха, атмосферное давление, относительная влажность) в месте расположения прибора при проведении измерений определяются эксплуатационными характеристиками применяемых приборов. При атмосферном давлении ниже 86,6 килопаскаль (650 миллиметров ртутного столба) до 80 килопаскаль (600 миллиметров ртутного столба), в горных условиях, применяется коэффициент повышения норм равный К = 1,1.

      21. При измерениях следует применять газоанализаторы, измерители дымности и иные приборы и оборудование соответствующие требованиям ГОСТ 33997-2016 и СТ РК 1433-2017 и имеющие действующие сертификаты о поверке в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений.

      22. Перед выполнением измерения необходимо убедиться, что двигатель автотранспортного средства прогрет до температуры не ниже 60 °С по штатному датчику автотранспортного средства.

**Глава 4. Особенности подготовки и проведения измерений автотранспортных**  
**средств, оснащенных двигателем с принудительным зажиганием,**  
**работающих на бензине и (или) газовом топливе**

      23. После прогрева двигателя, при осуществлении измерений без использования программного обеспечения, проводятся следующие операции:

      1) устанавливается рычаг коробки передач с ручным или полуавтоматическим переключением в нейтральное положение. Избиратель передачи для автотранспортного средства с автоматической коробкой передач устанавливает в положение "нейтраль" или "паркинг";

      2) затормаживается автотранспортное средство стояночным тормозом;

      3) вводится пробозаборник газоанализатора в выпускную трубу автотранспортного средства на глубину не менее 300 миллиметров от наиболее заглубленной точки среза трубы и проводятся измерения в течение не менее 30 секунд;

      4) регистрируются полученные данные на бумажном носителе.

      24. Проведение измерений с использованием программного обеспечения включает в себя следующее:

      1) перед проведением измерений проверяются и устанавливаются нулевые показания газоанализатора на всех шкалах измерения, кроме О2. Содержание О2 должно быть в пределах, установленных в инструкции (руководстве) по эксплуатации газоанализатора;

      2) устанавливается минимальная частота вращения вала двигателя;

      3) подключается газоанализатор к компьютеру;

      4) запускается программное обеспечение на компьютере;

      5) вводятся в программное обеспечение необходимые данные об автотранспортном средстве;

      6) запускается в программном обеспечении режим измерения и по завершению процедуры измерения программное обеспечение формирует протокол испытаний с результатами измерений;

      7) результаты измерений сообщаются сотруднику полиции для принятия соответствующих мер реагирования согласно Кодексу.

      25. При наличии раздельных выпускных систем у автотранспортного средства измерение следует проводить в каждой из них. За результат измерения принимают максимальные значения нормируемых компонентов.

      26. При наличии комбинированной системы топлива (бензин и газ), измерение следует проводить на каждый вид топлива.

**Глава 5. Особенности подготовки и проведения измерений автотранспортных**  
**средств, оснащенных двигателем с воспламенением от сжатия**

      27. После прогрева двигателя, при осуществлении замеров без использования программного обеспечения, проводятся следующие операции:

      1) устанавливается рычаг коробки передач с ручным или полуавтоматическим переключением в нейтральное положение. Избиратель передачи для автотранспортного средства с автоматической коробкой передач устанавливается в положение "нейтраль" или "паркинг";

      2) затормаживается автотранспортное средство стояночным тормозом;

      3) вводится изогнутая трубка измерителя дымности в выпускную трубу автотранспортного средства;

      4) измерение дымности проводится в режиме свободного ускорения;

      5) при работе двигателя в режиме холостого хода на минимальных частотах вращения коленчатого вала равномерно перемещается педаль за 0,5-1,0 секунд до упора. Держится педаль в этом положении 2-3 секунды. После отображения результатов первого замера на датчике приборного блока и готовности измерителя дымности к следующему измерению приступают к выполнению следующего цикла;

      6) циклы свободного ускорения повторяются не менее шести раз;

      4) регистрируется среднеарифметическое значение дымности четырех последних измерений, которое принимается за результат измерения и формируется протокол испытаний с результатами измерений на бумажном носителе.

      28. Проведение измерений с использованием программного обеспечения включает в себя следующее:

      1) измерение дымности проводится в режиме свободного ускорения;

      2) при работе двигателя в режиме холостого хода на минимальных частотах вращения коленчатого вала равномерно перемещается педаль за 0,5-1,0 секунд до упора. Держится педаль в этом положении 2-3 секунды. После отображения результатов первого замера на датчике приборного блока, и готовности измерителя дымности к следующему измерению приступают к выполнению следующего цикла;

      3) циклы свободного ускорения повторяются не менее шести раз;

      4) подсоединяются измеритель дымности к компьютеру;

      5) запускается программное обеспечение на компьютере;

      6) вводятся в программное обеспечение необходимые данные об автотранспортном средстве;

      7) скачивается среднеарифметическое значение дымности четырех последних измерений, которое принимается за результат измерения и формируется электронный протокол испытаний с результатами измерений;

      8) результаты измерений сообщаются сотруднику полиции для принятия соответствующих мер реагирования согласно Кодексу.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к Правилам по осуществлению замеров выбросов от автомобильных транспортных средств |

**Классификация автотранспортных средств по категории**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категория | Разрешенная максимальная масса\*, т | Характеристика автотранспортного средства |
| M1 | – | Легковые автомобили (имеющие не более восьми мест для сидения, кроме водителя) |
| М2 | До 5\*\* | Автобусы (имеющие более восьми мест для сидения, кроме места водителя) |
| М3 | Свыше 5\*\* |
| N1 | До 3,5\*\*\* | Грузовые автомобили |
| N2 | Свыше 3,5 до 12,0\*\*\* |
| N3 | Свыше 12,0\*\*\* |
| L | - | Мотоциклы |
| \* Специальное оборудование, устанавливаемое на специальных автотранспортных средствах, рассматривают как эквивалент груза.  \*\* Сочлененный автобус состоит из двух или более нераздельно скрепленных секций, в которых размещены пассажирские салоны, связанные между собой проходом для свободного перемещения пассажиров; нераздельные секции постоянно скреплены друг с другом и могут быть разделены только с помощью специального оборудования, имеющегося обычно только в мастерских. Сочлененный автобус, состоящий из двух или более нераздельных, но сочлененных секций, рассматривают как одно транспортное средство.  \*\*\* Для седельных тягачей, предназначенных для буксирования полуприцепов, в качестве разрешенной максимальной массы рассматривают сумму массы тягача в снаряженном состоянии и массы, соответствующей максимальной статической вертикальной нагрузке, передаваемой тягачу от полуприцепа через седельно-сцепное устройство, а также, в случае необходимости, максимальной массы груза тягача. | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к Правилам по осуществлению замеров выбросов от автомобильных транспортных средств |

**Нормы содержания монооксида углерода (СО), углеводородов (СН) в отработавших газах двигателя с принудительным зажиганием для автотранспортных средств, работающих на бензине и (или) на газовом топливе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Категории и комплектация транспортных средств | Частота вращения коленчатого вала двигателя | СО, объемная доля, % | СН, объемная доля, млн-1 |
| M и N, не оснащенные системами нейтрализации отработавших газов | минимальная | 3,5 | 1200 |
| M и N, экологического класса 2 и ниже, оснащенные системами нейтрализации отработавших газов | минимальная | 0,5 | 400 |
| M и N, экологического класса 3 и выше, оснащенные системами нейтрализации отработавших газов | минимальная | 0,3 | 100 |
| L, не оснащенные системами нейтрализации отработавших газов | минимальная | 4,5 |  |

      \* под системой нейтрализации отработавших газов двигателя понимается совокупность компонентов, обеспечивающих снижение выбросов вредных веществ с отработавших газов при работе двигателя;

      \*\* под экологическим классом автотранспортного средства понимается классификационный код, характеризующий конструкцию транспортного средства или двигателя внутреннего сгорания в зависимости от уровня выбросов, а также уровня требований к системам бортовой диагностики.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3 к Правилам по осуществлению замеров выбросов от автомобильных транспортных средств |

**Нормы дымности отработавших газов для автотранспортных средств,**  
**оснащенных двигателями с принудительной системой зажигания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категория транспортного средства, экологический класс | Тип двигателя | Дымность, коэффициент поглощения светового потока (k), м-1 |
| М, N, экологические классы  3 и ниже: | Без наддува | 2,5 |
| С наддувом | 3,0 |
| М, N, экологические классы  4 и выше | - | 1,5 |

      \* под экологическим классом автотранспортного средства понимается классификационный код, характеризующий конструкцию транспортного средства или двигателя внутреннего сгорания в зависимости от уровня выбросов, а также уровня требований к системам бортовой диагностики.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4 к Правилам по осуществлению замеров выбросов от автомобильных транспортных средств |

**Экологические классы автотранспортного средства в зависимости**  
**от страны производителя и года выпуска**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Страна производитель АТС | Тип двигателя | Экологический класс | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и 6 |
| год выпуска | | | | | |
| Россия, СНГ, Казахстан | С принудительным зажиганием | до 2005 | - | 2006 – 2007 | 2008 – 2012 | 2013 – 2015 | с 2016 |
| Дизельный | до 2005 | - | 2006 –2007 | 2008 – 2012 | 2013 – 2015 | с 2016 |
| Страны  Европейского Союза (ЕС), | С принудительным зажиганием | до 1991 | 1992 -1995 | 1996 – 1999 | 2000 – 2004 | 2005 – 2009 | с 2010 |
| Дизельный | до 1991 | 1992 -1995 | 1996 – 1999 | 2000 – 2004 | 2005 – 2009 | с 2010 |
| Япония | С принудительным зажиганием | до 1996 | до 1997 | 1998-2004 | 2005-2010 | с 2011 |  |
| Дизельный | до 1996 | до 1997 | 1998-2004 | 2005-2010 | с 2011 |  |
| Корея | С принудительным зажиганием | до 2000 | до 2000 | 2001-2002 | 2003-2005 | с 2006 | с 2010 |
| Дизельный | до 2000 | до 2000 | 2001-2002 | 2003-2005 | с 2006 | с 2010 |
| США | С принудительным зажиганием | до 1990 | до 1995 | 1996-2000 | 2001-2003 | с 2004 | с 2010 |
| Дизельный | до 1990 | до 1995 | 1996-2000 | 2001-2003 | с 2004 | с 2010 |
| Китай | С принудительным зажиганием | до 2003 | до 2003 | 2004-2007 | 2008- 2010 | с 2011 | с 2013 |
| Дизельный | до 2003 | до 2003 | 2004-2007 | с 2008 | с 2011 | с 2011 |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан