

**О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 января 2002 года № 62**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2003 года № 1306. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 августа 2015 года № 626

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 10.08.2015 № 626 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Правительство Республики Казахстан постановляет:  
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 января 2002 года N 62 "Некоторые вопросы, регламентирующие проезд автотранспортных средств по территории Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., N 2-3, ст. 18) следующие изменения и дополнения:   
       1) исключен постановлением Правительства РК от 31.12.2008  N 1345 (вводится в действие с 01.01.2009);   
      2) исключен постановлением Правительства РК от 31.12.2008  N 1345 (вводится в действие с 01.01.2009);   
       3) в Допустимых параметрах автотранспортных средств, предназначенных для передвижения по автомобильным дорогам Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:   
      подпункты 2), 3), 4) и 5) пункта 14 изложить в следующей редакции:   
      "2) для сдвоенных осей прицепов или полуприцепов с двухскатными колесами сумма осевых масс не должна превышать при расстояниях между осями:   
      от 0,5 метра до 1 метра                              12,5   
      от 1 метра до 1,3 метра                              15,0   
      от 1,3 метра до 1,8 метра                            16,5   
      равном или более 1,8 метра                           18,0;   
      3) для сдвоенных осей прицепов или полуприцепов с односкатными колесами сумма осевых масс не должна превышать при расстояниях между осями:   
      от 0,5 метра до 1 метра                              12,0   
      от 1 метра до 1,3 метра                              14,0   
      от 1,3 метра до 1,8 метра                            16,0   
      равном или более 1,8 метра                           17,5;   
      4) для трехосных осей прицепов или полуприцепов с двухскатными колесами сумма осевых масс не должна превышать при расстояниях между осями:   
      от 0,5 метра до 1 метра                              17,5   
      от 1 метра до 1,3 метра                              21,0   
      от 1,3 метра до 1,8 метра                            24,0   
      равном или более 1,8 метра                           26,5;   
      5) для трехосных осей прицепов или полуприцепов с односкатными колесами сумма осевых масс не должна превышать при расстояниях между осями:   
      от 0,5 метра до 1 метра                              16,5   
      от 1 метра до 1,3 метра                              19,5   
      от 1,3 метра до 1,8 метра                            22,5   
      равном или более 1,8 метра                           24,5;".

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан