

**О внесении изменения в постановление акимата Актюбинской области от 1 февраля 2017 года № 16 "Об утверждении норм потребления коммунальных услуг по газоснабжению, электроснабжению, водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в Актюбинской области"**

Постановление акимата Актюбинской области от 20 июня 2022 года № 196. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 июня 2022 года № 28610

      Акимат Актюбинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление акимата Актюбинской области от 1 февраля 2017 года № 16 "Об утверждении норм потребления коммунальных услуг по газоснабжению, электроснабжению, водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в Актюбинской области" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 5285) следующее изменение:

      нормы потребления коммунальных услуг по газоснабжению, электроснабжению, водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в Актюбинской области, утвержденные указанным постановлением изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Государственному учреждению "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата Актюбинской области после его официального опубликования.

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима Актюбинской области.

      4. Настоящее постановления вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Аким Актюбинской области*
 |
*О. Уразалин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение к постановлению акимата Актюбинской области от 20 июня 2022 года № 196 |
|   | Утверждены постановлением акимата Актюбинской области от 1 февраля 2017 года № 16 |

 **Нормы потребления коммунальной услуги по газоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в Актюбинской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Характеристика потребления газа (товарный газ) |
Единица измерения |
Норма потребления |
|
1 |
приготовление пищи |
м3 на 1 человека в месяц |
9,74 |
|
2 |
подогрев воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд в условиях отсутствия централизованного горячего водоснабжения |
м3 на 1 человека в месяц |
24,09 |
|
3 |
при наличии или отсутствии газового водонагревателя |
м3 на 1 человека в месяц |
14,35 |
|
4 |
индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (индивидуальных жилых домов, квартир, комнат) |
м3 на 1 м2 отапливаемой площади в месяц |
9,157 |

      Примечание: Нормы потребления товарного газа рассчитаны в соответствии с Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 18 сентября 2018 года № 377 "Об утверждении Правил расчета и утверждения норм потребления товарного и сжиженного нефтяного газа" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 17472).

 **Нормы потребления коммунальной услуги по электроснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в Актюбинской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
Месяц |
Единица измерения |
Жилище |
|
Общежитие 1-комнатное |
1-комнатное |
2-комнатное |
3-комнатное |
4-комнатное |
5-комнатное |
6-комнатное |
|
Кол-во ламп |
кВт.ч. |
1 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
11 |
|
январь |
кВт.ч. |
164 |
238 |
287 |
312 |
336 |
361 |
410 |
|
февраль |
кВт.ч. |
145 |
200 |
238 |
256 |
275 |
293 |
331 |
|
март |
кВт.ч. |
155 |
202 |
233 |
249 |
264 |
280 |
311 |
|
апрель |
кВт.ч. |
145 |
173 |
193 |
202 |
212 |
221 |
241 |
|
май |
кВт.ч. |
147 |
168 |
183 |
190 |
197 |
204 |
219 |
|
июнь |
кВт.ч. |
141 |
159 |
171 |
177 |
183 |
189 |
201 |
|
июль |
кВт.ч. |
146 |
164 |
176 |
182 |
188 |
194 |
206 |
|
август |
кВт.ч. |
148 |
173 |
190 |
198 |
207 |
215 |
232 |
|
сентябрь |
кВт.ч. |
146 |
181 |
203 |
215 |
226 |
238 |
260 |
|
октябрь |
кВт.ч. |
158 |
214 |
251 |
270 |
288 |
307 |
344 |
|
ноябрь |
кВт.ч. |
158 |
226 |
272 |
295 |
317 |
340 |
386 |
|
декабрь |
кВт.ч. |
166 |
245 |
298 |
324 |
351 |
377 |
430 |
|
Итого |
кВт.ч. |
1 818 |
2 343 |
2 694 |
2 869 |
3 044 |
3 219 |
3 570 |
|
Среднее в месяц |
кВт.ч. |
151 |
195 |
224 |
239 |
254 |
268 |
297 |

      Примечание: Нормы расхода электрической энергии рассчитаны в соответствии с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 января 2015 года № 15 "Об утверждении Типовых правил расчета норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 10313).

 **Нормы потребления коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению для потребителей, не имеющих приборов учета по городу Актобе Актюбинской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Характеристика потребления |
Единица измерения |
Норма потребления |
|
водоснабжение/водоотведение |
|
1 |
Жилые дома с централизованным горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ваннами, умывальниками и мойками |
литр в сутки на 1 человека |
160/260 |
|
2 |
Жилые дома с централизованным горячим и холодным водоснабжением, оборудованные душевыми, умывальниками и мойками |
литр в сутки на 1 человека |
200/285 |
|
3 |
Общежития с централизованным горячим и холодным водоснабжением, с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции |
литр в сутки на 1 человека |
100/180 |
|
4 |
Общежития с водопроводом и канализацией с общими душевыми |
литр в сутки на 1 человека |
100/100 |
|
5 |
Жилые дома с водопроводом и канализацией, с газовыми водонагревателями |
литр в сутки на 1 человека |
225/225 |
|
6 |
Жилые дома с водопроводом и канализацией, с водонагревателями работающими на твердом топливе |
литр в сутки на 1 человека |
180/180 |
|
7 |
Жилые дома с водопроводом и канализацией, бойлером |
литр в сутки на 1 человека |
200/200 |
|
8 |
Жилые дома с водопроводом и канализацией, с ванной, сезонная горячая вода |
литр в сутки на 1 человека |
160/260 |
|
9 |
Жилые дома с водопроводом и канализацией, с газоснабжением |
литр в сутки на 1 человека |
150/150 |
|
10 |
Жилые дома с водопроводом и канализацией, без душа |
литр в сутки на 1 человека |
120/120 |
|
11 |
Жилые дома с водопроводом, с газоснабжением, без канализации |
литр в сутки на 1 человека |
150/- |
|
12 |
Жилые дома с водопроводом, без канализации |
литр в сутки на 1 человека |
80/- |
|
13 |
Разбор воды из уличных водоразборных колонок |
литр в сутки на 1 человека |
50/- |

      **Алгинский район**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Характеристика потребления |
Единица измерения |
Норма потребления |
|
водоснабжение/водоотведение |
|
1 |
Жилые дома с централизованным горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ваннами, душевыми, умывальниками и мойками, сезонная горячая вода в отопительный период |
литр в сутки на 1 человека |
190/295 |
|
2 |
Жилые дома с водопроводом и канализацией, с водонагревателем |
литр в сутки на 1 человека |
210/210 |
|
3 |
Жилые дома с водопроводом и газоснабжением, без канализации |
литр в сутки на 1 человека |
75/- |
|
4 |
Разбор воды из уличных водоразборных колонок |
литр в сутки на 1 человека |
40/- |

      **Айтекебийский район**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Характеристика потребления |
Единица измерения |
Норма потребления |
|
водоснабжение/водоотведение |
|
1 |
Жилые дома с водопроводом и канализацией (септик), с газоснабжением, оборудованные ваннами, душевыми, умывальниками и мойками |
литр в сутки на 1 человека |
120/120 |
|
2 |
Жилые дома с водопроводом, без канализации |
литр в сутки на 1 человека |
75/- |
|
3 |
Разбор воды из уличных водоразборных колонок |
литр в сутки на 1 человека |
39/- |

      **Байганинский район**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Характеристика потребления |
Единица измерения |
Норма потребления |
|
водоснабжение/водоотведение |
|
1 |
Жилые дома с водопроводом, с газоснабжением, без канализации |
литр в сутки на 1 человека |
124/- |
|
2 |
Жилые дома с водопроводом, без канализации |
литр в сутки на 1 человека |
75/- |
|
3 |
Разбор воды из уличных водоразборных колонок |
литр в сутки на 1 человека |
50/- |

      **Иргизский район**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Характеристика потребления |
Единица измерения |
Норма потребления |
|
водоснабжение/водоотведение |
|
1 |
Жилые дома с водопроводом, без канализации |
литр в сутки на 1 человека |
75/- |
|
2 |
Разбор воды из уличных водоразборных колонок |
литр в сутки на 1 человека |
50/- |

      **Каргалинский район**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Характеристика потребления |
Единица измерения |
Норма потребления |
|
водоснабжение/водоотведение |
|
1 |
Жилые дома с водопроводом, без канализации, ванны, газоснабжения |
литр в сутки на 1 человека |
75/- |
|
2 |
Жилые дома с водопроводом и газоснабжением, без канализации |
литр в сутки на 1 человека |
100/- |
|
3 |
Жилые дома с водопроводом, канализацией, газоснабжением, оборудованные ваннами и электрическим бойлером |
литр в сутки на 1 человека |
180/180 |
|
4 |
Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной, оборудованные газовыми водонагревателями |
литр в сутки на 1 человека |
210/210 |
|
5 |
Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной, сезонная горячая вода |
литр в сутки на 1 человека |
140/245 |
|
6 |
Разбор воды из уличных водоразборных колонок |
литр в сутки на 1 человека |
50/- |

      **Кобдинский район**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Характеристика потребления |
Единица измерения |
Норма потребления |
|
водоотведение/водоснабжение |
|
1 |
Жилые дома с водопроводом, газоснабжением, и канализацией (септик), оборудованные ваннами, душевыми, умывальниками и мойками |
литр в сутки на 1 человека |
128/- |
|
2 |
Жилые дома с водопроводом, без канализации |
литр в сутки на 1 человека |
75/- |
|
3 |
Разбор воды из уличных водоразборных колонок |
литр в сутки на 1 человека |
40/- |

      **Мартукский район**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Характеристика потребления |
Единица измерения |
Норма потребления |
|
водоснабжение/водоотведение |
|
1 |
Жилые дома с водопроводом, без ванн |
литр в сутки на 1 человека |
76/- |
|
2 |
Жилые дома с водопроводом, с газоснабжением |
литр в сутки на 1 человека |
103/- |
|
3 |
Жилые дома с водопроводом, канализацией, оборудованные ваннами, душевыми и газовыми водонагревателями |
литр в сутки на 1 человека |
125/- |
|
4 |
Разбор воды из уличных водоразборных колонок |
литр в сутки на 1 человека |
40/- |

      **Мугалжарский район**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Характеристика потребления |
Единица измерения |
Норма потребления |
|
водоснабжение/водоотведение |
|
1 |
Жилые дома с водопроводом, канализацией и газоснабжением |
литр в сутки на 1 человека |
120/120 |
|
2 |
Жилые дома с водопроводом, канализацией и газоснабжением, оборудованные водонагревателем |
литр в сутки на 1 человека |
135/135 |
|
3 |
Жилые дома с водопроводом и канализацией, с ванной, без душа |
литр в сутки на 1 человека |
108,5/108,5 |
|
4 |
Жилые дома с водопроводом и газоснабжением, без канализации |
литр в сутки на 1 человека |
80/- |
|
5 |
Жилые дома с водопроводом, без канализации |
литр в сутки на 1 человека |
75/- |
|
6 |
Разбор воды из уличных водоразборных колонок |
литр в сутки на 1 человека |
40/- |

      **Уилский район**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Характеристика потребления |
Единица измерения |
Норма потребления |
|
водоснабжение/водоотведение |
|
1 |
Жилые дома с водопроводом, без канализации |
литр в сутки на 1 человека |
50/- |
|
2 |
Жилые дома с водопроводом и канализацией |
литр в сутки на 1 человека |
55/55 |
|
3 |
Жилые дома с водопроводом, канализацией, оборудованные водонагревателями, умывальниками и ваннами |
литр в сутки на 1 человека |
80/80 |
|
4 |
Жилые дома с водопроводом, канализацией, оборудованные водонагревателями, умывальниками и душевыми |
литр в сутки на 1 человека |
90/90 |

      **Темирский район**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Характеристика потребления |
Единица измерения |
Норма потребления |
|
водоснабжение/ водоотведение |
|
1 |
Жилые дома с водопроводом и канализацией, с газоснабжением |
литр в сутки на 1 человека |
190/190 |
|
2 |
Жилые дома с водопроводом и канализацией, с водонагревателем |
литр в сутки на 1 человека |
230/230 |
|
3 |
Жилые дома с водопроводом и канализацией, без ванн |
литр в сутки на 1 человека |
160/160 |
|
4 |
Жилые дома с водопроводом и газоснабжением, без канализации |
литр в сутки на 1 человека |
95/- |
|
5 |
Жилые дома с водопроводом, без канализации |
литр в сутки на 1 человека |
70/- |
|
6 |
Разбор воды из уличных водоразборных колонок |
литр в сутки на 1 человека |
25/- |

      **Хромтауский район**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Характеристика потребления |
Единица измерения |
Норма потребления |
|
водоснабжение/ водоотведение |
|
1 |
Жилые дома с централизованным горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ваннами умывальниками и мойками |
литр в сутки на 1 человека |
173/278 |
|
2 |
Общежития с водопроводом и канализацией с общими душевыми |
литр в сутки на 1 человека |
35/85 |
|
3 |
Общежития с водопроводом и канализацией с ваннами при всех жилых ячейках |
литр в сутки на 1 человека |
80/140 |
|
4 |
Жилые дома с водопроводом, канализацией, оборудованные ваннами и газовыми водонагревателями |
литр в сутки на 1 человека |
160/160 |
|
5 |
Жилые дома с водопроводом и канализацией, бойлером |
литр в сутки на 1 человека |
190/190 |
|
6 |
Жилые дома с водопроводом и канализацией, без ванн |
литр в сутки на 1 человека |
105/105 |
|
7 |
Жилые дома с водопроводом, без канализации |
литр в сутки на 1 человека |
60/- |
|
8 |
Жилые дома с централизованным горячим и холодным водоснабжением, без канализации, с септиками |
литр в сутки на 1 человека |
80/- |
|
9 |
Жилые дома с водопроводом, без канализации, с септиками |
литр в сутки на 1 человека |
88/- |
|
10 |
Разбор воды из уличных водоразборных колонок |
литр в сутки на 1 человека |
40/- |

      **Шалкарский район**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Характеристика потребления |
Единица измерения |
Норма потребления |
|
водоснабжение/ водоотведение |
|
1 |
Жилые дома с водопроводом и канализацией, оборудованные ваннами и газовыми водонагревателями |
литр в сутки на 1 человека |
190/190 |
|
2 |
Жилые дома с водопроводом и канализацией, с газоснабжением, без ванны |
литр в сутки на 1 человека |
120/120 |
|
3 |
Жилые дома с водопроводом, с газоснабжением, без канализации |
литр в сутки на 1 человека |
90/- |
|
4 |
Разбор воды из уличных водоразборных колонок |
литр в сутки на 1 человека |
50/- |

      Примечание: Норма за полив приусадебных участков на весь поливочный сезон в Актюбинской области составляет 57,5 м3 на 1 сотку.

      Нормы потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению рассчитаны в соответствии с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 292 "Об утверждении Типовых правил расчета норм потребления коммунальных услуг водоснабжения и (или) водоотведения для водопотребителей, не имеющих приборов учета" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 11017), Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 26 сентября 2011 года № 354 "Об утверждении Методики расчета объемов предоставленных услуг водоснабжения и (или) водоотведения населенных пунктов" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7257).

 **Нормы потребления коммунальной услуги по теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета по городу Актобе Актюбинской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Характеристика потребления |
Единица измерения |
Норма потребления |
|
для отопительного периода |
для неотопительного периода |
|
1 |
Отопление жилых домов |
Гкал на 1 м2 в месяц |
0,0344 |
- |
|
2 |
Горячее водоснабжение для жилых домов оборудованных ваннами, умывальниками и мойками |
Гкал на 1 человека в месяц/литр в сутки на 1 человека |
0,1830/100 |
0,1464/100 |
|
3 |
Горячее водоснабжение для жилых домов оборудованных душевыми, умывальниками и мойками |
Гкал на 1 человека в месяц/литр в сутки на 1 человека |
0,1556/85 |
0,1244/85 |
|
4 |
Горячее водоснабжение для общежитий с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции |
Гкал на 1 человека в месяц/литр в сутки на 1 человека |
0,1464/80 |
0,1171/80 |
|
5 |
Расход тепловой энергии на подогрев 1 м3 воды для горячего водоснабжения |
Гкал на 1 м3 |
0,06 |
0,048 |

      **Алгинский район**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Характеристика потребления |
Единица измерения |
Норма потребления |
|
для отопительного периода |
для неотопительного периода |
|
1 |
Отопление жилых домов |
Гкал на 1 м2 в месяц |
0,0300 |
- |
|
2 |
Горячее водоснабжение для жилых домов оборудованных ваннами, душевыми, умывальниками и мойками, сезонная горячая вода, в отопительный период |
Гкал на 1 человека в месяц/литр в сутки на 1 человека |
0,189/105 |
- |
|
3 |
Расход тепловой энергии на подогрев 1 м3 воды для горячего водоснабжения |
Гкал на 1 |
0,06 |
0,048 |

      **Кобдинский район**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Характеристика потребления |
Единица измерения |
Норма потребления |
|
1 |
Отопление жилых домов |
Гкал на 1 м2 в месяц |
0,06 |

      **Каргалинский район**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Характеристика потребления |
Единица измерения |
Норма потребления |
|
для отопительного периода |
для неотопительного периода |
|
1 |
Отопление жилых домов |
Гкал на 1 м2 в месяц |
0,0334 |
- |
|
2 |
Горячее водоснабжение для жилых домов с водопроводом, канализацией и ванной |
Гкал на 1 человека в месяц/литр в сутки на 1 человека |
0,184/105 |
- |
|
3 |
Расход тепловой энергии на подогрев 1 м3 воды для горячего водоснабжения |
Гкал на 1 м3 |
0,06 |
0,048 |

      **Мугалжарский район, город Кандыагаш**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Характеристика потребления |
Единица измерения |
Норма потребления |
|
1 |
Отопление жилых домов |
Гкал на 1 м2 в месяц |
0,0256 |

      **Мугалжарский район, город Эмба**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Характеристика потребления |
Единица измерения |
Норма потребления |
|
1 |
Отопление жилых домов |
Гкал на 1 м2 в месяц |
0,023924 |

      **Мугалжарский район, город Жем**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Характеристика потребления |
Единица измерения |
Норма потребления |
|
1 |
Отопление жилых домов |
Гкал на 1 м2 в месяц |
0,017595 |

      **Темирский район**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Характеристика потребления |
Единица измерения |
Норма потребления |
|
1 |
Отопление жилых домов |
Гкал на 1 м2 в месяц |
0,0258 |

      **Хромтауский район**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Характеристика потребления |
Единица измерения |
Норма потребления |
|
для отопительного периода |
для неотопительного периода |
|
1 |
Отопление жилых домов |
Гкал на 1 м2 в месяц |
0,0258 |
- |
|
2 |
Горячее водоснабжение для жилых домов оборудованных умывальниками, мойками и ваннами |
Гкал на 1 человека в месяц/литр в сутки на 1 человека |
0,1746/105 |
0,1397/105 |
|
3 |
Горячее водоснабжение для общежитий с водопроводом и канализацией с общими душевыми |
Гкал на 1 человека в месяц/литр в сутки на 1 человека |
0,0831/50 |
0,0665/50 |
|
4 |
Горячее водоснабжение для общежитий с водопроводом и канализацией с ваннами при всех жилых ячейках |
Гкал на 1 человека в месяц/литр в сутки на 1 человека |
0,0998/60 |
0,0798/60 |
|
5 |
Жилые дома с централизованным горячим и холодным водоснабжением, без канализации, с септиками |
Гкал на 1 человека в месяц/литр в сутки на 1 человека |
0,0366/22 |
0,0293/22 |
|
6 |
Расход тепловой энергии на подогрев 1 м3 воды для горячего водоснабжения |
Гкал на 1 м3 |
0,06 |
0,048 |

      **Шалкарский район**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Характеристика потребления |
Единица измерения |
Норма потребления |
|
1 |
Отопление жилых домов |
Гкал на 1 м2 в месяц |
0,0235 |

      Примечание: Нормы расхода тепловой энергии рассчитаны в соответствии с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 января 2015 года № 15 "Об утверждении Типовых правил расчета норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 10313), Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 211 "Об утверждении Правил пользования тепловой энергией" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 10234).

      Нормы потребления горячей воды рассчитаны в соответствии с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90 "Об утверждении Правил формирования тарифов" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 19617).

      Расшифровка аббревиатуры:

      м3 - кубический метр

      м2 - квадратный метр

      Гкал - гигакалория

      кВт.час - киловатт-час

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан