

**Зерттеулер (сынақтар) және өлшеу қағидалары мен әдістерін, соның ішінде Еуразиялық экономикалық одақтың "Сұйылтылған көмірсутек газдарына отын ретінде пайдалану үшін қойылатын талаптар" техникалық регламентінің (EAЭО ТР 036/2016) талаптарын қолдану мен орындау және техникалық реттеу объектілерінің сәйкестігін бағалауды жүзеге асыру үшін қажетті үлгілерді іріктеу қағидаларын қамтитын стандарттар тізбесі туралы**

Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2017 жылғы 28 ақпандағы № 26 шешімі

      Еуразиялық экономикалық одақ шеңберіндегі техникалық реттеу туралы хаттаманың (Еуразиялық экономикалық одақ туралы 2014 жылғы 29 мамырдағы шартқа № 9 қосымша) 4-тармағына және Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің 2014 жылғы 23 желтоқсандағы № 98 шешімімен бекітілген Еуразиялық экономикалық комиссияның Жұмыс регламентіне № 2 қосымшаның 5-тармағына сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасы шешті:

      1. Қоса беріліп отырған Зерттеулер (сынақтар) және өлшеу қағидалары мен әдістерін, соның ішінде Еуразиялық экономикалық одақтың "Сұйылтылған көмірсутек газдарына отын ретінде пайдалану үшін қойылатын талаптар" техникалық регламентінің (EAЭО ТР 036/2016) талаптарын қолдану мен орындау және техникалық реттеу объектілерінің сәйкестігін бағалауды жүзеге асыру үшін қажетті үлгілерді іріктеу қағидаларын қамтитын стандарттар тізбесі бекітілсін.

      2. Осы Шешім ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік 30 күн өткен соң күшіне енеді.

|  |  |
| --- | --- |
| *Еуразиялық экономикалық комиссия*  *Кеңесінің төрағасы* | *Т. Саркисян* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2017 жылғы 28 ақпандағы № 26 шешімімен БЕКІТІЛГЕН |

**Зерттеулер (сынақтар) және өлшеу қағидалары мен әдістерін, соның ішінде Еуразиялық экономикалық одақтың "Сұйылтылған көмірсутек газдарына отын ретінде пайдалану үшін қойылатын талаптар" техникалық регламентінің (EAЭО ТР 036/2016) талаптарын қолдану мен орындау және техникалық реттеу объектілерінің сәйкестігін бағалауды жүзеге асыру үшін қажетті үлгілерді іріктеу қағидаларын қамтитын стандарттар**  
**ТІЗБЕСІ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  р/с | Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгісі | Стандарттың атауы | Ескерту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Қосымша "Октандық сан" көрсеткіші | В қосымшасы  МЕМСТ EN 589-2014 | Ішкі жану қозғалтқыштарына арналған отын. Сұйылтылған көмірсутек газдары. Техникалық талаптар және сынау әдістері |  |
| 2 | 5-бөлімнің 5.3-тармағы  ҚР СТ ASTM D 2598-2015 | Сұйылтылған мұнай газдары.  Композиттік талдау әдісімен физикалық құрамын анықтау |  |
| 3 | Қосымша,  "Шекті емес көмір сутегі сомасының жалпы үлесі" көрсеткіші | МЕМСТ 10679-76 | Сұйылтылған көмірсутек газдары. Көмірсутектің құрамын анықтау әдістемесі |  |
| 4 | МЕМСТ 33012-2014 | Тауарлық пропан мен бутан. Газ хроматографиясы әдісімен көмірсутегі құрамын анықтау |  |
| 5 | ҚР СТ АСТМ Д 2163-2011 | Сұйылтылған мұнай газдары. Газ хроматографиямен көмірсутегі құрамын анықтау әдісі |  |
| 6 | МЕМСТ Р 56869-2016 | Сұйылтылған көмірсутекті газдар және пропан-пропилен қоспалары. Көмірсутектерді газ хроматографиясымен анықтау |  |
| 7 | Қосымша,  "Қаныққан бу қысымы" көрсеткіші | МЕМСТ ISO 4256-2013 | Сұйылтылған көмірсутек газдары. Будың манометрлік қысымын анықтау. СКГ әдісі |  |
| 8 | МЕМСТ 28656-90 | Сұйылтылған көмірсутек газдары. Қаныққан будың қысымы мен тығыздығын анықтаудың есептеу әдісі |  |
| 9 | ҚР СТ АСТМ Д 1267-2011 | Сұйылтылған мұнай газдары. Қаныққан будың қысымын анықтау |  |
| 10 | ҚР СТ ASTM D 2598-2015 | Сұйылтылған мұнай газдары. Композиттік талдау әдісімен физикалық құрамын анықтау |  |
| 11 | ҚР СТ ASTM D 6897-2015 | Сұйылтылған көмірсутек газдары. Сұйылтылған көмірсутекті газдардың (СКГ) қаныққан булану қысымын анықтаудың стандартты сынау әдісі (кеңейту әдісі) |  |
| 12 | Қосымша,  "Күкіртті сутектің және меркаптандық күкірттің жалпы үлесі" көрсеткіші | МЕМСТ 22985-90 | Сұйылтылған көмірсутек газдары.  Сутегі сульфидін және меркаптан күкіртін  анықтау әдісі |  |
| 13 | Қосымша,  "Иіс" көрсеткіші | А қосымшасы  МЕМСТ EN 589-2014 | Ішкі жану қозғалтқыштарына арналған отын. Сұйылтылған көмірсутек газдары. Техникалық талаптар және сынау әдістері |  |
| 14 | Қосымша,  "Иістің қарқындығы" көрсеткіші | МЕМСТ 22387.5-2014 | Коммуналдық-тұрмыстық тұтынуға арналған газ. Иістің қарқындылығын анықтау әдістері |  |
| 15 | ҚР СТ 1240-2004 | Коммуналдық-тұрмыстық тұтынуға арналған газ. Иістің қарқындылығын анықтау әдістері |  |
| 16 | Қосымша,  "Еркін су және сілті құрамы" | 3.2-тармақ  МЕМСТ 20448-90 | Коммуналдық-тұрмыстық тұтынуға арналған көмірсутекті сұйылтылған отынды газдар. Техникалық талаптар |  |
| 17 | 8.2-тармақ  СТБ 2262-2012 | Көмірсутекті сұйылтылған отын газы. Техникалық талаптар |  |
| 18 | 8.2-тармақ  ҚР СТ 1663-2007 | Көмірсутекті сұйылтылған отын газы. Техникалық талаптар |  |
| 19 | 8.2-тармақ  МЕМСТ Р 52087-2003 | Көмірсутекті сұйылтылған отын газы. Техникалық талаптар |  |
| 20 | 5-тармақ  МЕМСТ Р 56870-2016 | Сұйылтылған көмірсутек газы. Аммиакты, суды және сілтілерді анықтау |  |
| 21 | Қосымша,  "Сұйық қалдықтың көлемді үлесі" көрсеткіші | 3.2-тармақ  МЕМСТ 20448-90 | Коммуналдық-тұрмыстық тұтынуға арналған көмірсутекті сұйылтылған отын газы. Техникалық талаптар |  |
| 22 | 3.2-тармақ  МЕМСТ 27578-87 | Автокөлік үшін сұйылтылған көмірсутек газы.  Техникалық талаптар |  |
| 23 | 8.2-тармақ  СТБ 2262-2012 | Сұйылтылған көмірсутекті отын газы. Техникалық талаптар |  |
| 24 | ҚР СТ ASTM Д 7756-2015 | Сұйылтылған көмірсутек газы. Сынаманы бағанаға енгізу арқылы газ хроматографиясы әдісімен қалдықты анықтау |  |
| 25 | 8.2-бөлім  ҚР СТ 1663-2007 | Сұйылтылған көмірсутекті отын газы. Техникалық талаптар |  |
| 26 | 8.2-тармақ  МЕМСТ Р 52087-2003 | Сұйылтылған көмірсутекті отын газы. Техникалық талаптар |  |
| 27 | Қосымша,  "Сынаманы іріктеу" көрсеткіші | МЕМСТ ISO 4257-2013 | Сұйылтылған көмірсутек газы. Сынаманы таңдау әдісі |  |
| 28 | МЕМСТ 14921-78 | Сұйылтылған көмірсутек газы. Сынаманы таңдау әдісі |  |
| 29 | ҚР СТ AСTM Д 3700-2011 | Мұнай және газ өнеркәсібі. Өзгермелі поршеньді цилиндр көмегімен сұйылтылған мұнай газдарының үлгілерін алуға арналған сынаудың стандартты әдісі |  |
| 30 | МЕМСТ Р 55609-2013 | Газ конденсатын, сұйылтылған көмірсутекті газды және жеңіл көмірсутектердің кең фракциясының сынамаларын таңдау. Жалпы талаптар |  |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК