

**Азаматтық және қызметтiк қару мен оның патрондарының 2007 жылға арналған мемлекеттiк кадастрын бекiту туралы**

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 28 желтоқсандағы N 1305 Қаулысы

      "Жекелеген қару түрлерiнiң айналымына мемлекеттiк бақылау жасау туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 30 желтоқсандағы 
Заңына
 сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi 
**ҚАУЛЫ ЕТЕДI**
:

      1. Қоса берiлiп отырған Азаматтық және қызметтiк қару мен оның патрондарының 2007 жылға арналған мемлекеттiк кадастры бекiтiлсiн.

      2. "Азаматтық және қызметтiк қарудың және оның патрондарының 2005 жылға арналған мемлекеттiк кадастрын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 30 желтоқсандағы N 1429 
қаулысының
 күшi жойылды деп танылсын.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

*Қазақстан Республикасының*
  
*Премьер-Министрiнің*
  
*міндетін атқарушы*

Қазақстан Республикасы   
  
Үкiметiнiң        
  
2006 жылғы 28 желтоқсандағы
  
N 1305 қаулысымен     
  
бекiтiлген

**Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитеті**

**Азаматтық және қызметтiк қару мен оның патрондарының 2007 жылға арналған мемлекеттiк кадастры**

**Ресми басылым**

**Мазмұны**

Кіріспе
  
1. 
 Отандық өндірілген азаматтық қару және оның патрондары
  
1.1
 Аңшылық қару
  
1.1.1
 Аңшылық тегіс ұңғылы атыс қаруы
  
1.2
 Патрондар
  
1.2.1
 Тегіс ұңғылы атыс қаруының патрондары
  
2. 
 Шетелде өндірілген азаматтық қару және оның патрондары
  
2.1
 Газды өзін-өзі қорғау туралы
  
2.1.1
 Пистолеттер пен револьверлер
  
2.2 
 Спорттық қару
  
2.2.1
 Ойық ұңғылы спорттық атыс қаруы
  
2.2.2
 Спорттық пневматикалық қару
  
2.2.3
 Тегіс ұңғылы спорттық атыс қаруы
  
2.3
  Аңшылық қару
  
2.3.1
 Ойық ұңғылы аңшылық атыс қаруы
  
2.3.2
 Тегіс ұңғылы аңшылық атыс қаруы
  
2.3.3
 Аралас аңшылық қару
  
2.3.4
 Аңшылық пневматикалық қару
  
2.4
  Патрондар
  
2.4.1
 Газды өзін-өзі қорғау қаруының патрондары
  
2.4.2
 Ойық ұңғылы атыс қаруына арналған патрондар
  
2.4.3
 Тегіс ұңғылы атыс қаруына арналған патрондар
  
3. 
 Қызметтік қару және оның патрондары
  
3.1
 Қару
  
3.2
 Патрондар
  
4. 
 Сынауға, үлгілерге және қару өндіру кезінде технологиялық мақсаттарға пайдалануға арналған басқа патрондар
  
4.1
 Сынауға, үлгілерге және тегіс ұңғылы қаруын өндіру кезінде технологиялық мақсаттарға пайдалануға арналған басқа патрондар

**Кiрiспе**

      Азаматтық және қызметтiк қару мен оның патрондарының 2007 жылға арналған мемлекеттiк кадастры (бұдан әрi - кадастр) "Жекелеген қару түрлерiнiң айналымына мемлекеттiк бақылау жасау туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 30 желтоқсандағы Заңына (бұдан әрi - Заң) және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 3 тамыздағы N 1176 
қаулысымен
 бекiтiлген Азаматтық және қызметтiк қару мен оның патрондарына мемлекеттiк кадастрды әзiрлеу, шығару және жүргiзу жөнiндегi нұсқаулыққа (бұдан әрi - Нұсқаулық) сәйкес дайындалды және басып шығарылады.
  
      Заңның 
8-бабына
 сәйкес кадастр Қазақстан Республикасының аумағында айналымы рұқсат етiлген азаматтық және қызметтiк қару мен оның патрондары туралы жүйеге түсiрiлген мәлiметтерi бар ресми жинақ болып табылады. 
  
      Кадастрға азаматтық және қызметтiк қару мен оның патрондары туралы мәлiметтердi енгiзу олардың сәйкестiгiн мiндеттi түрде растау нәтижелерi негiзiнде жүргiзiледi.
  
      Сәйкестiгiн мiндеттi түрде растауға Қазақстан Республикасының аумағында жасалатын, Қазақстан Республикасының аумағына әкелiнетiн және Қазақстан Республикасынан әкетiлетiн азаматтық және қызметтiк қару мен оның патрондарының барлық моделi жатады.
  
      Сынақтар сәйкестiгiн растау, ұсынылған мәлiметтердiң, құжаттардың және қарудың немесе оның патрондарының үлгiлерiн тексеру нәтижелерiнiң негiзiнде сәйкестiктi растау жөнiндегi орган бұйымдарды қаруға немесе патрондарға жатқызу туралы шешiм қабылдайды және өтiнiш берушiге Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгiнiң Техникалық реттеу және метрология комитетi (бұдан әрi - Комитет) белгiлейтiн нысан бойынша сәйкестiк сертификатын бередi.
  
      Комитет сертификаттау рәсiмiнен өткен қарулар мен патрондар туралы сәйкестiктi растау жөнiндегi орган ұсынған ақпарат негiзiнде азаматтық және қызметтiк қару мен оның патрондары моделдерiнiң тiзбесiн (бұдан әрi - тiзбе) жасайды, олар туралы мәлiметтер кадастрға енгiзiледi.
  
      Қарудың моделiн (патрондардың үлгiсiн) тiзбеге енгiзуден бас тартылған жағдайда және сәйкестiк сертификатының қолданылуын тоқтата тұру қажеттiлiгi кезiнде Комитет бұл туралы Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiне және сәйкестiктi растау жөнiндегi органға шешiм қабылданғаннан кейiн он күн мерзiмде жазбаша нысанда хабарлайды.
  
      Тiзбенi Комитет тоқсан сайын Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiмен бiрлесiп бекiтедi.
  
      Кадастрды Комитет тiзбенiң негiзiнде қағаз және магниттi жеткiзгiштерде әзiрлейдi және басып шығарады. Кадастрға енгiзiлген өзгерiстер Комитет белгiлеген тәртiппен жарияланады.
  
      Кадастр мынадай бөлiмдерден тұрады:
  
      1) отандық өндiрiстiң азаматтық қаруы мен оның патрондары; 
  
      2) шетелдiк өндiрiстiң азаматтық қаруы мен оның патрондары; 
  
      3) қызметтiк қару мен оның патрондары;
  
      4) сынақ патрондары, үлгiлерi және қаруды жасау кезiнде технологиялық мақсаттарда пайдалануға арналған басқалары.
  
      Осы басылымда Нұсқаулықтың 3-тармағында көзделген "Экспорт үшiн ғана жасалатын қару мен оның патрондары" бөлiмi жоқ, өйткенi Қазақстан Республикасында азаматтық және қызметтiк қарудың (патрон үлгiлерiнiң) осы түрi шығарылмайды.
  
      Кадастрға қару мен патрондар туралы мынадай мәлiметтер енгiзiледi:
  
      1) отандық өндiрiс шығарған:
  
      қару мен пайдаланатын патрондар моделiнiң (патрондар үлгiсiнiң) атауы мен белгiленуi; қару мен патрондардың негiзгi техникалық көрсеткiштерi; әзiрлеушi мен дайындаушының атауы; ол бойынша қару (патрондар) жасалатын (сыналатын) нормативтiк құжаттың белгiленуi мен атауы; сынақ жүргiзген ұйым (зертхана); үлгiнiң түрлi-түстi фотосуретi;
  
      2) шетелдiк өндiрiс шығарған:
  
      қару мен пайдаланатын патрондар моделiнiң (патрондар үлгiсiнiң) атауы мен белгіленуi; қару мен патрондардың негiзгi техникалық көрсеткiштерi; қару мен патрондарды дайындаушы елдiң және фирманың атауы; үлгiнiң түрлi-түстi фотосуретi; сертификаттық сынақ жүргiзген орган (зертхана) (олар Қазақстан Республикасында жүргiзiлген жағдайда).
  
      Шетелдiк өндiрiстен шыққан қару туралы қосымша мәлiметтер ретiнде орындалу нұсқалары, таңбалануы, сатушы-фирма, техникалық сипаттамасы және басқалар енгізiлуi мүмкiн.
  
      Осы басылым 2006 жылғы 1 қазанға дейiн сертификаттаудан өткен азаматтық және қызметтiк қару мен оның патрондарының үлгiлерi туралы ақпаратты қамтиды. Кадастр жыл сайын қайта басылады.
  
      Кадастрдың түпнұсқасы және бақылау даналары, оған өзгерiстер мен толықтырулар, сондай-ақ қарудың модельдерiн (патрондардың үлгiлерiн) кадастрға енгiзу туралы құжаттар Комитетте сақталады.

**1. Отандық өндірістің азаматтық қару және оның патрондары**

**1.1 Аңшылық қару**

**1.1.1 Аңшылық тегіс ұңғылы атыс қаруы**

**Азаматтық және қызметтік қару және**
  
**оның оқтарының үлгілерінің мемлекеттік кадастры**

**Тіркелу нөмірі: 1.1.1/001**

**МЦ 22 - 02**
  
**Аңшылық өзі оқталатын бір ұңғылы мылтық**

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы
  
Габариттік көлемдер, мм: 1230х110х4,5
  
Салмағы, кг: 3,6

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70 калибрлі патрондар қолданылады.

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Қазақстан Республикасы
  
"Орал" Металлист" зауыты" ЖШС

Ол бойынша қарулар жасалатын (сыналатын)
  
нормативтік құжаттың белгіленуі мен атауы
  
ТУ 7186-11807515948-94

Сынақ жүргізген ұйым (зертхана)
  
"Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы" ААҚ
  
Батыс Қазақстан облыстық филиалы
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 1.1.1/002**

**МЦ 22 - 03**
  
**Аңшылық өзі оқталатын бір ұңғылы мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы
  
Габариттік көлемдер, мм: 1230х110х4,5
  
Салмағы, кг: 3,6

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70 калибрлі патрондар қолданылады.

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Қазақстан Республикасы
  
"Орал" Металлист" зауыты" ЖШС

Ол бойынша қарулар жасалатын (сыналатын)
  
нормативтік құжаттың белгіленуі мен атауы
  
ТУ 7186-11807515948-94
  
 
  
Сынақ жүргізген ұйым (зертхана)
  
"Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы" ААҚ
  
Батыс Қазақстан облыстық филиалы

**1.2 Патрондар**

**1.2.1 Тегіс ұңғылы спорттық атыс қаруының патрондары**

**Азаматтық және қызметтік қару және**
  
**оның оқтарының үлгілерінің мемлекеттік кадастры**

**Тіркелу нөмірі: 1.2.1/001**

**АННА 12/76**
  
**Аңшылық бытыралы патрон**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 12
  
Патронның салмағы, г 44 - 48
  
Оқтың (бытыраның, картечтің) салмағы, г: 36
  
Патронның ұзындығы, мм: 76

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Қазақстан Республикасы
  
АННА ЖШС, Алматы қаласы

Ол бойынша патрондар жасалатын
  
нормативтік құжаттың белгіленуі мен атауы
  
ГОСТ 23569-79
  
 
  
Сынақ жүргізген ұйым (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 1.2.1/002**

**MAGNUM АННА 12/76**
  
**Аңшылық бытырамен оқталған патрон**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 12
  
Патронның салмағы, г 57 - 60
  
Оқтың (бытыраның, картечтің) салмағы, г: 30 - 36
  
Патронның ұзындығы, мм: 76

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Қазақстан Республикасы
  
АННА ЖШС, Алматы қаласы

Ол бойынша патрондар жасалатын
  
нормативтік құжаттың белгіленуі мен атауы
  
ГОСТ 23569-79
  
 
  
Сынақ жүргізген ұйым (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 1.2.1/003**

**АННА 12/70**
  
**Аңшылық оқты патрон**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 12
  
Патронның салмағы, г 39 - 43
  
Оқтың (бытыраның, картечтің) салмағы, г: 30 - 36
  
Патронның ұзындығы, мм: 70

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Қазақстан Республикасы
  
АННА ЖШС, Алматы қаласы

Ол бойынша патрондар жасалатын
  
нормативтік құжаттың белгіленуі мен атауы
  
ГОСТ 23569-79

Сынақ жүргізген ұйым (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 1.2.1/004**

**Жартылай/MAGNUM АННА 12/70**
  
**Аңшылық бытыра оқ**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 12
  
Патронның салмағы, г 54 - 57
  
Оқтың (бытыраның, картечтің) салмағы, г: 40 - 42
  
Патронның ұзындығы, мм: 70

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Қазақстан Республикасы
  
АННА ЖШС, Алматы қаласы

Ол бойынша патрондар жасалатын
  
нормативтік құжаттың белгіленуі мен атауы
  
ГОСТ 23569-79
  
 
  
Сынақ жүргізген ұйым (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 1.2.1/005**

**АННА 12/70**
  
**Аңшылық қысқа қашықтыққа арналған патрон**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 12
  
Патронның салмағы, г 54 - 57
  
Оқтың (бытыраның, картечтің) салмағы, г: -
  
Патронның ұзындығы, мм: 70

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Қазақстан Республикасы
  
АННА ЖШС, Алматы қаласы

Ол бойынша патрондар жасалатын
  
нормативтік құжаттың белгіленуі мен атауы
  
ГОСТ 23569-79
  
 
  
Сынақ жүргізген ұйым (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 1.2.1/006**

**Жартылай/MAGNUM АННА 12/70**
  
**Аңшылық бытырамен оқталған патрон**

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 12
  
Патронның салмағы, г 35 - 37
  
Оқтың (бытыраның, картечтің) салмағы, г: 
  
Патронның ұзындығы, мм: 70

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Қазақстан Республикасы
  
АННА ЖШС, Алматы қаласы

Ол бойынша патрондар жасалатын
  
нормативтік құжаттың белгіленуі мен атауы
  
ГОСТ 23569-79
  
 
  
Сынақ жүргізген ұйым (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 1.2.1/007**

**АННА 12/70**
  
**Аңшылық патрон**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 12
  
Патронның салмағы, г 32 - 37
  
Оқтың (бытыраның, картечтің) салмағы, г: 24
  
Патронның ұзындығы, мм: 70

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Қазақстан Республикасы
  
АННА ЖШС, Алматы қаласы

Ол бойынша патрондар жасалатын
  
нормативтік құжаттың белгіленуі мен атауы
  
ГОСТ 23569-79
  
 
  
Сынақ жүргізген ұйым (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 1.2.1/008**

**АННА 16/70**
  
**Аңшылық оқты патрон**

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 16
  
Патронның салмағы, г 36 - 39
  
Оқтың (бытыраның, картечтің) салмағы, г: 26 - 31
  
Патронның ұзындығы, мм: 70

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Қазақстан Республикасы
  
АННА ЖШС, Алматы қаласы

Ол бойынша патрондар жасалатын
  
нормативтік құжаттың белгіленуі мен атауы
  
ГОСТ 23569-79
  
 
  
Сынақ жүргізген ұйым (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 1.2.1/009**

**АННА 16/70**
  
**Аңшылық резеңке бытырамен оқталған патрон**

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 16
  
Патронның салмағы, г 13 - 15
  
Оқтың (бытыраның, картечтің) салмағы, г: 3 - 4
  
Патронның ұзындығы, мм: 70

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Қазақстан Республикасы
  
АННА ЖШС, Алматы қаласы

Ол бойынша патрондар жасалатын
  
нормативтік құжаттың белгіленуі мен атауы
  
ТУ 640 РК 30698423-ТОО-02-98
  
 
  
Сынақ жүргізген ұйым (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 1.2.1/010**

**АННА 16/70**
  
**Аңшылық пластмасса бытырамен оқталған патрон**

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 16
  
Патронның салмағы, г 12 - 14
  
Оқтың (бытыраның, картечтің) салмағы, г: 5 - 6
  
Патронның ұзындығы, мм: 70

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Қазақстан Республикасы
  
АННА ЖШС, Алматы қаласы

Ол бойынша патрондар жасалатын
  
нормативтік құжаттың белгіленуі мен атауы
  
ТУ 640 РК 30698423-ТОО-02-98
  
 
  
Сынақ жүргізген ұйым (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 1.2.1/011**

**АННА 20/70**
  
**Аңшылық оқты патрон**

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 20
  
Патронның салмағы, г 35 - 37
  
Оқтың (бытыраның, картечтің) салмағы, г: 25 - 28
  
Патронның ұзындығы, мм: 70

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Қазақстан Республикасы
  
АННА ЖШС, Алматы қаласы

Ол бойынша патрондар жасалатын
  
нормативтік құжаттың белгіленуі мен атауы
  
ГОСТ 23569-79
  
 
  
Сынақ жүргізген ұйым (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 1.2.1/012**

**АННА 12/70**
  
**Аңшылық резеңке бытыралы патрон**

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 20
  
Патронның салмағы, г 11 - 13
  
Оқтың (бытыраның, картечтің) салмағы, г: 2 - 3
  
Патронның ұзындығы, мм: 70

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Қазақстан Республикасы
  
АННА ЖШС, Алматы қаласы

Ол бойынша патрондар жасалатын
  
нормативтік құжаттың белгіленуі мен атауы
  
ТУ 640 РК 30698423-ТОО-02-98
  
 
  
Сынақ жүргізген ұйым (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 1.2.1/013**

**АННА 20/70**
  
**Аңшылық пластмасса бытырамен оқталған патрон**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 20
  
Патронның салмағы, г 10 - 13
  
Оқтың (бытыраның, картечтің) салмағы, г: 4 - 5
  
Патронның ұзындығы, мм: 70

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Қазақстан Республикасы
  
АННА ЖШС, Алматы қаласы

Ол бойынша патрондар жасалатын
  
нормативтік құжаттың белгіленуі мен атауы
  
      ТУ 640 РК 30698423-ТОО-02-98
  
 
  
Сынақ жүргізген ұйым (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 1.2.1/014**

**АННА 12/89**
  
**Аңшылық болат бытырамен оқталған патрон**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 12
  
Патронның салмағы, г 56 - 60
  
Оқтың (бытыраның, картечтің) салмағы, г: 40 - 42
  
Патронның ұзындығы, мм: 89

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Қазақстан Республикасы
  
АННА ЖШС, Алматы қаласы

Ол бойынша патрондар жасалатын
  
нормативтік құжаттың белгіленуі мен атауы
  
ГОСТ 23569-79Е
  
 
  
Сынақ жүргізген ұйым (зертхана)
  
"Арсенал-Стандарт" ЖШС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 1.2.1/015**

**АННА 24/70**
  
**Аңшылық бытыралы патрон**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 24
  
Патронның салмағы, г 26 - 28
  
Оқтың (бытыраның, картечтің) салмағы, г: 17 - 19
  
Патронның ұзындығы, мм: 70

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Қазақстан Республикасы
  
АННА ЖШС, Алматы қаласы

Ол бойынша патрондар жасалатын
  
нормативтік құжаттың белгіленуі мен атауы
  
ГОСТ 23569-79Е
  
 
  
Сынақ жүргізген ұйым (зертхана)
  
"Арсенал-Стандарт" ЖШС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 1.2.1/016**

**АННА 28/70**
  
**Аңшылық бытыралы патрон**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 28
  
Патронның салмағы, г 24 - 26
  
Оқтың (бытыраның, картечтің) салмағы, г: 18 - 19
  
Патронның ұзындығы, мм: 70

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Қазақстан Республикасы
  
АННА ЖШС, Алматы қаласы

Ол бойынша патрондар жасалатын
  
нормативтік құжаттың белгіленуі мен атауы
  
ГОСТ 23569-79Е
  
 
  
Сынақ жүргізген ұйым (зертхана)
  
"Арсенал-Стандарт" ЖШС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 1.2.1/017**

**АННА 32/70**
  
**Аңшылық патрон**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 32
  
Патронның салмағы, г 16 - 18
  
Оқтың (бытыраның, картечтің) салмағы, г: 
  
Патронның ұзындығы, мм: 70

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Қазақстан Республикасы
  
АННА ЖШС, Алматы қаласы

Ол бойынша патрондар жасалатын
  
нормативтік құжаттың белгіленуі мен атауы
  
ГОСТ 23569-79Е
  
 
  
Сынақ жүргізген ұйым (зертхана)
  
"Арсенал-Стандарт" ЖШС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 1.2.1/018**

**АННА 410/76**
  
**Аңшылық пластмасса бытырамен оқталған патрон**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 410
  
Патронның салмағы, г 27 - 29
  
Оқтың (бытыраның, картечтің) салмағы, г: 15 - 18
  
Патронның ұзындығы, мм:

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Қазақстан Республикасы
  
АННА ЖШС, Алматы қаласы

Ол бойынша патрондар жасалатын
  
нормативтік құжаттың белгіленуі мен атауы
  
ГОСТ 23569-79Е
  
 
  
Сынақ жүргізген ұйым (зертхана)
  
"Арсенал-Стандарт" ЖШС

**2. Шетелде өндірілген азаматтық қару және оның патрондары**

**2.1 Газды өзін-өзі қорғау қаруы**

**2.1.1 Пистолеттер мен револьверлер**

**Азаматтық және қызметтік қару және оның**
  
**оқтарының үлгілерінің мемлекеттік кадастры**

**Тіркелу нөмірі: 2.1.1/001**

**ИЖ-77-8**
  
**Газды пистолет**

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 8
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 6
  
Оқталуы
  
Габариттік көлемдер, мм: 195х130х38
  
Салмағы, кг: 0,75
  
 
  
 Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 8х20 мм калибрлі газды және
  
бос тапанша патрондары қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Өзін-өзі қорғау мақсатында пайдалану үшін арналған пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.1.1/002**

**ИЖ-79-8**
  
**Газды пистолет**

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 8
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 8
  
Оқталуы
  
Габариттік көлемдер, мм: 161х127х30
  
Салмағы, кг: 0,76

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 8х20 мм калибрлі газды және
  
бос тапанша патрондары қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Өзін-өзі қорғау мақсатында пайдалану үшін арналған пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.1.1/003**

**МЕ 38 СОМРАСТ**
  
**Газды револьвер**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 5
  
Оқталуы
  
Габариттік көлемдер, мм: 180х120х40
  
Салмағы, кг: 0,6

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х22 мм калибрлі газды және
  
бос револьвер патрондары қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
CUNO MELCHER

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Өзін-өзі қорғау мақсатында пайдалану үшін арналған револьвер.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.1.1/004**

**МЕ 38 MAGNUM**
  
**Газды револьвер**

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 5
  
Оқталуы
  
Габариттік көлемдер, мм: 210х120х40
  
Салмағы, кг: 0,54
  
 
  
 Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х22 мм калибрлі газды және
  
бос револьвер патрондары қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
CUNO MELCHER

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Өзін-өзі қорғау мақсатында пайдалану үшін арналған револьвер.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.1.1/005**

**МЕ 9 PARA**
  
**Газды пистолет**

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 8
  
Оқталуы
  
Габариттік көлемдер, мм: 175х35х30
  
Салмағы, кг: 0,95

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х22 мм калибрлі газды
  
және бос патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
CUNO MELCHER

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Өзін-өзі қорғау мақсатында пайдалану үшін арналған пистолет.
  
Соғу-түсіру тетігі екі әрекетті.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
 
  
**Тіркелу нөмірі: 2.1.1/006**

**VALTRO 85 COMBAT**
  
**Газды пистолет**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 11
  
Оқталуы
  
Габариттік көлемдер, мм: 180х140х38
  
Салмағы, кг: 0,8

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х22 мм калибрлі газды
  
және бос патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
VALTRO

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Өзін-өзі қорғау мақсатында пайдалану үшін арналған пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.1.1/007**

**МЕ 38 POCKET**
  
**Газды револьвер**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 6
  
Оқталуы
  
Габариттік көлемдер, мм: 174х110х38
  
Салмағы, кг: 0,7

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х20 мм калибрлі газды және
  
бос револьвер патрондары қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
CUNO MELCHER

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Өзін-өзі қорғау мақсатында пайдалану үшін арналған револьвер.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.1.1/008**

**RECK G-5**
  
**Газды пистолет**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 5
  
Оқталуы
  
Габариттік көлемдер, мм: 134х102х23
  
Салмағы, кг: 0,34

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х22 мм калибрлі газды
  
және бос патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
UMAREX

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Өзін-өзі қорғау мақсатында пайдалану үшін арналған пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.1.1/009**

**RECK COBRA**
  
**Газды револьвер**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 6
  
Оқталуы -
  
Габариттік көлемдер, мм: 170х115х50
  
Салмағы, кг: 0,61

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х22 мм калибрлі газды және
  
бос револьвер патрондары қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
UMAREX

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Өзін-өзі қорғау мақсатында пайдалану үшін арналған револьвер.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.1.1/010**

**RECK GOVERNMENT**
  
**Газды пистолет**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 9
  
Оқталуы -
  
Габариттік көлемдер, мм: 175х140х35
  
Салмағы, кг: 0,8

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х22 мм калибрлі газды
  
және бос патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
UMAREX

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Өзін-өзі қорғау мақсатында пайдалану үшін арналған пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.1.1/011**

**ROCHM RG 725**
  
**Газды пистолет**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 7
  
Оқталуы -
  
Габариттік көлемдер, мм: 175х130х30
  
Салмағы, кг: 0,8

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х22 мм калибрлі газды
  
және бос патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
ROCHM G.m.b.H.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Өзін-өзі қорғау мақсатында пайдалану үшін арналған пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.1.1/012**

**ROCHM RG 91**
  
**Газды пистолет**

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 7
  
Оқталуы -
  
Габариттік көлемдер, мм: 175х140х35
  
Салмағы, кг: 0,8

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х22 мм калибрлі газды
  
және бос патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
ROCHM G.m.b.H.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Өзін-өзі қорғау мақсатында пайдалану үшін арналған пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.1.1/013**

**БАЙКАЛ ИЖ-79-7,62**
  
**Газды пистолет**

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 8
  
Оқталуы -
  
Габариттік көлемдер, мм: 161х127х30,5
  
Салмағы, кг: 0,73

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62х22 мм калибрлі газды
  
және бос патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Өзін-өзі қорғау мақсатында пайдалану үшін арналған пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.1.1/014**

**ROCHM RG 59**
  
**Газды револьвер**

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 5
  
Оқталуы -
  
Габариттік көлемдер, мм: 185х110х45
  
Салмағы, кг: 0,65

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х22 мм калибрлі газды
  
және бос револьвер патрондары қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
ROCHM G.m.b.H.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Өзін-өзі қорғау мақсатында пайдалану үшін арналған револьвер.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.1.1/015**

**ROCHM RG 89**
  
**Газды револьвер**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 6
  
Оқталуы -
  
Габариттік көлемдер, мм: 185х110х45
  
Салмағы, кг: 0,65

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х22 мм калибрлі газды
  
және бос револьвер патрондары қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
ROCHM G.m.b.H.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Өзін-өзі қорғау мақсатында пайдалану үшін арналған револьвер.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.1.1/016**

**ROCHM RG 88**
  
**Газды пистолет**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 7
  
Оқталуы -
  
Габариттік көлемдер, мм: 170х140х35
  
Салмағы, кг: 0,8

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х22 мм калибрлі газды
  
және бос патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
ROCHM G.m.b.H.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Өзін-өзі қорғау мақсатында пайдалану үшін арналған пистолет.

**2.2 Спорттық қару**

**2.2.1 Ойық ұңғылы спорттық атыс қаруы**

**Азаматтық және қызметтік қару және оның**
  
**оқтарының үлгілерінің мемлекеттік кадастры**

**Тіркелу нөмірі: 2.2.1/001**

**БАГИРА МР 444**
  
**Спорттық-дайындық пистолет**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 15
  
Оқталуы -
  
Габариттік көлемдер, мм: 186х126х35
  
Салмағы, кг: 0,735
  
 
  
 Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х19 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Спорттық-дайындық атыстар үшін арналған пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.2.1/002**

**МР 446 ВИКИНГ**
  
**Спорттық-дайындық пистолет**

*(Cуретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 17
  
Оқталуы -
  
Габариттік көлемдер, мм: 195х142х38
  
Салмағы, кг: 0,83

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х19 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Спорттық-дайындық атыстар үшін арналған пистолет. Екі жақты
  
тежегіш және екі жаққа бірдей қойыла алатын оқжатар ілмек
  
атысты оң қолмен де сол қолмен де жүргізуге септігін тигізеді.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.2.1/003**

**МЦМ 22 Lr**
  
**Шағын калибрлі стандартты пистолет**

*(Cуретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 5,6
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 5
  
Оқталуы -
  
Габариттік көлемдер, мм: 250х150х50
  
Салмағы, кг: 1,1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 5,6х16 мм (.22 Lr) калибрлі
  
спорттық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
25 метр қашықтыққа спорттық-дайындық атыстар үшін
  
арналған пистолет. Тапанша шүріппе типті соғу-түсіру
  
тетігіне, реттелетін көздеуге ие.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.2.1/004**

**ИЖ 35 М**
  
**Спорттық өзі оқталатын стандартты пистолет**

*(Cуретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 5,6
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
  
Оқталуы -
  
Габариттік көлемдер, мм: 300х150х50
  
Салмағы, кг: 1,25

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 5,6х16 мм (.22 Lr) калибрлі
  
айнала от шашатын спорттық патрондар

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
25 метр қашықтыққа спорттық-дайындық атыстар үшін арналған пистолет. Пистолет жіберуді және жіберу ілмегін реттегіші бар шүріппе типтес соққы-жіберу механизміне, реттелетін көздеуге ие.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.2.1/005**

**ANSCHULTZ Match 54.18 MS R 1808**
  
**Спорттық өзі оқталатын карабин**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 5,6(22LR)
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 5
  
Оқталуы -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1030х185х85
  
Салмағы, кг: 3,75
  
 
  
 Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 5,6х16мм(22LR) калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
 ANSCHULTZ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы"
  
ААҚ Батыс Қазақстан облыстық филиалы

Қосымша мәліметтер
  
Спорттық-дайындық атыстар үшін арналған карабин.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.2.1/006**

**BLASER R93 LRS2**
  
**Спорттық өзі оқталатын карабин**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 7,62(300Win Mag)
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: 4+1
  
Габариттік көлемдер, мм: 1150х180х94
  
Салмағы, кг: 4,7

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62х66мм(300Win Mag) калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
BLASER

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы"
  
ААҚ Батыс Қазақстан облыстық филиалы

Қосымша мәліметтер
  
Спорттық-дайындық атыстар үшін арналған карабин.

**2.2.2 Спорттық пневматикалық қару**

**Азаматтық және қызметтік қару және оның**
  
**оқтарының үлгілерінің мемлекеттік кадастры**

**Тіркелу нөмірі: 2.2.2/001**

**DIANA 52 LUXSUS**
  
**Пневматикалық винтовка**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 4,5
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: -
  
Оқтаулы, дана: - 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1150х200х50
  
Салмағы, кг: 2,5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін пневматикалық қаруға арналған
  
4,5 мм калибрлі оқ қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
DIANA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
10 м дейінгі қашықтыққа бастапқы атып үйрену үшін
  
арналған винтовка. Винтовка бір рет оқталады.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
 
  
**Тіркелу нөмірі: 2.2.2/002**

**DIANA 48 В**
  
**Пневматикалық винтовка**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 4,5
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: -
  
Оқтаулы, дана: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1150х200х50
  
Салмағы, кг: 2,5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін пневматикалық қаруға арналған
  
4,5 мм калибрлі оқ қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
DIANA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
10 м дейінгі қашықтыққа бастапқы атып үйрену үшін
  
арналған винтовка. Винтовка бір рет оқталады.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.2.2/003**

**DIANA 38**
  
**Пневматикалық винтовка**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 4,5
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: -
  
Оқтаулы, дана: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1150х200х50
  
Салмағы, кг: 2,5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін пневматикалық қаруға арналған
  
4,5 мм калибрлі оқ қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
DIANA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
10 м дейінгі қашықтыққа бастапқы атып үйрену үшін
  
арналған винтовка. Винтовка бір рет оқталады.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.2.2/004**

**DIANA 34**
  
**Пневматикалық винтовка**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 4,5
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: -
  
Оқтаулы, дана: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1150х200х50
  
Салмағы, кг: 2,5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін пневматикалық қаруға арналған
  
4,5 мм калибрлі оқ қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
DIANA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
10 м дейінгі қашықтыққа бастапқы атып үйрену үшін
  
арналған винтовка. Винтовка бір рет оқталады.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.2.2/005**

**DIANA 34 В**
  
**Пневматикалық винтовка**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 4,5
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: -
  
Оқтаулы, дана: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1150х200х50
  
Салмағы, кг: 2,5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін пневматикалық қаруға арналған
  
4,5 мм калибрлі оқ қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
DIANA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
10 м дейінгі қашықтыққа бастапқы атып үйрену үшін
  
арналған винтовка. Винтовка бір рет оқталады.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.2.2/006**

**DIANA 46**
  
**Пневматикалық винтовка**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 4,5
  
Габариттік көлемдер, мм: 1150х200х50
  
Салмағы, кг: 2,5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін пневматикалық қаруға арналған
  
4,5 мм калибрлі оқ қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
DIANA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
10 м дейінгі қашықтыққа бастапқы атып үйрену үшін
  
арналған винтовка. Винтовка бір рет оқталады.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.2.2/007**

**DIANA 46 COMPACT FO**
  
**Пневматикалық винтовка**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 4,5
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: -
  
Оқтаулы, дана: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1150х200х50
  
Салмағы, кг: 2,5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін пневматикалық қаруға арналған
  
4,5 мм калибрлі оқ қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
DIANA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
10 м дейінгі қашықтыққа бастапқы атып үйрену үшін
  
арналған винтовка. Винтовка бір рет оқталады.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.2.2/008**

**DIANA 46 COMPACT**
  
**Пневматикалық винтовка**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 4,5
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: -
  
Оқтаулы, дана: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1150х200х50
  
Салмағы, кг: 2,5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін пневматикалық қаруға арналған
  
4,5 мм калибрлі оқ қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
DIANA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
10 м дейінгі қашықтыққа бастапқы атып үйрену үшін
  
арналған винтовка. Винтовка бір рет оқталады.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.2.2/009**

**GAMO HUNTER 440**
  
**Пневматикалық винтовка**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 4,5
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: -
  
Оқтаулы, дана: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1150х150х50
  
Салмағы, кг: 2,5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін пневматикалық қаруға арналған
  
4,5 мм калибрлі оқ қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Испания
  
GAMO

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
10 м дейінгі қашықтыққа бастапқы атып үйрену үшін
  
арналған винтовка. Винтовка бір рет оқталады.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.2.2/010**

**GAMO HUNTER 220**
  
**Пневматикалық винтовка**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 4,5
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: -
  
Оқтаулы, дана: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1150х150х50
  
Салмағы, кг: 4,5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін пневматикалық қаруға арналған
  
4,5 мм калибрлі оқ қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Испания
  
GAMO

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
10 м дейінгі қашықтыққа бастапқы атып үйрену үшін
  
арналған винтовка. Винтовка бір рет оқталады.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.2.2/011**

**GAMO HUNTER CF 30**
  
**Пневматикалық винтовка**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 4,5
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: -
  
Оқтаулы, дана: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1110х150х40
  
Салмағы, кг: 2,8

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін пневматикалық қаруға арналған
  
4,5 мм калибрлі оқ қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Испания
  
GAMO

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
10 м дейінгі қашықтыққа бастапқы атып үйрену үшін
  
арналған винтовка. Винтовка бір рет оқталады.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.2.2/012**

**ИЖ-32 ВК**
  
**Стандартты пневматикалық винтовка**

*(суретте қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 4,5
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: -
  
Оқтаулы, дана: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 775х210х60
  
Салмағы, кг: 2,7

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін пневматикалық қаруға 
  
арналған 4,5 мм калибрлі оқтар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
25 метр қашықтыққа спорттық-дайындық атыстар үшін,
  
нысананы ату үшін арналған компресс түрлі винтовка.
  
Халықаралық атыс Одағының ережелері бойынша жылжитын.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.2.2/013**

**ИЖ-38**
  
**Пневматикалық винтовка**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 4,5
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: -
  
Оқтаулы, дана: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1050х205х40
  
Салмағы, кг: 2,8

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 4,5 мм калибрлі пневматикалық оқтар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
25 метр қашықтыққа спорттық-дайындық атыстар
  
үшін арналған винтовка.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.2.2/014**

**ИЖ-53-М**
  
**Пневматикалық пистолет**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 4,5
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: -
  
Оқтаулы, дана: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 407х175х50
  
Салмағы, кг: 1,2

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 4,5 мм калибрлі оқ қолданылады

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Спорттық-дайындық атыстар үшін арналған пистолет. Түсіру тетігі
  
түсіру ілмегінің жұмысты жүрісінің ұзындығын реттеушімен.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.2.2/015**

**ИЖ 61**
  
**Пневматикалық винтовка**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 4,5
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
  
Оқтаулы, дана: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 815х200х60
  
Салмағы, кг: 2,7

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін пневматикалық қаруға арналған
  
4,5 мм калибрлі оқ қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
25 метр қашықтыққа спорттық-дайындық атыстар үшін арналған
  
винтовка. Ұңғы арнасына оқты жеткізу айдауышпен іске асырылады.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.2.2/016**

**ИЖ-46-04**
  
**Пневматикалық пистолет**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 4,5
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: -
  
Оқтаулы, дана: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 420х200х50
  
Салмағы, кг: 1,3

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін пневматикалық қаруға арналған
  
4,5 мм калибрлі оқ қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Халықаралық атыс Одағының ережелері бойынша атыс жүргізу үшін
  
компрессор типті тапанша. Түсіру тетігі түсіру ілмегінің
  
орналасуы, түсірудің жүрісі және күші реттеледі. Микрометрлік
  
көздеу көздеуішті көлденең және тік реттеумен.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.2.2/017**

**МР 654 В**
  
**Газбаллонды көп оқталатын пистолет**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 4,5
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 13      
  
Оқтаулы, дана: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 165х145х35
  
Салмағы, кг: 0,73

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 4,5 мм калибрлі болат
  
ауқымды оқтар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Атыс тәсілдеріне және Макаров тапаншасын ұстауға
  
үйрену үшін арналған пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.2.2/018**

**МР 654 К**
  
**Газбаллонды пистолет**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 4,5
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 13
  
Оқтаулы, дана: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 165х145х35
  
Салмағы, кг: 0,73

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 4,5 мм калибрлі болат
  
ауқымды оқтар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Атыс тәсілдеріне және Макаров тапаншасын ұстауға
  
үйрену үшін арналған пистолет.

**2.2.3 Тегіс ұнғылы атыс спорттық қару**

**Азаматтық және қызметтік қару және оның**
  
**оқтарының үлгілерінің мемлекеттік кадастры**

**Тіркелу нөмірі: 2.2.3/001**

**AL 391 URIKA GOLD-SPORTING-WHITE RECEIVER**
  
**Жартылайавтоматты спорттық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 3
  
Оқтаулы: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1300х225х50
  
Салмағы, кг: 3,2-3,3
  
 
  
  Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70, 12/76 калибрлі оқ қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BERETTA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
ТОО "Машсертика"

Қосымша мәліметтер
  
Спорттық және аңшылық дайындық үшін арналған мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.2.3/002**

**AL 391 URIKA GOLD-SPORTING-BLACK RECEIVER**
  
**Жартылайавтоматты спорттық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 3
  
Оқтаулы: 3+1
  
Габариттік көлемдер, мм: 1300х225х50
  
Салмағы, кг: 3,2-3,3

 Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70, 12/76 калибрлі оқ қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BERETTA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
ТОО "Машсертика"

Қосымша мәліметтер
  
Спорттық және аңшылық дайындық үшін арналған мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.2.3/003**

**ИЖ 27 СПОРТИНГ**
  
**Қосұңғылы спорттық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 2
  
Оқтаулы: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1180х210х55
  
Салмағы, кг: 3,4

 Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70 калибрлі оқ қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
ТОО "Машсертика"

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және спорттық үшін қолданылатын мылтық.
  
Мылтық кері лақтыру тетігіне, автоматты тежегішке және
  
шүріппені тосып алушыға ие.

**2.3 Аңшылық қару**

**2.3.1. Ойық ұңғылы аңшылық атыс қаруы**

**Азаматтық және қызметтік қару және оның**
  
**оқтарының үлгілерінің мемлекеттік кадастры**

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/001**

**ВЕПРЬ 308**
  
**Аңшылық өзі оқталатын карабин**
  

  
*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 7,62
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 7
  
Оқтаулы: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1150х200х75
  
Салмағы, кг: 4,3

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62х51 мм(.308) калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Вятско-Полянский машина құрылысы зауыты" ААҚ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин. Карабин Калашников қол пулеметі негізінде әзірленген. Оптикалық көздеуді орналастыру қарастырылған.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/002**

**САЙГА (7,62х39)**
  
**Аңшылық өзі оқталатын карабин**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 7,62
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
  
Оқтаулы: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1070х220х70
  
Салмағы, кг: 3,6

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62/39 мм калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск машина құрылысы зауыты" ААҚ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
Оптикалық көздеуді орналастыру қарастырылған.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/003**

**САЙГА-308**
  
**Аңшылық өзі оқталатын карабин**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 7,62
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 8
  
Оқтаулы: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1125х220х70
  
Салмағы, кг: 4,1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62/51 мм калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск машина құрылысы зауыты" ААҚ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
Карабин алынып-салынатын дүмбіге ие.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/004**

**ОП СКС**
  
**Аңшылық өзі оқталатын карабин**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 7,62
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 10
  
Оқтаулы: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1040х200х70
  
Салмағы, кг: 3,6

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62/39 мм калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Тула қару зауыты"

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
Карабин Симонов карабині негізінде әзірленген.
  
Оптикалық көздеуді орналастыру қарастырылған.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/005**

**BROWNING ACERА ELITE (.30-06)**
  
**Аңшылық карабин**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 7,62
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1050х70х80
  
Салмағы, кг: 3,2

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62/63 мм (.30-06) калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Бельгия
  
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/006**

**BROWNING ACERА (.30-06)**
  
**Аңшылық карабин**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 7,62
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1050х70х80
  
Салмағы, кг: 3,2

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62/39 мм калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Бельгия
  
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
Оптикалық көздеуді орналастыру қарастырылған.

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/007**

**BROWNING BAR MK - II AFFUT STANDART (.30-06)**
  
**Аңшылық карабин**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 7,62
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1100х165х65
  
Салмағы, кг: 3,5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62/63мм калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Бельгия
  
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/008**

**BROWNING BAR BATTUE PASSION**
  
**Аңшылық карабин**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 7,62
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 3
  
Оқтаулы: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1100х165х65
  
Салмағы, кг: 3,7

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62/63мм(.30-06) калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Бельгия
  
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/009**

**BROWNING BLR LIGHTING**
  
**Аңшылық карабин**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 7,62
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1100х180х55
  
Салмағы, кг: 3,3

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62/63 мм калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Бельгия
  
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/010**

**RUGER MINI 30K STAILNESS**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 7,62
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 3
  
Оқтаулы: 3+1
  
Габариттік көлемдер, мм: 950х160х65
  
Салмағы, кг: 3,2

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62/39 мм калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
АҚШ
  
STURM, RUGER & Co., Inc

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/011**

**MAUSER 96 (.308 WIN)**
  
**Аңшылық карабин**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 7,62 (.308 WIN)
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1070х160х80
  
Салмағы, кг: 3,2

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62/51 мм (.308 WIN) калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
MAUSER

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
Оптикалық көздеуді орналастыру қарастырылған
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/012**

**BUSHMASTER XM 15 E2S 20"**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 5,56 (.223 REM)
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 10
  
Оқтаулы: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1000х220х60
  
Салмағы, кг: 4 - 4,2

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 5,56/45 мм (223 REM) калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
АҚШ
  
BUSHMASTER

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/013**

**CZ 527 (.223 REM)**
  
**Аңшылық карабин**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 5,56 (.223 REM)
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
  
Оқтаулы: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1070х190х75
  
Салмағы, кг: 2,85

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 5,56х45 мм (223 REM) калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Чехия
  
CEZKA ZBROJOVKA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/014**

**CZ 452 STANDART (.22 LR)**
  
**Аңшылық карабин**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 5,6
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
  
Оқтаулы: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1083х185х55
  
Салмағы, кг: 3

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 5,6/16 мм калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Чехия
  
CEZKA ZBROJOVKA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
Карабин 5 немесе 10 оққа жинақталуы мүмкін.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/015**

**CZ 527 FOX-STUTZEN**
  
**Аңшылық карабин**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 5,56 (.223 REM)
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
  
Оқтаулы: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1070х190х75
  
Салмағы, кг: 2,85

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 5,56/45 мм (.223 REM) калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Чехия
  
CEZKA ZBROJOVKA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
Оптикалық көздеуді орналастыру қарастырылған.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/016**

**CZ 452 LUX**
  
**Аңшылық карабин**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 5,6
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
  
Оқтаулы: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1083х185х55
  
Салмағы, кг: 3

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 5,6х16мм(.22Lr) калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Чехия
  
CEZKA ZBROJOVKA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/017**

**CZ 550 LUXUS (.308 WIN)**
  
**Аңшылық карабин**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 7,62
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
  
Оқтаулы: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1135х180х60
  
Салмағы, кг: 3,5

 Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62х51 мм калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Чехия
  
CEZKA ZBROJOVKA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
Оптикалық көздеуді орналастыру қарастырылған.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/018**

**CZ 550 FS (.308 WIN)**
  
**Аңшылық карабин**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 7,62
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
  
Оқтаулы: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1135х180х60
  
Салмағы, кг: 3,3

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62x51 мм калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Чехия
  
CEZKA ZBROJOVKA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/019**

**MARLIN 922 (.22 WIN MAGNUM)**
  
**Аңшылық карабин**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 5,6 (.22 WIN)
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
  
Оқтаулы: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1000х155х55
  
Салмағы, кг: 3

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 5,6/16 мм (.22 WIN MAG) калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
АҚШ
  
THE MARLIN FAIRARMS CO.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/020**

**MARLIN 1894 CS (.357 MAG)**
  
**Аңшылық карабин**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: .357 MAG
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 9
  
Оқтаулы: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 910х170х40
  
Салмағы, кг: 2,5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 8,79х33 мм (.357 MAG) калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
АҚШ
  
THE MARLIN

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/021**

**BROWNING BL 22**
  
**Аңшылық карабин**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 5,6
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 9
  
Оқтаулы: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 930х170х30
  
Салмағы, кг: 2,25

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 5,6/16 мм калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Бельгия
  
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
Шүріппе ашық орналасқан.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/022**

**REMINGTON 597 (.22 WIN MAG)**
  
**Аңшылық карабин**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 5,6
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
  
Оқтаулы: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 970х180х60
  
Салмағы, кг: 2,7

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 5,6/27 мм (.22 WIN MAG) калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
АҚШ
  
REMINGTON

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/023**

**BLASER R-93 STD (.308 WIN)**
  
**Аңшылық карабин**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 7,62
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 3
  
Оқтаулы: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1020х170х45
  
Салмағы, кг: 3

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62/51 мм калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
BLASER

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/024**

**SAUER 202S EUROPA (.30-06)**
  
**Аңшылық карабин**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 7,62
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
  
Оқтаулы: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1060х160х65
  
Салмағы, кг: 3,5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62/63 мм калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
JP SAUER & SOHN G.m.b.H.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/025**

**REMINGTON 552 .22 Lr**
  
**Аңшылық карабин**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 5,6 (.22 Lr)
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 9
  
Оқтаулы: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1010х160х45
  
Салмағы, кг: 3,0

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 5,6/16 мм (.22 Lr) калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
АҚШ
  
REMINGTON

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/026**

**MARLIN 444P**
  
**Аңшылық карабин**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: .444
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
  
Оқтаулы: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1030х180х4,5
  
Салмағы, кг: 3,4

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 10,77х56 мм (.444 Marlin) калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
АҚШ
  
THE MARLIN FAIRARMS CO.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/027**

**MARLIN 444 SS**
  
**Аңшылық карабин**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: .444
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
  
Оқтаулы: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1030х180х4,5
  
Салмағы, кг: 3,4

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 10,77х56 мм (.444 Marlin) калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
АҚШ
  
THE MARLIN FAIRARMS CO.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/028**

**REMINGTON 581 S .22 Lr**
  
**Аңшылық карабин**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 5,6 (.22 Lr)
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
  
Оқтаулы: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1080х160х60
  
Салмағы, кг: 2,7

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 5,6/16 мм (.22 Lr) калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
АҚШ
  
REMINGTON

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/029**

**REMINGTON .308 Win**
  
**Аңшылық карабин**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 7,62 (.308 WIN)
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы: 3+1
  
Габариттік көлемдер, мм: 1060х140х70
  
Салмағы, кг: 3,2

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62/51 мм (.308 WIN) калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
АҚШ
  
REMINGTON

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/030**

**MARLIN 25N**
  
**Аңшылық карабин**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 5,6 (.22 Lr)
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
  
Оқтаулы: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1040х150х70
  
Салмағы, кг: 2,7

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 5,6/16 мм (.22 Lr) калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
АҚШ
  
THE MARLIN FAIRARMS CO.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/031**

**MARLIN 39 AS**
  
**Аңшылық карабин**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 5,6 (.22 Lr)
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 14
  
Оқтаулы: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1030х170х45
  
Салмағы, кг: 3

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 5,6/16 мм (.22 Lr) калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
АҚШ
  
THE MARLIN FAIRARMS CO.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/032**

**BLASER AТTASH**
  
**Аңшылық карабин**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 7,62 (.308 WIN)
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 3
  
Оқтаулы: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1020х120х40
  
Салмағы, кг: 3

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62/51 мм (.308 WIN) калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
BLASER

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/033**

**HECKLER END KOCH SLB 2000 (.30-06)**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 7,62
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
  
Оқтаулы: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1050х170х55
  
Салмағы, кг: 3,5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62/63 мм калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
HECKLER END KOCH

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/034**

**ИЖ-18-М-М**
  
**Бір ұңғылы мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 12(16,20,32,.410)
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 1
  
Оқтаулы: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1165х229х60
  
Салмағы, кг: 2,6-2,8

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70,16/70,20/76,32/70,410/76 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық. Мылтық бір реттен оқталады
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/035**

**BROWNING BUCK MARK**
  
**Аңшылық жартылай автоматты мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 22(5,6)
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 10
  
Оқтаулы: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 950х210х35
  
Салмағы, кг: 2

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 5,6х15(.22LR) мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Бельгия
  
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/036**

**ANSCHUTZ 525 KV**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 5,6(22 LR)
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 10
  
Оқтаулы: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1080х190х30
  
Салмағы, кг: 2

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 5,6х16(.22 LR) калибрлі
  
патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
J.G.A.ANSCHUTZ ULM GERMANY

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/037**

**ВЕПРЬ 7,62х39**
  
**Аңшылық өзі оқталатын карабин**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 7,62х39
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
  
Оқтаулы: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1030х180х35
  
Салмағы, кг: 4

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62/39 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Вятско-Полянский машина құрылысы зауыты" ААҚ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/038**

**ВЕПРЬ ПИОНЕР 223.REM**
  
**Аңшылық өзі оқталатын карабин**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 5,56
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
  
Оқтаулы: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1050х180х45
  
Салмағы, кг: 4

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 5,56х45 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Вятско-Полянский машина құрылысы зауыты" ААҚ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/039**

**СОБОЛЬ**
  
**Аңшылық карабин**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 5,6
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
  
Оқтаулы: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 980х180х50
  
Салмағы, кг: 2

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 5,6х16 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижмаш"

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/040**

**СВД**
  
**Мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 7,62
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 10
  
Оқтаулы: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1225х173х67
  
Салмағы, кг: 4,3

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62х54 мм калибрлі аңшылық
  
патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"АК Тулмашзавод" ААҚ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы" ААҚ
  
Батыс Қазақстан облыстық филиалы

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық. Оптикалық көздеуді орналастыру қарастырылған
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/041**

**SAUER 202 Classik Lh Stahl**
  
**Аңшылық өзі оқталатын карабин**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 5,56(243 Win)
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 3
  
Оқтаулы: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1080х180х75
  
Салмағы, кг: 3,2

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 5,56х45 мм (243 Win) калибрлі 
  
патрондар қолданылады

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
J.P.SAUER & SOHN GMBH

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы" ААҚ
  
Батыс Қазақстан облыстық филиалы

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин. Оптикалық көздеуді орналастыру қарастырылған
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/042**

**SAUER 202 Classik Rh Stahl**
  
**Аңшылық өзі оқталатын карабин**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 7,62(30-06)
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 3
  
Оқтаулы:
  
Габариттік көлемдер, мм: 1080х195х67
  
Салмағы, кг: 3,2

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62х63 мм (30х06) калибрлі аңшылық
  
патрондар қолданылады

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
J.P.SAUER & SOHN GMBH

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы" ААҚ
  
Батыс Қазақстан облыстық филиалы

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин. Оптикалық көздеуді орналастыру қарастырылған
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/043**

**SAUER 90 Selekt Mag. Rh**
  
**Аңшылық өзі оқталатын карабин**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 9,5(375 H&H Mag)
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы:
  
Габариттік көлемдер, мм: 1130х205х75
  
Салмағы, кг: 3,9

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9,5х72 мм (375 H&H Mag) калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
J.P.SAUER & SOHN GMBH

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы" ААҚ
  
Батыс Қазақстан облыстық филиалы

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин. Оптикалық көздеуді орналастыру қарастырылған
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/044**

**XR - 15 24"**
  
**Аңшылық өзі оқталатын карабин**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 5,69(223 Rem)
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
  
Оқтаулы:
  
Габариттік көлемдер, мм: 1180x230x64
  
Салмағы, кг: 3,4

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 5,69х44,5 мм (223 Rem) калибрлі патрондар қолданылады

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Англия
  
Waffen Schumacher OHG

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы" ААҚ
  
Батыс Қазақстан облыстық филиалы

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/045**

**AGU - A2**
  
**Аңшылық өзі оқталатын мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 5,56(223 Rem)
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 
  
Оқтаулы:
  
Габариттік көлемдер, мм: 850х230х84
  
Салмағы, кг:

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 5,56х45 мм (223 Rem) калибрлі патрондар қолданылады

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Австрия
  
STEYR MANNLICHER AG & CO KG

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы" ААҚ
  
Батыс Қазақстан облыстық филиалы

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
Оптикалық көздеуді орналастыру қарастырылған.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/046**

**SAUER 2002 S**
  
**Аңшылық өзі оқталатын карабин**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 7,62(30-06)
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 3
  
Оқтаулы:
  
Габариттік көлемдер, мм: 1130х190х67
  
Салмағы, кг: 3,95

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62х63 мм (30-06) калибрлі
  
патрондар қолданылады

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
J.P.SAUER & SOHN GMBH

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы" ААҚ
  
Батыс Қазақстан облыстық филиалы

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин. Оптикалық көздеуді орналастыру қарастырылған 
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/047**

**ANSCHUTZ 1451 D KV**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 5,6 (22LR)
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
  
Оқтаулы:
  
Габариттік көлемдер, мм: 1030х180х68
  
Салмағы, кг: 2,45

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 5,6х16 мм (22LR) калибрлі
  
патрондар қолданылады

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
J.G.A. ANSCHUTZ ULM GERMANY

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы" ААҚ
  
Батыс Қазақстан облыстық филиалы

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық. Оптикалық көздеуді орналастыру қарастырылған
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/048**

**ANSCHUTZ 1710 D RL**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 5,6 (22LR)
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы:
  
Габариттік көлемдер, мм: 1090х185х80
  
Салмағы, кг: 3,4

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 5,6х16 мм (22LR) калибрлі
  
патрондар қолданылады

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
J.G.A. ANSCHUTZ ULM GERMANY

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы" ААҚ
  
Батыс Қазақстан облыстық филиалы

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық. Оптикалық көздеуді орналастыру қарастырылған
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/049**

**BROWNING LONG TRACK**
 
**ELITE**
  
**Аңшылық карабин**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 7,62 (30-06)
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы:
  
Габариттік көлемдер, мм: 1050х190х60
  
Салмағы, кг: 3,2

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62х63 мм (30-06) калибрлі патрондар қолданылады

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Бельгия
  
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы" ААҚ
  
Батыс Қазақстан облыстық филиалы

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин. Оптикалық көздеуді орналастыру қарастырылған
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/050**

**HECKLER & KOCH SLB 2000 KV LIGHT**
  
**Аңшылық карабин**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 7,62 (30-06)
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы:
  
Габариттік көлемдер, мм: 1060х190х62
  
Салмағы, кг: 3,4

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62х63 мм (30-06) калибрлі патрондар қолданылады

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Австрия
  
HECKLER&KOCH

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы" ААҚ
  
Батыс Қазақстан облыстық филиалы

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин. Оптикалық көздеуді орналастыру қарастырылған
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.1/051**

**BENELLI ARGO**
  
**Аңшылық карабин**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 7,62 (30-06)
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы:
  
Габариттік көлемдер, мм: 1060х190х56
  
Салмағы, кг: 3,2

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62х63 мм (30-06) калибрлі патрондар қолданылады

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BENELLI

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы" ААҚ
  
Батыс Қазақстан облыстық филиалы

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын карабин.
  
Оптикалық көздеуді орналастыру қарастырылған.

**2.3.2 Ойық атыс аңшылық қару**

**Азаматтық және қызметтік қару және оның**
  
**оқтарының үлгілерінің мемлекеттік кадастры**

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/001**

**ТОЗ 87-03 М**
  
**Аңшылық бір ұңғылы мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы: 4+1
  
Габариттік көлемдер, мм: 1240х200х60
  
Салмағы, кг: 3,2

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Тула қару зауыты"

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/002**

**ТОЗ 87-01**
  
**Аңшылық бір ұңғылы мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы: 4+1
  
Габариттік көлемдер, мм: 1240х200х60
  
Салмағы, кг: 3,2

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Тула қару зауыты"

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/003**

**МР-131-К**
  
**Аңшылық бір ұңғылы оқжатарлы мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 3
  
Оқтаулы: 8-10
  
Габариттік көлемдер, мм: 1000х130х45
  
Салмағы, кг: 3,7

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/004**

**МР 153**
  
**Аңшылық бір ұңғылы өзі оқталатын мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы: 4+1
  
Габариттік көлемдер, мм: 1010х120х45
  
Салмағы, кг: 3,6

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/89 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/005**

**ТОЗ 87-01 М**
  
**Аңшылық өзі оқталатын бір ұңғылы мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы: 4+1
  
Габариттік көлемдер, мм: 1240х200х60
  
Салмағы, кг: 3,2

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70 калибрлі аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Тула қару зауыты"

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/006**

**ТОЗ 194**
  
**Аңшылық бір ұңғылы көп оқталатын мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 6
  
Оқтаулы: 6+1
  
Габариттік көлемдер, мм: 825х150х57
  
Салмағы, кг: 3,27

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70 калибрлі аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Тула қару зауыты"

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық. Мылтықтың дүмі жиналады (қосылған дүмі мен ұзындығы көрсетілген)
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/007**

**FAIR LX 600 EAL DE LUXE**
  
**Аңшылық қосұңғылы мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 2
  
Оқтаулы: 2
  
Габариттік көлемдер, мм: 1150х150х44
  
Салмағы, кг: 2,6

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
FAIR MARCHENO

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/008**

**FAIR LX 600 DE LUXE**
  
**Аңшылық қосұңғылы мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 2
  
Оқтаулы: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1150х150х40
  
Салмағы, кг: 3,2

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 мм калибрлі аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
FAIR MARCHENO

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/009**

**FAIR LX 600 ULTRALIGHT**
  
**Аңшылық қосұңғылы мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 2
  
Оқтаулы: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1150х150х40
  
Салмағы, кг: 2,8

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
FAIR MARCHENO

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/010**

**FAIR LX 692**
  
**Аңшылық қосұңғылы мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 2
  
Оқтаулы: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1150х150х40
  
Салмағы, кг: 3,3

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
FAIR MARCHENO

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/011**

**FAIR LX 692 PREMIER EM**
  
**Аңшылық қосұңғылы мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 2
  
Оқтаулы: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1150х150х40
  
Салмағы, кг: 3,1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
FAIR MARCHENO

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/012**

**MAUSER GOLD VARIO**
  
**Аңшылық қосұңғылы мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 
  
Оқтаулы: 2
  
Габариттік көлемдер, мм: 1150х150х40
  
Салмағы, кг: 3

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
MAUSER

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/013**

**SAUER FRANCHI**
  
**Аңшылық қосұңғылы мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: -
  
Оқтаулы: 2
  
Габариттік көлемдер, мм: 1210х150х40
  
Салмағы, кг: 3,5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
FRANCHI S.p.A

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/014**

**BROWNING B425 HUNTER**
  
**Аңшылық қосұңғылы мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12 және 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 2
  
Оқтаулы: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1210х190х40
  
Салмағы, кг: 3,5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70 калибрлі аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Бельгия
  
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
Жинаққа ұңғы томағасының үшеуі кіруі мүмкін.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/015**

**BROWNING B425 HUNTER CAMO**
  
**Аңшылық қосұңғылы мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 20
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 2
  
Оқтаулы: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1100 - 1210х190х40
  
Салмағы, кг: 2,8 - 3,5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 20/76 калибрлі аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Бельгия
  
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/016**

**BROWNING B425 SPORTER**
  
**Аңшылық қосұңғылы мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 2
  
Оқтаулы: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1200х150х45
  
Салмағы, кг: 3,4

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Бельгия
  
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/017**

**BERETTA ULTRALIGHT**
  
**Аңшылық қосұңғылы мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 2
  
Оқтаулы: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1210х150х40
  
Салмағы, кг: 2,8

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BЕRЕТТА

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/018**

**ИЖ 27М, ИЖ-27ЕМ**
  
**Аңшылық қосұңғылы мылтықтар**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12(20)
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 2
  
Оқтаулы: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1180х210х55
  
Салмағы, кг: 3,4

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70 калибрлі аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
Мылтықтар кері лақтыру тетігіне, автоматты тежегішке және шүріппені тосып алушыға ие
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/019**

**ИЖ-27М-1С, ИЖ-27-ЕМ-1С**
  
**Аңшылық қосұңғылы мылтықтар**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12 және 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 2
  
Оқтаулы: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1180х210х55
  
Салмағы, кг: 3,4

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70 калибрлі аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
Мылтықтар кері лақтыру тетігіне, автоматты тежегішке және шүріппені тосып алушыға ие
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/020**

**ИЖ-43, ИЖ-43Е, ИЖ-43-1С**
  
**Аңшылық қосұңғылы мылтықтар**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 2
  
Оқтаулы: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1150х210х60
  
Салмағы, кг: 3,3

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты"

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтықтар.
  
Автоматты тежегіш ату қайыруларына соқпай шүріппені түсіру мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 1С - бір түсіру ілмекті қару, Е - шығару тетігінің болуы
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/021**

**ИЖ 43-К**
  
**Аңшылық қосұңғылы мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 2
  
Оқтаулы: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1150х210х60
  
Салмағы, кг: 3,3

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты"

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
К - индексі шүріппені сыртқы қайырулардың болуын белгілейді
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/022**

**BENELLI: Argo Cal.30.06S PRG 20"**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 30.06S
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 2
  
Оқтаулы, дана: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1050х70х60
  
Салмағы, кг: 3,200

Пайдаланылатын патрондар

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BENELLI ARMI S.p.A-URBINO (PU)

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Батыс Қазақстан машинақұрылыс компаниясы" АҚ

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/023**

**BENELLI: Argo Cal.30.06S PRG 22"**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 30.06S
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 2
  
Оқтаулы, дана: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1100х170х60
  
Салмағы, кг: 3,200

Пайдаланылатын патрондар

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BENELLI ARMI S.p.A-URBINO (PU)

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Батыс Қазақстан машинақұрылыс компаниясы" АҚ

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/024**

**BЕRЕТТА АL 390 GOLD MALLARD**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
  
Оқтаулы, дана: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1250х170х70
  
Салмағы, кг: 3,6

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BЕRЕТТА

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
Жинаққа ұңғы томағасының бесеуі кіруі мүмкін.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/025**

**БЕКАС 16 М АВТО**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
  
Оқтаулы, дана: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1200х165х65
  
Салмағы, кг: 3,5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей 
  
"Вятско-Полянский машина құрылыс зауыты" ААҚ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/026**

**BЕRЕТТА 1201**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1300х195х50
  
Салмағы, кг: 2,9

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BЕRЕТТА

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/027**

**BROWNING GOLD LUXE**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 20
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 2
  
Оқтаулы, дана: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1250х190х60
  
Салмағы, кг: 3

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 20/76 калибрлі аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Бельгия
  
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық. Жинаққа ұңғы томағалары кіруі мүмкін.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/028**

**BROWNING GOLD FUSION 28"**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1195 - 1295х188х47
  
Салмағы, кг: 3,3-3,5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Бельгия
  
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
Жинаққа ұңғы томағалары кіруі мүмкін.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/029**

**BROWNING GOLD HUNTER 28"**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 5
  
Оқтаулы, дана: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1250х170х70
  
Салмағы, кг: 3,6

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/89 калибрлі аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Бельгия
  
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/030**

**BROWNING GOLD LUXE FUSION 28"**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 5
  
Оқтаулы, дана: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1250х170х70
  
Салмағы, кг: 3,2

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Бельгия 
  
BROWNING
  
 
  
Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/031**

**BROWNING GOLD LUXE 30"**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1250х170х70
  
Салмағы, кг: 3,6

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Бельгия
  
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/032**

**BROWNING GOLD LUXE 28"**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1230х170х70
  
Салмағы, кг: 2,8

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Бельгия
  
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/033**

**BROWNING GOLD CAMO (30")**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 5
  
Оқтаулы, дана: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1250х170х70
  
Салмағы, кг: 3,7

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/89 калибрлі аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Бельгия
  
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/034**

**BROWNING SILVER HUNTER**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 5
  
Оқтаулы, дана: 6+1
  
Габариттік көлемдер, мм: 12500х160х60
  
Салмағы, кг: 3,5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Бельгия
  
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/035**

**BENELLI M1 SUPER 90**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 7
  
Оқтаулы, дана: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1300х195х50
  
Салмағы, кг: 2,9

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BENELLI

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/036**

**BENELLI M1 S.90 Tactical-M50 Cyl**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 7
  
Оқтаулы, дана: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1200х170х60
  
Салмағы, кг: 3,200

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12х76, 12х73, 12х70, 12х67, 12х65 калибрлі аңшылық патрондары

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BENELLI ARMI S.p.A-URBINO (PU)

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Батыс Қазақстан машинақұрылыс компаниясы" АҚ

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/037**

**BENELLI M1 Cal.26" Int.Choke Std Stock**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1200х170х60
  
Салмағы, кг: 2,600

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12х76, 12х70, 12х67, 12х65 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BENELLI ARMI S.p.A-URBINO (PU)

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Батыс Қазақстан машинақұрылыс компаниясы" АҚ

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/038**

**BENELLI M3 SUPER 90(26")**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1300х195х50
  
Салмағы, кг: 2,9

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BENELLI

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/039**

**BENELLI M3 S.90 50 Cyl Std Stock**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 7
  
Оқтаулы, дана: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1050х170х60
  
Салмағы, кг: 3,250

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12х76, 12х73, 12х67, 12х65 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BENELLI ARMI S.p.A-URBINO (PU)

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Батыс Қазақстан машинақұрылыс компаниясы" АҚ

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/040**

**BENELLI M3 KROMO 50 Cyl Std Stock**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 7
  
Оқтаулы, дана: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 105х170х60
  
Салмағы, кг: 3,300

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76, 12х73, 12х70, 12х67, 12х65 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BENELLI ARMI S.p.A-URBINO (PU)

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Батыс Қазақстан машинақұрылыс компаниясы" АҚ

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/041**

**BENELLI M4 S.90 18,5\*: Int Choke Std Stock**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 8
  
Оқтаулы, дана: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1200х170х60
  
Салмағы, кг: 3,600

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76, 12х73, 12х70, 12х67, 12х65 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BENELLI ARMI S.p.A-URBINO (PU)

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Батыс Қазақстан машинақұрылыс компаниясы" АҚ

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/042**

**BENELLI NOVA PUMP ACTION**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
  
Оқтаулы, дана: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1250х270х50
  
Салмағы, кг: 3,2

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BENELLI

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/043**

**BENELLI RAFFAELLO 123 CB (28")**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сыйымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1250х195х50
  
Салмағы, кг: 2,9

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BENELLI

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
Жинаққа ауыстырылатын мұрындықтар кіреді.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/044**

**BENELLI Raffaello 28" Int Choke w/Rib w/S.S.**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1250х170х60
  
Салмағы, кг: 3,200

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76, 12х73, 12х70, 12х67, 12х65 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BENELLI ARMI S.p.A-URBINO (PU)

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Батыс Қазақстан машинақұрылыс компаниясы" АҚ

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/045**

**BENELLI Raffaello 70" w/Rib w/Sling Swivel**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1250х170х60
  
Салмағы, кг: 3,100

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76, 12х70, 12х67, 12х65 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BENELLI ARMI S.p.A-URBINO (PU)

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Батыс Қазақстан машинақұрылыс компаниясы" АҚ

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/046**

**BENELLI Raffaello 75 Magnum w/Rib w/S.S.**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1300х170х60
  
Салмағы, кг: 3,200

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12х73, 12х70, 12х67, 12х65, 12х60 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BENELLI ARMI S.p.A-URBINO (PU)

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Батыс Қазақстан машинақұрылыс компаниясы" АҚ

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/047**

**BENELLI Raffaello Deluxe 70" w/out Rib**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1250х170х60
  
Салмағы, кг: 2,800

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12x76, 12х70, 12х67, 12х65, 12х60 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BENELLI ARMI S.p.A-URBINO (PU)

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Батыс Қазақстан машинақұрылыс компаниясы" АҚ

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/048**

**BENELLI Raffaello Deluxe 75 Magnum\* w/Rib**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1300х170х60
  
Салмағы, кг: 3,150

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/73, 12х70, 12х67, 12х65, 12х60 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BENELLI ARMI S.p.A-URBINO (PU)

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Батыс Қазақстан машинақұрылыс компаниясы" АҚ

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/048**

**BROWNING LONG TRACK ELITE**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 7,62 (30-06)
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1050х190х60
  
Салмағы, кг: 3,2

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 7,62х63 (30-06) калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Бельгия
  
BROWNING

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы" ААҚ Батыс Қазақстан облыстық филиалы

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/049**

**BENELLI Raffaello Elegant 70" w/out Rib**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1250х170х60
  
Салмағы, кг: 2,900

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12x76, 12х70, 12х67, 12х65, 12x60 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BENELLI ARMI S.p.A-URBINO (PU)

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Батыс Қазақстан машинақұрылыс компаниясы" АҚ

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/050**

**BENELLI Raffaello Elegant 75 Magnum\* w/Rib**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1300х170х60
  
Салмағы, кг: 3,200

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12x73, 12х70, 12х67, 12х65, 12x60 калибрлі
  
аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BENELLI ARMI S.p.A-URBINO (PU)

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Батыс Қазақстан машинақұрылыс компаниясы" АҚ

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/051**

**BENELLI RAFFAELLO 121 (28")**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1300х195х50
  
Салмағы, кг: 2,9

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BENELLI

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/052**

**GERMANICA STANDARD**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1220x150x65
  
Салмағы, кг: 3,3

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
J.P.SAUER & SOHN G.m.b.H.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/053**

**GERMANICA SUPER GOOSE**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана:  
  
Габариттік көлемдер, мм: 1220х150х65
  
Салмағы, кг: 3,3

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
J.P.SAUER & SOHN G.m.b.H.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтықтар.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/054**

**BENELLI SUPER 90 28"**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1300х195х50
  
Салмағы, кг: 2,9

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BENELLI

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/055**

**BENELLI: SBE 24" Int.Choke w/Rib**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: - 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1200х170х60
  
Салмағы, кг: 3,200

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12х89, 12x73, 12х70, 12х67, 12х65, 12x60 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BENELLI ARMI S.p.A-URBINO (PU)

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Батыс Қазақстан машинақұрылыс компаниясы" АҚ

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/056**

**BENELLI: SBE 26" Int.Choke w/Rib Adj.Drop S.T.**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1200х170х60
  
Салмағы, кг: 3,300

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12х89, 12x73, 12х70, 12х67 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BENELLI ARMI S.p.A-URBINO (PU)

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Батыс Қазақстан машинақұрылыс компаниясы" АҚ

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/057**

**BENELLI SUPER BLACK EAGLE CAMO**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
  
Оқтаулы, дана: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1250х195х50
  
Салмағы, кг: 3,3

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12х89 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BENELLI

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/058**

**BENELLI DUCA DI MONTEFELTRO S90**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
  
Оқтаулы, дана: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1300х195х50
  
Салмағы, кг: 3,3

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12x76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BENELLI

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/059**

**BENELLI RAFFAELLO S/LUSSO**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
  
Оқтаулы, дана: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1250х195х50
  
Салмағы, кг: 3,2

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12x76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BENELLI

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/060**

**BENELLI Centrio/Crio 26" Int.Choke**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1180х170х60
  
Салмағы, кг: 3,100

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12x76, 12х73, 12х70, 12х67 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BENELLI ARMI S.p/A-URBINO (PU)

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Батыс Қазақстан машинақұрылыс компаниясы" АҚ

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/061**

**BENELLI: Duca di Montefeltro 30" Int.Choke w/Rib**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1250х170х60
  
Салмағы, кг: 3,100

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12x70, 12х67, 12х65, 12х60 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BENELLI ARMI S.p/A-URBINO (PU)

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Батыс Қазақстан машинақұрылыс компаниясы" АҚ

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/062**

**FRANCHI 612 VSXA RILITE (28")**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
  
Оқтаулы, дана: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1210х150х60
  
Салмағы, кг: 3,5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
FRANCHI S.p.A

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/063**

**FRANCHI SPAS-12**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 8
  
Оқтаулы, дана: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1050х180х80
  
Салмағы, кг: 4

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70 калибрлі аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
FRANCHI

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/064**

**BENELLI: Montefeltro 70" w/Rib w/S.Swivel Std**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1300х170х60
  
Салмағы, кг: 3,100

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12x76, 12х73, 12х70, 12х67, 12x65 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BENELLI ARMI S.p/A-URBINO (PU)

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Батыс Қазақстан машинақұрылыс компаниясы" АҚ

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/065**

**BENELLI: Montefeltro 75" w/Rib w/S.Swivel Std**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1260х170х60
  
Салмағы, кг: 3,100

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12x76, 12х73, 12х70, 12х67, 12x65 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BENELLI ARMI S.p.A-URBINO (PU)

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Батыс Қазақстан машинақұрылыс компаниясы" АҚ

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/066**

**BENELLI: Montefeltro Extralight 28" Int.Choke**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1260х170х60
  
Салмағы, кг: 3,100

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12x76, 12х73, 12х70, 12х67, 12x65 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BENELLI ARMI S.p.A-URBINO (PU)

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Батыс Қазақстан машинақұрылыс компаниясы" АҚ

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/067**

**BENELLI: Montefeltro Extralight 28" w/Rib w/S.S**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1250х170х60
  
Салмағы, кг: 2,950

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12x76, 12х73, 12х70, 12х67, 12x65 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BENELLI ARMI S.p.A-URBINO (PU)

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Батыс Қазақстан машинақұрылыс компаниясы" АҚ

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/068**

**BENELLI: Montefeltro LH 65\*\*\* w/Rib w/S**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 7
  
Оқтаулы, дана: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 100х170х60
  
Салмағы, кг: 2,900

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12x76, 12х73, 12х70, 12х67, 12x65 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BENELLI ARMI S.p.A-URBINO (PU)

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Батыс Қазақстан машинақұрылыс компаниясы" АҚ

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/069**

**BENELLI: Montefeltro LH 70\*\* w/Rib w/S.Swivtl**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1250х170х60
  
Салмағы, кг: 2,800

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12x76, 12х67, 12х65, 12x65 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BENELLI ARMI S.p/A-URBINO (PU)

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Батыс Қазақстан машинақұрылыс компаниясы" АҚ

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/070**

**BENELLI: New Montefeltro 20 26" Int.Choke**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 20
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1200х170х60
  
Салмағы, кг: 2,700

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12x76, 12х67, 12х65, 12x65 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BENELLI ARMI S.p.A-URBINO (PU)

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Батыс Қазақстан машинақұрылыс компаниясы" АҚ

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/071**

**BENELLI: New Duca di Montefeltro 20 26" I.C**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 20
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1200х170х60
  
Салмағы, кг: 2,5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12x76, 12х67, 12х65, 12x65 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BENELLI ARMI S.p.A-URBINO (PU)

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Батыс Қазақстан машинақұрылыс компаниясы" АҚ

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/072**

**BENELLI MONTEFELTRO 20 (26")**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 20
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1250х180х55
  
Салмағы, кг: 2,7

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 20x76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BENELLI

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/073**

**VURSAN STOEGER 2000 GOLD**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
  
Оқтаулы, дана: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1250х150х60
  
Салмағы, кг: 3,3

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Tүркия
  
VURSAN

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/074**

**VURSAN STOEGER 2000**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
  
Оқтаулы, дана: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 1250х150х60
  
Салмағы, кг: 3,3

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Tүркия
  
VURSAN

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/075**

**WINCHESTER SUPER X CAMO**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
  
Оқтаулы, дана: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1250х140х60
  
Салмағы, кг: 3,9

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
АҚШ
  
WINCHESTER

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/076**

**WINCHESTER SUPER X2**
  
**Аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
  
Оқтаулы, дана: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1250х140х60
  
Салмағы, кг: 3,9

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
АҚШ
  
WINCHESTER

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/077**

**WINCHESTER 7632**
  
**Аңшылық қайта оқталатын құндақты мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 7
  
Оқтаулы, дана: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 990х160х60
  
Салмағы, кг: 3

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
АҚШ
  
WINCHESTER

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/078**

**WINCHESTER 7655**
  
**Аңшылық қайта оқталатын құндақты мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 7
  
Оқтаулы, дана: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 990х160х60
  
Салмағы, кг: 3

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 калибрлі аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
АҚШ
  
WINCHESTER

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/079**

**Сайга 12**
  
**Аңшылық өзі оқталатын карабин**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
  
Оқтаулы, дана: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1100х167х65
  
Салмағы, кг: 3,4

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 мм калибрлі аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск машина құрылысы зауыты" ААҚ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/080**

**Сайга 20 С**
  
**Аңшылық өзі оқталатын карабин**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 20
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
  
Оқтаулы, дана: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1050х200х70
  
Салмағы, кг: 3,2

Пайдаланылатын патрондар
  
Оқ жатардағы таңбалауға сәйкес атыс жүргізу үшін 20
  
20/70 мм немесе 20/76 мм калибрлі аңшылық

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск машина құрылысы зауыты" ААҚ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық. Карабин түрлі сыйымдылықты оқ жатарлармен жинақталады, дүмі жиналады (жиналған дүмімен ұзындығы - 810 мм).
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/081**

**WHITEWING**
  
**Аңшылық вертикальді мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 2
  
Оқтаулы, дана: - 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1235х210х45
  
Салмағы, кг: 3,1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BERETTA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/082**

**686 ONYX**
  
**Аңшылық вертикальді мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 2
  
Оқтаулы, дана: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1250х200х50
  
Салмағы, кг: 3,1-3,2

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70 мм. калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BERETTA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/083**

**686 SILVER-PIGEON S**
  
**Аңшылық вертикальді мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 2
  
Оқтаулы, дана: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1300х215х45
  
Салмағы, кг: 3,1-3,2

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70 мм. калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BERETTA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/084**

**BENELLI COMBAT**
  
**Аңшылық көп оқталатын мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
  
Оқтаулы, дана: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1250х195х50
  
Салмағы, кг: 3,3

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 мм. калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BENELLI

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/085**

**WINCHESTER SUPER X2**
  
**Аңшылық көп оқталатын мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 7
  
Оқтаулы, дана: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1250х140х60
  
Салмағы, кг: 4

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/76 мм. калибрлі аңшылық патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
WINCHESTER

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/086**

**AL 391-URIKA**
  
**Жартылай автоматты аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 3
  
Оқтаулы, дана:
  
Габариттік көлемдер, мм: 1250х200х40
  
Салмағы, кг: 3,2-3,3

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70, 12x76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BERETTA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/087**

**AL 391 URIKA WATERFOWL**
  
**Жартылай автоматты аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 2
  
Оқтаулы, дана:
  
Габариттік көлемдер, мм: 1240х200х45
  
Салмағы, кг: 3,2-3,3

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70, 12x76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BERETTA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/088**

**AL 391 URIKA SYNTHETIC**
  
**Жартылай автоматты аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 2
  
Оқтаулы, дана:
  
Габариттік көлемдер, мм: 1235х195х45
  
Салмағы, кг: 3,2-3,3

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70, 12x76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BERETTA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/089**

**AL 391 3.5 XTREMA**
  
**Жартылай автоматты аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 3
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 2
  
Оқтаулы, дана:
  
Габариттік көлемдер, мм: 1215х195х40
  
Салмағы, кг: 3,4-3,5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70, 12/76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BERETTA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tіркелу нөмірі: 2.3.2/090**

**AL 391 3.5 XTREMA SYNTHETIК**
  
**Жартылай автоматты аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 2
  
Оқтаулы, дана:
  
Габариттік көлемдер, мм: 1215х195х45
  
Салмағы, кг: 3,4-3,5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70, 12/76, 12/86 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BERETTA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tіркелу нөмірі: 2.3.2/091**

**AL 391 URIKA GOLD-BLACK RECEIVER**
  
**Жартылай автоматты аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 3
  
Оқтаулы, дана:
  
Габариттік көлемдер, мм: 1300х225х50
  
Салмағы, кг: 3,2-3,3

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70, 12/76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BERETTA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tіркелу нөмірі: 2.3.2/092**

**AL 391 3.5 URIKA GOLD-WHITE RECEIVER**
  
**Жартылай автоматты аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 3
  
Оқтаулы, дана:
  
Габариттік көлемдер, мм: 1300х225х50
  
Салмағы, кг: 3,2-3,3

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70, 12/76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BERETTA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tіркелу нөмірі: 2.3.2/093**

**ESCORT AD JUBLEE**
  
**Жартылай автоматты аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
  
Оқтаулы, дана:
  
Габариттік көлемдер, мм: 1260х200х40
  
Салмағы, кг: 3,3

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70, 12/76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Турция
  
HATSAN

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tіркелу нөмірі: 2.3.2/094**

**ESCORTAD AD LEGACY**
  
**Жартылай автоматты аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
  
Оқтаулы, дана:
  
Габариттік көлемдер, мм: 1225х175х35
  
Салмағы, кг: 3,3

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70, 12/76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Турция
  
HATSAN

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tіркелу нөмірі: 2.3.2/095**

**ESCORT РD JUBLEE**
  
**Жартылай автоматты аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
  
Оқтаулы, дана:
  
Габариттік көлемдер, мм: 1245х195х40
  
Салмағы, кг: 3,3

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70, 12/76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Турция
  
HATSAN

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tіркелу нөмірі: 2.3.2/096**

**ESCORT РD LEGACY**
  
**Жартылай автоматты аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
  
Оқтаулы, дана:
  
Габариттік көлемдер, мм: 1230х210х45
  
Салмағы, кг: 3,3

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70, 12/76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Турция
  
HATSAN

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tіркелу нөмірі: 2.3.2/097**

**ESCORT AS**
  
**Жартылай автоматты аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
  
Оқтаулы, дана:
  
Габариттік көлемдер, мм: 1250х195х45
  
Салмағы, кг: 3,3

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70, 12/76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Турция
  
HATSAN

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tіркелу нөмірі: 2.3.2/098**

**ESCORT PS**
  
**Жартылай автоматты аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5
  
Оқтаулы, дана:
  
Габариттік көлемдер, мм: 1240х175х40
  
Салмағы, кг: 3,3

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70, 12/76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Турция
  
HATSAN

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tіркелу нөмірі: 2.3.2/099**

**H368 LION 12M HUNTER 76 INNER**
  
**Жартылай автоматты аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 6
  
Оқтаулы, дана:
  
Габариттік көлемдер, мм: 1280х200х40
  
Салмағы, кг: 2,85

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70, 12/76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
FABARM spa.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tіркелу нөмірі: 2.3.2/100**

**H368 LION 12M WATERFOWL 76 INNER**
  
**Жартылай автоматты аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 6
  
Оқтаулы, дана:
  
Габариттік көлемдер, мм: 1265х190х45
  
Салмағы, кг: 3,05

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
FABARM spa.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tіркелу нөмірі: 2.3.2/101**

**H368 LION 12M UNITED CAMO 76 INNER**
  
**Жартылай автоматты аңшылық мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 6
  
Оқтаулы, дана:
  
Габариттік көлемдер, мм: 1265х190х40
  
Салмағы, кг: 3,05

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70, 12/76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
FABARM spa.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tіркелу нөмірі: 2.3.2/102**

**H368 LION 12M SUPERGOOSE 90 FULL**
  
**Жартылай автоматты аңшылық мылтық**

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 6
  
Оқтаулы, дана:
  
Габариттік көлемдер, мм: 1420х200х40
  
Салмағы, кг: 3,3

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70, 12/76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
FABARM spa.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/103**

**EGE SEMI AUTOMATIC SHOTGUN 3" Wood cal.12/76**
  
**Аңшылық өзі оқталатын мылтық**

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 
  
Оқтаулы, дана: 4
  
Габариттік көлемдер, мм: 1270х180х38
  
Салмағы, кг: 2,9

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12х76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Түркия
  
EGE

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Батыс Қазақстан машинақұрылыс компаниясы" АҚ

Қосымша мәліметтер
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/104**

**EGE SEMI AUTOMATIC SHOTGUN 3" Synthetic cal.12/76**
  
**Аңшылық өзі оқталатын мылтық**

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4 
  
Оқтаулы, дана: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1270х180х38
  
Салмағы, кг: 3,1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12х76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Түркия
  
EGE

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Батыс Қазақстан машинақұрылыс компаниясы" АҚ

Қосымша мәліметтер
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/105**

**EGE SEMI AUTOMATIC SHOTGUN 3" Camo cal.12/76**
  
**Аңшылық өзі оқталатын мылтық**

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4
  
Оқтаулы, дана: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1270х180х37
  
Салмағы, кг: 2,95

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12х76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Түркия
  
EGE

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Батыс Қазақстан машинақұрылыс компаниясы" АҚ

Қосымша мәліметтер
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/106**

**EGE PUMP ACTION SHOTGUN 3" Wood cal.12/61**
  
**Помпалық аңшылық мылтық**

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5 
  
Оқтаулы, дана: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 970х180х38
  
Салмағы, кг: 2,8

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12х76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Түркия
  
EGE

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Батыс Қазақстан машинақұрылыс компаниясы" АҚ

Қосымша мәліметтер
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/107**

**EGE PUMP ACTION SHOTGUN 3" Synthetic cal.12/61**
  
**Помпалық аңшылық мылтық**

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5 
  
Оқтаулы, дана: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 970х180х38
  
Салмағы, кг: 2,8

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12х76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Түркия
  
EGE

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Батыс Қазақстан машинақұрылыс компаниясы" АҚ

Қосымша мәліметтер
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/108**

**EGE PUMP ACTION SHOTGUN 3" Camo cal.12/61**
  
**Помпалық аңшылық мылтық**

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5 
  
Оқтаулы, дана: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 970х180х37
  
Салмағы, кг: 2,9

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12х76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Түркия
  
EGE

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Батыс Қазақстан машинақұрылыс компаниясы" АҚ

Қосымша мәліметтер
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/109**

**EGE MARINE PUMP ACTION SHOTGUN 3" Synthetic cal.12/61**
  
**Теңіздік помпалық аңшылық мылтық**

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 5 
  
Оқтаулы, дана: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 970х180х38
  
Салмағы, кг: 2,6

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12х76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Түркия
  
EGE

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Батыс Қазақстан машинақұрылыс компаниясы" АҚ

Қосымша мәліметтер
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/110**

**EGE SEMI AUTOMATIC SHOTGUN 3" Wood cal.12/24**
  
**Аңшылық өзі оқталатын мылтық**

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4 
  
Оқтаулы, дана: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1120х180х38
  
Салмағы, кг: 3,1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12х76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Түркия
  
EGE

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Батыс Қазақстан машинақұрылыс компаниясы" АҚ

Қосымша мәліметтер
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/111**

**EGE SEMI AUTOMATIC SHOTGUN 3" Synthetic cal.12/24**
  
**Аңшылық өзі оқталатын мылтық**

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4 
  
Оқтаулы, дана: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1120х180х38
  
Салмағы, кг: 2,95

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12х76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Түркия
  
EGE

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Батыс Қазақстан машинақұрылыс компаниясы" АҚ

Қосымша мәліметтер
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/112**

**EGE SEMI AUTOMATIC SHOTGUN 3" Camo cal.12/24**
  
**Аңшылық өзі оқталатын мылтық**

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4 
  
Оқтаулы, дана: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1120х180х37
  
Салмағы, кг: 2,95

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12х76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Түркия
  
EGE

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Батыс Қазақстан машинақұрылыс компаниясы" АҚ

Қосымша мәліметтер
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/113**

**EGE SEMI AUTOMATIC SHOTGUN 3" Wood cal.20/28**
  
**Аңшылық өзі оқталатын мылтық**

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 20
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4 
  
Оқтаулы, дана: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1220х180х33
  
Салмағы, кг: 2,8

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12х76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Түркия
  
EGE

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Батыс Қазақстан машинақұрылыс компаниясы" АҚ

Қосымша мәліметтер
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/114**

**EGE SEMI AUTOMATIC SHOTGUN 3" Synthetic cal.20/28**
  
**Аңшылық өзі оқталатын мылтық**

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 20
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4 
  
Оқтаулы, дана: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1220х180х33
  
Салмағы, кг: 2,9

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 20х76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Түркия
  
EGE

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Батыс Қазақстан машинақұрылыс компаниясы" АҚ

Қосымша мәліметтер
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/115**

**EGE SEMI AUTOMATIC SHOTGUN 3" Camo cal.20/28**
  
**Аңшылық өзі оқталатын мылтық**

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 20
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4 
  
Оқтаулы, дана: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1220х180х33
  
Салмағы, кг: 2,7

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 20х76 калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Түркия
  
EGE

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Батыс Қазақстан машинақұрылыс компаниясы" АҚ

Қосымша мәліметтер
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.2/116**

**АТА ARMS**
  
**Жартылай автоматты аңшылық мылтық**

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 4+1 
  
Оқтаулы, дана: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 131х140х40
  
Салмағы, кг: 3,1

Пайдаланылатын патрондар
  
 
  
 
  
Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Түркия
  
ATA AV TUFEKLERI SAN. Ve Ltd.STI

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Арсенал-Стандарт" ААҚ

Қосымша мәліметтер
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2.3.3 Аралас аңшылық қару**

**Азаматтық және қызметтік қару және оның**
  
**оқтарының үлгілерінің мемлекеттік кадастры**

**Тіркелу нөмірі: 2.3.3/001**

**MERKEL 96K (.308 WIN)**
  
**Аралас қос ұңғылы мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12 (7,62)
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 2 
  
Оқтаулы, дана: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1103х160х55
  
Салмағы, кг: 3

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 12/70 мм. және 7,62/54 R мм.
  
калибрлі аңшылық патрондар

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
MERKEL

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.3/002**

**ИЖ-94**
  
**Аңшылық аралас мылтық**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр: 12(7,62)
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: -
  
Оқтаулы, дана: 
  
Габариттік көлемдер, мм: 1050х200х55
  
Салмағы, кг: 3,5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін түрлеріне қарай 12/70;
  
7,62х39 және 7,62х54 R калибрлі аңшылық патрондар

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін қолданылатын мылтық.
  
Оптикалық көздеумен жабдықтау қарастырылған. Қару ұңғылары төмендегідей жинақтала алады: 12/70 және 7,62х39,
  
12/70 және 7,62х54R.

**2.3.4 Аңшылық пневматикалық қару**

**Азаматтық және қызметтік қару және оның**
  
**оқтарының үлгілерінің мемлекеттік кадастры**

**Тіркелу нөмірі: 2.3.4/001**

**МР 512**
  
**Пневматикалық винтовка**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 4,5
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: -
  
Оқтаулы, дана:
  
Габариттік көлемдер, мм: 1050х213х40
  
Салмағы, кг: 2,4

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін пневматикалық қаруға арналған
  
4,5 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін арналған винтовка.
  
Винтовка бір рет оқталады. 
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.4/002**

**МР 513 М**
  
**Пневматикалық винтовка**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 4,5
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: -
  
Оқтаулы, дана:
  
Габариттік көлемдер, мм: 1130х210х70
  
Салмағы, кг: 3,3

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін пневматикалық қаруға арналған
  
4,5 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін арналған винтовка.
  
Түсіру тетігі шүріппе типті. Винтовка бір рет оқталады.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.4/003**

**МР 514 К**
  
**Шағын калибрлі пневматикалық винтовка**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 4,5
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 8-10
  
Оқтаулы, дана:
  
Габариттік көлемдер, мм: 650х220х55
  
Салмағы, кг: 2,8

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 4,5 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін арналған винтовка.
  
Үлгі кездейсоқ атылып кетуден сақтайтын түсіру тетігінің
  
автоматты тежегішімен жабдықталған.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.3.4/004**

**МР 651 К**
  
**Модульді газбаллонды пистолет**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 4,5 (.177В)
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 8
  
Оқтаулы, дана:
  
Габариттік көлемдер, мм: 240х165х35
  
Салмағы, кг: 0,7

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 4,5 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Кәсіпшілік және әуесқойлық аңшылық үшін арналған пистолет.
  
Пистолет иесі сыртқы түрін өзгерте алатындай ауыстырылатын
  
дүмбімен және құндақпен сатылады.

**2.4 Патрондар**

**2.4.1 Газды өзін-өзі қорғау қаруының патрондары**

**Азаматтық және қызметтік қару және оның**
  
**оқтарының үлгілерінің мемлекеттік кадастры**

**Тіркелу нөмірі: 2.4.1/001**

**АО НЗВА 9 мм Р.А.**
  
**Газды пистолет патроны**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Патронның салмағы, г: 4,32
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 4,32
  
Патронның ұзындығы, мм: 21,8
  
Оқсауыт ұзындығы, мм: -

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Ресей
  
"Новосибирскі төмен вольтты аппаратура зауыты" ААҚ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
CS және капсаицин белсенді заттардың мазмұны. Капсаицин ащы бұрыштың ұнтағы түрінде болады. Өзін-өзі қорғау үшін газды пистолеттен атыс жүргізуге арналған патрон.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.4.1/002**

**АО НЗВА 9 мм**
  
**Газды револьверлі патроны**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Патронның салмағы, г: 2,73
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: -
  
Патронның ұзындығы, мм: - 17,7
  
Оқсауыт ұзындығы, мм:

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Ресей
  
"Новосибирскі төмен вольтты аппаратура зауыты" ААҚ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
CS және капсаицин белсенді заттардың мазмұны. Капсаицин ащы бұрыштың ұнтағы түрінде болады.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.4.1/003**

**АО НЗНВА 9 мм Р.А.**
  
**Бос револьверлі патроны**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Патронның салмағы, г: 4,3
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 4,3
  
Патронның ұзындығы, мм: 17,7
  
Оқсауыт ұзындығы, мм:

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Ресей
  
"Новосибирскі төмен вольтты аппаратура зауыты" ААҚ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Өзін-өзі қорғау және дабыл беру үшін газды қарудан атыс жүргізуге арналған.

**2.4.2 Ойық ұңғылы атыс қаруының патрондары**

**Азаматтық және қызметтік қару және оның**
  
**оқтарының үлгілерінің мемлекеттік кадастры**

**Тіркелу нөмірі: 2.4.2/001**

**308 WINCHESTER**
  
**Аңшылық патрон**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: .308
  
Патронның салмағы, г: 2,4
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 9,7
  
Патронның ұзындығы, мм: 62
  
Оқсауыт ұзындығы, мм: 51

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Германия
  
RWS

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Патрон 7,62х51 калибріне сәйкес келеді.
  
Аңшылық ойық ұңғылы қарудан атыс жүргізуге арналған патрон.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.4.2/002**

**30-06 SPRING**
  
**Аңшылық патрон**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: .30
  
Патронның салмағы, г: 28,8
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 11,7
  
Патронның ұзындығы, мм: 83
  
Оқсауыт ұзындығы, мм: 63

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Чехия
  
Sellier&Bellot

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Оқ материалы - қорғасын, латунь. Оқ түрі - жартылай жабық,
  
экспансивті. Патрон 7,62х63 калибріне сәйкес.
  
Патронның оқсауыты - биметалл. Аңшылық ойық ұңғылы қарудан
  
атыс жүргізуге арналған патрон.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.4.2/003**

**222 REMINGTON**
  
**Аңшылық патрон**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: .222
  
Патронның салмағы, г: 12
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 4
  
Патронның ұзындығы, мм: 53
  
Оқсауыт ұзындығы, мм: 43

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Чехия
  
Sellier&Bellot

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Оқ материалы - қорғасын, биметалл. Оқ түрі - жартылай жабық,
  
экспансивті. Патрон 5,7 х 43 калибріне сәйкес. Аңшылық
  
ойық ұңғылы қарудан атыс жүргізуге арналған патрон.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.4.2/004**

**Аңшылық жинақтылығы жоғары патрон**
  
**7,62х54R**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 7,62
  
Патронның салмағы, г: 13,2
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 13,2
  
Патронның ұзындығы, мм: 75,6
  
Оқсауыт ұзындығы, мм: 53,5

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Ресей
  
"Новосибирскі төмен вольтты аппаратура зауыты" ААҚ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Оқ материалы - қорғасын, биметалл. Оқ түрі - жартылай жабық.
  
Оқсауыт биметалдан жасалған. Аңшылық ойық ұңғылы қарудан
  
атыс жүргізуге арналған патрон.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.4.2/005**

**CАRTRIDGES 7,62х54R**
  
**Аңшылық патрон**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 7,62
  
Патронның салмағы, г: 24,6
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 9
  
Патронның ұзындығы, мм: 68
  
Оқсауыт ұзындығы, мм: 51

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Ресей
  
"Новосибирскі төмен вольтты аппаратура зауыты" ААҚ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Оқ материалы - биметалл, қорғасын.
  
Аңшылық ойық ұңғылы қарудан атыс жүргізуге арналған патрон.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.4.2/006**

**7,62-39-10 (SP)**
  
**Аңшылық патроны**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 7,62
  
Патронның салмағы, г: -
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 10
  
Патронның ұзындығы, мм: 39
  
Оқсауыт ұзындығы, мм: -

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Ресей

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Оқ материалы - қорғасын 150 гранды гилзалы темір, патронның оқсауыты - биметал, капсюлі "Бердан". Оқ түрі - жартылай жабық.
  
Аңшылық патрон тек өзі оқталатын карабин ОП-СКС және Сайга қаруларына арналған

**2.4.3 Тегіс ұңғылы атыс қаруының патрондары**

**Азаматтық және қызметтік қару және оның**
  
**оқтарының үлгілерінің мемлекеттік кадастры**

**Тіркелу нөмірі: 2.4.3/001**

**GERMANICA 12/70**
  
**Аңшылық патрон**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 12
  
Патронның салмағы, г: 43
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 30 - 32
  
Патронның ұзындығы, мм: 70
  
Оқсауыт ұзындығы, мм: -

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Германия
  
Germanica

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Бытыра материалы - қорғасын.
  
Аңшылық тегіс ұңғылы қарудан атыс жүргізуге арналған патрон.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.4.3/002**

**ROTTWEIL BRENNEKE 12/76**
  
**Оқты аңшылық патрон**

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 12
  
Патронның салмағы, г: 52
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 32
  
Патронның ұзындығы, мм: 76
  
Оқсауыт ұзындығы, мм: -

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Германия
  
Dynamit Nobel

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Оқ материалы - қорғасын.
  
Тегіс ұңғылы аңшылық қарудан атыс жүргізуге арналған патрон.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.4.3/003**

**ROTTWEIL EXPRESS 12/67,5**
  
**Аңшылық бытыра патрон**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 12
  
Патронның салмағы, г: 46
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 32
  
Патронның ұзындығы, мм: 67,5
  
Оқсауыт ұзындығы, мм: -

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Германия
  
Dynamit Nobel

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Бытыра материалы - қорғасын. Оқсауыт пластмассадан жасалған.
  
Тегіс ұңғылы аңшылық қарудан атыс жүргізуге арналған.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.4.3/004**

**ROTTWEIL WAIDMANSHEIL 12/70**
  
**Аңшылық бытыралы патрон**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 12
  
Патронның салмағы, г: 50
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 27
  
Патронның ұзындығы, мм: 70
  
Оқсауыт ұзындығы, мм: -

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Германия
  
Dynamit Nobel

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Бытыра материалы - қорғасын.
  
Аңшылық тегіс ұңғылы қарудан атыс жүргізуге арналған патрон.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.4.3/005**

**TREFFER 12/70**
  
**Аңшылық патрон**

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 12
  
Патронның салмағы, г: 50
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 36
  
Патронның ұзындығы, мм: 70
  
Оқсауыт ұзындығы, мм: -

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Германия
  
Treffer

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Бытыра материалы - қорғасын.
  
Аңшылық тегіс ұңғылы қарудан атыс жүргізуге арналған патрон.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.4.3/006**

**WINCHESTER 12/70**
  
**Аңшылық бытыра патрон**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 12
  
Патронның салмағы, г: 45
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 35
  
Патронның ұзындығы, мм: 70
  
Оқсауыт ұзындығы, мм: -

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
АҚШ
  
Winchester

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Бытыра материалы - қорғасын. Оқсауыт пластмассадан жасалған.
  
Аңшылық ойық ұңғылы қарудан атыс жүргізуге арналған патрон.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.4.3/007**

**Аңшылық пластмасса оқсауыт оқты патрон**
  
**16/70**

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 16
  
Патронның салмағы, г: 40
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 34
  
Патронның ұзындығы, мм: 70
  
Оқсауыт ұзындығы, мм: -

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Ресей
  
Серго атындағы зауыты

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Оқ материалы - қорғасын. Капсюль-тұтатқыш - "Жевело".
  
Аңшылық тегіс ұңғылы қарудан атыс жүргізуге арналған патрон.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.4.3/008**

**Аңшылық пластмасса оқсауыт оқты**
 
**патрон**
  
**12/70**

*(Суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 12
  
Патронның салмағы, г: 33
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 30
  
Патронның ұзындығы, мм: 70
  
Оқсауыт ұзындығы, мм: -

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Ресей
  
Серго атындағы зауыты

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Бытыра материалы - қорғасын.
  
Аңшылық тегіс ұңғылы қарудан атыс жүргізуге арналған патрон.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.4.3/009**

**RECORD 12/70**
  
**Аңшылық бытыралы патрон**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 12
  
Патронның салмағы, г: 3
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 3
  
Патронның ұзындығы, мм: 70
  
Оқсауыт ұзындығы, мм: -

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Ресей
  
"Краснозавод химиялық зауыты" ФГУМ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Оқсауыт пластмассадан жасалған.
  
Аңшылық тегіс ұңғылы қарудан атыс жүргізуге арналған патрон.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.4.3/010**

**Аңшылық металл оқсауыт оқты патрон**
  
**410/76**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: .410
  
Патронның салмағы, г: 40
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 5 - 20
  
Патронның ұзындығы, мм: 76
  
Оқсауыт ұзындығы, мм: -

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Ресей

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Бытыра материалы - қорғасын.
  
Аңшылық тегіс ұңғылы қарудан атыс жүргізуге арналған патрон.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.4.3/011**

**FIOCCHI 12/70**
  
**Аңшылық бытыралы патрон**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 12
  
Патронның салмағы, г: 45
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 32
  
Патронның ұзындығы, мм: 70
  
Оқсауыт ұзындығы, мм: -

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Италия
  
Fiocchi 12/70

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Бытыра материалы - қорғасын. Оқсауыт пластмассадан жасалған.
  
Аңшылық тегіс ұңғылы қарудан атыс жүргізуге арналған патрон.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 2.4.3/012**

**FIOCCHI 12/70**
  
**Аңшылық бытырамен оқталған патрон**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 12
  
Патронның салмағы, г: 49
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 38,5
  
Патронның ұзындығы, мм: 70
  
Оқсауыт ұзындығы, мм: -

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Италия
  
Fiocchi

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Бытыра материалы - қорғасын. Оқсауыт пластмассадан жасалған.
  
Аңшылық тегіс ұңғылы қарудан атыс жүргізуге арналған патрон.

**3. Қызметтік қару және оның патрондары**

**3.1 Қару**

**Азаматтық және қызметтік қару және оның**
  
**оқтарының үлгілерінің мемлекеттік кадастры**

**Тіркелу нөмірі: 3.1/001**

**SIG P 210**
  
**Қызметтік пистолет**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 10
  
Оқталуы -
  
Габариттік көлемдер, мм: 215х130х35
  
Салмағы, кг: 0,93

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х19 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Швейцария
  
SIG

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
  
қолданылатын пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 3.1/002**

**BERETTA COUGAR 8000/8040**
  
**Қызметтік пистолет**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 13
  
Оқталуы - 
  
Габариттік көлемдер, мм: 183х140х40
  
Салмағы, кг: 0,7

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х19 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BERETTA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
  
қолданылатын пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 3.1/003**

**BERETTA - 84**
  
**Қызметтік пистолет**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 13
  
Оқталуы -
  
Габариттік көлемдер, мм: 170х125х35
  
Салмағы, кг: 0,65

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х17 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BERETTA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
  
қолданылатын пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 3.1/004**

**BERETTA COUGAR chrom**
  
**Қызметтік пистолет**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 15
  
Оқталуы -
  
Габариттік көлемдер, мм: 183х140х40
  
Салмағы, кг: 0,7

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х19 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Италия
  
BERETTA

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
  
қолданылатын пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 3.1/005**

**WALTHER P38**
  
**Қызметтік пистолет**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 18
  
Оқталуы -
  
Габариттік көлемдер, мм: 215х140х35
  
Салмағы, кг: 0,6

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х19 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
UMAREX

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
  
қолданылатын пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 3.1/006**

**SIG SAUER P226**
  
**Қызметтік пистолет**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 15
  
Оқталуы -
  
Габариттік көлемдер, мм: 200х140х40
  
Салмағы, кг: 0,845

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х19 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия, Швейцария
  
J.P. SAUER&SOHN G.m.b.H.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
  
қолданылатын пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 3.1/007**

**WALTHER P4**
  
**Қызметтік пистолет**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 8
  
Оқталуы -
  
Габариттік көлемдер, мм: 215х140х35
  
Салмағы, кг: 0,6

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х17 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
WALTHER

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
  
қолданылатын пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 3.1/008**

**МАКАРОВ**
  
**Қызметтік пистолет**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 8
  
Оқталуы -
  
Габариттік көлемдер, мм: 160х130х35
  
Салмағы, кг: 0,5

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х17 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
  
қолданылатын пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 3.1/009**

**STAR**
  
**Қызметтік пистолет**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 7
  
Оқталуы -
  
Габариттік көлемдер, мм: 170х130х35
  
Салмағы, кг: 0,85

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х19 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Испания
  
STAR BONIFACIO ECHEVERIA S.A.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
  
қолданылатын пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 3.1/010**

**GLOCK 26**
  
**Қызметтік пистолет**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 10
  
Оқталуы -
  
Габариттік көлемдер, мм: 160х105х35
  
Салмағы, кг: 0,62

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х19 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Австралия
  
GLOCK GES.m.b.H.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
  
қолданылатын пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 3.1/011**

**SIG SAUER P239**
  
**Қызметтік пистолет**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 10
  
Оқталуы: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 170х130х35
  
Салмағы, кг: 0,72

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х19 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия, Швейцария
  
J.P. SAUER&SOHN G.m.b.H.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
  
қолданылатын пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 3.1/012**

**SIG SAUER SP2009 (PRO)**
  
**Қызметтік пистолет**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 15
  
Оқталуы -
  
Габариттік көлемдер, мм: 190х140х35
  
Салмағы, кг: 0,6

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х19 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия, Швейцария
  
J.P. SAUER&SOHN G.m.b.H.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
  
қолданылатын пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 3.1/013**

**SIG SAUER 230**
  
**Қызметтік пистолет**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 15
  
Оқталуы -
  
Габариттік көлемдер, мм: 170х120х55
  
Салмағы, кг: 0,6

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х19 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия, Швейцария
  
J.P. SAUER&SOHN G.m.b.H.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
  
қолданылатын пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 3.1/014**

**SIG SAUER P232**
  
**Қызметтік пистолет**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 8
  
Оқталуы -
  
Габариттік көлемдер, мм: 170х125х35
  
Салмағы, кг: 0,7

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х17 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия, Швейцария
  
J.P. SAUER&SOHN G.m.b.H.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
  
қолданылатын пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 3.1/015**

**SIG SAUER P228**
  
**Қызметтік пистолет**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 20
  
Оқталуы -
  
Габариттік көлемдер, мм: 180х135х40
  
Салмағы, кг: 0,74

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х19 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия, Швейцария
  
J.P. SAUER&SOHN G.m.b.H.

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
  
қолданылатын пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 3.1/016**

**БАЙКАЛ**
  
**Қызметтік пистолет**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 8
  
Оқталуы -
  
Габариттік көлемдер, мм: 161х127х30,5
  
Салмағы, кг: 0,73

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х17 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
  
қолданылатын пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 3.1/017**

**МР 443 ГРАЧ**
  
**Қызметтік пистолет**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 17
  
Оқталуы -
  
Габариттік көлемдер, мм: 198х140х38
  
Салмағы, кг: 1

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х19 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
  
қолданылатын пистолет. Пистолет тежегіш-автоматты емес,
  
екі жақты бағыттағыш иінтіректі.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 3.1/018**

**МР 448 СКИФ**
  
**Өзі оқталатын қызметтік пистолет**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 10
  
Оқталуы -
  
Габариттік көлемдер, мм: 165х127х32
  
Салмағы, кг: 0,64

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х17 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
  
қолданылатын пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 3.1/019**

**МР 451 К**
  
**Қызметтік пистолет**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 8
  
Оқталуы -
  
Габариттік көлемдер, мм: 130х97х25
  
Салмағы, кг: 0,35

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 9х17 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Түсіру ілмегі шүріппен қайырғанда ғана жылжиды,
  
тежегіш ұңғыны жабу иінтірегімен бірге.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 3.1/020**

**МР 441**
  
**Өзі оқталатын қызметтік пистолет**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 6,35
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 8
  
Оқталуы -
  
Габариттік көлемдер, мм: 155х120х37
  
Салмағы, кг: 0,48

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 6,35х12 мм калибрлі патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Ресей
  
"Ижевск механикалық зауыты" МК

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Айрықша жарғылық міндетті ұйымдардың пайдалануы үшін
  
қолданылатын пистолет.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 3.1/021**

**UMAREX mod. NAPOLEON**
  
**Қызметтік пистолет**
  
 
  
*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 8
  
Оқжатардың сиымдылығы, дана: 10
  
Оқталуы: -
  
Габариттік көлемдер, мм: 220х140х31
  
Салмағы, кг: 1,20

Пайдаланылатын патрондар
  
Атыс жүргізу үшін 8 калибрлі және пистолетті N 7, 8, 9, 10 бытыралы  патрондар қолданылады.

Қару жасап шығарушы елдің және фирманың атауы
  
Германия
  
UMAREX

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Түсіру ілмегі шүріппен қайырғанда ғана жылжиды,
  
тежегіш ұңғыны жабу иінтірегімен бірге.

**3.2 Патрондар**

**Азаматтық және қызметтік қару және оның**
  
**оқтарының үлгілерінің мемлекеттік кадастры**

**Тіркелу нөмірі: 3.2/001**

**MAKAROV 9 х**
 
**18**
  
**Пистолет патроны**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Патронның салмағы, г: 10,54
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 6,6
  
Патронның ұзындығы, мм: 25
  
Оқсауыт ұзындығы, мм: 18

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Ресей
  
"Новосибирскі төмен вольтты аппаратура зауыты" ААҚ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Оқ материалы - қорғасын, биметалл. Оқ түрі - жартылай жабық,
  
экспансивті. 
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 3.2/002**

**9Х18  "9mm MAKAROV"**
  
**Пистолет патроны**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Патронның салмағы, г: 10,66
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 6,5
  
Патронның ұзындығы, мм: 25
  
Оқсауыт ұзындығы, мм: 18

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Ресей
  
"Тула патрон зауыты" ААҚ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Оқ металы - биметалл, жез. Оқ түрі - жартылай жабық.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 3.2/003**

**KURZ 9 х 17**
  
**Пистолет патроны**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Патронның салмағы, г: 9,4
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 6
  
Патронның ұзындығы, мм: 24,9
  
Оқсауыт ұзындығы, мм: 17

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Ресей
  
"Новосибирскі төмен вольтты аппаратура зауыты" ААҚ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Оқ материалы - қорғасын, биметалл. Оқ түрі - жартылай жабық. Оқсауыт биметалдан жасалған. Қызметтік ойық ұңғылы қарудан
  
атыс жүргізуге арналған патрон.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 3.2/004**

**LUGER 9 х 19**
  
**Пистолет патроны**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Патронның салмағы, г: 10
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 8
  
Патронның ұзындығы, мм: 29
  
Оқсауыт ұзындығы, мм: 19

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Ресей
  
"Новосибирскі төмен вольтты аппаратура зауыты" ААҚ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Оқ материалы - қорғасын, биметалл. Оқ түрі - жартылай жабық. Оқсауыт биметалдан жасалған. Қызметтік ойық ұңғылы қарудан
  
атыс жүргізуге арналған патрон.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 3.2/005**

**АННА**
  
**Револьвер патроны**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 9
  
Патронның салмағы, г: 1,9-2
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: - 
  
Патронның ұзындығы, мм: 18
  
Оқсауыт ұзындығы, мм: -

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Қазақстан Республикасы
  
АННА ЖШС, Алматы қаласы

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Тіркелу нөмірі: 3.2/006**

**5,45х18**
  
**Спорттық пистолет патроны**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 5,45
  
Патронның салмағы, г: -
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 2,6 
  
Патронның ұзындығы, мм: 25
  
Оқсауыт ұзындығы, мм: 18

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Ресей
  
"Тула патрон зауыты" ААҚ

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Оқ металы - биметалл, жез. Оқ түрі - жартылай жабық.

**4. Сынауға, үлгілерге және қару өндіру кезінде технологиялық мақсаттарға пайдалануға арналған басқа  патрондар**

**4.1. Сынауға, үлгілерге және тегіс ұңғылы атыс қаруын өндіру кезінде технологиялық мақсаттарға пайдалануға арналған басқа патрондар**

**Азаматтық және қызметтік қару және оның**
  
**оқтарының үлгілерінің мемлекеттік кадастры**

**Тіркелу нөмірі: 4.1/001**

**АННА 12/70**
  
**Пластмассалық гильзалы сынақ патроны**

*(суретті қағаз мәтіннен қараңыз)*

Негізгі техникалық көрсеткіштер
  
Калибр, мм: 12
  
Патронның салмағы, г: 53
  
Оқтың (бытыраның) салмағы, г: 41
  
Патронның ұзындығы, мм: 70
  
Оқсауыт ұзындығы, мм: -

Әзірлеуші мен жасап шығарушының атауы
  
Қазақстан Республикасы
  
АННА ЖШС, Алматы қаласы

Сертификаттық сынақ жүргізген орган (зертхана)
  
"Машсертика" ЖШС

Қосымша мәліметтер
  
Оқжатардың ұзындығы 70 мм кем емес тегісұңғылы қаруды өндіру
  
кезінде технологиялық мақсатта қолдану үшін арналған.
  
Ең жоғарғы қысымның орташа мәні 90 МПА.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК