

**Бейбіт уақытқа арналған Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін өртке қарсы қорғаныс мүлікпен жабдықтау нормаларын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2015 жылғы 17 маусымдағы № 348 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 24 шілдеде № 11741 болып тіркелді

      «Қазақстан Республикасының қорғанысы және Қарулы Күштері туралы» 2005 жылғы 7 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы 22-бабы 2-тармағының 22) тармақшасына сәйкес **БҰЙЫРАМЫН:**  
      1. Қоса беріліп отырған Бейбіт уақытқа арналған Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін өртке қарсы қорғаныс мүлікпен жабдықтау нормалары бекітілсін.  
      2. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Тылының бастығы:  
      1) заңнамада белгіленген тәртіппен осы бұйрықты мемлекеттік тіркеу үшін Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне жолдасын;  
      2) мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде осы бұйрықтың көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарына және «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің республикалық құқықтық ақпараттық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесіне ресми түрде жариялау үшін жолдасын;  
      3) ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің веб-сайтына орналастырсын;  
      4) республикалық бюджеттен тиісті жылға бөлінген қаражат шеңберінде кезең-кезеңімен өртке қарсы қорғаныс мүлкін сатып алуды жүзеге асырсын.   
      3. Бұйрықтың орындалуын бақылау Қорғаныс министрінің бірінші орынбасары – Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Бас штабының бастығына жүктелсін.  
      4. Бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының*  
*Қорғаныс министрі                          И. Тасмағамбетов*

*«КЕЛІСІЛДІ»*  
*Қазақстан Республикасының*  
*Қаржы министрі*  
*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б. Сұлтанов*  
*2015 ж. «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Қазақстан Республикасы    
Қорғаныс министрінің    
2015 жылғы 17 маусымдағы  
№ 348 бұйрығына қосымша

**Бейбіт уақытқа арналған Қазақстан Республикасының Қарулы**  
**Күштерін өртке қарсы қорғаныс мүлкімен жабдықтау нормалары**

**Өрт-техникалық өнімімен жабдықтау нормалары**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с  № | Жабдықтау нормаларының атауы | Пайдалану мерзімі | Өлш. бірл. | ӘСКЕРИ БӨЛІМДЕР МЕН МЕКЕМЕЛЕР | | | | | | |
| Қару-жарақ пен оқ-дәрілерді сақтау орындары | ЖЖМ сақтау орындары | Әскери техниканы сақтау орындары | Әскери әуеайлақтар мен АЗҚ, ЗОҚ | Қатты және басқа да жанармай материалдарын сақтау орындары | Қарулы Күштердің оқу орындары | Әкімшілік-тұрмыстық ғимараттар және құрылыстар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мүкәммалдық өрт техникасы | | | | | | | | | | |
| 1 | Өрт автоцистернасы | 16 жыл | бірл. | 1 бірл. ӨА, 200-ден 1000 шартты вагондарға дейін | 1 бірл. ӨА, 2000-нан 5000 текше метрге дейін | 1 бірл. ӨА, 100-ден 300 бірлікке дейін | 1 бірл. ӨА, ҰА 1-ден 5 бірлікке дейін, АЗҚ, ЗОҚ қоймалардың болуы | 1 бірл. ӨА, 500 -ден 1000 шартты вагондарға дейін | 1 бірл. ӨА, 500-ден 800 адам санына дейін | - |
| 2 бірл. ӨА, 1000-нан 3000 шартты вагондарға дейін | 2 бірл. ӨА, 5000 текше метр және одан астам | 2 бірл. ӨА, 300 бірлік және одан астам | 2 бірл. ӨА, ҰА 5 бірлік және одан көп, АЗҚ, ЗОҚ қоймалардың болуы | 2 бірл. ӨА, 1000 шартты вагондар және одан астам | 1 бірл. ӨА, 800 адам саны және одан астам | - |
| 3 бірл. ӨА, 3000-нан 10000 шартты вагондарға дейін | - | - | - | - | - | - |
| 8 бірл. ӨА, 10000 шартты вагондар және одан астам | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Шынжыр табанды өрт машинасы | 20 жыл | бірл. | 1 бірл. ШТӨМ, 500-ден 1000 шартты вагондарға дейін | - | - | - | - | - | - |
| 2 бірл. ШТӨМ, 1000-нан 10000 шартты вагондарға дейін |
| 3 бірл. ШТӨМ, 10000 шартты вагондар және одан астам |
| 3 | Өрт мотопомпалары | 10 жыл | бірл. | 1 бірл. ӨМ 200-ден 500 шартты вагондарға дейін | - | 1 бірл. ӨМ, 100-ден 300 бірлікке дейін | 1 бірл. ӨМ, ҰА 1-ден 5 бірлікке дейін, АЗҚ, ЗОҚ қоймалардың болуы | 1 бірл. ӨМ, 200-ден 500 шартты вагондарға дейін | 1 бірл. ӨМ, 500-ден 800 адам санына дейін | - |
| 2 бірл. ӨМ 500-ден 1000 шартты вагондарға дейін | 1 бірл. ӨМ 500-ден 1000 текше метрге дейін | 2 бірл. ӨМ, 300-тен 500 бірлікке дейін | 2 бірл. ӨМ, ҰА 5 бірлік және одан көп, АЗҚ, ЗОҚ қоймалардың болуы | 2 бірл. ӨМ, 500-ден 1000 шартты вагондарға дейін | 2 бірл. ӨЦ, 800 адам саны және одан астам | - |
| 4 бірл. ӨМ 1000 шартты вагондар және одан астам | 2 бірл. ӨМ 1000 текше метр және одан астам | 3 бірл. ӨМ, 500 бірлік және одан астам | - | 3 бірл. ӨМ, 1000 шартты вагондар және одан астам | - | - |

      Ескертпе: бір уақытта бірнеше сақтау орны (құрылыс түрлері) бар әскери бөлімдер мен мекемелер мыналарда көзделгендей:  
      5, 6, 7, 8, 9, 10-бағандардың 1-жолы бойынша, 5-баған бойынша қамтамасыз етіледі;  
      6, 7, 8, 9, 10-бағандардың 1-жолы бойынша, 6-баған бойынша қамтамасыз етіледі;  
      7, 8, 9, 10-бағандардың 1-жолы бойынша, 8-баған бойынша қамтамасыз етіледі;  
      7, 9, 10-бағандардың 1-жолы бойынша, 7-баған бойынша қамтамасыз етіледі;  
      9, 10-бағандардың 1-жолы бойынша, 10-баған бойынша қамтамасыз етіледі;  
      5, 6, 7, 8, 9, 10-бағандардың 3-жолы бойынша, 5-баған бойынша қамтамасыз етіледі;  
      6, 7, 8, 9, 10-бағандардың 3-жолы бойынша, 6-баған бойынша қамтамасыз етіледі;  
      7, 8, 9, 10-бағандардың 3-жолы бойынша, 8-баған бойынша қамтамасыз етіледі;  
      7, 9, 10-бағандардың 3-жолы бойынша, 7-баған бойынша қамтамасыз етіледі;  
      9, 10-бағандардың 3-жолы бойынша, 10-баған бойынша қамтамасыз етіледі.

**Өрт-техникалық өнімімен жабдықтау нормалары**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с  № | Жабдықтау нормаларының атауы | Пайдалану мерзімі | Өлш. бірл. | ӘСКЕРИ БӨЛІМДЕР МЕН МЕКЕМЕЛЕР | | | | | | |
| Қару-жарақ пен оқ-дәрілерді сақтау орындары | ЖЖМ сақтау орындары | Әскери техниканы сақтау орындары | Әскери әуеайлақтар мен АЗҚ, ЗОҚ | Қатты және басқа да жанармай материалдарын сақтау орындары | Қарулы Күштердің оқу орындары | Әкімшілік-тұрмыстық ғимараттар және құрылыстар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мүкәммалдық өрт мүлкі | | | | | | | | | | |
| 1 | Көмірқышқылды жылжымалы өрт сөндіргіштер (ОУ-55, ОУ-80) | 5 жыл | дана | - | 500 шаршы м  3 дана | - | 500 шаршы м  3 дана | 800 шаршы м  3 дана | - | - |
| 2 | Ұнтақты жылжымалы өрт сөндіргіштер (ОП-70, ОП-100) | 5 жыл | дана | - | 500 шаршы м  1 дана | - | 500 шаршы м  1 дана | 800 шаршы м  1 дана | - | - |
| 3 | Көмірқышқылды тасымалданатын өрт сөндіргіштер (ОУ-5) | 10 жыл | дана | 200 шаршы м  2 дана | 200 шаршы м  2 дана | 400 шаршы м  2 дана | 200 шаршы м  2 дана | 400 шаршы м  2 дана | - | - |
| 4 | Ұнтақты тасымалданатын өрт сөндіргіштер (ОП-5) | 4 жыл | дана | 200 шаршы м  2 дана | 200 шаршы м  2 дана | 400 шаршы м  2 дана | 200 шаршы м  2 дана | 400 шаршы м  2 дана | 100 шаршы м  2 дана | 100 шаршы м  2 дана |
| 5 | Өрт қалқаны жиынтықта | 4 жыл | ж-қ | 200 шаршы м  1 жиынтық | 200 шаршы м  1 жиынтық | 400 шаршы м  1 жиынтық | 400 шаршы м  1 жиынтық | 400 шаршы м  1 жиынтық | 400 шаршы м  1 жиынтық | 400 шаршы м  1 жиынтық |
| 6 | Өрт сөндірушінің жауынгерлік киімі | 2 жыл | ж-қ | 1 штаттық өрт сөндірушіге  1 жиынтық | 1 штаттық өрт сөндірушіге  1 жиынтық | 1 штаттық өрт сөндірушіге  1 жиынтық | 1 штаттық өрт сөндірушіге  1 жиынтық | 1 штаттық өрт сөндірушіге  1 жиынтық | 1 штаттық өрт сөндірушіге  1 жиынтық | - |
| 7 | Өрт шкафы | 10 жыл | дана | 1 өрт шүмегіне  1 өрт шкафы | 1 өрт шүмегіне  1 өрт шкафы | 1 өрт шүмегіне  1 өрт шкафы | 1 өрт шүмегіне   1 өрт шкафы | 1 өрт шүмегіне   1 өрт шкафы | 1 өрт шүмегіне  1 өрт шкафы | 1 өрт шүмегіне  1 өрт шкафы |
| 8 | Ұңғысы және байланыстырушы бастиектері бар өрт құбыртүтігі жиынтықта (диаметрі 51 мм) | 4 жыл | ж-қ | Өрт шүмектерінің 1 бірл. 1 ж-қ өрт құбыртүтігі | Өрт шүмектерінің 1 бірл. 1 ж-қ өрт құбыртүтігі | Өрт шүмектерінің 1 бірл. 1 ж-қ өрт құбыртүтігі | Өрт шүмектерінің 1 бірл. 1 ж-қ өрт құбыртүтігі | Өрт шүмектерінің 1 бірл. 1 ж-қ өрт құбыртүтігі | Өрт шүмектерінің 1 бірл. 1 ж-қ өрт құбыртүтігі | Өрт шүмектерінің 1 бірл. 1 ж-қ өрт құбыртүтігі |
| Шығыстық өрт мүлкі | | | | | | | | | | |
| 1 | Көбік түзгіш | 1 жылға дейін | кг | ӨА 1 бірлігіне 500 кг, ШТӨМ  1 бірлігіне 1000 кг | ӨА 1 бірлігіне 500 кг, ШТӨМ  1 бірлігіне 1000 кг | ӨА 1 бірлігіне 500 кг, ШТӨМ  1 бірлігіне 1000 кг | ӨА 1 бірлігіне 500 кг, ШТӨМ  1 бірлігіне 1000 кг | ӨА 1 бірлігіне 500 кг, ШТӨМ  1 бірлігіне 1000 кг | ӨА 1 бірлігіне 500 кг, ШТӨМ  1 бірлігіне 1000 кг | - |
| 2 | Өрттен қорғау құрамы | 1 жылға дейін | кг | 1 шаршы метрге 0,1 кг | 1 шаршы метрге 0,1 кг | 1 шаршы метрге 0,1 кг | 1 шаршы метрге 0,1 кг | 1 шаршы метрге 0,1 кг | 1 шаршы метрге 0,1 кг | 1 шаршы метрге 0,1 кг |

**Өрт-техникалық қару-жарақты жиынтықтау нормасы**

**КамАЗ - 43114, 43118 базасындағы өрт автоцистернасы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с  № | Атауы | Пайдалану мерзімі | Өлшем бірл. | Саны   (дана) |
| 1 | Автомобильдік медициналық дәрі қобдиша | 2 жыл | дана | 1 |
| 2 | ЖЖМ багоры МЕМСТ 16714 - 71 | 4 жыл | дана | 1 |
| 3 | Диэлектрлік боты, өлшемі 3 – 15 | 2 жыл | жұп | 3 |
| 4 | ВПС-30 өрт құтқару арқаны, 30 метр | 4 жыл | дана | 1 |
| 5 | ВС – 125У су жинағыш МЕМСТ 14279 - 79 | 4 жыл | дана | 1 |
| 6 | ГПС-600 көбік генераторы | 4 жыл | дана | 2 |
| 7 | Г-600 гидроэлеваторы | 4 жыл | дана | 1 |
| 8 | ГП 70х50 ауыспалы бастиектер МЕМСТ 28 352-89 | 4 жыл | дана | 2 |
| 9 | ГП 80х50 ауыспалы бастиектер МЕСТ 28 352-89 | 4 жыл | дана | 2 |
| 10 | ГП 80х70 ауыспалы бастиектер МЕСТ 28 352-89 | 4 жыл | дана | 2 |
| 11 | У-21-43-00 құбыртүтік кідірісі | 4 жыл | дана | 3 |
| 12 | 80 құбыртүтік қысқашы МЕСТ 2071-69 | 4 жыл | дана | 3 |
| 13 | Өрт ұңғыларын жерге түйістіру | 4 жыл | дана | 4 |
| 14 | Авариялық тоқтату белгісі | 10 жыл | дана | 1 |
| 15 | Шассидегі жүргізуші құрал - сайманы (жинақ) | 4 жыл | дана | 1 |
| 16 | 80 кілті МЕМСТ 14286-69 | 4 жыл | дана | 2 |
| 17 | 150 кілті МЕМСТ 14286-69 | 4 жыл | дана | 2 |
| 18 | Диэлектрлік кілем 2-750х750 | 4 жыл | дана | 1 |
| 19 | Автомобильдік тірек қалпы | 4 жыл | дана | 2 |
| 20 | Өрт бағанасы МЕМСТ 7499-71 | 4 жыл | дана | 1 |
| 21 | У-21-00-06 гидрант қақпақтарын ашуға арналған ілгек | 4 жыл | дана | 1 |
| 22 | Өрт ілгегі МЕМСТ 16714-71 | 4 жыл | дана | 2 |
| 23 | Л60 ТУ 22-4280-78 сатысы | 7 жыл | дана | 1 |
| 24 | ШС сатысы МЕМСТ 8556-72 | 7 жыл | дана | 1 |
| 25 | ТС сатысы МЕМСТ 8556-72 | 7 жыл | дана | 1 |
| 26 | ЖӨМ металл сынығы МЕМСТ 16714-71 | 4 жыл | дана | 1 |
| 27 | АӨМ металл сынығы МЕМСТ 16714-71 | 4 жыл | дана | 1 |
| 28 | ҚЖК-4-930 күрегі МЕМСТ 19596-87 | 4 жыл | дана | 1 |
| 29 | Құбыртүтік өтпелері | 4 жыл | дана | 2 |
| 30 | Ұста қоларасы | 4 жыл | дана | 1 |
| 31 | Электр сымдарын кесуге арналған қайшы | 4 жыл | дана | 1 |
| 32 | ОП-2 өрт сөндіргіші | 10 жыл | дана | 1 |
| 33 | ОПУ-5 өрт сөндіргіші | 10 жыл | дана | 2 |
| 34 | Диэлектрлік қолғаптар | 4 жыл | жұп | 1 |
| 35 | Екіқолды ара | 4 жыл | дана | 1 |
| 36 | РТ-80 таратқышы | 4 жыл | дана | 1 |
| 37 | Ұзындығы 4 м КЩ-1-32-3 құбыртүтігі | 4 жыл | дана | 1 |
| 38 | Ұзындығы 4 м В-1-125 сору құбыртүтігі | 4 жыл | дана | 2 |
| 39 | Ұзындығы 4 м В-2-75-10 сору құбыртүтігі | 4 жыл | дана | 2 |
| 40 | Арындық құбыртүтік: латекстелген d-51, ұзындығы 20 м | 4 жыл | дана | 8 |
| 41 | Арындық құбыртүтік: латекстелген d-66, ұзындығы 20 м | 4 жыл | дана | 4 |
| 42 | Арындық құбыртүтік: латекстелген d-77, ұзындығы 20 м | 4 жыл | дана | 8 |
| 43 | Арындық құбыртүтік: латекстелген d-77, ұзындығы 4 м | 4 жыл | дана | 2 |
| 44 | 10, L 12 м арқан СВ-125У торы МЕМСТ Р50401-92 | 4 жыл | дана | 1 |
| 45 | Тасымалды лафетті қол өрт ұңғысы | 4 жыл | дана | 4 |
| 46 | Су шығысын реттегіші бар құрастырылған әмбебап қол өрт ұңғысы | 4 жыл | дана | 1 |
| 47 | Ауа-көбікті ұңғысы (СВП) | 4 жыл | жиынтық | 3 |
| 48 | Өрт сөндірушінің жоғары жылу әсерінен арнайы қорғану киімі | 4 жыл | дана | 1 |
| 49 | Т-А2 балтасы | 4 жыл | дана | 3 |
| 50 | Электрлі топтық қолшам қуаттағыш құрылғысымен және қосымша шамымен | 4 жыл | дана | 3 |

**Шынжыр табанды өртмашинасы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с  № | Атауы | Пайдалану мерзімі | Өлш. бірлігі | Саны |
| 1 | ГВП-600 (ГПС-600) жоғары еселі көбік генераторы | 4 жыл | дана | 2 |
| 2 | Г-600 гидроэлеваторы | 4 жыл | дана | 1 |
| 3 | РС–70 қол өрт ұңғысы | 4 жыл | дана | 2 |
| 4 | РС–50 қол өрт ұңғысы | 4 жыл | дана | 4 |
| 5 | ВС-125 су жинағыш | 4 жыл | дана | 1 |
| 6 | Л60 ТУ 22-4280-78 сатысы | 7 жыл | дана | 1 |
| 7 | СВ-125У торы МЕМСТ Р50401-92 | 4 жыл | дана | 1 |
| 8 | РТ-80 таратқышы | 4 жыл | дана | 1 |

**Тасымалданатын өрт мотопомпасы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с  № | Атауы | Пайдалану мерзімі | Өлш. бірлігі | Саны |
| 1 | Ұзындығы 4 м В-2-75-10 сору құбыртүтігі | 4 жыл | жиынтық | 2 |
| 2 | Диаметрі 77 мм ұзындығы 20 м арындық құбыртүтігі | 4 жыл | жиынтық | 2 |
| 3 | РС-70 қол өрт ұңғысы | 4 жыл | дана | 2 |

**Өрт сөндірушінің жауынгерлік киімі**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с  № | Атауы | Пайдалану мерзімі | Өлш. бірлігі | Саны |
| 1 | Алынбалы-салынбалы капюшоны бар күртеше | 2 жыл | дана | 1 |
| 2 | Шалбар | 2 жыл | дана | 1 |
| 3 | Күртешенің жылу-оқшауландырғыш алынбалы-салынбалы астары | 2 жыл | дана | 1 |
| 4 | Шалбардың жылу-оқшауландырғыш алынбалы-салынбалы астары | 2 жыл | дана | 1 |
| 5 | Өрт сөндірушілерге арналған арнайы термотұрақты етіктер | 2 жыл | жұп | 1 |
| 6 | Үш саусақты қолғап (өрт сөндірушінің қолдарын қорғау құралдары) | 2 жыл | жұп | 1 |
| 7 | Т түріндегі дулыға астары | 4 жыл | дана | 1 |
| 8 | Каска (дулыға) | 2 жыл | дана | 1 |
| 9 | Карабин | 4 жыл | дана | 1 |
| 10 | Өрт құтқару белдігі (А типіндегі) | 4 жыл | дана | 1 |
| 11 | Әрбір бұйымға пайдалану жөніндегі басшылық және паспорт | 4 жыл | дана | 1 |
| 12 | Зат салынатын сөмке | 2 жыл | дана | 1 |

**Өрт қалқаны**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с  № | Атауы | Пайдалану мерзімі | Өлш. бірлігі | Саны |
| 1 | Қалқан | 4 жыл | дана | 1 |
| 2 | ОП-5 маркалы тасымалданатын ұнтақты өрт сөндіргіш | 10 жыл | дана | 2 |
| 3 | Өлшемі 1100x145 мм металл сынығы | 4 жыл | дана | 2 |
| 4 | 10 литрлік конустық шелек | 4 жыл | дана | 2 |
| 5 | Өлшемі 360x200x30 мм балта | 4 жыл | дана | 2 |
| 6 | Өлшемі 1450x215x50 мм тік күрек | 4 жыл | дана | 2 |
| 7 | Металл өрт ілгегі | 4 жыл | дана | 1 |

**Өрт құбыртүтіктері**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/с  № | Атауы | Пайдалану мерзімі | Ұзындығы, м | Диаметрі, мм | Өлш. бірлігі | Саны |
| Арындық | | | | | | |
| 1 | Өрт құбыртүтігі | 4 жыл | 20 | 51 | дана | 1 |
| 2 | Байланыстырушы жартылай тегірлер | 4 жыл | 20 | 51 | дана | 2 |
| 3 | РС-51 өрт ұңғысы (өрт шүмектеріне арналған) | 4 жыл | 20 | 51 | дана | 1 |
| 4 | Өрт құбыртүтігі | 4 жыл | 20 | 66 | дана | 1 |
| 5 | Байланыстырушы жартылай тегірлер | 4 жыл | 20 | 66 | дана | 2 |
| 6 | Өрт құбыртүтігі | 4 жыл | 20 | 77 | дана | 1 |
| 7 | Байланыстырушы жартылай тегірлер | 4 жыл | 20 | 77 | дана | 2 |
| Соратын (гофрирленген) | | | | | | |
| 1 | Өрт құбыртүтігі | 4 жыл | 4 | 75 | дана | 1 |
| 2 | Байланыстырушы жартылай тегірлер | 4 жыл | 4 | 75 | дана | 2 |
| 3 | Өрт құбыртүтігі | 4 жыл | 4 | 125 | дана | 1 |
| 4 | Байланыстырушы жартылай тегірлер | 4 жыл | 4 | 125 | дана | 2 |

**Негізгі қысқартулар**

|  |  |
| --- | --- |
| ӨА – өрт автоцистернасы | ОКГ – орташа еселі көбік генераторы |
| ШТӨМ – шынжыр табанды өрт машинасы | КӨ - көмірқышқылды өрт сөндіргіш |
| ӨТҚЖ – өрт-техникалық қару-жарақ | ҰӨ – ұнтақты өрт сөндіргіш |
| ӨМ – өрт мотопомпасы | ҚҰ – қол ұңғысы |
| ЖЖМ – жанар-жағармай материалдары | АКҰ – ауа-көбікті ұңғы |
| ЖКГ – жоғары еселі көбік генераторы | ҚӘҚҰ – құрастырылған әмбебап қол ұңғысы |
| АЗҚ – авиациялық зақымдау құралдары | ЗОҚ – зымыран отыны құрамдасы |
| ҰА – ұшу аппараты | ӨШ – өрт шүмегі |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК