

**Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын байланыс операторларының және (немесе) байланыс желілерін иеленушілердің жедел-іздестіру, қарсы барлау іс-шараларын техникалық тұрғыдан жүргізу үшін өзінің телекоммуникациялық жабдығының функцияларын өз қаражаты немесе тартылған қаражат есебінен қамтамасыз ету қағидаларын және Байланыс желілері мен құралдарына қойылатын талаптарды бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 2024 жылғы 19 қыркүйектегі № 128/қе бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2024 жылғы 26 қыркүйекте № 35121 болып тіркелді

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!

      Осы бұйрықтың қолданысқа енгізілу тәртібін 4 т. қараңыз

      Қазақстан Республикасы "Байланыс туралы" Заңының 15-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырғандар бекітілсін:

      1) Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын байланыс операторларының және (немесе) байланыс желілерін иеленушілердің жедел-іздестіру, қарсы барлау іс-шараларын техникалық тұрғыдан жүргізу үшін өзінің телекоммуникациялық жабдығының функцияларын өз қаражаты немесе тартылған қаражат есебінен (бұдан әрі Ережелер) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес қамтамасыз ету қағидалары;

      2) Осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес байланыс желілері мен құралдарына қойылатын талаптар.

      2. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Ақпарат және киберқауіпсіздік қызметі заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының орынбасарына жүктелсін.

      4. Осы бұйрықтың 2025 жылғы 6 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 3 тарауын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Қазақстан Республикасы* *Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасы*
 |
*Е. Сагимбаев*
 |

      "КЕЛІСІЛГЕН"

      Қазақстан Республикасының

      Цифрлық даму, инновациялар

      және аэроғарыш өнеркәсібі министрі

      "КЕЛІСІЛГЕН"

      Қазақстан Республикасының

      Сауда және интеграция министрі

      "КЕЛІСІЛГЕН"

      Қазақстан Республикасының

      Мемлекеттік күзет қызметі

|  |  |
| --- | --- |
|   | Қазақстан РеспубликасыҰлттық қауіпсіздік комитетіТөрағасының2024 жылғы 19 қыркүйектегі№ 128/қе бұйрығына1-қосымша |

 **Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын байланыс операторларының және (немесе) байланыс желілерін иеленушілердің жедел-іздестіру, қарсы барлау іс-шараларын техникалық тұрғыдан жүргізу үшін өзінің телекоммуникациялық жабдығының функцияларын өз қаражаты немесе тартылған қаражат есебінен қамтамасыз ету қағидалары**

 **1-тарау. Жалпы ережелер**

      1. Осы Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын байланыс операторларының және (немесе) байланыс желілерін иеленушілердің жедел-іздестіру, қарсы барлау іс-шараларын техникалық тұрғыдан жүргізу үшін өзінің телекоммуникациялық жабдығының функцияларын өз қаражаты немесе тартылған қаражат есебінен қамтамасыз ету қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын байланыс операторларының және (немесе) байланыс желілерін иеленушілердің жедел-іздестіру іс-шараларын (бұдан әрі – ЖІІ), қарсы барлау іс-шараларын (бұдан әрі – ҚБІ) техникалық тұрғыдан жүргізу үшін өзінің телекоммуникациялық жабдығының функцияларын өз қаражаты немесе тартылған қаражат есебінен қамтамасыз ету тәртібін айқындайды.

      2. Осы Қағидалардың талаптары өз қызметін жалпы пайдаланымдағы телекоммуникация желілерінде жүзеге асыратын байланыс операторларына және (немесе) байланыс желілерінің иеленушілеріне қолданылады.

      3. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар қолданылады:

      1) ЖІІ, ҚБІ жүргізу құралдары – ЖІІ, ҚБІ техникалық тұрғыдан жүргізу функцияларын қамтамасыз ету үшін телекоммуникациялық жабдықтың құрамына кіретін аппараттық және (немесе) бағдарламалық құралдар;

      2) Қазақстан Республикасы ұлттық қауiпсiздiк органдарының уәкiлеттi бөлiмшелері – байланыс операторларымен және (немесе) байланыс желілері иеленушілерімен өзара іс-қимыл үшін Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасы айқындайтын Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарының бөлімшелері;

      3) мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз ету – Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарының бағдарламалық қамтамасыз ету құралдары;

      4) сәйкестікті растау жөніндегі органдар (бұдан әрі – СРО) – сәйкестікті растау жөніндегі жұмыстарды орындау үшін белгіленген тәртіппен аккредиттелген заңды тұлғалар;

      5) телекоммуникациялық жабдықтың иеленушілері (бұдан әрі – жабдықтың иеленушілері) – телекоммуникация жабдықтары ЖІІ ҚБІ техникалық тұрғыдан жүргізу функцияларын қамтамасыз ететін байланыс операторлары және (немесе) байланыс желілерінің иеленушілері;

      6) тестілік қосылу – ЖІІ, ҚБІ техникалық тұрғыдан жүргізу үшін телекоммуникациялық жабдық функциялары жұмысының дұрыстығын тексеру мақсатында байланыс немесе сервис операторының телекоммуникациялар желілеріне қосылуы.

 **2-тарау. Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын байланыс операторларының және (немесе) байланыс желілерін иеленушілердің жедел-іздестіру, қарсы барлау іс-шараларын техникалық тұрғыдан жүргізу үшін өз қаражаты немесе тартылған қаражат есебінен өзінің телекоммуникациялық жабдығының функцияларын қамтамасыз ету тәртібі**

      4. Техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді, күзет дабылы мен бейнебақылау жүйелерін қолдануды қоса алғанда, ЖІІ, ҚБІ техникалық тұрғыдан жүргізуге арналған функциялары бар телекоммуникациялық жабдықтың жұмыс істеуін және оның сақталуын жабдықтың иеленушілері өз қаражаты және (немесе) тартылған қаражат есебінен қамтамасыз етеді.

      5. ЖІІ, ҚБІ техникалық тұрғыдан жүргізу үшін телекоммуникациялық жабдықтың функцияларын қамтамасыз ету кезінде жабдықтың иеленушілері өз қаражаты және (немесе) тартылған қаражат есебінен:

      1) ЖІІ, ҚБІ техникалық тұрғыдан жүргізу үшін телекоммуникациялар желісінің арналық және техникалық ресурстарын;

      2) жедел-іздестіру қызметін (бұдан әрі – ЖІҚ), қарсы барлау қызметін (бұдан әрі – ҚБҚ) жүзеге асыратын органдардың абоненттер және (немесе) байланыс қызметтерін пайдаланушылар туралы қызметтік ақпаратқа қол жеткізуін;

      3) өзінің барлық абоненттерін техникалық және ұйымдастырушылық шаралармен тіркеу және сәйкестендіру жүйелерін іске асыруды;

      4) байланыс объектілерінде орналасқан ЖІІ, ҚБІ техникалық тұрғыдан жүргізу функциялары бар телекоммуникациялық жабдықтың сақталуы мен қауіпсіздігін;

      5) электрмен жабдықтауды, жерге тұйықтауды, климаттық жағдайларды, өрт қауіпсіздігін қоса алғанда, ЖІІ, ҚБІ техникалық тұрғыдан жүргізу функциялары бар жабдықтың үздіксіз жұмыс істеуі үшін жағдайларды;

      6) барлық байланыс желілерінде ЖІІ, ҚБІ жүргізудің ұйымдастырушылық және техникалық мүмкіндіктерін;

      7) ЖІІ, ҚБІ жүргізу нысандары мен әдiстерiнің ашылуына жол бермеу бойынша шаралар қабылдауды;

      8) Қазақстан Республикасы ұлттық қауiпсiздiк органдарының уәкiлеттi бөлiмшесiн сервистік қызметтердің, жаңа байланыс қызметтерiнiң, коммутациялық жабдық нөмірлерінің пайдалануға берілуі және (немесе) өзгеруі туралы хабардар етуді;

      9) байланыс желілерінде жедел-іздестіру, қарсы барлау қызметін жүзеге асыратын органдарға ұялы байланыс желілерінің, оның ішінде тестілік режимде жұмыс істейтін базалық станциялардың орналасуы туралы мәліметтерді ай сайын ұсынуды;

      10) ЖІІ, ҚБІ техникалық тұрғыдан жүргізу функциялары бар телекоммуникациялық жабдықтың жұмысында туындаған ақауларды дереу жоюды қамтамасыз етеді.

      6. СРО Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарының уәкілетті бөлімшесінің өтініші бойынша ЖІІ, ҚБІ техникалық тұрғыдан жүргізу функциялары бар телекоммуникациялық жабдықтарға берілген сертификаттар туралы ақпаратты ұсынады.

      7. ЖІІ, ҚБІ техникалық тұрғыдан жүргізу үшін телекоммуникациялық жабдықтың функцияларын қамтамасыз ету мақсатында ЖІҚ, ҚБҚ жүзеге асыратын барлық органдардың міндеттерін шешу мүддесінде жабдықтың иеленушісі мен Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарының уәкілетті бөлімшесі арасында байланыс объектілерінде өзара іс-қимыл туралы екіжақты келісім жасалады.

      Келісімді жабдықтың иеленушісі әзірлейді, жабдық иеленушісінің басшысы мен Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарының уәкілетті бөлімшесінің басшысы қол қояды. Жабдықтың иеленушісі Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің жедел қамтамасыз ету объектілеріне орналастырған кезде келісім Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметімен келісіледі.

      8. Келісімдерде мынадай мәселелер көрсетіледі:

      1) жасырындылық;

      2) ақпаратты ұсыну;

      3) үй-жайларды, байланыс арналарын және желілерін ұсыну;

      4) жабдықтарды орналастыру үшін және кабельдерді төсеу үшін трассаларға орындар бөлу;

      5) байланыс қызметтерінің абоненті және (немесе) пайдаланушысы туралы қызметтік ақпаратқа қол жеткізуді ұсыну;

      6) ұлттық қауiпсiздiк органдарының уәкiлеттi бөлiмшелерi өкiлдерiнiң байланыс объектілеріне қол жеткізу;

      7) ЖІІ, ҚБІ техникалық тұрғыдан жүргізу үшін телекоммуникациялық жабдықты пайдалану кезінде өзара іс-қимылды регламенттеу;

      8) байланыс арналары мен желілеріне қосылуға арналған техникалық шарттар;

      9) қосылатын техникалық құралдарды пайдалану үшін шарттары, оның ішінде кепілдендірілген және үздіксіз электрмен қамту, жерге тұйықтау, климаттық жағдайлар;

      10) байланыс объектілерінде орналастырылған қосылған техникалық құралдардың сақталуы және оларға заңсыз қол жеткізуді болдырмау;

      11) ЖІІ, ҚБІ техникалық тұрғыдан жүргізу үшін телекоммуникациялық жабдықтың дұрыс жұмыс істеуін, жұмыс істеу қабілетін және қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жабдық иеленушісі қызметкерлері қатарындағы жауапты адамдардың байланыс деректері;

      12) көрсетілетін байланыс қызметтеріне тестілік қосылуларды, тестілік идентификаторлар мен абоненттік терминалдарды ұсыну шарттары.

      9. Жабдықтардың иелері Келісімнің шарттарына сәйкес Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдарына пайдалануға береді:

      1) электрмен жабдықтауды, жерге тұйықтауды және климаттық жағдайларды қамтамасыз ете отырып, жабдықты орналастыру үшін байланыс объектілерінде қызметтік үй-жайларды және (немесе) алаңдарды;

      2) кабельдік коммуникацияларды төсеу үшін байланыс желілерін, арналарды және трассаларды;

      3) телекоммуникациялар желісінің әрбір коммутациялық жабдығына желіде жұмыс істейтін барлық байланыс қызметімен байланыстың әрбір түрі бойынша көрсетілетін қызметтерге тестілік қосылуды және кемінде үш тестілік абоненттің сәйкестендіргішін пайдалануға береді.

      10. Жаңа телекоммуникациялық жабдықтарды пайдалануға беру және тозғандарын пайдаланудан шығару немесе жаңғырту, қолданыстағы байланыс схемаларын өзгерту Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарының уәкілетті бөлімшесімен келісу бойынша жабдық иеленушісі әзірлеген және бекіткен жабдық иеленушісінің телекоммуникация желілерінде ЖІІ, ҚБІ техникалық тұрғыдан жүргізу үшін телекоммуникациялық жабдықтың функцияларын қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар жоспарына сәйкес жүргізіледі.

      Жоспар ағымдағы жылдың бірінші тоқсанында әзірленеді және екі данада жасалады, бірінші данасын жабдықтың иеленушісі Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарының уәкілетті бөлімшесіне береді, екіншісі жабдық иеленушісінде сақталады.

      11. Жоспар мынадай іс-шараларды көздейді:

      1) байланыс операторының телекоммуникациялар желісінде ЖІІ, ҚБІ техникалық тұрғыдан жүргізілуін қамтамасыз ету;

      2) деректер базасында қамтылатын абоненттер мен оларға көрсетілген байланыс қызметтері туралы ақпаратты уақтылы жаңарту;

      3) жаңа жобаларды іске асыру, ЖІІ, ҚБІ техникалық тұрғыдан жүргізу функциялары бар телекоммуникациялық жабдықтарды сатып алу және орнату (телекоммуникациялық жабдықты орнату орны ұлттық қауіпсіздік органдарымен келісіледі);

      4) ЖІІ, ҚБІ техникалық тұрғыдан жүргізу функциялары бар жаңа жабдықты тұрақты пайдалануға енгізу, тәжірибелік пайдалануды жүргізу, ұлттық қауіпсіздік органдары анықтаған кемшіліктерді жою;

      5) пайдаланудағы коммутациялық, желілік, көлік жабдықтарын жаңғырту;

      6) жабдықтарға техникалық қызмет көрсету кезеңдігі, қолданыстағы телекоммуникациялар желілерін кеңейту.

      Жоспарлардағы ақпарат жасырын болып табылады.

      12. ЖІІ, ҚБІ техникалық тұрғыдан жүргізу функциялары бар телекоммуникациялық жабдықтарда жоспардан тыс жұмыстарды жүргізу Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарының уәкілетті бөлімшелерімен келісу бойынша жүзеге асырылады.

      13. Жабдықтың иеленушілері ЖІІ, ҚБІ техникалық тұрғыдан жүргізу функцияларын қамтамасыз етуге, ЖІІ, ҚБІ жүргізу құралдарын орнатуға тартылатын адамдардың санын шектеу, сондай-ақ ЖІІ, ҚБІ жүргізудің ұйымдастырушылық және техникалық тәсілдерінің ашылуын болдырмауды қамтамасыз ету шараларын қабылдайды.

      14. Жабдықтың иеленушілері деректер базасындағы абоненттер және (немесе) байланыс қызметтерін пайдаланушылар туралы қызметтік ақпараттың тұрақты өзектілігін автоматты режимде қамтамасыз етедi.

      15. ЖІІ, ҚБІ техникалық тұрғыдан жүргізу функциялары бар телекоммуникациялық жабдықтардың сәйкестігін растау кезінде Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органының уәкілетті бөлімшесі өкілінің қатысуымен сынақ басталған сәттен бастап күнтізбелік 30 күннен аспайтын мерзімде СРО сынақтарды жүзеге асырады.

      16. Байланыс объектілерінде, оның ішінде жаңадан салынып жатқан немесе реконструкцияланатын объектілерде Қазақстан Республикасы ұлттық қауiпсiздiк органдарының уәкiлеттi бөлiмшесiмен келісу бойынша жабдықтарды орнату үшін үй-жай қарастырылады, оны қосу үшін байланыс арналары мен желілері қамтамасыз етіледі.

      Үй-жайлар электр, энергия және су жабдықтарымен, климаттық, технологиялық және коммуналдық-тұрмыстық қамтамасыз ету құралдарымен, өрт сөндіру қорғау дабылымен, бөгде жеке тұлғалардың үй-жайға заңсыз кіруін болдырмау құралдарымен қамтамасыз етіледі.

      17. Жабдықты тәжірибелік пайдалануға беру Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдары уәкілетті бөлімшесінің басшысы және жабдықтың иеленушісі бекітетін осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша әзірленетін ЖІІ, ҚБІ жүргізу функциялары бар телекоммуникациялық жабдықтарды тәжірибелік пайдалануға беру актісімен расталады. Тәжірибелік пайдалану ұзақтығын Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарының уәкілетті бөлімшесі айқындайды, бірақ тәжірибелік пайдалануға беру актісіне қол қойылған кезден бастап күнтізбелік 60 күннен аспауға тиіс.

      Тәжірибелік пайдаланудың оң нәтижелері осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасалған қорытындымен ресімделеді, онда жабдық иеленушісінің атауы, сынақтың нысанасы, байланыс желісінің типі, ұзақтығы, сынақ нəтижелері және ЖІІ, ҚБІ жүргізуді қамтамасыз ету саласындағы техникалық регламенттердің және ұлттық стандарттардың талаптарына сәйкестігі туралы қорытындылар көрсетіледі.

      Тәжірибелік пайдаланудың теріс нәтижелері осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасалатын қорытындымен ресімделеді. Жабдық қолданыстағы талаптарға сәйкес келмеген жағдайда қорытындыда сәйкессіздіктердің себептері көрсетіледі.

      Тұрақты пайдалануға беру осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасалатын ЖІІ, ҚБІ жүргізу функциялары бар телекоммуникациялық жабдықты пайдалануға беру актісімен ресімделеді.

      Тұрақты пайдалануға беру актісі тәжірибелік пайдаланудың оң нәтижелері болған жағдайда ресімделеді.

      Жабдықты пайдалануға беру актісіне жабдықты тұрақты пайдалануға қабылдау мүмкіндігі туралы қорытынды шыққан күнінен бастап 15 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдары уәкілетті бөлімшесінің басшысы және жабдықтың иеленушісі қол қояды.

      18. ЖІІ, ҚБІ техникалық тұрғыдан жүргізу функциялары бар телекоммуникациялық жабдықтардың авариясы, істен шығуы, зақымдалуы кезiнде жабдықтың иеленушілері бұл туралы Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарының уәкілетті бөлімшесін дереу хабардар етедi және ақауларды жою және жабдықтардың жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіру бойынша шаралар қолданады.

      19. ЖІІ, ҚБІ техникалық тұрғыдан жүргізу функциялары бар телекоммуникациялық жабдықтардың жүйелі түрдегі авариялары, ақаулықтары немесе ұзақ мерзімде жұмыс iстемей тұруы кезінде Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарының уәкілетті бөлімшесі пайдалануға беру актiсінің күшін жоюға бастамашылық етеді, кейіннен сәйкестік сертификатының қолдануын тоқтату мәселесі бойынша техникалық реттеу саласындағы уәкілетті органға жүгінеді.

      20. Жабдықтың иеленушілері ЖІІ, ҚБІ техникалық тұрғыдан жүргізу функциялары бар телекоммуникациялық жабдықтарды пайдаланудан шығаруды және оларды қайта пайдалануды, сондай-ақ ақпаратты жинақтау және сақтау құрылғыларын кәдеге жаратуды ұлттық қауіпсіздік органдарының уәкілетті бөлімшесімен келісу бойынша жүзеге асырады.

      Пайдаланудан шығару осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасалатын ЖІІ, ҚБІ техникалық тұрғыдан жүргізу функциялары бар телекоммуникациялық жабдықтарды пайдаланудан шығару актісімен ресімделеді.

      Жабдықтың иеленушілері ақпаратты жинақтау және сақтау құралдарын кәдеге жарату қорытындысы бойынша осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ЖІІ, ҚБІ жүргізу функциялары бар телекоммуникациялық жабдықтардың ақпаратын жинақтау және сақтау құралдарын кәдеге жарату актісін жасайды. Кәдеге жарату актісі екі данада жасалады, бірінші данасын жабдықтың иеленушісі Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарының уәкілетті бөлімшесіне ұсынады, екіншісі жабдықтың иеленушісінде сақталады.

      21. Басқару орталықтарын, коммутациялық жабдықтарды, абоненттер туралы қызметтік ақпаратты және дербес деректерді сақтау жүйесін, абоненттердің және (немесе) байланыс қызметтерін пайдаланушыларының дыбыстық, қысқа мәтіндік, графикалық, мультимедиялық хабарламалар алмасу жүйесін қоса алғанда, байланыс желілерінің телекоммуникациялық жабдығы Қазақстан Республикасының аумағында орналасуға тиіс.

      22. ЖІІ, ҚБІ техникалық тұрғыдан жүргізуге арналған функциялары бар телекоммуникациялық жабдықта жабдыққа заңсыз қол жеткізуді физикалық және аппараттық-бағдарламалық шектеу шаралары көзделуге тиіс.

      23. ЖІІ, ҚБІ техникалық тұрғыдан жүргізуге арналған функциялары бар телекоммуникациялық жабдықтарды жабдықтың иеленушілері Қазақстан Республикасы ұлттық қауiпсiздiк органдарының арналары мен байланыс желiлерiне қосылу нүктелерi арқылы қосады.

      Қосылу нүктелерін Қазақстан Республикасы ұлттық қауiпсiздiк органдарының уәкiлеттi бөлiмшесi айқындайды.

      24. Жабдықтың иеленушілері ЖІІ, ҚБІ техникалық тұрғыдан жүргізуге арналған функциялары бар телекоммуникациялық жабдықтардың сапасы және істен шығудың неғұрлым аз санымен ұзақ уақыт үздіксіз тәулік бойғы режимде жұмыс істеуі бойынша талаптарын сақтауды қамтамасыз етеді.

      25. ЖІІ, ҚБІ техникалық тұрғыдан жүргізуге арналған функциялары бар телекоммуникациялық жабдыққа техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді өз қаражаты және/немесе тартылған қаражат есебінен жабдықтың иеленушілері қамтамасыз етеді.

      26. Жабдықтың иеленушілері жабдықтың ақауын уақтылы жою және жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіру мақсатында ЖІІ, ҚБІ техникалық тұрғыдан жүргізуге арналған функциялары бар телекоммуникациялық жабдықтың резервтік тораптарының және (немесе) жинақтаушыларының болуын қамтамасыз етеді.

      27. Ұялы байланыс желілерінде жұмыс істейтін барлық абоненттік құрылғылар Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрінің міндетін атқарушының 2018 жылғы 23 мамырдағы № 226 бұйрығымен бекітілген ұялы байланыс абоненттік құрылғыларын тіркеу қағидаларына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17028 болып тіркелген) сәйкес ұялы байланыс операторында тіркелуге тиіс.

      28. Жабдықтың иеленушілері телекоммуникациялық желілер өзгерген, жаңа жабдықтар пайдалануға берілген, байланыс арналарының сыйымдылығы ұлғайған кезде, ЖІІ, ҚБІ техникалық тұрғыдан жүргізу функцияларын қамтамасыз ету үшін телекоммуникациялық жабдықтарға өзгерістерді жүргізеді, кейіннен сертификаттау сынақтарын жүргізеді.

 **3-тарау Байланыс операторларының және (немесе) байланыс желілері иелерінің қарсы барлау шараларын техникалық жүргізу үшін телекоммуникация желілері бойынша қабылданатын және берілетін ақпаратты жинақтау және сақтау функцияларын қамтамасыз ету тәртібі**

      29. Жабдықтың иеленушілерінің телекоммуникация желілері бойынша қабылданатын және берілетін ақпаратты жинақтау және сақтау функцияларын іске асыруы, Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдары уәкілетті бөлімшесінің жазбаша хабарламасы бойынша жүзеге асырылады.

      30. Сақталатын ақпарат тек қарсы барлау қызметінің тапсырмаларын жүзеге асыру үшін пайдаланылады.

      31. Белгiленген талаптарды орындау үшiн жабдықтың иеленушілері Қазақстан Республикасы ұлттық қауiпсiздiк органдарының уәкілетті бөлімшесімен ақпаратты жинақтау, сақтау және оған қол жеткiзу туралы екiжақты Келiсiм (бұдан әрi – Келісім) жасасады.

      Келісімде мыналар көрсетіледі:

      1) ақпаратты жинақтау мен сақтауды қамтамасыз ету шарттары, оның ішінде жинақтау және сақтау жабдықтарын енгізу кезеңділігі;

      2) сақталатын ақпаратқа қол жеткізу және жинақтау, сақтау жабдығын орналастыру шарттары;

      3) мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану шарттары;

      4) жабдық иесінде орналасқан жабдыққа ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, заңсыз қол жеткізуді шектеу және физикалық қорғау шарттары;

      5) ақпаратты жинақтау және сақтау үшін тартылған барлық учаскелердің ақпараттық трактілерін ұйымдастыру шарттары;

      6) Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарының уәкілетті бөлімшелерінің жабдықтарын жинау және сақтау жабдықтарына қосу нүктелері;

      7) телекоммуникация желісі, қолданылатын интерфейстер, пайдаланылатын телекоммуникациялық жабдық, хабарлама форматтары, жинақтау мен сақтау жабдықтары, сақталатын ақпаратқа қол жеткізу және қосылу нүктелерінің жабдығы туралы техникалық мәліметтер беру шарттары;

      8) телекоммуникация желілерінің дамуы, телекоммуникациялық жабдықтардың енгізілуі, жаңа технологиялар мен байланыс қызметтерінің енгізілуі, жаңа интерфейстер мен хабарлама форматтарының енгізілуі туралы ақпараттандыру шарттары;

      9) ағымдағы мәселелерді шешу, ақауларды жою және штаттан тыс жағдайлардан шығу үшін өзара әрекеттесу регламенті.

      32. Жабдықтың иеленушілері осы Қағидадағы 6-қосымшада көрсетілген телекоммуникация желілері бойынша қабылданатын және берілетін ақпаратты жинақтау және сақтау жабдығына қойылатын техникалық талаптардың сақталуын қамтамасыз етеді, сондай-ақ:

      1) олардың меншігіндегі және (немесе) пайдалануындағы телекоммуникация құралдары арқылы, телекоммуникация желілері бойынша қабылданатын және берілетін ақпаратты жинақтауды;

      2) олардың меншігіндегі және (немесе) пайдалануындағы жабдықта жиналған ақпаратты 5 тәулік мерзімінде уақытша сақтауды;

      3) олардың меншігіндегі және (немесе) пайдалануындағы жабдықта жиналған ақпаратты үш ай мерзімде сақтауды;

      4) ақпаратты жинақтау және сақтауға тартылған барлық учаскелердің ақпараттық трактілерін ұйымдастыруды;

      5) қарсы барлау іс-шараларын жүзеге асыру үшін ұлттық қауіпсіздік органдары уәкілетті бөлімшелерінің сақтау жабдығына және жиналған ақпаратқа қол жеткізуді жүзеге асырады.

      33. Қабылдау, сақтау және сақталған ақпаратқа қол жеткізу үшін мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз ету қолданылады.

      34. Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдары уәкілетті бөлімшелерінің Техникалық тапсырмасына және Келісімнің шарттарына сәйкес жабдық иелері қабылдау, сақтау және сақталған ақпаратқа қол жеткізу жабдығын қалыптастыруды жүзеге асырады.

      35. Сақтау жабдығының көлемі байланыс қызметінің абоненттері және (немесе) пайдаланушылары ақпаратты берген/қабылдаған сәттен бастап үш ай уақыт ішіндегі телекоммуникация желілері бойынша берілетін және қабылданатын барлық ақпаратты жинақтауды қамтамасыз етуі тиіс. Белгіленген сақтау мерзімі өткеннен кейін ақпарат автоматты түрде сақтау жабдығынан жойылады.

      Телекоммуникация желілері бойынша берілетін ақпараттың көлемі ұлғайған жағдайда жабдық иелері белгіленген уақыт кезеңінде ақпараттың сақталуын қамтамасыз ету үшін тиісті көлемде ұлғайтуды жүзеге асырады.

      36. Телекоммуникациялық жабдықтың жаңасын пайдалануға беру және ескіргенін пайдаланудан шығару немесе жаңарту, қолданыстағы байланыс схемаларын өзгерту, Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарының уәкілетті бөлімшесімен келісу бойынша жабдық иесі әзірлеген және бекіткен телекоммуникациялық желілері бойынша қабылданатын және берілетін ақпаратты жинақтауды және сақтауды қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар жоспарына сәйкес жүргізіледі.

      Жоспар ағымдағы жылдың бірінші тоқсанында әзірленеді және екі данада жасалады, бірінші данасын жабдық иесі Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарының уәкілетті бөлімшелеріне ұсынады, екіншісі жабдық иесінде сақталады.

      37. Телекоммуникация желілерінен дауыстық, мәтіндік, бейне және басқа да хабарламаларды жинақтау толық көлемде, үзіліссіз, шығынсыз, жоғалусыз, бұрмалаусыз және ақауларсыз қамтамасыз етілуі тиіс.

      38. Көлемі мен сақтау мерзіміне қойылатын талаптарды сақтай отырып, біртұтас сақтау жабдығында ақпаратты сақтауға әртүрлі операторлар және (немесе) байланыс желілері иелерінің телекоммуникациялар желілерін біріктіруге жол беріледі.

      39. Жабдықтың иелері Келісімге сәйкес телекоммуникация желілері арқылы берілетін ақпаратты жинақтау, сақтау жабдықтарының физикалық қорғалуын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының ақпараттандыру саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкес ақпараттық қауіпсіздік талаптарын сақтауды қамтамасыз етеді.

      40. Орналастыру орындары, жинақтау, сақтау жабдығын қосу нүктелерін және жабдық иелерінің қолжетімділігін Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарының уәкілетті бөлімшелерімен анықталады.

      41. Жинақтау, сақтау және оған қол жеткізу жабдығы орналастырғаннан кейін тестілік пайдалану жүргізіледі.

      42. Тестілік пайдаланудың оң нәтижесінде жинақтау және сақтау жабдығын пайдалануға беру, осы Қағидадағы 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасалған актімен расталады, оны байланыс операторларының және (немесе) желі иелерінің және Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдары уәкілетті бөлімшелерінің өкілдері бекітеді.

      43. Байланыс операторлары және (немесе) байланыс желілерінің иелері ақпаратты жинақтау, сақтау, оған қол жеткізу жабдығының, қосу нүктелерінің сапасына қойылатын талаптардың сақталуын және ұзақ уақыт ең аз сәтсіздіктермен тәулік бойы режимінде үздіксіз үзіліссіз жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.

      44. Ақпаратты жинақтау, сақтау, оған қол жеткізу, қосу нүктелері жабдығына техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді өз қаражаты және (немесе) тартылған қаражат есебінен байланыс операторлары және (немесе) байланыс желілерінің иелері қамтамасыз етеді.

      45. Ақпаратты жинақтау, сақтау, оған қол жеткізу, қосылу нүктелері жабдығын пайдалану барысында белгіленген талаптарға сәйкес келмейтіндігі анықталған кезде Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарының уәкілетті бөлімшелері байланыс операторына, байланыс желісінің иесіне жабдықты сәйкестікке келтіру қажеттілігі туралы ұйғарым жібереді.

      46. Белгіленген талаптарға сәйкессіздіктер жойылмаған жағдайда, сондай-ақ ақпаратты жинақтау, сақтау, оған қол жеткізу, қосылу нүктелерінің жабдығын пайдалануда жүйелі бұзушылықтар болған кезде ұлттық қауіпсіздік органдарының уәкілетті бөлімшелері аталған жабдықты пайдалануға беру актісінің күшін жоюға және кері қайтарып алуға бастамашылық жасайды, кейіннен сәйкессіздіктер мен бұзушылықтарды түзету жөнінде шаралар қабылдау үшін байланыс саласындағы уәкілетті органға жүгінеді.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Қазақстан РеспубликасыҰлттық қауіпсіздік комитетіТөрағасының2024 жылғы 19 қыркүйектегі№ 128/қе |
|   | Қазақстан Республикасының аумағында өз қаражаты немесе тартылған қаражат есебінен қызметін жүзеге асыратын байланыс операторларының және (немесе) байланыс желілерін иеленушілердің жедел-іздестіру, қарсы барлау іс-шараларын техникалық тұрғыдан жүргізу үшін өзінің телекоммуникациялық жабдығының функцияларын қамтамасыз ету қағидаларына 1-қосымша |
|   | Нысан |

|  |  |
| --- | --- |
|
"БЕКІТЕМІН"
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(лауазымы, жабдық иеленушісі
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
басшысының қолы, тегі, аты, әкесінің аты
(болған кезде), ұйымның мөрі (болған кезде)
20\_\_\_ жылғы "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
"БЕКІТЕМІН"
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(лауазымы, ұлттық қауіпсіздік
органдарының уәкілетті
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
бөлімшесі басшысының қолы, тегі, аты,
әкесінің аты (болған кезде)
20\_\_\_ жылғы "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

 **Жедел-іздестіру, қарсы барлау іс-шараларын жүргізу функциялары бар телекоммуникациялық жабдықты**

 **ТӘЖІРИБЕЛІК ПАЙДАЛАНУҒА БЕРУ АКТІСІ**

      Осы актімен оператордың байланыс желілерінде немесе байланыс желісінің иеленушісінде жедел-іздестіру, қарсы барлау іс-шараларын жүргізу функциялары бар \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ телекоммуникациялық жабдығы (бұдан әрі – жабдық) тәжірибелік пайдалануға беріледі.

      Жабдық\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_желісінде \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (тіркелген телефон байланысы, мобильдік телефон байланысы, мобильдік интернет байланысы, тіркелген интернет байланысы)

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ЖІІ, ҚБІ жүргізу үшін техникалық мүмкіндіктерді қамтамасыз етеді.

      (абоненттердің барлық қосылыстары туралы хабарларды жолдан ұстап қалу және / немесе ақпаратты жинау және сақтау)

      Жабдықтың ЖІІ, ҚБІ жоғарыда аталған түрлерін қамтамасыз ету жөніндегі техникалық регламенттер мен ұлттық стандарттар талаптарына сәйкестігін растайтын мәліметтер:

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (сәйкестік сертификаттарының нөмірі, берілген күні, кім берген)

      Тәжірибелік пайдалану кезеңі: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ж. бастап \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ж. дейін.

      Қол жеткізу интерфейсінің IP мекенжайы: https://\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ЖІІ
байланыс операторының жабдықтары үшін жауаптылар
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(қызметкердің қолы, тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(қызметкердің қолы, тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)  |  |
Ұлттық қауіпсіздік органдарының уәкілетті
бөлімшесінің жауапты қызметкерлері
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(қызметкердің қолы, тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(қызметкердің қолы, тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде) |
|
20\_\_\_жылғы "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |  |
20\_\_\_жылғы "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Қазақстан РеспубликасыҰлттық қауіпсіздік комитетіТөрағасының2024 жылғы 19 қыркүйектегі№ 128/қе |
|   | Қазақстан Республикасының аумағында өз қаражаты немесе тартылған қаражат есебінен қызметін жүзеге асыратын байланыс операторларының және (немесе) байланыс желілерін иеленушілердің жедел-іздестіру, қарсы барлау іс-шараларын техникалық тұрғыдан жүргізу үшін өзінің телекоммуникациялық жабдығының функцияларын қамтамасыз ету қағидаларына2-қосымша |
|   | Нысан |

 **Тәжірибелік пайдалану нәтижелері бойынша қорытынды**

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ желісінде

      (тіркелген телефон байланысы, мобильдік телефон байланысы, мобильдік интернет

      байланысы, тіркелген интернет байланысы)

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ арналған

      (абоненттерінің және (немесе) байланыс қызметтерін пайдаланушыларының барлық

      қосылыстары туралы хабарларды жолдан ұстап қалу және / немесе ақпаратты жинау

      және сақтау)

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ байланыс операторының ЖІІ, ҚБІ техникалық тұрғыдан жүргізу

      функциялары бар жабдықты тәжірибелік пайдалану\_\_\_20\_\_ ж. бастап \_\_\_\_20\_\_ ж.

      аралығында өткізілді.

 **Қорытынды:**

      ЖІІ, ҚБІ техникалық тұрғыдан жүргізу функциялары бар жабдық ЖІІ, ҚБІ жүргізуді

      қамтамасыз ету саласындағы техникалық регламенттер мен ұлттық стандарттардың

      талаптарына \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ және пайдалануға \_\_\_\_\_\_\_\_ болады.

      Ұлттық қауіпсіздік органдары уәкілетті бөлімшесінің басшысы

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_             \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Лауазымы                   қолы                         Тегі, аты-жөні

      20\_\_\_ жылғы "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|   | Қазақстан РеспубликасыҰлттық қауіпсіздік комитетіТөрағасының2024 жылғы 19 қыркүйектегі№ 128/қе |
|   | Қазақстан Республикасының аумағында өз қаражаты немесе тартылған қаражат есебінен қызметін жүзеге асыратын байланыс операторларының және (немесе) байланыс желілерін иеленушілердің жедел-іздестіру, қарсы барлау іс-шараларын техникалық тұрғыдан жүргізу үшін өзінің телекоммуникациялық жабдығының функцияларын қамтамасыз ету қағидаларына3-қосымша |
|   | Нысан |

|  |  |
| --- | --- |
|
"БЕКІТЕМІН"
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(лауазымы, жабдық иеленушісі
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
қолы, тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде),
ұйымның мөрі (болған кезде)
20\_\_\_ жылғы "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
"БЕКІТЕМІН"
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(лауазымы, ұлттық қауіпсіздік органдарының
уәкілетті
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
бөлімшесі басшысының қолы, тегі, аты,
әкесінің аты (болған кезде)
20\_\_\_ жылғы "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

 **Жедел-іздестіру, қарсы барлау іс-шараларын жүргізу функциялары бар телекоммуникациялық жабдықты**

 **ПАЙДАЛАНУҒА БЕРУ АКТІСІ**

      Осы актімен оператордың немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ иеленушісінің байланыс желілерінде жедел-іздестіру, қарсы барлау іс-шараларын жүргізу функциялары бар телекоммуникациялық жабдық (бұдан әрі – жабдық) пайдалануға беріледі.

      Пайдалануға берілген жабдықтардың тізбесі:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
Р/с
№ |
Жабдықтың атауы |
Сериялық нөмірі |
БҚ нұсқасы |
Орнатылатын орны (елді мекен, көше, ғимарат нөмірі, қабаты, үй-жай нөмірі, қатары, орны) |
|
1. |  |  |  |  |
|
2. |  |  |  |  |
|
3. |  |  |  |  |
|
4. |  |  |  |  |
|
5. |  |  |  |  |

      Жабдық \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (абоненттерінің барлық қосылыстары туралы хабарларды жолдан ұстап қалу және / немесе ақпаратты жинау және сақтау) ЖІІ, ҚБІ жүргізу үшін техникалық мүмкіндіктерді қамтамасыз етеді.

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ желісінде

      (тіркелген телефон байланысы, мобильді телефон байланысы, мобильді интернет байланысы, тіркелген интернет байланысы)

      Жабдықтың ЖІІ, ҚБІ жоғарыда аталған түрлерін қамтамасыз ету бойынша техникалық регламенттер мен ұлттық стандарттар талаптарына сәйкестігін растайтын мәліметтер:

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (сәйкестік сертификаттарының нөмірі, берілген күні, кім берген)

      Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің (бұдан әрі – ҚР ҰҚК) өкілі Мониторинг орталығы әкімшісінің құпия сөзін өзгертіп, тестілік пайдаланушыларды алып тастауды жүзеге асырды.

      Осы Актіге қол қойылған күннен бастап \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (шкаф нөмірі немесе оның белгісі)

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ телекоммуникация шкафы ҚР ҰҚК өкілдерінің мөрімен бекітіледі.

      Қосымша:

      Сәйкестік сертификаттарының көшірмелері.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Жабдық иеленушісінің ЖІІ
жабдығы үшін жауаптылар
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(қызметкердің қолы, тегі, аты, әкесінің аты
(болған кезде)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(қызметкердің қолы, тегі, аты, әкесінің аты
(болған кезде) |  |
Ұлттық қауіпсіздік органдарының
уәкілетті бөлімшесінің жауапты
қызметкерлері
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(қызметкердің қолы, тегі, аты, әкесінің аты
(болған кезде)  |
|
20\_\_\_жылғы "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |  |
20\_\_\_ жылғы "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Қазақстан РеспубликасыҰлттық қауіпсіздік комитетіТөрағасының2024 жылғы 19 қыркүйектегі№ 128/қе |
|   | Қазақстан Республикасының аумағында өз қаражаты немесе тартылған қаражат есебінен қызметін жүзеге асыратын байланыс операторларының және (немесе) байланыс желілерін иеленушілердің жедел-іздестіру, қарсы барлау іс-шараларын техникалық тұрғыдан жүргізу үшін өзінің телекоммуникациялық жабдығының функцияларын қамтамасыз ету қағидаларына4-қосымша |
|   | Нысан |

|  |  |
| --- | --- |
| **"БЕКІТЕМІН"****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **(лауазымы, жабдық иеленушісі****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **басшысының қолы, тегі, аты, әкесінің аты****(болған кезде), ұйымның мөрі (болған кезде)****20\_\_\_ жылғы "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **"БЕКІТЕМІН"****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****(лауазымы, ұлттық қауіпсіздік органдарының****уәкілетті****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **бөлімшесі басшысының қолы, тегі, аты,****әкесінің аты (болған кезде)****20\_\_\_ жылғы "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

 **Жедел-іздестіру, қарсы барлау іс-шараларын жүргізу функциялары бар телекоммуникациялық жабдықты**

 **ПАЙДАЛАНУДАН ШЫҒАРУ АКТІСІ**

      Осы актімен оператордың немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ иеленушісінің байланыс желілерінде жедел-іздестіру, қарсы барлау іс-шараларын жүргізу функциялары бар телекоммуникациялық жабдық (бұдан әрі – жабдық) пайдаланудан шығарылады.

      Пайдаланудан шығарылатын жабдықтардың тізбесі:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
Р/н
№ |
Жабдықтың атауы |
Сериялық нөмірі |
Бағдарламалық қамтылым нұсқасы |
Орнатылатын орны (елді мекен, көше, ғимарат нөмірі, қабаты, үй-жай нөмірі, қатар, орны) |
|
1. |  |  |  |  |
|
2. |  |  |  |  |
|
3. |  |  |  |  |

      Бұрын \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (тіркелген телефон байланысы, мобильді телефон байланысы, мобильді интернет байланысы,

      тіркелген интернет байланысы)

      желісінде орнатылған және \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (абоненттерінің барлық қосылыстары туралы хабарларды жолдан ұстап қалу және / немесе ақпаратты жинау және сақтау)

      ЖІІ, ҚБІ жүргізу үшін техникалық мүмкіндіктерді қамтамасыз етуге арналған жабдық осы актіге қол қойылған күннен бастап пайдалануға жатпайды.

      Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілі пайдаланудан шығарылатын жабдықты салыстыруды жүргізді.

      Жоғарыда аталған жабдыққа берілген \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                              (сәйкестік сертификаттарының нөмірі, берілген күні, кім берген)

      сәйкестік сертификатының (-тарының) күші жойылады.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Жабдық иеленушісінің ЖІІ
жабдығы үшін жауаптылар
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(қызметкердің қолы, тегі, аты, әкесінің аты
(болған кезде)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(қызметкердің қолы, тегі, аты, әкесінің аты
(болған кезде) |  |
Ұлттық қауіпсіздік органдарының
уәкілетті бөлімшесінің жауапты
қызметкерлері
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(қызметкердің қолы, тегі, аты, әкесінің аты
(болған кезде)  |
|
20\_\_\_жылғы "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |  |
20\_\_\_ жылғы "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Қазақстан РеспубликасыҰлттық қауіпсіздік комитетіТөрағасының2024 жылғы 19 қыркүйектегі№ 128/қе |
|   | Қазақстан Республикасының аумағында өз қаражаты немесе тартылған қаражат есебінен қызметін жүзеге асыратын байланыс операторларының және (немесе) байланыс желілерін иеленушілердің жедел-іздестіру, қарсы барлау іс-шараларын техникалық тұрғыдан жүргізу үшін өзінің телекоммуникациялық жабдығының функцияларын қамтамасыз ету қағидаларына5-қосымша |
|   | Нысан |

 **Жедел-іздестіру, қарсы барлау іс-шараларын жүргізу функциялары бар телекоммуникациялық жабдықтың ақпаратты жинақтау және сақтау құралдарын**

 **КӘДЕГЕ ЖАРАТУ АКТІСІ**

      Осы акті байланыс операторының немесе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ байланыс иеленушісінің жедел-іздестіру, қарсы барлау іс-шараларын жүргізу функциялары бар телекоммуникациялық жабдықтың (бұдан әрі – жабдық) ақпаратын жинақтау және сақтау құралдарының кәдеге жаратылғанын растайды.

      Кәдеге жаратылатын жабдықтардың тізбесі:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Р/с №** | **Жинақтауыштың атауы** | **Сериялық нөмірі** |
|
1. |  |  |
|
2. |  |  |
|
3. |  |  |

      Бұрын \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (тіркелген телефон байланысы, мобильді телефон байланысы, мобильді интернет байланысы, тіркелген интернет байланысы)

      жедел-іздестіру, қарсы барлау іс-шараларын жүргізу функциялары бар телекоммуникациялық жабдығында орнатылған және

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (абоненттерінің барлық қосылыстары туралы хабарларды жолдан ұстап қалу және / немесе ақпаратты жинау және сақтау)

      ЖІІ, ҚБІ жүргізу үшін техникалық мүмкіндіктерді қамтамасыз етуге арналған ақпаратты жинақтау және сақтау құралдары \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (толықтай физикалық бұзу) әдісімен кәдеге жаратылды.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Жабдық иеленушісінің ЖІІ
жабдығы үшін жауаптылар
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(қызметкердің қолы, тегі, аты, әкесінің аты
(болған кезде)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(қызметкердің қолы, тегі, аты, әкесінің аты
(болған кезде) |  |
Ұлттық қауіпсіздік органдарының
уәкілетті бөлімшесінің жауапты
қызметкерлері
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(қызметкердің қолы, тегі, аты, әкесінің
аты (болған кезде)  |
|
20\_\_\_жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |  |
20\_\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Қазақстан РеспубликасыҰлттық қауіпсіздік комитетіТөрағасының2024 жылғы 19 қыркүйектегі№ 128/қе |
|   | Қазақстан Республикасының аумағында өз қаражаты немесе тартылған қаражат есебінен қызметін жүзеге асыратын байланыс операторларының және (немесе) байланыс желілерін иеленушілердің жедел-іздестіру, қарсы барлау іс-шараларын техникалық тұрғыдан жүргізу үшін өзінің телекоммуникациялық жабдығының функцияларын қамтамасыз ету қағидаларына6-қосымша |

 **Қарсы барлау іс-шараларын техникалық тұрғыдан жүргізу үшін телекоммуникация желілері арқылы қабылданатын және берілетін ақпаратты жинақтау және сақтау жабдықтарына қойылатын техникалық талаптар**

      1. Ақпаратты жинақтау үшін пайдаланылатын телекоммуникация құралдарының интерфейстері:

      1) физикалық электрлік және/немесе оптикалық интерфейстер;

      2) инкапсуляцияланған және инкапсуляцияланбаған трафикті қамтитын логикалық интерфейстер.

      2. Телекоммуникация құралдарының интерфейстерінен ақпаратты алу тәсілдері:

      1) электр сплиттерлерін орнату;

      2) оптикалық сплиттерлерді орнату;

      3) қосқыштардағы сымды қосылым;

      4) кросстардағы сымды қосылым.

      3. Телекоммуникация құралдарында ақпаратты жинақтау әдісі:

      1) телекоммуникация құралдарының интерфейстерінен электрлік, оптикалық сигналдарды көшіру;

      2) электрлік, оптикалық сигналдарды дауыстық, мәтіндік хабарламалар, бейнелік хабарламалар, кескіндер, қосылымдар туралы қызметтік ақпарат форматтарына түрлендіру;

      3) ақпаратты уақытша сақтау.

      4. Жинақтау және сақтауға арналған ақпараттың тізбесі:

      1) телекоммуникациялар хабарламаларының мазмұны;

      2) телекоммуникациялар хабарламаларының мазмұнымен өзара байланысқан қосылымдар туралы қызметтік ақпарат;

      3) абоненттердің және/немесе байланыс қызметтерін пайдаланушылардың орналасқан жері туралы ақпарат (ұялы байланыс желілері үшін).

      5. Ақпаратты сақтау жабдығындағы хабарламалардың форматтары:

      1) дауыстық хабарламалар, мәтіндік хабарламалар, кескіндер, бейне хабарламалар, бейне байланыс хабарламалары, деректерді беру және дауыстық ақпаратты беру хабарламалары сақтау жабдығында Техникалық тапсырманың талаптарына сәйкес форматта және/немесе байланыс жүйесінде қабылданған бастапқы форматтарда сақталады;

      2) ұялы және тіркелген байланыстың телекоммуникация желілерінде шифрлау болған жағдайда, хабарламалар жинақтау және сақтау жабдығына шифрланбаған түрде беріледі.

      6. Ақпаратты сақтау жабдығы:

      1) ақпаратты жинақтау жабдығы үздіксіз, резервтелетін электр қуатымен, жұмыс істеуіне климаттық жағдайлармен қамтамасыз етіледі;

      2) ақпаратты сақтау жабдығында негізгі жабдық істен шыққан жағдайда резервтік, буферлік қоймаларды қолдануды қоса алғанда, ақпараттың жоғалуынан аппараттық-бағдарламалық қорғау қамтамасыз етіледі.

      7. Сақталатын ақпаратқа қолжетімділік:

      сақталған ақпаратқа қол жеткізу жабдықтарының техникалық параметрлері Техникалық тапсырмамен анықталады.

      8. Рұқсатсыз қолжетімділікті шектеу:

      1) ақпаратты жинақтау жабдығы құлыпталатын телекоммуникациялық шкафтарда орналастырылады;

      2) ақпаратты жинақтау жабдығы орналасатын байланыс операторлары, байланыс желілері иелерінің объектілерінде тәулік бойы бейнебақылау жүйелері орнатылады.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Қазақстан РеспубликасыҰлттық қауіпсіздік комитетіТөрағасының2024 жылғы 19 қыркүйектегі№ 128/қе |
|   | Қазақстан Республикасының аумағында өз қаражаты немесе тартылған қаражат есебінен қызметін жүзеге асыратын байланыс операторларының және (немесе) байланыс желілерін иеленушілердің жедел-іздестіру, қарсы барлау іс-шараларын техникалық тұрғыдан жүргізу үшін өзінің телекоммуникациялық жабдығының функцияларын қамтамасыз ету қағидаларына7-қосымша |

      Нысан

      № \_ дана

|  |  |
| --- | --- |
| **"БЕКІТЕМІН"****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **(лауазымы, жабдық иеленушісі****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **басшысының қолы, тегі, аты, әкесінің аты****(болған кезде),****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **ұйымның мөрі(болған кезде) кезде)****20\_\_\_ жылғы "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **"БЕКІТЕМІН"****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****(лауазымы, ұлттық қауіпсіздік органдарының****уәкілетті****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **бөлімшесі басшысының қолы, тегі, аты,****әкесінің аты (болған кезде)****20\_\_\_ жылғы "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

 **Қарсы барлау іс-шараларын техникалық тұрғыдан жүргізу функциялары бар ақпаратты жинақтау және сақтау жабдығын**

 **ПАЙДАЛАНУҒА БЕРУ АКТІСІ**

      Осы актімен оператор немесе желі иесінің байланыс желілерінде қарсы барлау іс-шараларын техникалық тұрғыдан жүргізу функциялары бар ақпаратты жинақтау және сақтау жабдығы пайдалануға беріледі (әрі қарай - жабдық)

      Пайдалануға берілетін жабдықтардың тізбесі:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ р/с** | **Жабдықтың атауы** | **Сериялық нөмірі** | **Орнату орны****(елді мекен, көше, ғимарат нөмірі, қабат, үй-жай нөмірі, қатар, орын)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

      Жабдық желілерде ҚБІ жүргізу үшін техникалық мүмкіндіктерді қамтамасыз

      етеді\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (ұялы телефон байланысының, тіркелген телефон байланысының, мобильді байланыстың интернеті, тіркелген байланыстың интернеті)

      Жабдық \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (ұялы телефон байланысының, тіркелген телефон байланысының, мобильді байланыстың интернеті, тіркелген байланыстың интернеті) желісінде ҚБІ жүргізу үшін техникалық мүмкіндіктерді қамтамасыз етеді.

      Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің (бұдан әрі – ҚР ҰҚК) өкілі телекоммуникациялық шкаф(тар) пен жабдықтарға ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету тұрғысынан тексеру жүргізді.

      Осы актіге қол қойылған күннен бастап телекоммуникациялық шкаф(тар) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      (шкафтың нөмірі немесе оның шартты белгісі) ҚР ҰҚК өкілдерінің мөрлерімен мөрленеді.

|  |  |
| --- | --- |
|
Байланыс операторының ҚБІ
жабдықтарына жауаптылар
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(қызметкердің қолы, аты-жөні)
20\_\_\_ жыл "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
Ұлттық қауіпсіздік органдарының
уәкілетті бөлімшесінің жауапты
қызметкері
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(қызметкердің қолы, аты-жөні)
20\_\_\_ жыл "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Қазақстан РеспубликасыҰлттық қауіпсіздік комитетіТөрағасының2024 жылғы 19 қыркүйектегі№ 128/қе бұйрығына2-қосымша |

 **Байланыс желілері мен құралдарына қойылатын талаптар**

      1. Осы Байланыс желілері мен құралдарына қойылатын талаптар "Байланыс туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сәйкес әзірленді және Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын байланыс операторларының және (немесе) байланыс желілерін иеленушілердің жедел-іздестіру, қарсы барлау іс-шараларын техникалық тұрғыдан жүргізу үшін өзінің телекоммуникациялық жабдығының функцияларын өз қаражаты немесе тартылған қаражат есебінен қамтамасыз ету бойынша байланыс желілері мен құралдарына қойылатын талаптарды (бұдан әрі – талаптар) белгілейді.

      2. Байланыс желілері мен құралдарын жоспарлауды, жобалауды, құруды, өзгертуді, дамытуды осы талаптарға сәйкес байланыс операторлары және (немесе) байланыс желілерінің иеленушілері жүзеге асыруға тиіс.

      3. Байланыс желілерінің телекоммуникациялық жабдығын таңдауды жедел-іздестіру, қарсы барлау іс-шараларын (бұдан әрі – ЖІІ, ҚБІ) техникалық тұрғыдан жүргізу функцияларын қамтамасыз етуді және ЖІІ, ҚБІ техникалық тұрғыдан жүргізу саласындағы техникалық регламенттер мен ұлттық стандарттардың талаптарына сәйкестік сертификатын алуды ескере отырып, жабдықтың иеленушісі жүзеге асырады.

      4. ЖІІ, ҚБІ техникалық тұрғыдан жүргізу функциялары байланыс қызметтерін көрсетуге арналған және ЖІІ, ҚБІ жүргізуге техникалық мүмкіндігі бар телекоммуникациялық жабдықта іске асырылады.

      5. ЖІІ, ҚБІ жүргізуді және ЖІІ, ҚБІ нәтижелерін толық көлемде, шығынсыз және қалдырмай алуды қамтамасыз ету мақсатында байланыс желілерінде трафик асимметриясын шектеу шаралары көзделеді.

      6. Байланыс желілерін құру ақпараттық трафикті, дабыл трафигін, қолданушыларды авторландыруды және сәйкестендіруді қоса алғанда, байланыс объектілерінде трафиктің жергілікті агрегациясы үшін шарттарды, сондай-ақ ЖІІ, ҚБІ жүргізу үшін көрсетілген трафикке қолжетімділіктің техникалық мүмкіндіктерін қамтамасыз етеді.

      Трафикті жергілікті агрегациялау деп абоненттердің және (немесе) байланыс қызметтерін пайдаланушылардың трафикке толық көлемде, ысыраптар мен өткізіп жіберулерсіз қол жеткізуін қамтамасыз ету жөніндегі ұйымдастырушылық және техникалық іс-шаралар кешені түсініледі.

      7. Байланыс желілерінде ЖІІ, ҚБІ жүргізуге зиян келтіретін абоненттік нөмірлерді заңсыз ауыстыру және заңсыз трафикті болдырмау шаралары көзделеді.

      8. Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы байланыс құралдары ЖІІ, ҚБІ техникалық тұрғыдан жүргізу саласындағы техникалық регламенттер мен ұлттық стандарттардың талаптарына сәйкес келуге тиіс.

      9. Байланыс желілері мен құралдары ЖІІ, ҚБІ нәтижелерін және көрсетілген байланыс қызметін дәл салыстыру мақсатында барлық байланыс желісінің уақытын Астана қаласының уақытымен біртұтас синхрондауды қамтамасыз етуге тиіс.

      10. Байланыс желілері мен құралдары ЖІІ, ҚБІ нәтижелерін және абоненттік құрылғылардан жіберілетін хабарламаларды дәл салыстыру мақсатында байланыс желісінде жұмыс істейтін барлық абоненттік құрылғыны сәйкестендіруді қамтамасыз етуі тиіс.

      11. Байланыс операторлары және (немесе) байланыс желілерінің иеленушілері байланыс объектілерінде ұлттық қауіпсіздік органдарының уәкілетті бөлімшесінің жабдықтары мен техникалық құралдарының орналастырылуын және байланыс желілері мен құралдарына қосылуын, сондай-ақ олардың үздіксіз жұмыс істеуі үшін электрмен жабдықтауды, жерге қосуды, климаттық жағдайларды қамтамасыз етуді, өрт қауіпсіздігін, сақталуын және рұқсат етілмеген қолжетімділікті болдырмауды қоса алғанда, жағдайлардың жасалуын қамтамасыз етеді.

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК