

**О внесении изменения в постановление акимата Актюбинской области от 1 февраля 2017 года № 16 "Об утверждении норм потребления коммунальных услуг по газоснабжению, электроснабжению, водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в Актюбинской области"**

Постановление акимата Актюбинской области от 4 марта 2025 года № 41

      Акимат Актюбинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление акимата Актюбинской области от 1 февраля 2017 года № 16 "Об утверждении норм потребления коммунальных услуг по газоснабжению, электроснабжению, водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в Актюбинской области" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 5763) следующее изменение:

      Нормы потребления коммунальных услуг по газоснабжению, электроснабжению, водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в Актюбинской области, утвержденные указанным постановлением изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Государственному учреждению "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" в установленном законодательством порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего постановления в Департаменте юстиции Актюбинской области.

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима Актюбинской области.

      4. Настоящее постановления вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| *Аким Актюбинской области* | *А. Шахаров* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению  акимата Актюбинской области  от 4 марта 2025 года № 41 |
|  | Утверждены постановлением  акимата Актюбинской области  от 1 февраля 2017 года № 16 |

**Нормы потребления коммунальной услуги по газоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в Актюбинской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристика потребления газа (товарный газ) | Единица измерения | Норма потребления |
| 1 | При наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения | м3 на 1 человека в месяц | 9,74 |
| 2 | При наличии газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | м3 на 1 человека в месяц | 24,09 |
| 3 | При наличии газовой плиты и отсутствии центрального горячего водоснабжения и газового водонагревателя | м3 на 1 человека в месяц | 14,35 |
| 4 | Индивидуальное отопление | м3 на 1 м2 отапливаемой площади в месяц | 9,157 |

      Примечание: Нормы потребления товарного газа рассчитаны в соответствии с Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 18 сентября 2018 года № 377 "Об утверждении Правил расчета и утверждения норм потребления товарного и сжиженного нефтяного газа" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 17472).

**Нормы потребления коммунальной услуги по электроснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в Актюбинской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Единица измерения | Жилище | | | | | | |
| Общежитие 1-комнатное | 1-комнатное | 2-комнатное | 3-комнатное | 4-комнатное | 5-комнатное | 6-комнатное |
| Кол-во ламп | кВт.ч. | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| январь | кВт.ч. | 164 | 238 | 287 | 312 | 336 | 361 | 410 |
| февраль | кВт.ч. | 145 | 200 | 238 | 256 | 275 | 293 | 331 |
| март | кВт.ч. | 155 | 202 | 233 | 249 | 264 | 280 | 311 |
| апрель | кВт.ч. | 145 | 173 | 193 | 202 | 212 | 221 | 241 |
| май | кВт.ч. | 147 | 168 | 183 | 190 | 197 | 204 | 219 |
| июнь | кВт.ч. | 141 | 159 | 171 | 177 | 183 | 189 | 201 |
| июль | кВт.ч. | 146 | 164 | 176 | 182 | 188 | 194 | 206 |
| август | кВт.ч. | 148 | 173 | 190 | 198 | 207 | 215 | 232 |
| сентябрь | кВт.ч. | 146 | 181 | 203 | 215 | 226 | 238 | 260 |
| октябрь | кВт.ч. | 158 | 214 | 251 | 270 | 288 | 307 | 344 |
| ноябрь | кВт.ч. | 158 | 226 | 272 | 295 | 317 | 340 | 386 |
| декабрь | кВт.ч. | 166 | 245 | 298 | 324 | 351 | 377 | 430 |
| Итого | кВт.ч. | 1 818 | 2 343 | 2 694 | 2 869 | 3 044 | 3 219 | 3 570 |
| Среднее в месяц | кВт.ч. | 151 | 195 | 224 | 239 | 254 | 268 | 297 |

      Примечание: Нормы расхода электрической энергии рассчитаны в соответствии с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 января 2015 года № 15 "Об утверждении Типовых правил расчета норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета и коммунальных услуг по реализации тепловой энергии для потребителей, не имеющих приборов коммерческого учета" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 10313).

**Нормы потребления коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению для потребителей, не имеющих приборов учета по городу Актобе Актюбинской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристика потребления | Единица измерения | Норма потребления |
| водоснабжение/ водоотведение |
| 1 | Жилые дома с централизованным горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ваннами, умывальниками и мойками | литр в сутки на 1 человека | 160/260 |
| 2 | Жилые дома с централизованным горячим и холодным водоснабжением, оборудованные душевыми, умывальниками и мойками | литр в сутки на 1 человека | 200/285 |
| 3 | Общежития с централизованным горячим и холодным водоснабжением, с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции | литр в сутки на 1 человека | 100/180 |
| 4 | Общежития с водопроводом и канализацией с общими душевыми | литр в сутки на 1 человека | 100/100 |
| 5 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, с газовыми водонагревателями | литр в сутки на 1 человека | 225/225 |
| 6 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, с водонагревателями работающими на твердом топливе | литр в сутки на 1 человека | 180/180 |
| 7 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, бойлером | литр в сутки на 1 человека | 200/200 |
| 8 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, с ванной, сезонная горячая вода | литр в сутки на 1 человека | 160/260 |
| 9 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, с газоснабжением | литр в сутки на 1 человека | 150/150 |
| 10 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, без душа | литр в сутки на 1 человека | 120/120 |
| 11 | Жилые дома с водопроводом, с газоснабжением, без канализации | литр в сутки на 1 человека | 150/- |
| 12 | Жилые дома с водопроводом, без канализации | литр в сутки на 1 человека | 80/- |
| 13 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | литр в сутки на 1 человека | 50/- |

**Алгинский район**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристика потребления | Единица измерения | Норма потребления |
| водоснабжение/ водоотведение |
| 1 | Жилые дома с централизованным горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ваннами, душевыми, умывальниками и мойками, сезонная горячая вода в отопительный период | литр в сутки на 1 человека | 190/295 |
| 2 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, с водонагревателем | литр в сутки на 1 человека | 210/210 |
| 3 | Жилые дома с водопроводом и газоснабжением, без канализации | литр в сутки на 1 человека | 75/- |
| 4 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | литр в сутки на 1 человека | 40/- |

**Айтекебийский район**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристика потребления | Единица измерения | Норма потребления |
| водоснабжение/ водоотведение |
| 1 | Жилые дома с водопроводом и канализацией (септик), с газоснабжением, оборудованные ваннами, душевыми, умывальниками и мойками | литр в сутки на 1 человека | 120/120 |
| 2 | Жилые дома с водопроводом, без канализации | литр в сутки на 1 человека | 75/- |
| 3 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | литр в сутки на 1 человека | 39/- |

**Байганинский район**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристика потребления | Единица измерения | Норма потребления |
| водоснабжение/ водоотведение |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, с газоснабжением, без канализации | литр в сутки на 1 человека | 124/- |
| 2 | Жилые дома с водопроводом, без канализации | литр в сутки на 1 человека | 75/- |
| 3 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | литр в сутки на 1 человека | 50/- |

**Иргизский район**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристика потребления | Единица измерения | Норма потребления |
| водоснабжение/ водоотведение |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, без канализации | литр в сутки на 1 человека | 75/- |
| 2 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | литр в сутки на 1 человека | 50/- |

**Каргалинский район**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристика потребления | Единица измерения | Норма потребления |
| водоснабжение/ водоотведение |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, без канализации, ванны, газоснабжения | литр в сутки на 1 человека | 75/- |
| 2 | Жилые дома с водопроводом и газоснабжением, без канализации | литр в сутки на 1 человека | 100/- |
| 3 | Жилые дома с водопроводом, канализацией, газоснабжением, оборудованные ваннами и электрическим бойлером | литр в сутки на 1 человека | 180/180 |
| 4 | Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной, оборудованные газовыми водонагревателями | литр в сутки на 1 человека | 210/210 |
| 5 | Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванной, сезонная горячая вода | литр в сутки на 1 человека | 140/245 |
| 6 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | литр в сутки на 1 человека | 50/- |

**Кобдинский район**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристика потребления | Единица измерения | Норма потребления |
| водоотведение/ водоснабжение |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, газоснабжением, и канализацией (септик), оборудованные ваннами, душевыми, умывальниками и мойками | литр в сутки на 1 человека | 128/- |
| 2 | Жилые дома с водопроводом, без канализации | литр в сутки на 1 человека | 75/- |
| 3 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | литр в сутки на 1 человека | 40/- |

**Мартукский район**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристика потребления | Единица измерения | Норма потребления |
| водоснабжение/ водоотведение |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, без ванн | литр в сутки на 1 человека | 76/- |
| 2 | Жилые дома с водопроводом, с газоснабжением | литр в сутки на 1 человека | 103/- |
| 3 | Жилые дома с водопроводом, канализацией, оборудованные ваннами, душевыми и газовыми водонагревателями | литр в сутки на 1 человека | 125/- |
| 4 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | литр в сутки на 1 человека | 40/- |

**Мугалжарский район**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристика потребления | Единица измерения | Норма потребления |
| водоснабжение/ водоотведение |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, канализацией и газоснабжением | литр в сутки на 1 человека | 120/120 |
| 2 | Жилые дома с водопроводом, канализацией и газоснабжением, оборудованные водонагревателем | литр в сутки на 1 человека | 135/135 |
| 3 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, с ванной, без душа | литр в сутки на 1 человека | 108,5/108,5 |
| 4 | Жилые дома с водопроводом и газоснабжением, без канализации | литр в сутки на 1 человека | 80/- |
| 5 | Жилые дома с водопроводом, без канализации | литр в сутки на 1 человека | 75/- |
| 6 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | литр в сутки на 1 человека | 40/- |

**Уилский район**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристика потребления | Единица измерения | Норма потребления |
| водоснабжение/ водоотведение |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, без канализации | литр в сутки на 1 человека | 50/- |
| 2 | Жилые дома с водопроводом и канализацией | литр в сутки на 1 человека | 55/55 |
| 3 | Жилые дома с водопроводом, канализацией, оборудованные водонагревателями, умывальниками и ваннами | литр в сутки на 1 человека | 80/80 |
| 4 | Жилые дома с водопроводом, канализацией, оборудованные водонагревателями, умывальниками и душевыми | литр в сутки на 1 человека | 90/90 |

**Темирский район**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристика потребления | Единица измерения | Норма потребления |
| водоснабжение/ водоотведение |
| 1 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, с газоснабжением | литр в сутки на 1 человека | 190/190 |
| 2 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, с водонагревателем | литр в сутки на 1 человека | 230/230 |
| 3 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, без ванн | литр в сутки на 1 человека | 160/160 |
| 4 | Жилые дома с водопроводом и газоснабжением, без канализации | литр в сутки на 1 человека | 95/- |
| 5 | Жилые дома с водопроводом, без канализации | литр в сутки на 1 человека | 70/- |
| 6 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | литр в сутки на 1 человека | 25/- |

**Хромтауский район**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристика потребления | Единица измерения | Норма потребления |
| водоснабжение/ водоотведение |
| 1 | Жилые дома с централизованным горячим и холодным водоснабжением, оборудованные ваннами умывальниками и мойками | литр в сутки на 1 человека | 173/278 |
| 2 | Общежития с водопроводом и канализацией с общими душевыми | литр в сутки на 1 человека | 35/85 |
| 3 | Общежития с водопроводом и канализацией с ваннами при всех жилых ячейках | литр в сутки на 1 человека | 80/140 |
| 4 | Жилые дома с водопроводом, канализацией, оборудованные ваннами и газовыми водонагревателями | литр в сутки на 1 человека | 160/160 |
| 5 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, бойлером | литр в сутки на 1 человека | 190/190 |
| 6 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, без ванн | литр в сутки на 1 человека | 105/105 |
| 7 | Жилые дома с водопроводом, без канализации | литр в сутки на 1 человека | 60/- |
| 8 | Жилые дома с централизованным горячим и холодным водоснабжением, без канализации, с септиками | литр в сутки на 1 человека | 80/- |
| 9 | Жилые дома с водопроводом, без канализации, с септиками | литр в сутки на 1 человека | 88/- |
| 10 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | литр в сутки на 1 человека | 40/- |

**Шалкарский район**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристика потребления | Единица измерения | Норма потребления |
| водоснабжение/ водоотведение |
| 1 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, оборудованные ваннами и газовыми водонагревателями | литр в сутки на 1 человека | 190/190 |
| 2 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, с газоснабжением, без ванны | литр в сутки на 1 человека | 120/120 |
| 3 | Жилые дома с водопроводом, с газоснабжением, без канализации | литр в сутки на 1 человека | 90/- |
| 4 | Разбор воды из уличных водоразборных колонок | литр в сутки на 1 человека | 50/- |

      Примечание: Норма за полив приусадебных участков на весь поливочный сезон в Актюбинской области составляет 57,5 м3 на 1 сотку.

      Нормы потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению рассчитаны в соответствии с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 292 "Об утверждении Типовых правил расчета норм потребления коммунальных услуг водоснабжения и (или) водоотведения для водопотребителей, не имеющих приборов учета" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 11017), Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 26 сентября 2011 года № 354 "Об утверждении Методики расчета объемов предоставленных услуг водоснабжения и (или) водоотведения населенных пунктов" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7257).

**Нормы потребления коммунальной услуги по теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета по городу Актобе Актюбинской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристика потребления | Единица измерения | Норма потребления | |
| для отопительного периода | для неотопительного периода |
| 1 | Отопление жилых домов | Гкал на 1 м2 в месяц | 0,0344 | - |
| 2 | Горячее водоснабжение для жилых домов оборудованных ваннами, умывальниками и мойками | Гкал на 1 человека в месяц/литр в сутки на 1 человека | 0,1830/100 | 0,1464/100 |
| 3 | Горячее водоснабжение для жилых домов оборудованных душевыми, умывальниками и мойками | Гкал на 1 человека в месяц/литр в сутки на 1 человека | 0,1556/85 | 0,1244/85 |
| 4 | Горячее водоснабжение для общежитий с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции | Гкал на 1 человека в месяц/литр в сутки на 1 человека | 0,1464/80 | 0,1171/80 |
| 5 | Расход тепловой энергии на подогрев 1 м3 воды для горячего водоснабжения | Гкал на 1 м3 | 0,06 | 0,048 |

**Алгинский район**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристика потребления | Единица измерения | Норма потребления | |
| для отопительного периода | для неотопительного периода |
| 1 | Отопление жилых домов | Гкал на 1 м2 в месяц | 0,0300 | - |
| 2 | Горячее водоснабжение для жилых домов оборудованных ваннами, душевыми, умывальниками и мойками, сезонная горячая вода, в отопительный период | Гкал на 1 человека в месяц/литр в сутки на 1 человека | 0,189/105 | - |
| 3 | Расход тепловой энергии на подогрев 1 м3 воды для горячего водоснабжения | Гкал на 1 | 0,06 | 0,048 |

**Кобдинский район**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристика потребления | Единица измерения | Норма потребления |
| 1 | Отопление жилых домов | Гкал на 1 м2 в месяц | 0,06 |

**Каргалинский район**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристика потребления | Единица измерения | Норма потребления | |
| для отопительного периода | для неотопительного периода |
| 1 | Отопление жилых домов | Гкал на 1 м2 в месяц | 0,0334 | - |
| 2 | Горячее водоснабжение для жилых домов с водопроводом, канализацией и ванной | Гкал на 1 человека в месяц/литр в сутки на 1 человека | 0,184/105 | - |
| 3 | Расход тепловой энергии на подогрев 1 м3 воды для горячего водоснабжения | Гкал на 1 м3 | 0,06 | 0,048 |

**Мугалжарский район, город Кандыагаш**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристика потребления | Единица измерения | Норма потребления |
| 1 | Отопление жилых домов | Гкал на 1 м2 в месяц | 0,0256 |

**Мугалжарский район, город Эмба**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристика потребления | Единица измерения | Норма потребления |
| 1 | Отопление жилых домов | Гкал на 1 м2 в месяц | 0,023924 |

**Мугалжарский район, город Жем**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристика потребления | Единица измерения | Норма потребления |
| 1 | Отопление жилых домов | Гкал на 1 м2 в месяц | 0,017595 |

**Темирский район**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристика потребления | Единица измерения | Норма потребления |
| 1 | Отопление жилых домов | Гкал на 1 м2 в месяц | 0,0258 |

**Хромтауский район**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристика потребления | Единица измерения | Норма потребления | |
| для отопительного периода | для неотопительного периода |
| 1 | Отопление жилых домов | Гкал на 1 м2 в месяц | 0,0258 | - |
| 2 | Горячее водоснабжение для жилых домов оборудованных умывальниками, мойками и ваннами | Гкал на 1 человека в месяц/литр в сутки на 1 человека | 0,1746/105 | 0,1397/105 |
| 3 | Горячее водоснабжение для общежитий с водопроводом и канализацией с общими душевыми | Гкал на 1 человека в месяц/литр в сутки на 1 человека | 0,0831/50 | 0,0665/50 |
| 4 | Горячее водоснабжение для общежитий с водопроводом и канализацией с ваннами при всех жилых ячейках | Гкал на 1 человека в месяц/литр в сутки на 1 человека | 0,0998/60 | 0,0798/60 |
| 5 | Жилые дома с централизованным горячим и холодным водоснабжением, без канализации, с септиками | Гкал на 1 человека в месяц/литр в сутки на 1 человека | 0,0366/22 | 0,0293/22 |
| 6 | Расход тепловой энергии на подогрев 1 м3 воды для горячего водоснабжения | Гкал на 1 м3 | 0,06 | 0,048 |

**Шалкарский район**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристика потребления | Единица измерения | Норма потребления |
| 1 | Отопление жилых домов | Гкал на 1 м2 в месяц | 0,0235 |

      Примечание: Нормы расхода тепловой энергии рассчитаны в соответствии с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 января 2015 года № 15 "Об утверждении Типовых правил расчета норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета и коммунальных услуг по реализации тепловой энергии для потребителей, не имеющих приборов коммерческого учета" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 10313), Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 211 "Об утверждении Правил пользования тепловой энергией" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 10234).

      Нормы потребления горячей воды рассчитаны в соответствии с Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90 "Об утверждении Правил формирования тарифов" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 19617).

      Расшифровка аббревиатуры:

      м3 - кубический метр

      м2 - квадратный метр

      Гкал - гигакалория

      кВт.час - киловатт-час

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан