

**Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 1726. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 февраля 2016 года № 105

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 24.02.2016 № 105 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Примечание РЦПИ.  
      В соответствии с Законом РК от 29.09.2014 г. № 239-V ЗРК по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления см. приказ Министра сельского хозяйства РК от 23 октября 2015 года № 18-02/942.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 63 Лесного кодекса Республики Казахстан от 8 июля 2003 года Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:  
      1. Утвердить прилагаемые Правила пожарной безопасности в лесах.  
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утверждены              
постановлением Правительства   
Республики Казахстан        
от 30 декабря 2011 года № 1726

**Правила**  
**пожарной безопасности в лесах**

**1. Общие положения**

      1. Настоящие Правила пожарной безопасности в лесах (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 63 Лесного кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс) и определяют порядок проведения мероприятий по предупреждению лесных пожаров, своевременному их обнаружению и ликвидации, обеспечению всеми работающими и пребывающими на территории лесного фонда требований настоящих Правил.  
      2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:  
      1) лесной фонд – все леса, находящиеся на территории Республики Казахстан, а также земли лесного фонда, не покрытые лесной растительностью, но предназначенные для нужд лесного хозяйства;  
      2) особо охраняемые природные территории – участки земель, водных объектов и воздушного пространства над ними с природными комплексами и объектами государственного природно-заповедного фонда, для которых установлен режим особой охраны;  
      3) лесопользователь – физическое или юридическое лицо, которому предоставлено право временного лесопользования в порядке, установленном Кодексом;  
      4) государственные лесовладельцы – государственные организации, которым участки государственного лесного фонда предоставлены на праве постоянного землепользования;  
      5) пожарно-химические станции – структурные подразделения государственных лесовладельцев, которые оснащаются пожарной техникой, оборудованием, средствами тушения и связи, используемыми для обеспечения ликвидации лесных пожаров на закрепленной площади государственного лесного фонда;  
      6) пожарные пункты – пункты сосредоточения пожарного оборудования и инвентаря для тушения лесных пожаров, создаваемые лесопользователями и частными лесовладельцами;  
      7) минерализованная полоса – это полоса, обработанная почвообрабатывающими орудиями до минерального слоя почвы и предназначенная для предотвращения распространения лесного пожара.

**2. Организация мероприятий по обеспечению**  
**пожарной безопасности в лесах**

      3. Органами обеспечивающими пожарную безопасность в лесах являются уполномоченный орган в области лесного хозяйства (далее – уполномоченный орган), его территориальные органы, местные исполнительные органы и государственные лесовладельцы в пределах их компетенции, определенной Кодексом.  
      4. Уполномоченный орган, его территориальные органы в целях предотвращения возникновения лесных пожаров и борьбы с ними:  
      1) разрабатывают программы по вопросам охраны лесов от пожаров и обеспечивают их выполнение;  
      2) организовывают и обеспечивают охрану лесов от пожаров на особо охраняемых природных территориях и участках государственного лесного фонда, находящихся в их функциональном ведении.  
      5. Местные исполнительные органы:  
      1) разрабатывают по согласованию с уполномоченным органом и реализуют региональные программы по охране лесов от пожаров;  
      2) организовывают и обеспечивают охрану лесов от пожаров на территории государственного лесного фонда, находящегося в их функциональном ведении;  
      3) разрабатывают и реализуют выполнение ежегодных планов мероприятий по профилактике лесных пожаров и борьбе с ними на территории государственного лесного фонда;  
      4) определяют порядок привлечения физических и юридических лиц, а также противопожарной техники, транспортных и других средств организаций для тушения лесных пожаров, обеспечивают привлекаемых к этой работе физических лиц средствами передвижения, пожаротушения, питанием и медицинской помощью;  
      5) оказывают содействие функционированию общественных пожарных объединений в соответствии с законодательством Республики Казахстан;  
      6) создают резерв горюче-смазочных материалов на пожароопасный сезон в лесу для тушения пожаров на территории государственного лесного фонда;  
      7) обеспечивают контроль за проведением крестьянскими хозяйствами и иными сельскохозяйственными организациями сжигания стерни, пожнивных и иных растительных остатков на сельскохозяйственных полях, пастбищах и сенокосах, отжигов травянистой растительности на территориях, прилегающих к лесному фонду;  
      8) организовывают противопожарную пропаганду, регулярное освещение в средствах массовой информации вопросов о сбережении лесов, выполнении настоящих Правил;  
      9) координируют работу по борьбе с лесными пожарами на территории области с созданием в необходимых случаях для этой цели специальных комиссий;  
      10) принимают решения о запрещении пребывания физических лиц на территории государственного лесного фонда, о приостановлении права лесопользования в периоды высокой пожарной опасности в лесу.  
      6. Должностные лица уполномоченного и территориальных органов, осуществляющие государственный контроль в области охраны, защиты, пользования лесным фондом, воспроизводства лесов и лесоразведения осуществляют контроль за выполнением требований пожарной безопасности в лесах, мероприятий по предупреждению лесных пожаров, по обеспечению их своевременного обнаружения и ликвидации, а также точностью учета площадей гарей и определения причиненного пожарами ущерба государственному лесному фонду, своевременностью принятых мер по ликвидации последствий лесных пожаров.  
      Государственная лесная охрана проводит работы по предупреждению лесных пожаров, своевременному их обнаружению и тушению на землях государственного лесного фонда, а также на прилегающих к ним территориях в случае прямой угрозы возникновения лесных пожаров.  
      7. Для обеспечения охраны от пожаров населенных пунктов, расположенных в лесах, исполнительными органами и лесовладельцами разрабатываются и выполняются мероприятия, исключающие возможность распространения огня при лесных пожарах на здания и сооружения (устройство минерализованных полос шириной не менее четырех метров, удаление в летний период сухой растительности).  
      8. В государственных учреждениях лесного хозяйства и особо охраняемых природных территориях создаются противопожарные службы, в составе которых формируются пожарно-химические станции.  
      На участках лесного фонда, переданных в лесопользование, а также на участках частных лесов создаются пожарные пункты.  
      9. Резервными силами для борьбы с лесными пожарами являются работники (рабочие, служащие) государственных лесных учреждений, особо охраняемых природных территорий и лесопользователей.  
      10. Для патрулирования труднодоступных и наиболее подверженных пожарам ценных участков лесов, а также для пожаротушения привлекаются силы и средства специализированных предприятий или учреждений, выполняющие авиационные работы по охране лесов и защите лесного фонда.  
      11. Для тушения крупных лесных пожаров в соответствии с планами мероприятий, утверждаемыми ежегодно местными исполнительными органами, привлекаются подразделения государственной противопожарной службы, физические и юридические лица, а также их противопожарная техника, транспортные и другие средства.  
      12. В охране лесного фонда от пожаров, их предупреждении и тушении участвуют общественные пожарные объединения.  
      13. Государственные лесовладельцы, лесопользователи, ежегодно реализуют планы противопожарных мероприятий, разработанные с учетом требований к планам противопожарных мероприятий в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам.

**3. Требования к государственным лесовладельцам**  
**по охране лесного фонда от пожаров и при осуществлении**  
**лесопользования**

      14. Государственные лесовладельцы выполняют требования пожарной безопасности в лесах и обеспечивают выполнение следующих мероприятий по предупреждению (профилактике) лесных пожаров:  
      1) обеспечивают противопожарное и санитарное обустройство территории лесного фонда, предупреждают, своевременно обнаруживают и пресекают нарушения настоящих Правил, принимают необходимые меры по тушению лесных пожаров;  
      2) оказывают содействие лесопользователям при разработке ими планов противопожарных мероприятий;  
      3) ведут регистрацию лесных пожаров и последствий от них.  
      15. В пожароопасный сезон на территории лесного фонда не допускается:  
      1) разводить костры в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса (ветровал, бурелом), лесосеках с наличием порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В остальных местах разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализованной полосой шириной не менее четырех метров. Костер тщательно засыпается землей или заливается водой до полного прекращения тления;  
      2) бросать горящие спички, окурки и вытряхивать из курительных трубок горячую золу;  
      3) употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;  
      4) оставлять пропитанный горюче-смазочными веществами обтирочный материал в непредусмотренных специально для этого местах;  
      5) заправлять топливные баки при работающих двигателях внутреннего сгорания, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим.  
      16. Не допускаются отжиги травянистой растительности на всех категориях земель, кроме управляемых отжигов на территории лесного фонда и прилегаемых к нему территориях, проводимых лесовладельцами в целях снижения пожароопасной обстановки.  
      17. Лесозаготовителям, физическим и юридическим лицам необходимо:  
      1) при рубке леса, независимо от способа и времени рубок, при строительстве в лесу дорог, газонефтепроводов, линий электропередач, связи, радио и других коммуникаций производить очистку мест рубок от порубочных остатков, уборку оставшейся древесины и иных легковоспламеняющихся материалов в порядке и в сроки, устанавливаемые владельцами участков лесного фонда в разрешительных документах на лесопользование;  
      2) при работах в лесу хранить горюче-смазочные материалы в стандартной закрытой таре, очищать места их хранения в радиусе пяти метров от растительного покрова, древесных и других легковоспламеняющихся остатков, окаймлять минерализованными полосами шириной не менее четырех метров;  
      3) при использовании при работах взрывчатых веществ заблаговременно уведомлять владельцев участков лесного фонда о месте и времени проведения взрывных работ. Прекращать взрывные работы при IV – V классах пожарной опасности по условиям погоды;  
      4) в местах работ и расположения объектов иметь средства для тушения лесных пожаров, согласно приложениям 2 и 3 к настоящим Правилам, содержать указанные оборудование и средства во время пожароопасного сезона в полной готовности к немедленному использованию в случае возникновения пожара;  
      5) создавать на пожароопасный сезон в подразделениях, производящих работу в лесу, а также в поселках, расположенных в лесу, подготовленные общественные пожарные объединения из числа рабочих, служащих и других граждан для использования при тушении возникающих пожаров.  
      18. Засорение леса бытовыми отходами и отбросами, свалка мусора и строительных остатков в лесу не допускается.  
      19. Сжигание мусора производится вблизи леса только на специально отведенных участках при соблюдении следующих условий:  
      1) места для сжигания (котлованы или площадки) отводятся на расстоянии не менее пятидесяти метров от стен хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка, не менее двадцати пяти метров от стен лиственного леса и отдельно растущих лиственных деревьев;  
      2) территория вокруг мест для сжигания мусора очищается в радиусе двадцать метров от сухостоя, валежника, порубочных остатков, других легковоспламеняющихся материалов и окаймлена минерализованной полосой шириной не менее четырех метров, а на участках вблизи хвойного леса на сухих почвах – не менее пяти метров;  
      3) в пожароопасный сезон сжигание мусора производится только при I - II классах пожарной опасности в безветренную или дождливую погоду под наблюдением специально выделенных лиц. В засушливые периоды сжигание мусора не допускается.  
      20. Физические лица, руководители организаций, осуществляющих работы или имеющих объекты на территории лесного фонда, перед началом пожароопасного сезона, а лица, ответственные за проведение культурно-массовых и других мероприятий – перед выездом или выходом отдыхающих в лес проводят инструктаж рабочим, служащим или участникам культурно-массовых и других мероприятий о соблюдении настоящих Правил, предупреждении возникновения лесных пожаров, а также о способах их тушения.  
      21. При проведении очистки мест рубок лесозаготовители выполняют следующие мероприятия:  
      1) производят весеннюю доочистку лесосек в случае заготовки древесины и очистки лесосек в зимнее время;  
      2) укладывают порубочные остатки в кучи или валы для перегнивания или сжигания, или разбрасывать их в измельченном виде по лесосеке на расстоянии не менее десяти метров от стен леса;  
      3) производят сжигание порубочных остатков от зимней заготовки до начала пожароопасного сезона. Сжигание порубочных остатков от летней заготовки леса и собранных при весенней доочистке мест рубок производится осенью после окончания пожароопасного периода.  
      При сжигании порубочных остатков обеспечивается сохранность имеющихся на лесосеках семенников, подроста и других несрубленных деревьев, а также полное сгорание порубочных остатков.  
      Сжигание порубочных остатков на лесосеках сплошным палом не допускается.  
      При трелевке деревьев с кронами сжигание порубочных остатков на верхних складах (пунктах погрузки) производится в течение всего периода заготовки.  
      22. Срубленные деревья в случае оставления их на лесосеках на пожароопасный сезон очищаются от сучьев и плотно укладываются на землю.  
      Заготовленная лесная продукция, оставляемая на лесосеках на пожароопасный сезон, собирается в штабеля или поленницы и окаймлена минерализованной полосой шириной не менее четырех метров.  
      23. Лесосеки в хвойных равнинных лесах на сухих почвах с оставленной на пожароопасный сезон заготовленной древесиной, а также с оставленными на перегнивание порубочными остатками окаймляются минерализованной полосой шириной не менее четырех метров. Лесосеки площадью более двадцати пяти гектар кроме этого разделяются минерализованными полосами указанной ширины на участки.  
      24. Складирование заготовленной древесины производится в соответствии с требованиями МСН 2.02-02-2004 «Склады лесных материалов. Противопожарные нормы», принятыми 20 сентября 2004 года Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве.  
      Места складирования и указанные противопожарные разрывы вокруг них очищаются от легковоспламеняющихся материалов и окаймлены минерализованной полосой не менее четырех метров, а в хвойных насаждениях на сухих почвах – двумя такими полосами на расстоянии десяти метров одна от другой.  
      25. Лесопользователи, ведущие побочные лесные пользования, заготовку древесных соков и второстепенных лесных ресурсов осуществляют:  
      1) размещение производственных объектов на расстоянии не менее пятидесяти метров от стен леса в местах, согласованных с государственным лесовладельцем;  
      2) в пожароопасный сезон в нерабочее время охрану производственных объектов в местах их концентрации;  
      3) содержание территории в радиусе пятьдесят метров от производственных объектов очищенной от легковоспламеняющихся материалов;  
      4) по границам этих территорий прокладку минерализованных полос шириной не менее четырех метров, а в хвойных насаждениях на сухих почвах - две минерализованные полосы такой же ширины на расстоянии десять метров одна от другой.  
      26. Физические лица при осуществлении ими на безвозмездной (без выписки лесного билета) основе традиционного сбора побочной продукции леса (грибов, ягод, лекарственных растений) руководствуются общими требованиями, указанными в пункте 15 настоящих Правил.  
      27. Лесопользователи, производящие заготовку живицы, размещают:  
      1) промежуточные склады для хранения живицы на очищенных от легковоспламеняющихся материалов площадках;  
      2) по согласованию с государственными лесовладельцами основные склады для хранения живицы на открытых, очищенных от легковоспламеняющихся материалов площадках на расстоянии не менее пятидесяти метров от стен леса;  
      3) по границам указанных в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта территорий минерализованную полосу шириной не менее четырех метров и содержат ее в течение пожароопасного сезона в очищенном состоянии;  
      4) на участках, подготовленных для сбора живицы, оборудованные места для курения.  
      28. Поисковые, геодезические, геологические, лесоустроительные и другие экспедиции, партии и отряды до начала работ согласовывают с владельцами участков лесного фонда места проведения работ, расположения основных баз, маршруты следования в лесу и перечень мероприятий по предупреждению и тушению пожаров. При этом все участники работ знакомятся с настоящими Правилами.  
      29. По границам мест расположения баз поисковых, геодезических, геологических, лесоустроительных и других экспедиций, партий и отрядов в лесной зоне в пожароопасный период прокладывается минерализованная полоса шириной не менее четырех метров, которая постоянно очищается от различных сгораемых отходов.  
      30. Физическим и юридическим лицам, имеющим туристские базы, оздоровительные лагеря, дома отдыха и иные объекты туризма и отдыха или проводящим на территории лесного фонда культурно-оздоровительные, туристские и спортивные мероприятия, разрешается использовать в пожароопасный сезон в качестве постоянных мест отдыха для устройства туристских стоянок и проведения других массовых мероприятий лесные участки только по согласованию с лесовладельцами при условии оборудования на этих участках мест для разведения костров и сбора мусора, а также минерализованных полос шириной не менее четырех метров и содержания участков в очищенном от сгораемого мусора состоянии. При этом участников этих мероприятий ознакамливают с требованиями настоящих Правил.  
      31. Лесопользователи, которым участки лесного фонда переданы в лесопользование, наряду с выполнением требований, предусмотренных главой 3 настоящих Правил, обеспечивают выполнение следующих противопожарных мероприятий:  
      1) устраивают в лесу противопожарные разрывы и дороги, защитные противопожарные минерализованные полосы, канавы, водоемы, очищают лес от легковоспламеняющихся материалов и проводят другие лесохозяйственные мероприятия, направленные на повышение пожарной безопасности лесов;  
      2) оборудуют вдоль проходящих через эти участки широко используемых лесных дорог места для отдыха и курения;  
      3) принимают меры к пресечению нарушений настоящих Правил, обеспечивают в пожароопасный сезон своевременное обнаружение лесных пожаров путем постоянного наблюдения и наземного патрулирования;  
      4) ведут регистрацию лесных пожаров и последствий от них, обеспечивают точный учет площадей гарей, определяют ущерб, причиненный пожарами лесному фонду и представляют сведения об этом государственному лесовладельцу;  
      5) поддерживают в постоянной готовности материально-техническую базу, силы и средства пожаротушения;  
      6) в случае возникновения лесных пожаров осуществляют их тушение собственными силами с немедленным уведомлением о пожаре лесовладельца.  
      32. Физическим и юридическим лицам, осуществляющим лесопользование на территории лесного фонда, через которую проходят железные и автомобильные дороги (в том числе лесовозные), следует выполнять следующие требования:  
      1) содержать полосы отвода вдоль железных и автомобильных дорог очищенными от валежника, легковоспламеняющихся материалов. Вдоль лесовозных дорог ширина очищенных полос составляет не менее десяти метров с каждой стороны дороги;  
      2) создавать в хвойных насаждениях по границе полос отвода, указанных в подпункте 1) настоящего пункта, две минерализованные полосы шириной четыре метра каждая на расстоянии пяти метров одна от другой, а вдоль лесовозных и иных лесных дорог – одну полосу шириной четыре метра с каждой стороны дороги и содержать их в течение пожароопасного сезона в очищенном состоянии;  
      3) создавать в хвойных насаждениях на сухих почвах вокруг расположенных вблизи дорог штабелей шпал и снегозащитных щитов, а также вокруг деревянных мостов, станционных платформ, жилых домов, будок путевых обходчиков и содержать в очищенном состоянии в течение пожароопасного сезона минерализованную полосу шириной не менее четырех метров;  
      4) организовывать в пожароопасный период патрулирование на проходящих через лесные массивы участках железных дорог с тепловозной тягой в целях своевременного обнаружения и ликвидации возможных пожаров;  
      5) не допускать эксплуатацию тепловозов и автомобильного транспорта на пожароопасных участках леса без исправных искрогасителей на выхлопных трубах;  
      6) в случае возникновения пожаров в полосе отвода дорог или вблизи нее немедленно организовывать их тушение, сообщать об этом государственным лесовладельцам либо государственным органам управления лесным хозяйством и в государственную противопожарную службу.  
      33. Нефтегазоразведочным и нефтегазодобывающим предприятиям и организациям при проведении работ на территории лесного фонда следует выполнять следующие мероприятия:  
      1) содержать в течение пожароопасного сезона территории, отведенные под буровые скважины и другие сооружения, очищенными от легковоспламеняющихся материалов, создавать по границам этих территорий минерализованную полосу шириной не менее четырех метров и содержать ее в течение пожароопасного сезона в очищенном состоянии;  
      2) полностью очистить от древостоя и кустарника площади в радиусе пятидесяти метров от пробуриваемых и эксплуатируемых скважин (при эксплуатации нефтяных и газовых скважин по закрытой системе в радиусе двадцати пяти метров);  
      3) не допускать хранения нефти в открытых емкостях и котлованах, а также загрязнения территории государственного лесного фонда горючими веществами (нефтью, мазутом);  
      4) согласовывать с владельцами участков лесного фонда порядок и время сжигания нефтяных отходов, если их ликвидация таким путем предусмотрена технологией производства.  
      34. Физические и юридические лица, имеющие линии электропередач, находящихся на территории лесного фонда, в течение пожароопасного сезона содержат просеки, по которым проходят эти линии, в безопасном в пожарном отношении состоянии и окапывают в сухих местах деревянные мачты и столбы таких линий в радиусе двух метров.  
      35. Юридические лица, имеющие трубопроводы в течение пожароопасного сезона содержат полосы отвода и охранные зоны вдоль трубопроводов, проходящих через лесные массивы, в безопасном в пожарном отношении состоянии и прокладывают минерализованные полосы шириной пять метров вокруг усадеб линейных обходчиков, а также вокруг колодцев на трубопроводах.  
      36. Физические и юридические лица, земельные угодья которых примыкают или находятся в непосредственной близости от земель лесного фонда и (или) находятся в охранной зоне лесов не допускают повреждения лесов и других лесных угодий в результате бесконтрольного сжигания стерни, пожнивных и иных растительных остатков на сельскохозяйственных полях, пастбищах и сенокосах.

**4. Мероприятия по тушению лесных пожаров**

      37. Лесопользователи и иные физические и юридические лица, производящие работы или имеющие в лесах дороги, склады, сооружения и иные объекты, при возникновении лесных пожаров в местах работ, у дорог, складов и иных объектов принимают меры к ликвидации этих пожаров своими силами и средствами и сообщают о пожаре владельцу участков лесного фонда, местным исполнительным органам и государственной противопожарной службе.  
      38. Граждане при обнаружении лесного пожара сообщают о нем работникам лесного хозяйства государственного лесовладельца, государственной противопожарной службе, местным исполнительным органам и принимают меры к его тушению.  
      39. Физические и юридические лица в соответствии с утвержденным местным исполнительным органом планом мероприятий по привлечению физических и юридических лиц, а также противопожарной техники, транспортных и других средств по тушению лесных пожаров направляют по требованию государственного лесовладельца рабочих и технические средства на тушение лесных пожаров.  
      40. Руководитель лесного учреждения, особо охраняемой природной территории, получив сообщение о пожаре принимает меры к его тушению, в том числе силами пожарно-химической станции, за которой закреплена территория, где возник пожар.  
      41. При поступлении сообщения о пожаре руководитель противопожарной службы лесоохранного учреждения и особо охраняемой природной территории выполняет следующие мероприятия:  
      1) принимает меры по подготовке к незамедлительному выезду команды на пожар;  
      2) исполняет указания от руководителя лесного учреждения или лесничего (по принадлежности);  
      3) принимает решение о выезде на пожар команды или отдельной бригады.  
      42. При возникновении на территории лесничества одновременно нескольких пожаров или при недостатке сил одной пожарно-химической станции для быстрой ликвидации пожара лесничий сообщает об этом руководителю лесного учреждения для направления на тушение сил и средств пожарно-химической станции 2 типа или станций 1 типа соседних лесничеств.  
      43. При недостатке в лесном учреждении, особо охраняемой природной территории сил и средств для быстрого подавления действующих пожаров и возникновении угрозы распространения пожаров на больших площадях, руководитель лесного учреждения, особо охраняемой природной территории сообщает об этом местным исполнительным органам, государственной противопожарной службе и принимает меры по привлечению на тушение сил и технических средств местных организаций, населения в соответствии с утвержденным Планом по тушению лесных пожаров. Если пожары принимают характер стихийного бедствия, руководитель лесного учреждения принимает меры к привлечению на тушение сил и средств аварийно-спасательных служб.  
      44. Общее руководство тушением лесных пожаров на территории лесного учреждения и особо охраняемой природной территории возлагается на руководителя лесного учреждения и особо охраняемых природных территорий.  
      45. Непосредственное руководство работами по тушению каждого лесного пожара в районах наземной охраны на территории лесничества осуществляет лесничий или руководитель противопожарной службы лесоохранного учреждения и особо охраняемой природной территории, либо начальник пункта пожаротушения лесопользователя (при его наличии у лесопользователя, которому соответствующие участки лесного фонда переданы в лесопользование).  
      До прибытия лесничего и сил противопожарной службы лесоохранного учреждения и особо охраняемой природной территории руководство тушением лесного пожара осуществляется работником государственной лесной охраны, государственным инспектором по охране особо охраняемой природной территории (помощником лесничего, мастером леса либо инспектором, лесником), закрепленным за соответствующей территорией.  
      В случае усложнившейся обстановки руководство тушением лесного пожара осуществляется руководителем или, по его поручению, заместителем руководителя учреждения лесного учреждения или иным уполномоченным на то лицом.  
      46. В районах авиационной охраны лесов в труднодоступных местах руководство тушением лесных пожаров осуществляется старшим по должности работником из числа находящихся на пожаре парашютно-пожарных или десантно-пожарных команд.  
      47. Руководителю по тушению лесного пожара необходимо:  
      1) прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по ликвидации пожара;  
      2) обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении пожара, от возможных травм, отравлений, ожогов;  
      3) в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;  
      4) обеспечить строгое выполнение всеми работающими на тушении пожара требований по технике безопасности работ;  
      5) не оставлять место пожара и не отпускать рабочих до тех пор, пока пожар не будет потушен или надежно локализован;  
      6) принять меры по вызову к месту пожара руководителя или другого должностного лица объекта организации, выполняющей работы на территории, где возник лесной пожар.  
      48. Руководитель тушения лесного пожара для обеспечения эффективной организации тушения лесного пожара составляет тактический план тушения лесного пожара на основании данных предварительно проведенной разведки пожара. Разведкой устанавливается вид и сила пожара, наиболее пожароопасные и ценные участки леса, водоемы, преграды, которые остановят распространение огня или послужат опорной линией для отжига, а также места, где такие преграды или опорные полосы нужно создать.  
      49. Тушение пожара включает стадии:  
      1) остановки пожара – прекращения пламенного горения по кромке пожара;  
      2) локализации – предотвращения возможности его дальнейшего распространения;  
      3) дотушивания – тушения очагов горения внутри пожарища;  
      4) окарауливания – дежурства рабочих пожарных команд на пройденной пожаром площади в течение определенного времени, достаточного, чтобы убедиться в отсутствии скрытых очагов горения и возможности возобновления пожара;  
      5) ликвидация пожара – окончательное дотушивание всех очагов горения пожарища и отсутствия возможности возобновления пожара.  
      При выборе тактики тушения руководитель тушения лесного пожара учитывает особенности местности и погодные условия, вид пожара, наличие сил и средств пожаротушения.  
      50. Используются следующие основные наземные способы тушения лесных пожаров:  
      1) захлестывание или забрасывание грунтом кромки низового пожара;  
      2) прокладка минерализованных полос и канав при помощи почвообрабатывающих орудий и взрывчатых материалов;  
      3) тушение пожаров водой или растворами огнетушащих химикатов;  
      4) отжиг или встречный огонь.  
      51. На труднодоступных территориях и при возникновении крупных лесных пожаров для тушения привлекаются парашютно-пожарные или десантно-пожарные команды базы авиационной охраны лесов и обслуживания лесного хозяйства, служб по чрезвычайным ситуациям.  
      52. Перед началом работ по тушению лесных пожаров все привлекаемые к этим работам ознакамливаются с порядком их проведения и требованиями по технике безопасности.  
      53. К непосредственному тушению лесных пожаров не допускаются лица, не достигшие восемнадцати лет, беременные и кормящие грудью женщины, инвалиды, лица с ослабленным зрением и слухом.

Приложение 1      
к Правилам пожарной   
безопасности в лесах

**Требования к планам противопожарных мероприятий**

      1. Государственные лесовладельцы, лесопользователи, которым участки лесного фонда переданы в лесопользование, ежегодно разрабатывают и реализуют планы противопожарных мероприятий (далее – План).  
      План включает два раздела:  
      1) предупредительные противопожарные мероприятия;  
      2) организация тушения лесных пожаров.  
      2. В первом разделе плана предусматриваются конкретные объемы работ и места их проведения, основанные на материалах лесоустройства и планах противопожарного устройства лесов лесного учреждения, в границах которого находится (находятся) участок (участки) лесного фонда, переданный (переданные) в лесопользование. Планируемые мероприятия предусматривают последовательность действий, продолжение ранее выполненных работ и увязываться с работами, проводимыми на соседних участках лесного фонда лесовладельцами и лесопользователями.  
      В этом разделе плана указывается, где и в какие сроки устраиваются противопожарные разрывы, создаются пожароустойчивые опушки, минерализованные и другие защитные противопожарные полосы, строятся лесохозяйственные и противопожарные дороги, пожарные водоемы, пожарные наблюдательные вышки, мачты, вертолетные посадочные площадки, линии телефонной связи, организовывается радиосвязь.  
      В план также включаются работы по уходу за имеющимися противопожарными разрывами и полосами, ремонту пожарных наблюдательных вышек, противопожарного оборудования и техники, дорог, найму временных пожарных сторожей.  
      Для всех работ устанавливаются календарные сроки выполнения и ответственные за выполнение лица, объем и стоимость этих работ.  
      3. Во втором разделе плана предусматриваются мероприятия по организации тушения пожаров как собственными силами, так и в случаях, когда эти пожары по каким-либо причинам невозможно ликвидировать собственными силами и средствами. В последнем случае по согласованию с государственным лесовладельцем определяются силы и технические средства, которые направляются для тушения лесного пожара, а также силы и технические средства других организаций, базирующихся в населенных пунктах в районе расположения соответствующего участка лесного фонда. В плане также предусматривается формирование добровольных общественных формирований (команд) для тушения лесных пожаров, организация питания людей, занятых тушением лесных пожаров, и медицинской помощи, связи, а также создание за счет лесопользователя резерва горюче-смазочных материалов на пожароопасный сезон.  
      4. Планы противопожарных мероприятий лесопользователей, которым участки лесного фонда переданы в лесопользование, предоставляются государственным лесовладельцам для согласования не позднее 15 февраля текущего года. План противопожарных мероприятий лесопользователя согласовывается государственным лесовладельцем и утверждается самим лесопользователем.

Приложение 2      
к Правилам пожарной   
безопасности в лесах

**Средства**  
**для тушения лесных пожаров**

      1. Средства для тушения лесных пожаров у лесопользователей, осуществляющих лесозаготовительную деятельность:  
      1) съемные цистерны, в том числе собственного производства, или резиновые емкости для воды объемом 1500 литров – 1 штука;  
      2) навесные шестеренные насосы – 1 штука;  
      3) мотопомпы пожарные переносные производительностью 600-800 литров в минуту – 1 штука;  
      4) лесные плуги или другие тракторные почвообрабатывающие орудия – 1 штука;  
      5) лопаты – 20 штук;  
      6) топоры – 5 штук;  
      7) грабли – 20 штук;  
      8) хлопушки – 20 штук;  
      9) бензопилы – 2 штуки;  
      10) ранцевые лесные огнетушители-опрыскиватели – 5 штук;  
      11) ведра или резиновые емкости для воды объемом 12 литров – 2 штуки;  
      12) кружки для воды – 10 штук;  
      13) аптечки первой помощи – 2 штуки.  
      2. Средства для тушения лесных пожаров в лесопожарных пунктах:  
      1) съемные цистерны, в том числе собственного производства, или резиновые емкости для воды объемом 1500 литров – 1 штука;  
      2) навесные шестеренные насосы – 1 штука;  
      3) напорные пожарные рукава – 100 погонных метров в том числе: 5 комплектов Д 51 миллиметров;  
      4) переносные радиостанции (при наличии организованной радиосвязи) – 2 штук;  
      5) мотопомпы пожарные переносные производительностью 600-800 литров/минуту – 1 штука;  
      6) зажигательные аппараты – 4 штуки;  
      7) смачиватели НП-1 или других марок, пенообразователь – 500 килограмм;  
      8) лопаты – 50 штук;  
      9) топоры – 5 штук;  
      10) мотыги – 5 штук;  
      11) грабли – 20 штук;  
      12) хлопушки – 20 штук;  
      13) бензопилы – 1 штука;  
      14) ранцевые лесные огнетушители-опрыскиватели – 5 штук;  
      15) бидоны или канистры для питьевой воды емкостью 10 литров – 2 штуки;  
      16) аптечки первой помощи – 1 штука;  
      17) дежурная спецодежда (сапоги, брюки, куртка, рукавицы) комплект по числу постоянных членов команды пожаротушения.  
      Автомашины и тракторные прицепы оборудуются для установки навесных насосов и закрепляются за пожарными пунктами на пожароопасный сезон. Остальное оборудование и пожарный инвентарь находится на пункте постоянно. При протяженности лесовозных автодорог более 50 километров (включая лесовозные усы) количество съемных цистерн увеличивается из расчета одна цистерна на 50 километров дороги.  
      3. Средства для тушения лесных пожаров в местах заготовки и складирования древесины (лесосеки, верхние склады):  
      1) лопаты – 10 штук;  
      2) топоры – 2 штуки;  
      3) грабли – 2 штуки;  
      4) хлопушки – 10 штук;  
      5) бензопилы – 1 штука;  
      6) ранцевые лесные огнетушители-опрыскиватели – 5 штук;  
      7) ведра или резиновые емкости для воды объемом 12 литров – 2 штуки;  
      8) кружки для воды – 4 штуки.  
      4. Средства для тушения лесных пожаров в местах по добыче камня, песка, глины на территории лесного фонда:  
      1) лопаты – 10 штук;  
      2) топоры – 2 штуки;  
      3) мотыги – 2 штуки;  
      4) хлопушки – 10 штук;  
      5) бензопилы – 2 штуки;  
      6) ранцевые лесные огнетушители-опрыскиватели – 5 штук;  
      7) бидоны или канистры для питьевой воды емкостью 12 литров – 5 штук;  
      8) кружки для воды – 5 штук;  
      9) рукавицы – 10 пар;  
      10) аптечки первой помощи – 1 штука.  
      5. Средства для тушения лесных пожаров у нефтегазодобывающих предприятий, действующих на территории лесного фонда:  
      1) съемные цистерны, или резиновые емкости для воды объемом 1500 литров – 2 штуки (при наличии специальных лесопожарных автоцистерн съемные цистерны иметь необязательно);  
      2) навесные шестеренные насосы – 2 комплекта;  
      3) мотопомпы пожарные переносные производительностью 600-800 литров в минуту – 1 штука;  
      4) напорные пожарные рукава – 500 погонных метров, в том числе: 20 комплектов рукавов Д 66-77 миллиметром (400 погонных метров), 5 комплектов рукавов Д 51 миллиметров (100 погонных метров);  
      5) бульдозеры – 1 штука;  
      6) автомашины бортовые повышенной проходимости или вездеходы (для перевозки людей) – 1 штука;  
      7) лесной плуг или другое почвообрабатывающее орудие – 1 штука;  
      8) зажигательные аппараты – 5 штук;  
      9) смачиватели НП-1 или других марок, пенообразователь – 500 килограмм;  
      10) лопаты – 50 штук;  
      11) топоры – 10 штук;  
      12) мотыги – 20 штук;  
      13) грабли – 10 штук;  
      14) хлопушки – 20 штук;  
      15) бензопилы – 5 штук;  
      16) ранцевые лесные огнетушители-опрыскиватели – 10 штук;  
      17) переносные радиостанции (при наличии организованной радиосвязи) – 3 штуки;  
      18) бидоны или канистры для питьевой воды емкостью 10 литров – 6 штук;  
      19) дежурная спецодежда (сапоги, брюки, куртки, рукавицы), комплект – по числу постоянных членов команды пожаротушения;  
      20) аптечки первой помощи – 2 штуки.  
      При площади участка более 30 тысяч гектар количество пунктов сосредоточения пожарного инвентаря определяется из расчета потребности 1 пункта на каждые 30 тысяч гектар. Автомашина под съемную цистерну приспосабливается для установки навесного шестеренного насоса и находится при пункте в течение пожароопасного сезона.  
      6. Средства для тушения лесных пожаров в организациях, имеющих шоссейные дороги, проходящие через лесные массивы (лесопожарный пункт):  
      1) съемные цистерны, в том числе собственного производства или резиновые емкости для воды объемом 1500 литров – 1 штука;  
      2) навесные шестеренные насосы – 1 комплект;  
      3) напорные пожарные рукава – 300 погонных метров, в том числе: 10 комплектов рукавов Д 66-77 миллиметров (200 погонных метров), 5 комплектов рукавов Д 51 милиметров (100 погонных метров);  
      4) зажигательные аппараты - 3 штуки;  
      5) смачиватели НП-1 или других марок, пенообразователь – 500 килограмм;  
      6) лопаты – 50 штук;  
      7) топоры – 5 штук;  
      8) мотыги – 5 штук;  
      9) грабли – 5 штук;  
      10) хлопушки – 10 штук;  
      11) бензопилы – 2 штуки;  
      12) ранцевые лесные огнетушители-опрыскиватели – 5 штук;  
      13) бидоны или канистры для питьевой воды емкостью 10 литров – 2 штуки;  
      14) противодымные респираторы – 10 штук;  
      15) защитные очки – 10 штук;  
      16) рукавицы – 20 пар;  
      17) аптечки первой помощи – 2 штуки.  
      Лесопожарный пункт организуется на каждые 100 километров шоссейной дороги. На пожароопасный сезон пункт обеспечивается автомашиной для перевозки людей и цистерн с водой, приспособленной для установки навесных шестеренных насосов.

Приложение 3      
к Правилам пожарной   
безопасности в лесах

**Средства тушения лесных пожаров линейных объектов**  
**(нефтегазопроводы, линии электропередач, связи и так далее) и**  
**прочих организаций (поисковые партии, отряды, экспедиции,**  
**бригады по заготовке сена, лекарственных растений, технического**  
**сырья, дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод и других**  
**лесных пищевых продуктов, занятых пастьбой скота, размещением**  
**ульев и пасек и другие), работающих на землях лесного фонда**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства пожаротушения | При числе работающих до | | | |
| 5 | 6-10 | 11-20 | 21-50 |
| Лопаты, штук | 2 | 5 | 10 | 20 |
| Топоры, штук | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Мотыги, штук | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Грабли, штук | - | 2 | 5 | 10 |
| Хлопушки, штук | 2 | 4 | 10 | 20 |
| Пилы поперечные или бензопилы, штук | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Ранцевые лесные  огнетушители-опрыскиватели, штук | - | 2 | 5 | 5 |
| Ведра или резиновые емкости для воды  по 12 литров | 2 | 5 | 10 | 20 |
| Рукавицы, пар | 5 | 10 | 20 | 40 |
| Аптечка первой помощи, штук | 1 | 1 | 2 | 2 |

      Указанные средства для тушения лесных пожаров сосредотачиваются в местах базирования отдельных групп рабочих. В местах жительства линейных обходчиков сосредотачивается пожарный инвентарь в составе и количестве, указанном в последней графе таблицы.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан