

**Об утверждении натуральных норм снабжения техникой и техническими средствами районных эксплуатационных частей Вооруженных Сил Республики Казахстан**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 1666. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 декабря 2016 года № 755

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 02.12.2016 № 755 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      В соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемые натуральные нормы снабжения техникой и техническими средствами районных эксплуатационных частей Вооруженных Сил Республики Казахстан.

      2. Министерству обороны Республики Казахстан осуществлять закуп материальных запасов и имущества в пределах выделенных средств из республиканского бюджета на соответствующий год.

      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                      С. Ахметов*

Утверждены

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 24 декабря 2012 года № 1666

 **Натуральные нормы снабжения техникой и техническими**
**средствами районных эксплуатационных частей**
**Вооруженных Сил Республики Казахстан**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица учета | Районная эксплуатационная часть | Срок службы до списания | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Аварийный автомобиль малого класса  | ед. | 4 | 16 лет или 226800 км |
 |
| 2 | Седельный тягач | ед. | 1 | 16 лет или 226800 км |
 |
| 3 | Полуприцеп г/п до 40 тн и более | ед. | 1 | 16 лет или 226800 км |
 |
| 4 | Автомобильный самосвал  | ед. | 8 | 16 лет или 226800 км |
 |
| 5 | Автомобильный кран  | ед. | 2 | 16 лет или 6900 м/ч |
 |
| 6 | Грузовой автомобиль с повышенной проходимостью  | ед. | 1 | 16 лет или 226800 км |
 |
| 7 | Грузовой автомобиль г/п 14 тн и более | ед. | 2 | 16 лет или 226800 км |
 |
| 8 | Бортовой автомобиль с краном-манипулятором  | ед. | 1 | 16 лет или 226800 км |
 |
| 9 | Легковой автомобиль  | ед. | 2 | 12 лет или 233280 км |
 |
| 10 | Микроавтобус | ед. | 1 | 16 лет или 226800 км |
 |
| 11 | Автобус специальный | ед. | 2 | 16 лет или 226800 км |
 |
| 12 | Экскаватор тракторный, емкость ковша 0,28 м3 и более | ед. | 2 | 12 лет или 5000 м/ч |
 |
| 13 | Экскаватор, емкость ковша до 1 м3 и более | ед. | 2 | 12 лет или 8400 м/ч |
 |
| 14 | Аварийно-водопроводная машина | ед. | 1 | 16 лет или 226800 км |
 |
| 15 | Передвижная электроизмерительная лаборатория | ед. | 1 | 16 лет или 226800 км |
 |
| 16 | Передвижная аварийно-ремонтная мастерская | ед. | 1 | 16 лет или 226800 км |
 |
| 17 | Передвижная установка для химической отчистки котлов от накипи | ед. | 1 | 12 лет |
 |
| 18 | Автогидроподъемник  | ед. | 2 | 16 лет или 6600 м/ч |
 |
| 19 | Бурильно-крановая машина | ед. | 1 | 16 лет или 3200 м/ч |
 |
| 20 | Автоцистерна для подвоза питьевой воды | ед. | 2 | 16 лет или 226800 км |
 |
| 21 | Ассенизационная машина | ед. | Одна на 4000 человек | 16 лет или 226800 км | При потребности обеспечиваются ДЭУ МО РК

 |
| 22 | Илососы | ед. | Один на 500 тыс. м2 усовершенствованных покрытий при наличии ливневой канализации | 16 лет или 226800 км |
| 23 | Каналопромывочная машина | ед. | 1 | 16 лет или 226800 км |
 |
| 24 | Мусоровоз | ед. | Один на 6000 человек | 16 лет или 226800 км |
 |
| 25 | Поливомоечная машина | ед. | Одна на 67 тыс. м2 убираемой площади усовершенствованных покрытий | 16 лет или 6900 м/ч |
 |
| 26 | Подметально-уборочная машина | ед. | Одна на 63 тыс. м2 убираемой площади усовершенствованных покрытий | 16 лет или 6900 м/ч |
 |
| 27 | Снегоочиститель  | ед. | Один на 63 тыс. м2 убираемой площади усовершенствованных покрытий | 16 лет или 6900 м/ч |
 |
| 28 | Снегопогрузчик | ед. | Один на 91 тыс. м2 обслуживаемой площади | 16 лет или 7800 м/ч |
 |
| 29 | Тратуароуборочная машина | ед. | Одна на 100тыс. м2 тратуаров, подлежащих уборке механизированным способом | 16 лет или 6900 м/ч |
 |
| 30 | Универсально-уборочная машина | ед. | Одна на 33 тыс. м2 убираемой площади усовершенствованных покрытий | 16 лет или 6900 м/ч |
 |
| 31 | Многоцелевая коммунально-строительная машина с комплектом навесного оборудования | ед. | 2 | 12 лет или 8400 м/ч |
 |
| 32 | Автопогрузчик  | ед. | 2 | 15 лет или 8400 м/ч |
 |
| 33 | Фронтальный погрузчик | ед. | 2 | 15 лет или 8400 м/ч |
 |
| 34 | Бульдозеры мощностью 132 кВт и более | ед. | 2 | 15 лет или 5700 м/ч |
 |
| 35 | Бульдозеры мощностью до 132 кВт  | ед. | 2 | 15 лет или 5700 м/ч |
 |
| 36 | Трактор с траншейным цепным агрегатом | ед. | 1 | 15 лет или 5700 м/ч |
 |
| 37 | Автотопливозаправщик | ед. | 2 | 16 лет или 210000 км |
 |
| 38 | Мазутовоз | ед. | Один на 2000 тн жидкого топлива | 16 лет или 6000 м/ч |
 |
| 39 | Мастерская для ремонта инженерной техники | ед. | 1 | 16 лет или 7500 м/ч |
 |
| 40 | Агрегат сварочный  | ед. | 1 | 8 лет или 4100 м/ч |
 |
| 41 | Агрегат компрессор  | ед. | 1 | 8 лет или 2000 м/ч |
 |
| 42 | Лесопильная рама | ед. | 1 | 15 лет |
 |
| 43 | Мобильное оборудование по изготовлению арочного профиля - аналога | ед. | Одно на 4 районные эксплуатационные части | 12 лет |
 |
| 44 | Бетоносмеситель мобильный с самозагрузкой | ед. | 1 | 12 лет или 8400 м/ч |
 |
| 45 | Растворо-бетонный узел | ед. | 1 | 12 лет  |
 |
| 46 | Оборудование для производства железобетонных конструкций и бетонных изделий  | к-т | Одно на 4 районные эксплуатационные части | 12 лет |
 |
| 47 | Оборудование для производства сендвич панелей | к-т | Одно на 4 районные эксплуатационные части | 12 лет |
 |
| 48 | Оборудование для производства металлочерепицы | к-т | Одно на 4 районные эксплуатационные части | 12 лет  |
 |
| 49 | Обородование для производства профнастила  | к-т | Одно на 4 районные эксплуатационные части | 12 лет  |
 |
| 50 | Оборудование для производства фасадного металлосайдинга | к-т | Одно на 4 районные эксплуатационные части | 12 лет  |
 |
| 51 | Оборудование для производства мебели | к-т | 1 | 12 лет  |
 |
| 52 | Оборудование для производства оконных конструкций из ПВХ профилей и алюминия | к-т | 1 | 12 лет  |
 |
| 53 | Оборудование для производства стеклопакетов | к-т | 1 | 12 лет  |
 |
| 54 | Автоматическая линия по производству сетчатых металлических ограждений панельного типа | к-т | Одна на 4 районные эксплуатационные части | 12 лет  |
 |
| 55 | Линия по производству колючей проволоки и барьеров безопасности  | к-т | Одна на 4 районные эксплуатационные части | 12 лет  |
 |
| 56 | Установка для приготовления питьевой воды | к-т | По потребности | 10 лет |
 |
| 57 | Электростанция 1,5 КВт | ед. | 6 | 12 лет или 7100 м/ч |
 |
| 58 | Электростанция 4 КВт | ед. | 6 | 12 лет или 8400 м/ч |
 |
| 59 | Электростанция зарядная 2 КВт | ед. | 1 | 12 лет или 8400 м/ч |
 |
| 60 | Электростанция до 30 КВт и более | ед. | По потребности | 12 лет или 5700 м/ч |
 |
| 61 | Электростанция 50 КВт и более | ед. | По потребности | 12 лет или 6600 м/ч |
 |
| 62 | Электростанция 75 КВт и более | ед. | По потребности | 12 лет или 7500 м/ч |
 |
| 63 | Электростанция 100 КВт и более | ед. | По потребности | 14 лет или 7500 м/ч |
 |
| 64 | Электростанция 200 КВт и более | ед. | По потребности | 14 лет или 7500 м/ч |
 |
| 65 | Электростанция 400 КВт и более | ед. | По потребности | 14 лет или 7500 м/ч |
 |
| 66 | Электростанция 500 КВт и более | ед. | По потребности | 14 лет или 8400 м/ч |
 |
| 67 | Электростанция 1000 КВт и более | ед. | По потребности | 14 лет или 8400 м/ч |
 |
| 68 | Прицеп г/п 1,5 тн | ед. | 2 | 16 лет или 226800 км |
 |
| 69 | Прицеп г/п 4 тн | ед. | 1 | 16 лет или 226800 км |
 |
| 70 | Прицеп г/п до 8 тн | ед. | 1 | 16 лет или 226800 км |
 |
| 71 | Прицеп г/п 14 тн и более | ед. | 1 | 16 лет или 226800 км |
 |

Норма расхода моторесурсов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Легковые | км | 40 000 | - |
 |
| 2 | Грузовые | км | По потребности | - |
 |
| 3 | Специальные | км, м/ч | По потребности | - |
 |
| 4 | Гусеничные тягачи, транспортеры и транспортеры-тягачи | км, м/ч | По потребности | - |
 |
| 5 | Тракторы | м/ч | По потребности | - |
 |
| 6 | Силовые агрегаты | м/ч | По потребности | - |
 |

      Техника, оборудование и агрегаты, указанные в настоящих нормах, в случае прекращения их выпуска или отсутствия заменяются техникой, оборудованием и агрегатами других марок того же назначения.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан