

**Об утверждении Правил создания местными исполнительными органами пожарных постов, их материально-технического оснащения в населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 августа 2014 года № 894. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2015 года № 457

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 18.06.2015 № 457 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с подпунктом 53) статьи 11 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите» Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**  
      1. Утвердить прилагаемые Правила создания местными исполнительными органами пожарных постов, их материально-технического оснащения в населенных пунктах, в которых отсутствуют       подразделения государственной противопожарной службы.  
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утверждены          
постановлением Правительства  
Республики Казахстан     
от 5 августа 2014 года № 894

**Правила**  
**создания местными исполнительными органами пожарных постов, их**  
**материально-технического оснащения в населенных пунктах, в**  
**которых отсутствуют подразделения государственной**  
**противопожарной службы**

      1. Настоящие Правила определяют порядок создания местными исполнительными органами пожарных постов, их материально-технического оснащения в населенных пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы (далее - незащищенные населенные пункты).  
      2. Пожарные посты создаются местными исполнительными органами в незащищенных населенных пунктах в зданиях с наличием помещений для дежурной смены, пожарного автомобиля либо приспособленной для тушения пожаров передвижной техники, обеспеченных телефонной связью, электроэнергией, отоплением и водоснабжением.  
      3. Создание пожарных постов на соответствующих административных территориях, организация их деятельности, материально-техническое обеспечение осуществляются по решению местных исполнительных органов за счет и в пределах средств, предусмотренных местным бюджетом на соответствующий финансовый год.  
      4. Пожарные посты оснащаются пожарным автомобилем либо приспособленной для тушения пожаров передвижной техникой, укомплектованной минимальным количеством пожарно-технического оборудования и снаряжения согласно приложениям 1 и 2 к настоящим Правилам.  
      5. Пожарный автомобиль либо приспособленная для тушения пожаров передвижная техника обеспечиваются горюче-смазочными материалами и огнетушащими веществами, запас которых определяется старшим пожарного поста по согласованию с местным исполнительным органом.  
      6. Для функционирования пожарных постов привлекаются добровольные пожарные, а также иные лица в соответствии с трудовым законодательством.  
      7. Порядок привлечения пожарных постов на тушение пожаров определяется районным планом привлечения сил и средств соответствующего гарнизона противопожарной службы.

Приложение 1          
к Правилам создания местными   
исполнительными органами    
пожарных постов, их      
материально-технического     
оснащения в населенных     
пунктах, в которых отсутствуют  
подразделения государственной  
противопожарной службы

**Минимальный перечень**  
**пожарно-технического оборудования и снаряжения**  
**на пожарный автомобиль**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование оборудования и снаряжения** | **Единица**  **измерения** | **Кол-во** |
| 1 | Рукав всасывающий, длиной 4 м, диаметром 125 мм | шт. | 2 |
| 2 | Рукав всасывающий, длиной 4 м, диаметром 75 мм | шт. | 2 |
| 3 | Рукав напорный, латексный для работы от гидранта, длиной 4-5 м, диаметром 77 мм | шт. | 2 |
| 4 | Рукав напорный, латексный, длиной 20 м, диаметром 66 мм | шт. | 10 |
| 5 | Рукав напорный, латексный, длиной 20 м, диаметром 51 мм | шт. | 6 |
| 6 | Сетка для всасывающего рукава СВ-125, с веревкой длиной 12 м | шт. | 1 |
| 7 | Разветвление 3-ходовое РТ-70 (РТ-80) | шт. | 2 |
| 8 | Водосборник рукавный ВС-125 с заглушками | шт. | 1 |
| 9 | Колонка пожарная | шт. | 1 |
| 10 | Ствол РСК-50 | шт. | 4 |
| 11 | Ствол лафетный переносной | шт. | 1 |
| 12 | Генератор пены средней кратности ГПС-600 | шт. | 2 |
| 13 | Пила поперечная | шт. | 1 |
| 14 | Лестница-палка | шт. | 1 |
| 15 | Багор металлический, длиной 2,5 м | шт. | 1 |
| 16 | Лом | шт. | 1 |
| 17 | Топор плотницкий | шт. | 1 |
| 18 | Крюк пожарный легкий | шт. | 1 |
| 19 | Лопата штыковая | шт. | 1 |
| 20 | Пила-ножовка по дереву в деревянном футляре | шт. | 1 |
| 21 | Комплект инструментов для резки электропроводов, в том числе: |  |  |
| ножницы с диэлектрической рукояткой | шт. | 1 |
| перчатки диэлектрические | пара | 1 |
| боты диэлектрические | пара | 1 |
| коврик диэлектрический | шт. | 1 |
| 22 | Электрический групповой фонарь | шт. | 1 |
| 23 | Комплект инструментов для технического обслуживания автомобиля | комп. | 1 |
| 24 | Автомобильная радиостанция | шт. | 1 |
| 25 | Сигнально-громкоговорящее устройство | шт. | 1 |
| 26 | Индивидуальное снаряжение на одного работника, входящего в состав отделения на пожарном автомобиле, в том числе: |  |  |
| боевая одежда пожарного | комп. | 1 |
| сапоги пожарного | пара | 1 |
| каска пожарная | шт. | 1 |
| пояс пожарный спасательный | шт. | 1 |
| карабин пожарный | шт. | 1 |
| топор пожарный | шт. | 1 |
| кобура для пожарного топора | шт. | 1 |

Приложение 2          
к Правилам создания местными   
исполнительными органами    
пожарных постов, их      
материально-технического     
оснащения в населенных     
пунктах, в которых отсутствуют  
подразделения государственной  
противопожарной службы

**Минимальный перечень**  
**пожарно-технического оборудования и снаряжения на**  
**приспособленную для тушения пожаров передвижную технику**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование оборудования и снаряжения** | **Единица**  **измерения** | **Кол-во** |
| 1 | Рукав напорный, латексный, длиной 20 м, диаметром 51 мм | шт. | 6 |
| 2 | Рукав напорный, латексный, длиной 20 м, диаметром 66 мм | шт. | 4 |
| 3 | Рукав напорный, латексный для работы от гидранта, длиной 4-5 м, диаметром 77 мм | шт. | 2 |
| 4 | Разветвление 3-ходовое РТ-70 | шт. | 1 |
| 5 | Ствол РСК-50 | шт. | 2 |
| 6 | Лестница-палка | шт. | 1 |
| 7 | Багор металлический длиной 2,5 м | шт. | 1 |
| 8 | Лом | шт. | 1 |
| 9 | Топор плотницкий | шт. | 1 |
| 10 | Пила-ножовка по дереву | шт. | 1 |
| 11 | Комплект инструментов для резки электропроводов, в том числе: |  |  |
| ножницы с диэлектрической рукояткой | шт. | 1 |
| перчатки диэлектрические | пара | 1 |
| боты диэлектрические | пара | 1 |
| 12 | Электрический групповой фонарь | шт. | 1 |
| 13 | Индивидуальное снаряжение на одного работника, входящего в состав отделения на приспособленной для тушения пожаров передвижной техники, в том числе: |  |  |
| боевая одежда пожарного | комп. | 1 |
| сапоги пожарного | пара | 1 |
| каска пожарная | шт. | 1 |
| пояс пожарный спасательный | шт. | 1 |
| карабин пожарный | шт. | 1 |
| топор пожарный | шт. | 1 |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан