

**О некоторых вопросах маркировки космических объектов Республики Казахстан, запускаемых в космическое пространство**

Приказ и.о. Председателя Национального космического агентства Республики Казахстан от 14 мая 2012 года № 61/НҚ. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 июня 2012 года № 7694

      В соответствии со статьей 24 Закона Республики Казахстан от 6 января 2012 года «О космической деятельности», **ПРИКАЗЫВАЮ**:

      1. Утвердить прилагаемую маркировку космических объектов Республики Казахстан, запускаемых в космическое пространство.

      2. Юридическому управлению Национального космического агентства Республики Казахстан (Алипбаев К.А.) в установленном законодательством порядке обеспечить представление настоящего приказа в Министерство юстиции Республики Казахстан для государственной регистрации.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя Национального космического агентства Республики Казахстан Молдабекова М.М.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.

      *И.о. Председателя*                          *М. Молдабеков*

Утверждена

приказом исполняющего обязанности

Председателя Национального

космического агентства

Республики Казахстан

от 14 мая 2012 года № 61/ОД

 **Маркировка космических объектов Республики Казахстан,**
**запускаемых в космическое пространство**

      1. Настоящая Маркировка космических объектов Республики Казахстан, запускаемых в космическое пространство разработана в целях обеспечения единого подхода при осуществлении маркировки участниками космической деятельности космических объектов научного, социально-экономического и двойного назначения, произведенных в Республике Казахстан (далее – Маркировка космических объектов).

      Маркировка космических объектов, принадлежащих иностранным физическим и юридическим лицам, запускаемых в космическое пространство с территории Республики Казахстан не требуется.

      2. На космические объекты наносится маркировка, включающая в себя:

      регистрационный номер, присваиваемый при государственной регистрации космического объекта;

      надпись «Kazakhstan», которая размещается под регистрационным номером.

      3. На космических объектах размещается изображение Государственного флага Республики Казахстан размером, соответствующим размеру текста маркировки.

      4. На космических объектах, являющихся средствами выведения в космическое пространство космических аппаратов, и их составных частях маркировка наносится на каждой стороне верхней части корпуса.

      На космических объектах, являющихся космическими аппаратами, маркировка наносится на боковые поверхности корпуса, незанятые элементами конструкции космического объекта.

      5. Буквы и цифры наносятся в одном направлении параллельно горизонтали.

      Символы одного знака должны быть одинаковой высоты не менее 300 миллиметров и не более 1000 миллиметров.

      Высота символов знака, наносимого на корпус, определяется по максимально возможной длине знака, обусловленной наличием свободного места.

      6. В случае, когда размеры конструкции космического объекта не позволяют нанести маркировку необходимых размеров, предусмотренных в абзаце два пункта 5 Маркировки космических объектов, разрешается уменьшить размеры маркировки космических объектов до максимально возможных с соблюдением заданных пропорций, предусмотренных в абзаце три пункта 5 Маркировки космических объектов.

      7. Маркировка выполняется темным цветом на светлом фоне и светлым цветом на темном фоне. Все символы наносятся краской, не меняющей цвета от воздействия атмосферных условий и не стирающейся при обслуживании в процессе подготовки к запуску космического объекта.

      8. Все символы и дефисы выполняются сплошными линиями и таким цветом, который обеспечивает хорошую контрастность с фоном. Ширина каждого символа (кроме цифры 1) и длина дефиса составляют 2/3 высоты символа. Толщина линий составляет 1/6 высоты символа.

      9. Каждый символ отделяется от предшествующего или последующего символа расстоянием, составляющим не менее одной четвертой ширины символа. В таких случаях дефис считается отдельным символом.

      10. На космических объектах могут наноситься следующие дополнительные знаки:

      1) надпись наименования (на государственном языке) и эмблема участника космической деятельности, запускающего космический объект;

      2) обозначение космического объекта, которое наносится прямым шрифтом, контрастным к фону.

      Рекомендуется сохранять обозначение типа космического объекта, указанное заводом-изготовителем.

      11. Дополнительные знаки наносятся на космические объекты способом, не затрудняющим визуальное опознавание маркировки.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан