

**Об утверждении профессионального стандарта "Швейное производство и моделирование одежды"**

***Утративший силу***

Приказ и.о. Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 30 декабря 2013 года № 456. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 мая 2014 года № 9399. Утратил силу приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 30 января 2023 года № 60.

      Сноска. Утратил силу приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 30.01.2023 № 60 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с пунктом 3 статьи 138-5 Трудового кодекса Республики Казахстан **ПРИКАЗЫВАЮ:**

      1. Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Швейное производство и моделирование одежды".

      2. Комитету промышленности Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (Касымбеков Б.А.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление на официальное опубликование в средствах массовой информации и информационно-правовой системе "Әділет";

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| Исполняющий обязанности Министра |  |
| индустрии и новых технологий |  |
| Республики Казахстан | А. Рау |
| "СОГЛАСОВАНО" |  |
| Министр труда и социальной |  |
| защиты населения |  |
| Республики Казахстан |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т. Дуйсенова |  |
| 26 марта 2014 год |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден приказом исполняющего обязанности Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 30 декабря 2013 года № 456 |

**Профессиональный стандарт**  
**"Швейное производство и моделирование одежды"**  
**1. Общие положения**

      1. Профессиональный стандарт "Швейное производство и моделирование одежды" (далее – ПС) определяет в области профессиональной деятельности требования к содержанию, качеству, условиям труда, квалификации и компетенциям работников и предназначен для:

      1) выработки единых требований к содержанию профессиональной деятельности, обновления квалификационных требований, отвечающих современным потребностям рынка труда;

      2) решения широкого круга задач в области управления персоналом;

      3) разработки образовательных стандартов, учебных планов, модульных учебных программ, а также разработки соответствующих учебно-методических материалов;

      4) проведения оценки профессиональной подготовленности и подтверждения соответствия квалификации специалистов.

      2. Основными пользователями ПС являются:

      1) выпускники организаций образования, работники;

      2) руководители и работники организаций, руководители и специалисты подразделений управления персоналом организаций;

      3) специалисты, разрабатывающие образовательные программы;

      4) специалисты в области оценки профессиональной подготовленности и подтверждения соответствия квалификации специалистов.

      3. На основе ПС разрабатываются внутренние, корпоративные стандарты организаций на функциональные модели деятельности, должности, повышение квалификации, аттестацию работников, систему стимулирования труда и другие.

      4. В настоящем ПС применяются следующие термины и определения:

      1) квалификация – степень профессиональной подготовленности работника к выполнению конкретного вида работы;

      2) квалификационный уровень/уровень квалификации - уровень требований к квалификации (компетенциям) работника, отражающий сложность, самостоятельность и ответственность выполняемых работ;

      3) предмет труда – предмет, на который направлены действия работника с целью создания продукта при помощи определенных средств труда;

      4) средства труда - средства, используемые работником для преобразования предмета труда из исходного состояния в продукт;

      5) вид трудовой деятельности – составная часть области профессиональной деятельности, сформированная целостным набором трудовых функций и необходимых для их выполнения компетенций;

      6) трудовая функция – интегрированный и относительно автономный набор трудовых действий, определяемых бизнес-процессом и предполагающий наличие необходимых компетенций для их выполнения в рамках конкретного вида трудовой деятельности;

      7) область профессиональной деятельности – совокупность видов трудовой деятельности отрасли, имеющая общую интеграционную основу (аналогичные или близкие назначение, объекты, технологии, в том числе средства труда) и предполагающая схожий набор трудовых функций и компетенций для их выполнения;

      8) ПС – стандарт, определяющий в конкретной области профессиональной деятельности требования к уровню квалификации, компетенций, содержанию, качеству и условиям труда;

      9) единица ПС – структурный элемент ПС, содержащий развернутую характеристику конкретной трудовой функции, которая является целостной, завершенной, относительно автономной и значимой для данного вида трудовой деятельности;

      10) профессия – основной род занятий трудовой деятельности человека, требующий определенных знаний, умений и практических навыков, приобретаемых в результате специальной подготовки и подтверждаемых соответствующими документами об образовании;

      11) компетенция – способность работника применять в профессиональной деятельности знания и умения;

      12) должность – структурная единица работодателя, на которую возложен круг должностных полномочий и должностных обязанностей;

      13) задача - совокупность действий, связанных с реализацией трудовой функции и достижением результата с использованием конкретных предметов и средств труда;

      14) отрасль – совокупность предприятий и организаций, для которых характерна общность выпускаемой продукции, технологии производства, основных фондов и профессиональных навыков работающих;

      15) отраслевая рамка квалификаций (далее – ОРК)- структурированное описание квалификационных уровней, признаваемых в отрасли;

      16) национальная рамка квалификаций (далее - НРК)– структурированное описание квалификационных уровней, признаваемых на рынке труда;

      17) функциональная карта – структурированное описание трудовых функций и профессиональных задач, выполняемых работником определенного вида трудовой деятельности в рамках той или иной области профессиональной деятельности.

**2. Паспорт ПС**

      5. Вид экономической деятельности: 14 Производство одежды.

      6. Область профессиональной деятельности: Швейное производство.

      7. Основная цель области профессиональной деятельности: вышивание, раскрой, моделирование, изготовление лекал, пошив.

      8. Виды трудовой деятельности, профессии, квалификационные уровни указаны в Приложения 1 к настоящему профессиональному стандарту.

**3. Карточка видов трудовой деятельности (профессий)**  
**Параграф 1. Вышивальщица**

      9. Квалификационный уровень по ОРК: 2-4.

      10. Возможные наименования должностей: вышивальщица.

      11. Обобщенное описание выполняемой трудовой деятельности – вышивание изделий различного ассортимента.

      12. Связь с действующими нормативными документами указана в таблице 1 приложения 2 к настоящему ПС.

      13. Требования к условиям труда, образованию и опыту работы вышивальщицы приведены в таблице 2 приложения 2 к настоящему ПС.

      14. Перечень единиц ПС, определяющий трудовые функции, выполняемые вышивальщицей, указан в таблице 3 приложения 2 к настоящему ПС.

      15. Описание единиц ПС, выполняемых вышивальщицей, приведено в таблице 4 приложения 2 к настоящему ПС.

      16. Требования к компетенциям вышивальщицы указаны в таблицах 5-7 приложения 2 к настоящему ПС.

**Параграф 2. Закройщик**

      17. Квалификационный уровень по ОРК: 3-4.

      18. Возможные наименования должностей: закройщик.

      19. Обобщенное описание выполняемой трудовой деятельности – раскрой текстильного материала.

      20.Связь с действующими нормативными документами указана в таблице 1 приложения 3 к настоящему ПС.

      21. Требования к условиям труда, образованию и опыту работы закройщика приведены в таблице 2 приложения 3 к настоящему ПС.

      22. Перечень единиц ПС определяющий трудовые функции, выполняемые закройщиком, указан в таблице 3 приложения 3 к настоящему ПС.

      23. Описание единиц ПС, выполняемых закройщиком, приведено в таблице 4 приложения 3 к настоящему ПС.

      24. Требования к компетенциям закройщика указаны в таблицах 5-6 приложения 3 к настоящему ПС.

**Параграф 3. Техник-технолог**

      25. Квалификационный уровень по ОРК: 4.

      26. Возможные наименования должностей: техник-технолог.

      27. Обобщенное описание выполняемой трудовой деятельности –

      организация производства швейных изделий высокого качества в соответствии с требованиями нормативной документации.

      28. Связь с действующими нормативными документами указана в таблице 1 Приложения 4 к настоящему ПС.

      29. Требования к условиям труда, образованию и опыту работы техника-технолога приведены в таблице 2 приложения 4 к настоящему ПС.

      30. Перечень единиц ПС, определяющий трудовые функции, выполняемые техником-технологом, указан в таблице 3 приложения 4 к настоящему ПС.

      31. Описание единиц ПС, выполняемых техником-технологом, приведено в таблице 4 приложения 4 к настоящему ПС.

      32. Требования к компетенциям техника-технолога указаны в таблице 5 приложения 4 к настоящему ПС.

**Параграф 4. Модельер-конструктор**

      33. Квалификационный уровень по ОРК: 4.

      34. Возможные наименования должностей: модельер-конструктор.

      35. Обобщенное описание выполняемой трудовой деятельности – разработка модельной конструкции для изготовления изделия.

      36. Связь с действующими нормативными документами указана в таблице 1 приложения 5 к настоящему ПС.

      37. Требования к условиям труда, образованию и опыту работы модельера-конструктора приведены в таблице 2 приложения 5 к настоящему ПС.

      38. Перечень единиц ПС, определяющий трудовые функции, выполняемые модельером-конструктором, указан в таблице 3 приложения 5 к настоящему ПС.

      39. Описание единиц ПС, выполняемых модельером-конструктором, приведено в таблице 4 приложения 5 к настоящему ПС.

      40. Требования к компетенциям модельера-конструктора указаны в таблице 5 приложения 5 к настоящему ПС.

**Параграф 5. Модистка головных уборов**

      41. Квалификационный уровень по ОРК: 3-4.

      42. Возможные наименования должностей: модистка головных уборов.

      43. Обобщенное описание выполняемой трудовой деятельности – изготовление головных уборов.

      44. Связь с действующими нормативными документами указана в таблице 1 приложения 6 к настоящему ПС.

      45. Требования к условиям труда, образованию и опыту работы модистки головных уборов приведены в таблице 2 приложения 6 к настоящему ПС.

      46. Перечень единиц ПС, определяющий трудовые функции, выполняемые модисткой головных уборов, указан в таблице 3 приложения 6 к настоящему ПС.

      47. Описание единиц ПС, выполняемых модисткой головных уборов, приведено в таблице 4 приложения 6 к настоящему ПС.

      48. Требования к компетенциям модистки головных уборов указаны в таблицах 5-7 приложения 6 к настоящему ПС.

**Параграф 6. Портной**

      49. Квалификационный уровень по ОРК: 2-4.

      50. Возможные наименования должностей: портной.

      51. Обобщенное описание выполняемой трудовой деятельности – пошив моделей одежды по индивидуальным заказам, образцов-эталонов и опытных образцов изделий одежды различного назначения, разнообразных по конструктивному решению из натуральных, синтетических и смесовых тканей, трикотажных полотен.

      52. Связь с действующими нормативными документами указана в таблице 1 приложения 7 к настоящему ПС.

      53. Требования к условиям труда, образованию и опыту работы портного приведены в таблице 2 приложения 7 к настоящему ПС.

      54. Перечень единиц ПС, определяющий трудовые функции, выполняемые портным, указан в таблице 3 приложения 7 к настоящему ПС.

      55. Описание единиц ПС, выполняемых портным, приведено в таблице 4 приложения 7 к настоящему ПС.

      56. Требования к компетенциям портного указаны в таблицах 5-7 приложения 7 к настоящему ПС.

**Параграф 7. Швея**

      57. Квалификационный уровень по ОРК: 2-4.

      58. Возможные наименования должностей: швея.

      59. Обобщенное описание выполняемой трудовой деятельности – выполнение на машинах или вручную операций по пошиву изделий из различных материалов.

      60. Связь с действующими нормативными документами указана в таблице 1 приложения 8 к настоящему ПС.

      61. Требования к условиям труда, образованию и опыту работы швеи приведены в таблице 2 приложения 8 к настоящему ПС.

      62. Перечень единиц ПС, определяющий трудовые функции, выполняемые швеей, указан в таблице 3 приложения 8 к настоящему ПС.

      63. Описание единиц ПС, выполняемых швеей, приведено в таблице 4 приложения 8 к настоящему ПС.

      64. Требования к компетенциям швеи указаны в таблицах 5-7 приложения 8 к ПС.

**4. Разработчики ПС**

      65. Разработчиком ПС является Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

      66. Лист согласования, экспертиза и регистрация ПС приведены в приложении 9 к настоящему ПС.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к профессиональному стандарту "Швейное производство и моделирование одежды" |

**Таблица 1. Виды деятельности, профессии, квалификационные**  
**уровни**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование вида деятельности | Наименование профессии с учетом тенденций рынка труда | Наименование профессии согласно государственному классификатору занятий Республики Казахстан 01-2005 | Квалификационный уровень ОРК |
| 1 | Вышивание изделий различного ассортимента | вышивальщица | вышивальщица | 2-4 |
| 2 | Раскрой текстильного материала | закройщик | закройщик | 3-4 |
| 3 | Организация производства швейных изделий высокого качества в соответствии с требованиями нормативной документации | техник-технолог | техник-технолог | 4 |
| 4 | Разработка модельной конструкции для изготовления изделия | модельер-конструктор | модельер-конструктор | 4 |
| 5 | Изготовление головных уборов | модистка головных уборов | модистка головных уборов | 3-4 |
| 6 | Пошив моделей одежды по индивидуальным заказам, образцов-эталонов и опытных образцов изделий одежды различного назначения, разнообразных по конструктивному решению из натуральных, синтетических и смесовых тканей, трикотажных полотен. | портной | портной | 2-4 |
| 7 | Выполнение на машинах или вручную операций по пошиву изделий из различных материалов | швея | швея | 2-4 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к профессиональному стандарту "Швейное производство и моделирование одежды" |

**Таблица 1. Связь с действующими нормативными документами**

|  |  |
| --- | --- |
| Государственный классификатор занятий Республики Казахстан (ГКЗ) | |
| Базовая группа | 7443 - Вышивальщица |
| Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС) | |
| Выпуск, раздел ЕТКС | Выпуск 46, раздел "Швейное производство" (Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 493-ө-м. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 декабря 201 года № 8232) |
| Профессия по ЕТКС | Вышивальщица (1-6 р.) |
| Квалификационный  уровень ОРК | Разряды по ЕТКС |
| 2 | 1-2 |
| 3 | 3-4 |
| 4 | 5-6 |

**Таблица 2. Требования к условиям труда, образованию и**  
**опыту работы вышивальщицы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Возможные места работы по профессии *(предприятия, организации)* | | Оборудованные и аттестованные рабочие места на швейных предприятиях | |
| Вредные и опасные условия труда | | отсутствуют | |
| Особые условия допуска к работе | | Отсутствие медицинских противопоказаний (справка форма 086)  Прохождение инструктажа по технике безопасности | |
| Квалификационный  уровень ОРК | Уровень профессионального образования и обучения | | Требуемый опыт работы |
| 2 | Практический опыт или профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на базе организации образования или обучение на предприятии) при наличии общего среднего образования, но не ниже основного среднего. | | не требуется |
| 3 | Практический опыт или профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовка до одного года или обучение на предприятии)при наличии общего среднего образования или технического и профессионального образования на базе основного среднего образования или общего среднего образования без практического опыта. | | не менее 1 года на 2 уровне |
| 4 | Техническое и профессиональное образование повышенного уровня (дополнительная профессиональная подготовка), практический опыт. | | не менее 3 лет на 3 уровне |

**Таблица 3. Перечень единиц ПС, определяющий трудовые**  
**функции, выполняемые вышивальщицей**

|  |  |
| --- | --- |
| №  трудовой функции | Наименование трудовой функции (единицы профессионального стандарта) |
| 1 | Подготовка материалов и соответствующих приспособлений |
| 2 | Вышивание изделий различного ассортимента |
| 3 | Проверка качества полученного образца |

**Таблица 4. Описание единиц ПС, выполняемых вышивальщицей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  трудовой функции | Предметы труда | Средства труда | Задачи (трудовые действия) |
| 1 | Материалы | Дублирующий пресс | 1-1) Подготовка материалов или дублирование |
| Трафареты, мелки, карандаши | стол | 1-2) Согласно трафарету намелка рисунка |
| 2 | Нитки для вышивания, материал | Трафарет, мелки, компьютерные программы | 2-1) Вышивание изделий различного ассортимента |
| 3 | Система линеек, нормативные документы | Приспособления | 3-1) Проверка качества вышивки |

**Таблица 5. Требования к компетенциям вышивальщицы 2-го**  
**квалификационного уровня ОРК**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  задачи | Личностные и профессиональные компетенции | Умения и навыки | Знания |
| 1-1) | Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предполагающая ограниченную ответственность и определенную степень самостоятельности в операции дублирования | Подготовить материалы и дублировать детали | Методы и параметры дублирования |
| 1-2) | Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предполагающая ограниченную ответственность и определенную степень самостоятельности при намелке рисунка | Согласно трафарету произвести намелку рисунка | Требования к намелке деталей по соответствующим трафаретам |

**Таблица 6. Требования к компетенциям вышивальщицы 3-го**  
**квалификационного уровня ОРК**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № задачи | Личностные и профессиональные компетенции | Умения и навыки | Знания |
| 2-1) | Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предполагающая ограниченную ответственность и определенную степень самостоятельности в вышивании изделий | Вышивать на машинах или вручную на различных материалах особо сложных художественных, стилизованных, многоцветных и филейных узоров различных видов | Методы и приемы вышивания всех видов узоров и рисунков различными швами и видами техники; конструктивные особенности и правила эксплуатации применяемых машин. |

**Таблица 7. Требования к компетенциям вышивальщицы 4-го**  
**квалификационного уровня ОРК**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  задачи | Личностные и профессиональные компетенции | Умения и навыки | Знания |
| 3-1) | Исполнительско-управленческая деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное планирование, ответственность в проверке качества вышивки | Проверить качество вышивки | Основные показатели качества вышивки согласно техническим регламентам |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3 к профессиональному стандарту "Швейное производство и моделирование одежды" |

**Таблица 1. Связь с действующими нормативными документами**

|  |  |
| --- | --- |
| Государственный классификатор занятий Республики Казахстан (ГКЗ) | |
| Базовая группа | 5146 - Работники, занятые индивидуальным пошивом и ремонтом одежды и обуви |
| Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС) | |
| Выпуск, раздел ЕТКС | Выпуск 46, раздел "Швейное производство" (Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 493-ө-м. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 декабря 201 года № 8232) |
| Профессия по ЕТКС | Закройщик |
| Квалификационный уровень ОРК | Разряды по ЕТКС |
| 3 | 4 |
| 4 | 5-7 |

**Таблица 2. Требования к условиям труда, образованию и**  
**опыту работы закройщика**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Возможные места работы по профессии *(предприятия, организации)* | | Оборудованные и аттестованные рабочие места на швейных предприятиях | |
| Вредные и опасные условия труда | | отсутствуют | |
| Особые условия допуска к работе | | Отсутствие медицинских противопоказаний ( справка форма 086)  Прохождение инструктажа по технике безопасности | |
| Квалификационный уровень ОРК | Уровень профессионального образования и обучения | | Требуемый опыт работы |
| 3 | Практический опыт или профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовка до одного года или обучение на предприятии)при наличии общего среднего образования или технического и профессионального образования на базе основного среднего образования или общего среднего образования без практического опыта. | | не требуется |
| 4 | Повышенный уровень квалификации профессионального или технического образования, практический опыт работы. | | Не менее 3 лет на 3 уровне ОРК |

**Таблица 3. Перечень единиц ПС, определяющий трудовые**  
**функции, выполняемые закройщиком**

|  |  |
| --- | --- |
| №  трудовой функции | Наименование трудовой функции (единицы профессионального стандарта) |
| 1 | Подбор и подготовка материалов, проверка качества настила, устранение мелких неполадок |
| 2 | Раскрой швейных изделий |
| 3 | Проверка качества и укомплектовка кроя |

**Таблица 4. Описание единиц ПС, выполняемых закройщиком**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  трудовой функции | Предметы труда | Средства труда | Задачи (трудовые действия) |
| 1 | Текстильный материал | Приспособления | 1-1) Подбор и подготовка материалов |
| Текстильный материал | Приспособления | 1-2) Проверка качества настила |
| Оборудование | Раскройное оборудование | 1-3)Включение раскройного оборудования |
| 2 | Крупные детали | Раскройное оборудование | 2-1) Раскрой крупных деталей |
| Мелкие детали | раскройное оборудование | 2-2) Раскрой мелких деталей |
| 3 | Крой | Приспособления | 3-1)Комплектование кроя |
| Крой | Приспособления | 3-2) Проверка качества кроя |

**Таблица 5. Требования к компетенциям закройщика**  
**3-го квалификационного уровня ОРК**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  задачи | Личностные и профессиональные компетенции | Умения и навыки | Знания |
| 1-1) | Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предполагающая ограниченную ответственность и определенную степень самостоятельности в подборе и подготовке материалов к раскрою | Распознавание дефектов текстильных материалов | Свойства материалов |
| 1-2) | Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предполагающая ограниченную ответственность и определенную степень самостоятельности в проверке качества настила | Производить настил согласно карте раскроя | Виды и способы настила тканей при раскрое, требования к настилу |
| 1-3) | Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предполагающая ограниченную ответственность и определенную степень самостоятельности в устранении мелких неполадок оборудования | Устранять мелкие неполадки оборудований | Основные принципы работы применяемого оборудования с программным обеспечением |
| 2-1) | Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предполагающая ограниченную ответственность и определенную степень самостоятельности в настилании | Производить раскрой при рациональном использовании  материалов и норм расхода материалов на изделия | Технологию раскроя крупных деталей |
| 3-1) | Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предполагающая ограниченную ответственность и определенную степень самостоятельности в раскрое отдельных деталей | Раскраивать мелкие детали | Требования к раскрою, режимы технологического раскроя мелких деталей |
| 2-2) | Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное планирование, ответственность в раскрое крупных деталей | Раскраивать мелкие детали | Требования к раскрою, режимы технологического раскроя мелкие детали |
| 3-2) | Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное планирование, ответственность при оценке качества выкроенной детали | Проверять качество раскроенной детали | Основные показатели качества выкроенных деталей; требования при комплектовании кроя |

**Таблица 6. Требования к компетенциям закройщика**  
**4-го квалификационного уровня ОРК**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  задачи | Личностные и профессиональные компетенции | Умения и навыки | Знания |
| 2-2) | Исполнительско-управленческая деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное определение задач, организацию и контроль реализации нормы подчиненными работниками, ответственность в выполнении комплекса работ по пошиву особо сложных, высокохудожественных изделий одежды, требующих индивидуального моделирования. Участие в разработке новых моделей | Изготавливать сложные модели | Требования к технологии и прогрессивным методам конструирования одежды и раскроя материала |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4 к профессиональному стандарту "Швейное производство и моделирование одежды" |

**Таблица 1. Связь с действующими нормативными документами:**

|  |  |
| --- | --- |
| Государственный классификатор занятий Республики Казахстан (ГКЗ) | |
| Базовая группа | 3111 – техник-технолог |
| Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих | |
| Квалификационный уровень ОРК | Категории |
| Должность по КС | Техник-технолог |
| 4 | 4 |

**Таблица 2. Требования к условиям труда, образованию**  
**и опыту работы техника-технолога**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Возможные места работы по профессии  *(предприятия, организации)* | | Оборудованные и аттестованные рабочие места на швейных предприятиях | |
| Вредные и опасные условия труда | | отсутствуют | |
| Особые условия допуска к работе | | Отсутствие медицинских противопоказаний (справка форма 086)  Прохождение инструктажа по технике безопасности | |
| Квалификационный уровень ОРК | Уровень профессионального образования и обучения | | Требуемый опыт работы |
| 4.1 | Техническое и профессиональное образование повышенного уровня (дополнительная профессиональная подготовка), практический опыт | | Без предъявления требований к стажу работы |
| 4.2 | Техническое и профессиональное образование повышенного уровня (дополнительная профессиональная подготовка), практический опыт | | Стаж работы в должности техника без категории не менее 2 лет |

**Таблица 3. Перечень единиц ПС, определяющий трудовые**  
**функции, выполняемые техником-технологом**

|  |  |
| --- | --- |
| №  трудовой функции | Наименование трудовой функции (единицы профессионального стандарта) |
| 1 | Формирование пакета материалов для изготовления изделий, оформление проектно-технической документации |
| 2 | Проектирование потоков и цехов по изготовлению швейных изделий, организация раскроя, организация рабочей деятельности швей, портных |
| 3 | Проверка качества обработанных деталей, узла и обработанного изделия,контроль за соблюдением требований охраны труда. |

**Таблица 4. Описание единиц ПС, выполняемых**  
**техник-технологом**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  трудовой функции | Предметы труда | Средства труда | Задачи (трудовые действия) |
| 1 | Текстильный материал, крой | Лекала | 1-1) Подбор и подготовка материалов для изготовления швейных изделий |
| Текстильный материал, крой | Лекала, компьютерная программа | 1-2) Проверка качества кроя |
| Текстильный материал, крой | Швейное оборудование | 1-3) Подготовка швейного оборудования( чистка, заправка) |
| 2 | Материал, крой | Швейное оборудование, нитки | 2-1) Пошив отдельных деталей |
| Полуфабрикаты | Швейное оборудование, нитки | 2-2) Пошив отдельных узлов |
| Полуфабрикаты | Швейное оборудование, нитки | 2-3) Пошив готового изделия |
| 3 | Изделие | Приспособления | 3-1) Проверка качества обработанной детали |
| Изделие | Табель технического  измерения | 3-2) Проверка качества обработанного узла |
| Изделие | Табель технического  измерения | 3-3) Проверка качества обработанного изделия |

**Таблица 5. Требования к компетенциям техника-технолога**  
**4-го квалификационного уровня ОРК**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  задачи | Личностные и профессиональные компетенции | Умения и навыки | Знания |
| 1-1) | Исполнительско-управленческая деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное определение задач, организацию и контроль реализации нормы подчиненными работниками, ответственность в подборе и подготовке материала | Распознавать качество и дефекты текстильных материалов | Свойства текстильных материалов |
| 1-2) | Исполнительско-управленческая деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное определение задач, организацию и контроль реализации нормы подчиненными работниками, ответственность в проверке качества кроя | Распознавать дефектов кроя | Виды дефектов при раскрое |
| 1-3) | Исполнительско-управленческая деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное определение задач, организацию и контроль реализации нормы подчиненными работниками, ответственность в устранении мелких неполадок оборудования | Заправлять и устранять мелкие неполадки оборудования | Основные принципы работы раскройного и швейного оборудования |
| 2-1) | Исполнительско-управленческая деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное определение задач, организацию и контроль реализации нормы подчиненными работниками, ответственность в пошиве отдельных деталей | Технологически обрабатывать отдельные детали с применением швейного оборудования | Принципы работы швейных машин, вт.ч. автоматических и полуавтоматических; технологические режимы обработки отдельных деталей |
| 2-2) | Исполнительско-управленческая деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное определение задач, организацию и контроль реализации нормы подчиненными работниками, ответственность в пошиве отдельных узлов | Обрабатывать отдельные узлы согласно установленным технологическим режимам | Технологические режимы обработки отдельных узлов |
| 2-3) | Исполнительско-управленческая деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное определение задач, организацию и контроль реализации нормы подчиненными работниками, ответственность за пошив готового изделия | Технологически обрабатывать материал на оборудовании последнего поколения с программным обеспечением | Режимы обработки и монтаж готового изделия |
| 3-1) | Исполнительско-управленческая деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное определение задач, организацию и контроль реализации нормы подчиненными работниками, ответственность в проверке качества обработанной детали | Проверять качество обработанной детали | Основные показатели качества согласно техническим регламентам |
| 3-2) | Исполнительско-управленческая деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное определение задач, организацию и контроль реализации нормы подчиненными работниками, ответственность в проверке качества обработанного узла | Проверять качество обработанного узла | Основные показатели качества согласно техническим регламентам |
| 3-3) | Исполнительско-управленческая деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное определение задач, организацию и контроль реализации нормы подчиненными работниками, ответственность за выполнение поставленных задач в проверке качества обработанного изделия | Проверять качество обработанного готового изделия | Основные показатели качества согласно техническим регламентам |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 5 к профессиональному стандарту "Швейное производство и моделирование одежды" |

**Таблица 1. Связь с действующими нормативными документами:**

|  |  |
| --- | --- |
| Государственный классификатор занятий Республики Казахстан (ГКЗ) | |
| Базовая группа | 2146 - Модельер-конструктор |
| Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций | |
| Квалификационный  уровень ОРК | Категории |
|  | Модельер-конструктор |
| 4 | 4 |

**Таблица 2. Требования к условиям труда, образованию и**  
**опыту работы модельера-конструктора**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Возможные места работы по профессии *(предприятия, организации)* | | Оборудованные и аттестованные рабочие места на швейных предприятиях | |
| Вредные и опасные условия труда | | отсутствуют | |
| Особые условия допуска к работе | | Отсутствие медицинских противопоказаний (справка форма 086)  Прохождение инструктажа по технике безопасности | |
| Квалификационный уровень ОРК | Уровень профессионального образования и обучения | | Требуемый опыт работы |
| 4.1 | Техническое и профессиональное образование повышенного уровня (дополнительная профессиональная подготовка), практический опыт | | Без предъявления требований к стажу работы |
| 4.2 | Техническое и профессиональное образование повышенного уровня (дополнительная профессиональная подготовка), практический опыт | | Стаж работы в должности техника без категории не менее 2 лет |

**Таблица 3. Перечень единиц ПС, определяющий трудовые**  
**функции, выполняемые модельером-конструктором**

|  |  |
| --- | --- |
| №  трудовой функции | Наименование трудовой функции (единицы профессионального стандарта) |
| 1 | Подготовка по эскизам модели базовой конструкции изделия |
| 2 | Разработка модельной конструкции, изготовление комплекта лекал |
| 3 | Апробация путем изготовления опытного образца изделия |

**Таблица 4. Описание единиц ПС, выполняемых**  
**модельером-конструктором**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № трудовой функции | Предметы труда | Средства труда | Задачи (трудовые действия) |
| 1 | Материал, эскизы | Приспособления | 1-1) Разработка эскиза модели согласно перспективному направлению моды |
| Инструменты( карандаши, бумага) | стол и приспособления | 1-2) Построение базовой основы конструкции на основной размер-рост |
| 2 | Инструменты ( карандаши, бумага) | стол и приспособления | 2-1) Разработка модельной конструкции изделия  2-2) Изготовление комплекта лекал |
| 3 | Материал | Приспособления | 3-1) Изготовление опытных образцов изделий разных размеров-ростов |

**Таблица 5. Требования к компетенциям**  
**модельера-конструктора 4-го квалификационного уровня ОРК**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  задачи | Личностные и профессиональные компетенции | Умения и навыки | Знания |
| 1-1) | Исполнительско-управленческая деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное определение задач, организацию и контроль реализации нормы подчиненными работниками, ответственность в разработке эскизов модели | Выполнять эскизы одежды в виде технического рисунка | Перспективное направление моды |
| 1-2) | Исполнительско-управленческая деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное определение задач, организацию и контроль реализации нормы подчиненными работниками, ответственность в построение базовой конструкции изделия | Строить базовую основу конструкции на изделие | Методы и методики построения конструкции, компьютерные программы |
| 2-1) | Исполнительско-управленческая деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное определение задач, организацию и контроль реализации нормы подчиненными работниками, ответственность в разработке модельной конструкции | Разработать модельную конструкцию | Свойства ткани, технологию обработки, методы и виды моделирования, компьютерные программы, САПР |
| 2-2) | Исполнительско-управленческая деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное определение задач, организацию и контроль реализации нормы подчиненными работниками, ответственность за изготовление комплекта лекал | Строить сложные модельные конструкции, разрабатывать комплект лекал ручным и с помощью компьютерных программ | Методы и приемы построения моделей сложных конструкций, изготовления лекал, компьютерные программы, САПР |
| 3-1) | Исполнительско-управленческая деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное определение задач, организацию и контроль реализации нормы подчиненными работниками, ответственность за выполнение поставленных задач в проверке качества готового изделия | Изготовить опытный образец изделия | Требования к качеству изделия, технологии обработки |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 6 к профессиональному стандарту "Швейное производство и моделирование одежды" |

**Таблица 1. Связь с действующими нормативными документами**:

|  |  |
| --- | --- |
| Государственный классификатор занятий Республики Казахстан (ГКЗ) | |
| Базовая группа | 5146 - Работники, занятые индивидуальным пошивом и ремонтом одежды и обуви |
| Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС) | |
| Выпуск, раздел ЕТКС | Выпуск 46, раздел "Швейное производство" (Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 493-ө-м. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 декабря 201 года № 8232) |
| Профессия по ЕТКС | Модистка головных уборов (3-6 р.) |
| Квалификационный  уровень ОРК | Разряды по ЕТКС |
| 3 | 3-4 |
| 4 | 5-6 |

**Таблица 2. Требования к условиям труда, образованию и**  
**опыту работы модистки головных уборов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Возможные места работы по профессии  *(предприятия, организации)* | | Оборудованные и аттестованные рабочие места на швейных предприятиях | |
| Вредные и опасные условия труда | | отсутствуют | |
| Особые условия допуска к работе | | Отсутствие медицинских противопоказаний (справка форма 086)  прохождение инструктажа по технике безопасности | |
| Квалификационный Уровень ОРК | Уровень профессионального образования и обучения | | Требуемый опыт работы |
| 3 | Практический опыт или профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовка до одного года или обучение на предприятии) при наличии общего среднего образования или технического и профессионального образования на базе основного среднего образования или общего среднего образования без практического опыта. | | не требуется |
| 4 | Повышенный уровень квалификации профессионального или технического образования, практический опыт работы. | | Не менее 3 лет на  3 уровне ОРК |

**Таблица 3. Перечень единиц ПС, определяющий трудовые**

**функции**, **выполняемые модисткой головных уборов**

|  |  |
| --- | --- |
| №  трудовой функции | Наименование трудовой функции (единицы профессионального стандарта) |
| 1 | Подбор и подготовка материалов, проверка качества сырья, устранение мелких неполадок применяемого оборудования |
| 2 | Изготовление головных уборов (раскрой, дублирование, пошив) |
| 3 | Проверка качества обработанного изделия |

**Таблица 4. Описание единиц ПС, выполняемых модисткой**  
**головных уборов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  трудовой функции | Предметы труда | Средства труда | Задачи (трудовые действия) |
| 1 | Материал, фурнитура | Приспособления | 1-1): Подбор и подготовка материалов |
| Материал, фурнитура | Приспособления | 1-2) Проверка качества сырья |
| Материал, фурнитура | оборудование | 1-3) Заправка и установка мелких неполадок оборудования |
| 2 | Основной материал, дублирующие материалы, нитки | швейное оборудование и специальные формы (колодки) | 2-1) Дублирование и соединение деталей |
| Материал, фурнитура | Швейное оборудование | 2-2) Пошив отдельных узлов |
| Отдельные узлы  Швейные нитки | Швейное оборудование | 2-3) Пошив готового изделия |
| 3 | Изделие | Приспособления | 3-1) Проверка качества обработанной детали |
| Изделие  Документ | Табель технического измерения | 3-2) Проверка качества обработанного узла |
| 3-3) Проверка качества обработанного изделия |

**Таблица 5. Требования к компетенциям модистки головных**  
**уборов 3-го квалификационного уровня ОРК**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  задачи | Личностные и профессиональные компетенции | Умения и навыки | Знания |
| 1-1) | Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное планирование, ответственность при распознавании разновидностей материалов | Распознавать разновидности материалов | Свойства материалов |
| 1-2) | Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное планирование, ответственность при распознавании дефектов материалов и фурнитуры | Распознавать дефекты материалов и фурнитуры | Виды дефектов материалов |
| 1-3) | Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное планирование, ответственность при устранении мелких неполадок | Заправлять и устранять мелкие неполадки | Основные принципы работы применяемого оборудования, устройство обслуживаемых машин |
| 2-1) | Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное планирование, ответственность при технологическом сшивании и дублировании по формам изделия | Технологически сшивать и дублировать по формам изделие | Свойства текстильных и дублирующих материалов |
| 2-2) | Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное планирование, ответственность при технологическом обрабатывании отдельных узлов | Технологически обрабатывать отдельные узлы | Режимы технологической обработки отдельных узлов, методы и приемы изготовления головных уборов из различных материалов, последовательность выполнения операций |
| 2-3) | Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное планирование, ответственность за выполнение технологического проведения монтажа изделий | Технологически проводить монтаж изделия | Режимы технологической обработки всего изделия |
| 3-1) | Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное планирование, ответственность за выполнение проверки качества продублированных деталей | Проверять качество продублированной детали | Основные показатели качества обработанной детали |
| 3-2) | Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное планирование, ответственность за выполнение проверки качества обработанных узлов | Проверять качество обработанного узла | Основные показатели качества обработанного узла |
| 3-3) | Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное планирование, ответственность за выполнение проверки качества готовых изделий | Проверять качество готового изделия | Основные показатели качества обработанного изделия, причины возникновения дефектов и меры их предупреждения |

**Таблица 7. Требования к компетенциям модистки головных**  
**уборов 4-го квалификационного уровня ОРК**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  задачи | Личностные и профессиональные компетенции | Умения и навыки | Знания |
| 2-3) | Исполнительско-управленческая деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное определение задач, организацию и контроль реализации нормы подчиненными работниками, ответственность за выполнение технологического проведения монтажа изделий сложных покроев | Технологически проводить монтаж изделия сложных покроев | Режимы технологической обработки всего изделия |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 7 к профессиональному стандарту "Швейное производство и моделирование одежды" |

**Таблица 1. Связь с действующими нормативными документами**

|  |  |
| --- | --- |
| Государственный классификатор занятий Республики Казахстан (ГКЗ) | |
| Базовая группа | 7443 - Профессии рабочих швейной промышленности |
| Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС) | |
| Выпуск, раздел ЕТКС | Выпуск 46, раздел "Швейное производство"  (Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 493-ө-м. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 декабря 201 года № 8232) |
| Профессия по ЕТКС | Портной (2-7) |
| Квалификационный  уровень ОРК | Разряды по ЕТКС |
| 2 | 2 |
| 3 | 3-4 |
| 4 | 5-7 |

**Таблица 2. Требования к условиям труда, образованию и**  
**опыту работы портного**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Возможные места работы по профессии *(предприятия, организации)* | | Оборудованные и аттестованные рабочие места на швейных предприятиях | |
| Вредные и опасные условия труда | | отсутствуют | |
| Особые условия допуска к работе | | Отсутствие медицинских противопоказаний ( справка форма 086)  Прохождение инструктажа по технике безопасности | |
| Квалификационный уровень ОРК | Уровень профессионального образования и обучения | | Требуемый опыт работы |
| 2 | Практический опыт или профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на базе организации образования или обучение на предприятии) при наличии общего среднего образования, но не ниже основного среднего. | | не требуется |
| 3 | Практический опыт или профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовка до одного года или обучение на предприятии)при наличии общего среднего образования или технического и профессионального образования на базе основного среднего образования или общего среднего образования без практического опыта. | | Не менее 1 год на 2 уровне |
| 4 | Повышенный уровень квалификации профессионального или технического образования, практический опыт работы. | | Не менее 3 лет на 3 уровне ОРК |

**Таблица 3. Перечень единиц ПС, определяющий трудовые**  
**функции, выполняемые портным**

|  |  |
| --- | --- |
| №  трудовой функции | Наименование трудовой функции (единицы профессионального стандарта) |
| 1 | Проверка качества кроя, устранение неполадок применяемого оборудования |
| 2 | Пошив моделей одежды по индивидуальным эскизам, образцов-эталонов и опытных образцов изделий одежды различного назначения, разнообразных по конструктивному решению из натуральных, синтетических и смесовых тканей |
| 3 | Проверка качества отшитых изделий, деталей, узлов |

**Таблица 4. Описание единиц ПС, выполняемых портным**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  трудовой функции | Предметы труда | Средства труда | Задачи (трудовые действия) |
| 1 | Крой, лекала | Приспособления | 1-1) Проверка качества кроя |
| Инструменты | Оборудование и приспособления | 1-2) Устранение неполадок применяемого оборудования или приспособлений |
| 2 | Крой, полуфабрикаты | Швейное оборудование | 2-1) Пошив отдельных деталей и узлов |
| Полуфабрикаты | Швейное оборудование | 2-2) Пошив моделей одежды по индивидуальным эскизам, образцов-эталонов и опытных образцов изделий одежды различного назначения |
| 3 | Система линеек, бумага, нормативные документы | Приспособления | 3-1) Проверка качества отшитых изделий, деталей |

**Таблица 5. Требования к компетенциям портного 2-го**  
**квалификационного уровня ОРК**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  задачи | Личностные и профессиональные компетенции | Умения и навыки | Знания |
| 1-1) | Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное планирование, ответственность за выполнение поставленных задач в проверке качества кроя | Проверять качество кроя | Требования к качеству кроя |

**Таблица 6. Требования к компетенциям портного 3-го**  
**квалификационного уровня ОРК**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  задачи | Личностные и профессиональные компетенции | Умения и навыки | Знания |
| 1-2) | Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное планирование, ответственность за выполнение поставленных задач в наладке и испытанию технологического швейного оборудования | Наладить современное технологическое оборудование и приспособления | Принципы работы современного оборудования и средства малой механизации и машины с программным обеспечением |
| 2-1) | Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное планирование, ответственность за выполнение поставленных задач в разработке режимов изготовления изделий | Отшивать отдельные детали и узлы | Методы и приемы пошива, ремонта и влажно-тепловой обработки указанных швейных изделий |

**Таблица 7. Требования к компетенциям портного 4-го**

**квалификационного уровня ОРК**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  задачи | Личностные и профессиональные компетенции | Умения и навыки | Знания |
| 2-2) | Исполнительско-управленческая деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное определение задач, организацию и контроль реализации нормы подчиненными работниками, ответственность за результат в пошиве изделия | Отшивать целое изделие, производить монтаж отдельных деталей и узлов | Технологию обработки деталей швейных изделий; виды и свойства применяемых материалов; устройство применяемых машин. |
| 3-1) | Исполнительско- управленческая деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное определение задач, организацию и контроль реализации нормы подчиненными работниками, ответственность за результат в проверке качества изделий | Распознавать дефекты в обработанной детали, узле, готовом изделии | Требования к качеству изготовления изделий, соответствующие технические регламенты |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 8 к профессиональному стандарту "Швейное производство и моделирование одежды" |

**Таблица 1. Связь с действующими нормативными документами**

|  |  |
| --- | --- |
| Государственный классификатор занятий Республики Казахстан (ГКЗ) | |
| Базовая группа | 7443 - Профессии рабочих швейной промышленности |
| Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС) | |
| Выпуск, раздел ЕТКС | Выпуск 46, раздел "Швейное производство" (Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 493-ө-м. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 декабря 201 года № 8232) |
| Профессия по ЕТКС | Швея (2-6) |
| Квалификационный  уровень ОРК | Разряды по ЕТКС |
| 2 | 2 |
| 3 | 3-4 |
| 4 | 5-6 |

**Таблица 2. Требования к условиям труда, образованию и**  
**опыту работы швеи**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Возможные места работы по профессии  *(предприятия, организации)* | | Оборудованные и аттестованные рабочие места на швейных предприятиях | |
| Вредные и опасные условия труда | | отсутствуют | |
| Особые условия допуска к работе | | Отсутствие медицинских противопоказаний (справка форма 086)  Прохождение инструктажа по технике безопасности | |
| Квалификационный уровень ОРК | Уровень профессионального образования и обучения | | Требуемый опыт работы |
| 2 | Практический опыт или профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на базе организации образования или обучение на предприятии) при наличии общего среднего образования, но не ниже основного среднего. | | Не требуется |
| 3 | Практический опыт или профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовка до одного года или обучение на предприятии) при наличии общего среднего образования или технического и профессионального образования на базе основного среднего образования или общего среднего образования без практического опыта. | | Не менее 1 года  на 2 уровне |
| 4 | Повышенный уровень квалификации профессионального или технического образования, практический опыт работы. | | Не менее 3 лет  на 3 уровне ОРК |

**Таблица 3. Перечень единиц ПС, определяющий трудовые**  
**функции, выполняемые швеей**

|  |  |
| --- | --- |
| №  трудовой функции | Наименование трудовой функции (единицы профессионального стандарта) |
| 1 | Проверка качества кроя, заправка и устранение неполадок применяемого оборудования |
| 2 | Выполнение на машинах или вручную операций по пошиву изделий из различных материалов |
| 3 | Проверка качества отшитых изделий, полуфабрикатов |

**Таблица 4. Описание единиц ПС, выполняемых швеей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  трудовой функции | Предметы труда | Средства труда | Задачи (трудовые действия) |
| 1 | Крой | Приспособления | 1-1) Проверка качества кроя |
| Инструменты | Оборудование и приспособления | 1-2) Заправка и устранение неполадок применяемого оборудования или приспособлений |
| 2 | Крой | Швейное оборудование | 2-1) Пошив и обработка деталей |
| Узлы | Швейное оборудование | 2-2) Пошив и обработка узлов |
| Готовое изделие | Швейное оборудование | 2-3) Пошив и обработка всего изделия |
| 3 | Детали узлы, готовое изделие | Приспособления | 3-1) Проверка качества деталей, узлов, готовых изделий |

**Таблица 5. Требования к компетенциям швеи 2-го**  
**квалификационного уровня ОРК**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  задачи | Личностные и профессиональные компетенции | Умения и навыки | Знания |
| 1-1) | Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предполагающая ограниченную ответственность и определенную степень самостоятельности в проверке качества кроя | Проверять качество кроя | Требования к качеству кроя, виды дефектов кроя |
| 1-2) | Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предполагающая ограниченную ответственность и определенную степень самостоятельности в наладке и испытанию технологического швейного оборудования | Наладить современное технологическое оборудование и приспособления | Принципы работы современного швейного оборудования с программным управлением и средствами малой механизации |
| 2-1) | Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предполагающая ограниченную ответственность и определенную степень самостоятельности в разработке режимов изготовления деталей | Технологически отшивать отдельные детали | Требования к качеству кроя, методы и приемы выполнения подготовительных и простейших операций; назначение и правила эксплуатации обслуживаемых машин; номера игл; правила закрепления нитей, смены шпуль, регулирования натяжения нитей и частоты строчки. |

**Таблица 6. Требования к компетенциям швеи 3-го**  
**квалификационного уровня ОРК**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  задачи | Личностные и профессиональные компетенции | Умения и навыки | Знания |
| 2-2) | Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное планирование, ответственность за выполнение поставленных задач в изготовлении узлов | Технологически отшивать отдельные узлы | Виды и свойства материалов; устройство обслуживаемых машин; усовершенствованные методы обработки швейных изделий (АРМ) |
| 2-3) | Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное планирование, ответственность за выполнение поставленных задач в разработке режимов изготовления изделия | Технологически отшивать готовое изделие | Методы и приемы выполнения сложных операций; ассортимент швейных изделий, усовершенствованные технологии по обработке изделий (АРМ) |
| 3-1) | Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное планирование, ответственность за выполнение поставленных задач в проверке качества изделий | Распознавать дефекты в обработанной детали, узле, готовой продукции | Требования к качеству изготовленных деталей, узлов, готовых изделий, соответствующий технический регламент |

**Таблица 7. Требования к компетенциям швеи 4-го**  
**квалификационного уровня ОРК**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  задачи | Личностные и профессиональные  компетенции | Умения и навыки | Знания |
| 2-2) | Исполнительско-управленческая деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное определение задач, организацию и контроль реализации нормы подчиненными работниками, ответственность за выполнение поставленных задачв  выполнении на машинах или вручную особо сложных операций по пошиву изделий из различных материалов | Технологически отшивать сложные модели | Методы и приемы выполнения особо сложных операций; конструктивные особенности обслуживаемых машин |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 9 к профессиональному стандарту "Швейное производство и моделирование одежды" |

**Лист согласования**

|  |
| --- |
| Название организации |
| Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |

      Настоящий ПС зарегистрирован \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Внесен в Реестр профессиональных стандартов регистрационный № \_\_\_\_\_\_\_

      Письмо (протокол) № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан