

**Об утверждении профессионального стандарта "Швейное производство и моделирование одежды"**

***Утративший силу***

Приказ и.о. Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 30 декабря 2013 года № 456. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 мая 2014 года № 9399. Утратил силу приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 30 января 2023 года № 60.

      Сноска. Утратил силу приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 30.01.2023 № 60 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с пунктом 3 статьи 138-5 Трудового кодекса Республики Казахстан **ПРИКАЗЫВАЮ:**

      1. Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Швейное производство и моделирование одежды".

      2. Комитету промышленности Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (Касымбеков Б.А.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление на официальное опубликование в средствах массовой информации и информационно-правовой системе "Әділет";

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
|
Исполняющий обязанности Министра |  |
|
индустрии и новых технологий |  |
|
Республики Казахстан |
А. Рау |
|
"СОГЛАСОВАНО" |  |
|
Министр труда и социальной  |  |
|
защиты населения |  |
|
Республики Казахстан |  |
|
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т. Дуйсенова |  |
|
26 марта 2014 год |  |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденприказом исполняющего обязанностиМинистра индустрии и новыхтехнологий Республики Казахстанот 30 декабря 2013 года № 456 |

 **Профессиональный стандарт**
**"Швейное производство и моделирование одежды"**
**1. Общие положения**

      1. Профессиональный стандарт "Швейное производство и моделирование одежды" (далее – ПС) определяет в области профессиональной деятельности требования к содержанию, качеству, условиям труда, квалификации и компетенциям работников и предназначен для:

      1) выработки единых требований к содержанию профессиональной деятельности, обновления квалификационных требований, отвечающих современным потребностям рынка труда;

      2) решения широкого круга задач в области управления персоналом;

      3) разработки образовательных стандартов, учебных планов, модульных учебных программ, а также разработки соответствующих учебно-методических материалов;

      4) проведения оценки профессиональной подготовленности и подтверждения соответствия квалификации специалистов.

      2. Основными пользователями ПС являются:

      1) выпускники организаций образования, работники;

      2) руководители и работники организаций, руководители и специалисты подразделений управления персоналом организаций;

      3) специалисты, разрабатывающие образовательные программы;

      4) специалисты в области оценки профессиональной подготовленности и подтверждения соответствия квалификации специалистов.

      3. На основе ПС разрабатываются внутренние, корпоративные стандарты организаций на функциональные модели деятельности, должности, повышение квалификации, аттестацию работников, систему стимулирования труда и другие.

      4. В настоящем ПС применяются следующие термины и определения:

      1) квалификация – степень профессиональной подготовленности работника к выполнению конкретного вида работы;

      2) квалификационный уровень/уровень квалификации - уровень требований к квалификации (компетенциям) работника, отражающий сложность, самостоятельность и ответственность выполняемых работ;

      3) предмет труда – предмет, на который направлены действия работника с целью создания продукта при помощи определенных средств труда;

      4) средства труда - средства, используемые работником для преобразования предмета труда из исходного состояния в продукт;

      5) вид трудовой деятельности – составная часть области профессиональной деятельности, сформированная целостным набором трудовых функций и необходимых для их выполнения компетенций;

      6) трудовая функция – интегрированный и относительно автономный набор трудовых действий, определяемых бизнес-процессом и предполагающий наличие необходимых компетенций для их выполнения в рамках конкретного вида трудовой деятельности;

      7) область профессиональной деятельности – совокупность видов трудовой деятельности отрасли, имеющая общую интеграционную основу (аналогичные или близкие назначение, объекты, технологии, в том числе средства труда) и предполагающая схожий набор трудовых функций и компетенций для их выполнения;

      8) ПС – стандарт, определяющий в конкретной области профессиональной деятельности требования к уровню квалификации, компетенций, содержанию, качеству и условиям труда;

      9) единица ПС – структурный элемент ПС, содержащий развернутую характеристику конкретной трудовой функции, которая является целостной, завершенной, относительно автономной и значимой для данного вида трудовой деятельности;

      10) профессия – основной род занятий трудовой деятельности человека, требующий определенных знаний, умений и практических навыков, приобретаемых в результате специальной подготовки и подтверждаемых соответствующими документами об образовании;

      11) компетенция – способность работника применять в профессиональной деятельности знания и умения;

      12) должность – структурная единица работодателя, на которую возложен круг должностных полномочий и должностных обязанностей;

      13) задача - совокупность действий, связанных с реализацией трудовой функции и достижением результата с использованием конкретных предметов и средств труда;

      14) отрасль – совокупность предприятий и организаций, для которых характерна общность выпускаемой продукции, технологии производства, основных фондов и профессиональных навыков работающих;

      15) отраслевая рамка квалификаций (далее – ОРК)- структурированное описание квалификационных уровней, признаваемых в отрасли;

      16) национальная рамка квалификаций (далее - НРК)– структурированное описание квалификационных уровней, признаваемых на рынке труда;

      17) функциональная карта – структурированное описание трудовых функций и профессиональных задач, выполняемых работником определенного вида трудовой деятельности в рамках той или иной области профессиональной деятельности.

 **2. Паспорт ПС**

      5. Вид экономической деятельности: 14 Производство одежды.

      6. Область профессиональной деятельности: Швейное производство.

      7. Основная цель области профессиональной деятельности: вышивание, раскрой, моделирование, изготовление лекал, пошив.

      8. Виды трудовой деятельности, профессии, квалификационные уровни указаны в Приложения 1 к настоящему профессиональному стандарту.

 **3. Карточка видов трудовой деятельности (профессий)**
**Параграф 1. Вышивальщица**

      9. Квалификационный уровень по ОРК: 2-4.

      10. Возможные наименования должностей: вышивальщица.

      11. Обобщенное описание выполняемой трудовой деятельности – вышивание изделий различного ассортимента.

      12. Связь с действующими нормативными документами указана в таблице 1 приложения 2 к настоящему ПС.

      13. Требования к условиям труда, образованию и опыту работы вышивальщицы приведены в таблице 2 приложения 2 к настоящему ПС.

      14. Перечень единиц ПС, определяющий трудовые функции, выполняемые вышивальщицей, указан в таблице 3 приложения 2 к настоящему ПС.

      15. Описание единиц ПС, выполняемых вышивальщицей, приведено в таблице 4 приложения 2 к настоящему ПС.

      16. Требования к компетенциям вышивальщицы указаны в таблицах 5-7 приложения 2 к настоящему ПС.

 **Параграф 2. Закройщик**

      17. Квалификационный уровень по ОРК: 3-4.

      18. Возможные наименования должностей: закройщик.

      19. Обобщенное описание выполняемой трудовой деятельности – раскрой текстильного материала.

      20.Связь с действующими нормативными документами указана в таблице 1 приложения 3 к настоящему ПС.

      21. Требования к условиям труда, образованию и опыту работы закройщика приведены в таблице 2 приложения 3 к настоящему ПС.

      22. Перечень единиц ПС определяющий трудовые функции, выполняемые закройщиком, указан в таблице 3 приложения 3 к настоящему ПС.

      23. Описание единиц ПС, выполняемых закройщиком, приведено в таблице 4 приложения 3 к настоящему ПС.

      24. Требования к компетенциям закройщика указаны в таблицах 5-6 приложения 3 к настоящему ПС.

 **Параграф 3. Техник-технолог**

      25. Квалификационный уровень по ОРК: 4.

      26. Возможные наименования должностей: техник-технолог.

      27. Обобщенное описание выполняемой трудовой деятельности –

      организация производства швейных изделий высокого качества в соответствии с требованиями нормативной документации.

      28. Связь с действующими нормативными документами указана в таблице 1 Приложения 4 к настоящему ПС.

      29. Требования к условиям труда, образованию и опыту работы техника-технолога приведены в таблице 2 приложения 4 к настоящему ПС.

      30. Перечень единиц ПС, определяющий трудовые функции, выполняемые техником-технологом, указан в таблице 3 приложения 4 к настоящему ПС.

      31. Описание единиц ПС, выполняемых техником-технологом, приведено в таблице 4 приложения 4 к настоящему ПС.

      32. Требования к компетенциям техника-технолога указаны в таблице 5 приложения 4 к настоящему ПС.

 **Параграф 4. Модельер-конструктор**

      33. Квалификационный уровень по ОРК: 4.

      34. Возможные наименования должностей: модельер-конструктор.

      35. Обобщенное описание выполняемой трудовой деятельности – разработка модельной конструкции для изготовления изделия.

      36. Связь с действующими нормативными документами указана в таблице 1 приложения 5 к настоящему ПС.

      37. Требования к условиям труда, образованию и опыту работы модельера-конструктора приведены в таблице 2 приложения 5 к настоящему ПС.

      38. Перечень единиц ПС, определяющий трудовые функции, выполняемые модельером-конструктором, указан в таблице 3 приложения 5 к настоящему ПС.

      39. Описание единиц ПС, выполняемых модельером-конструктором, приведено в таблице 4 приложения 5 к настоящему ПС.

      40. Требования к компетенциям модельера-конструктора указаны в таблице 5 приложения 5 к настоящему ПС.

 **Параграф 5. Модистка головных уборов**

      41. Квалификационный уровень по ОРК: 3-4.

      42. Возможные наименования должностей: модистка головных уборов.

      43. Обобщенное описание выполняемой трудовой деятельности – изготовление головных уборов.

      44. Связь с действующими нормативными документами указана в таблице 1 приложения 6 к настоящему ПС.

      45. Требования к условиям труда, образованию и опыту работы модистки головных уборов приведены в таблице 2 приложения 6 к настоящему ПС.

      46. Перечень единиц ПС, определяющий трудовые функции, выполняемые модисткой головных уборов, указан в таблице 3 приложения 6 к настоящему ПС.

      47. Описание единиц ПС, выполняемых модисткой головных уборов, приведено в таблице 4 приложения 6 к настоящему ПС.

      48. Требования к компетенциям модистки головных уборов указаны в таблицах 5-7 приложения 6 к настоящему ПС.

 **Параграф 6. Портной**

      49. Квалификационный уровень по ОРК: 2-4.

      50. Возможные наименования должностей: портной.

      51. Обобщенное описание выполняемой трудовой деятельности – пошив моделей одежды по индивидуальным заказам, образцов-эталонов и опытных образцов изделий одежды различного назначения, разнообразных по конструктивному решению из натуральных, синтетических и смесовых тканей, трикотажных полотен.

      52. Связь с действующими нормативными документами указана в таблице 1 приложения 7 к настоящему ПС.

      53. Требования к условиям труда, образованию и опыту работы портного приведены в таблице 2 приложения 7 к настоящему ПС.

      54. Перечень единиц ПС, определяющий трудовые функции, выполняемые портным, указан в таблице 3 приложения 7 к настоящему ПС.

      55. Описание единиц ПС, выполняемых портным, приведено в таблице 4 приложения 7 к настоящему ПС.

      56. Требования к компетенциям портного указаны в таблицах 5-7 приложения 7 к настоящему ПС.

 **Параграф 7. Швея**

      57. Квалификационный уровень по ОРК: 2-4.

      58. Возможные наименования должностей: швея.

      59. Обобщенное описание выполняемой трудовой деятельности – выполнение на машинах или вручную операций по пошиву изделий из различных материалов.

      60. Связь с действующими нормативными документами указана в таблице 1 приложения 8 к настоящему ПС.

      61. Требования к условиям труда, образованию и опыту работы швеи приведены в таблице 2 приложения 8 к настоящему ПС.

      62. Перечень единиц ПС, определяющий трудовые функции, выполняемые швеей, указан в таблице 3 приложения 8 к настоящему ПС.

      63. Описание единиц ПС, выполняемых швеей, приведено в таблице 4 приложения 8 к настоящему ПС.

      64. Требования к компетенциям швеи указаны в таблицах 5-7 приложения 8 к ПС.

 **4. Разработчики ПС**

      65. Разработчиком ПС является Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

      66. Лист согласования, экспертиза и регистрация ПС приведены в приложении 9 к настоящему ПС.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 1к профессиональному стандарту"Швейное производство имоделирование одежды" |

 **Таблица 1. Виды деятельности, профессии, квалификационные**
**уровни**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Наименование вида деятельности |
Наименование профессии с учетом тенденций рынка труда |
Наименование профессии согласно государственному классификатору занятий Республики Казахстан 01-2005 |
Квалификационный уровень ОРК |
|
1 |
Вышивание изделий различного ассортимента |
вышивальщица |
вышивальщица |
2-4 |
|
2 |
Раскрой текстильного материала |
закройщик |
закройщик |
3-4 |
|
3 |
Организация производства швейных изделий высокого качества в соответствии с требованиями нормативной документации |
техник-технолог |
техник-технолог |
4 |
|
4 |
Разработка модельной конструкции для изготовления изделия |
модельер-конструктор |
модельер-конструктор |
4 |
|
5 |
Изготовление головных уборов |
модистка головных уборов |
модистка головных уборов |
3-4 |
|
6 |
Пошив моделей одежды по индивидуальным заказам, образцов-эталонов и опытных образцов изделий одежды различного назначения, разнообразных по конструктивному решению из натуральных, синтетических и смесовых тканей, трикотажных полотен. |
портной |
портной |
2-4 |
|
7 |
Выполнение на машинах или вручную операций по пошиву изделий из различных материалов |
швея |
швея |
2-4 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 2к профессиональному стандарту"Швейное производство имоделирование одежды" |

 **Таблица 1. Связь с действующими нормативными документами**

|  |
| --- |
|
Государственный классификатор занятий Республики Казахстан (ГКЗ) |
|
Базовая группа |
7443 - Вышивальщица |
|
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС) |
|
Выпуск, раздел ЕТКС |
Выпуск 46, раздел "Швейное производство" (Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 493-ө-м. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 декабря 201 года № 8232) |
|
Профессия по ЕТКС |
Вышивальщица (1-6 р.) |
|
Квалификационный
уровень ОРК  |
Разряды по ЕТКС |
|
2 |
1-2 |
|
3 |
3-4 |
|
4 |
5-6 |

 **Таблица 2. Требования к условиям труда, образованию и**
**опыту работы вышивальщицы**

|  |  |
| --- | --- |
|
Возможные места работы по профессии *(предприятия, организации)* |
Оборудованные и аттестованные рабочие места на швейных предприятиях |
|
Вредные и опасные условия труда |
отсутствуют |
|
Особые условия допуска к работе |
Отсутствие медицинских противопоказаний (справка форма 086)
Прохождение инструктажа по технике безопасности |
|
Квалификационный
уровень ОРК |
Уровень профессионального образования и обучения |
Требуемый опыт работы |
|
2 |
Практический опыт или профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на базе организации образования или обучение на предприятии) при наличии общего среднего образования, но не ниже основного среднего. |
не требуется |
|
3 |
Практический опыт или профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовка до одного года или обучение на предприятии)при наличии общего среднего образования или технического и профессионального образования на базе основного среднего образования или общего среднего образования без практического опыта. |
не менее 1 года на 2 уровне |
|
4 |
Техническое и профессиональное образование повышенного уровня (дополнительная профессиональная подготовка), практический опыт. |
не менее 3 лет на 3 уровне |

 **Таблица 3. Перечень единиц ПС, определяющий трудовые**
**функции, выполняемые вышивальщицей**

|  |  |
| --- | --- |
|
№
трудовой функции |
Наименование трудовой функции (единицы профессионального стандарта) |
|
1 |
Подготовка материалов и соответствующих приспособлений |
|
2 |
Вышивание изделий различного ассортимента |
|
3 |
Проверка качества полученного образца |

 **Таблица 4. Описание единиц ПС, выполняемых вышивальщицей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№
трудовой функции |
Предметы труда |
Средства труда |
Задачи (трудовые действия) |
|
1 |
Материалы |
Дублирующий пресс |
1-1) Подготовка материалов или дублирование  |
|
Трафареты, мелки, карандаши |
стол |
1-2) Согласно трафарету намелка рисунка |
|
2 |
Нитки для вышивания, материал |
Трафарет, мелки, компьютерные программы |
2-1) Вышивание изделий различного ассортимента |
|
3 |
Система линеек, нормативные документы |
Приспособления |
3-1) Проверка качества вышивки |

 **Таблица 5. Требования к компетенциям вышивальщицы 2-го**
**квалификационного уровня ОРК**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№
задачи |
Личностные и профессиональные компетенции |
Умения и навыки  |
Знания |
|
1-1) |
Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предполагающая ограниченную ответственность и определенную степень самостоятельности в операции дублирования |
Подготовить материалы и дублировать детали |
Методы и параметры дублирования |
|
1-2) |
Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предполагающая ограниченную ответственность и определенную степень самостоятельности при намелке рисунка |
Согласно трафарету произвести намелку рисунка |
Требования к намелке деталей по соответствующим трафаретам |

 **Таблица 6. Требования к компетенциям вышивальщицы 3-го**
**квалификационного уровня ОРК**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ задачи |
Личностные и профессиональные компетенции |
Умения и навыки  |
Знания |
|
2-1) |
Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предполагающая ограниченную ответственность и определенную степень самостоятельности в вышивании изделий |
Вышивать на машинах или вручную на различных материалах особо сложных художественных, стилизованных, многоцветных и филейных узоров различных видов |
Методы и приемы вышивания всех видов узоров и рисунков различными швами и видами техники; конструктивные особенности и правила эксплуатации применяемых машин. |

 **Таблица 7. Требования к компетенциям вышивальщицы 4-го**
**квалификационного уровня ОРК**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№
задачи |
Личностные и профессиональные компетенции |
Умения и навыки  |
Знания |
|
3-1) |
Исполнительско-управленческая деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное планирование, ответственность в проверке качества вышивки |
Проверить качество вышивки |
Основные показатели качества вышивки согласно техническим регламентам |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 3к профессиональному стандарту"Швейное производство имоделирование одежды" |

      **Таблица 1. Связь с действующими нормативными документами**

|  |
| --- |
|
Государственный классификатор занятий Республики Казахстан (ГКЗ) |
|
Базовая группа |
5146 - Работники, занятые индивидуальным пошивом и ремонтом одежды и обуви  |
|
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС) |
|
Выпуск, раздел ЕТКС |
Выпуск 46, раздел "Швейное производство" (Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 493-ө-м. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 декабря 201 года № 8232) |
|
Профессия по ЕТКС |
Закройщик  |
|
Квалификационный уровень ОРК |
Разряды по ЕТКС |
|
3 |
4 |
|
4 |
5-7 |

 **Таблица 2. Требования к условиям труда, образованию и**
**опыту работы закройщика**

|  |  |
| --- | --- |
|
Возможные места работы по профессии *(предприятия, организации)* |
Оборудованные и аттестованные рабочие места на швейных предприятиях |
|
Вредные и опасные условия труда |
отсутствуют |
|
Особые условия допуска к работе |
Отсутствие медицинских противопоказаний ( справка форма 086)
Прохождение инструктажа по технике безопасности |
|
Квалификационный уровень ОРК  |
Уровень профессионального образования и обучения |
Требуемый опыт работы |
|
3 |
Практический опыт или профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовка до одного года или обучение на предприятии)при наличии общего среднего образования или технического и профессионального образования на базе основного среднего образования или общего среднего образования без практического опыта. |
не требуется |
|
4 |
Повышенный уровень квалификации профессионального или технического образования, практический опыт работы. |
Не менее 3 лет на 3 уровне ОРК |

 **Таблица 3. Перечень единиц ПС, определяющий трудовые**
**функции, выполняемые закройщиком**

|  |  |
| --- | --- |
|
№
трудовой функции |
Наименование трудовой функции (единицы профессионального стандарта) |
|
1 |
Подбор и подготовка материалов, проверка качества настила, устранение мелких неполадок |
|
2 |
Раскрой швейных изделий |
|
3 |
Проверка качества и укомплектовка кроя |

 **Таблица 4. Описание единиц ПС, выполняемых закройщиком**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№
трудовой функции |
Предметы труда |
Средства труда |
Задачи (трудовые действия) |
|
1 |
Текстильный материал |
Приспособления |
1-1) Подбор и подготовка материалов |
|
Текстильный материал |
Приспособления |
1-2) Проверка качества настила |
|
Оборудование |
Раскройное оборудование  |
1-3)Включение раскройного оборудования |
|
2 |
Крупные детали |
Раскройное оборудование  |
2-1) Раскрой крупных деталей |
|
Мелкие детали |
раскройное оборудование  |
2-2) Раскрой мелких деталей |
|
3 |
Крой |
Приспособления |
3-1)Комплектование кроя |
|
Крой |
Приспособления |
3-2) Проверка качества кроя |

 **Таблица 5. Требования к компетенциям закройщика**
**3-го квалификационного уровня ОРК**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№
задачи |
Личностные и профессиональные компетенции |
Умения и навыки  |
Знания |
|
1-1) |
Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предполагающая ограниченную ответственность и определенную степень самостоятельности в подборе и подготовке материалов к раскрою |
Распознавание дефектов текстильных материалов |
Свойства материалов |
|
1-2) |
Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предполагающая ограниченную ответственность и определенную степень самостоятельности в проверке качества настила |
Производить настил согласно карте раскроя |
Виды и способы настила тканей при раскрое, требования к настилу |
|
1-3) |
Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предполагающая ограниченную ответственность и определенную степень самостоятельности в устранении мелких неполадок оборудования |
Устранять мелкие неполадки оборудований |
Основные принципы работы применяемого оборудования с программным обеспечением  |
|
2-1) |
Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предполагающая ограниченную ответственность и определенную степень самостоятельности в настилании |
Производить раскрой при рациональном использовании
материалов и норм расхода материалов на изделия |
Технологию раскроя крупных деталей |
|
3-1) |
Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предполагающая ограниченную ответственность и определенную степень самостоятельности в раскрое отдельных деталей |
Раскраивать мелкие детали |
Требования к раскрою, режимы технологического раскроя мелких деталей |
|
2-2) |
Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное планирование, ответственность в раскрое крупных деталей |
Раскраивать мелкие детали |
Требования к раскрою, режимы технологического раскроя мелкие детали |
|
3-2) |
Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное планирование, ответственность при оценке качества выкроенной детали |
Проверять качество раскроенной детали |
Основные показатели качества выкроенных деталей; требования при комплектовании кроя |

 **Таблица 6. Требования к компетенциям закройщика**
**4-го квалификационного уровня ОРК**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№
задачи |
Личностные и профессиональные компетенции |
Умения и навыки  |
Знания |
|
2-2) |
Исполнительско-управленческая деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное определение задач, организацию и контроль реализации нормы подчиненными работниками, ответственность в выполнении комплекса работ по пошиву особо сложных, высокохудожественных изделий одежды, требующих индивидуального моделирования. Участие в разработке новых моделей |
Изготавливать сложные модели |
Требования к технологии и прогрессивным методам конструирования одежды и раскроя материала |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 4к профессиональному стандарту"Швейное производство имоделирование одежды" |

 **Таблица 1. Связь с действующими нормативными документами:**

|  |
| --- |
|
Государственный классификатор занятий Республики Казахстан (ГКЗ) |
|
Базовая группа |
3111 – техник-технолог |
|
Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих |
|
Квалификационный уровень ОРК |
Категории  |
|
Должность по КС |
Техник-технолог |
|
4 |
4 |

 **Таблица 2. Требования к условиям труда, образованию**
**и опыту работы техника-технолога**

|  |  |
| --- | --- |
|
Возможные места работы по профессии
*(предприятия, организации)* |
Оборудованные и аттестованные рабочие места на швейных предприятиях |
|
Вредные и опасные условия труда |
отсутствуют |
|
Особые условия допуска к работе |
Отсутствие медицинских противопоказаний (справка форма 086)
Прохождение инструктажа по технике безопасности |
|
Квалификационный уровень ОРК |
Уровень профессионального образования и обучения |
Требуемый опыт работы |
|
4.1 |
Техническое и профессиональное образование повышенного уровня (дополнительная профессиональная подготовка), практический опыт |
Без предъявления требований к стажу работы |
|
4.2 |
Техническое и профессиональное образование повышенного уровня (дополнительная профессиональная подготовка), практический опыт |
Стаж работы в должности техника без категории не менее 2 лет |

 **Таблица 3. Перечень единиц ПС, определяющий трудовые**
**функции, выполняемые техником-технологом**

|  |  |
| --- | --- |
|
№
трудовой функции |
Наименование трудовой функции (единицы профессионального стандарта) |
|
1 |
Формирование пакета материалов для изготовления изделий, оформление проектно-технической документации |
|
2 |
Проектирование потоков и цехов по изготовлению швейных изделий, организация раскроя, организация рабочей деятельности швей, портных |
|
3 |
Проверка качества обработанных деталей, узла и обработанного изделия,контроль за соблюдением требований охраны труда. |

 **Таблица 4. Описание единиц ПС, выполняемых**
**техник-технологом**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№
трудовой функции |
Предметы труда |
Средства труда |
Задачи (трудовые действия) |
|
1 |
Текстильный материал, крой |
Лекала |
1-1) Подбор и подготовка материалов для изготовления швейных изделий |
|
Текстильный материал, крой |
Лекала, компьютерная программа |
1-2) Проверка качества кроя |
|
Текстильный материал, крой |
Швейное оборудование  |
1-3) Подготовка швейного оборудования( чистка, заправка) |
|
2 |
Материал, крой |
Швейное оборудование, нитки |
2-1) Пошив отдельных деталей |
|
Полуфабрикаты |
Швейное оборудование, нитки |
2-2) Пошив отдельных узлов |
|
Полуфабрикаты |
Швейное оборудование, нитки |
2-3) Пошив готового изделия |
|
3 |
Изделие |
Приспособления |
3-1) Проверка качества обработанной детали |
|
Изделие  |
Табель технического
измерения |
3-2) Проверка качества обработанного узла |
|
Изделие  |
Табель технического
измерения |
3-3) Проверка качества обработанного изделия |

 **Таблица 5. Требования к компетенциям техника-технолога**
**4-го квалификационного уровня ОРК**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№
задачи |
Личностные и профессиональные компетенции |
Умения и навыки  |
Знания |
|
1-1) |
Исполнительско-управленческая деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное определение задач, организацию и контроль реализации нормы подчиненными работниками, ответственность в подборе и подготовке материала |
Распознавать качество и дефекты текстильных материалов |
Свойства текстильных материалов |
|
1-2) |
Исполнительско-управленческая деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное определение задач, организацию и контроль реализации нормы подчиненными работниками, ответственность в проверке качества кроя |
Распознавать дефектов кроя |
Виды дефектов при раскрое |
|
1-3) |
Исполнительско-управленческая деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное определение задач, организацию и контроль реализации нормы подчиненными работниками, ответственность в устранении мелких неполадок оборудования |
Заправлять и устранять мелкие неполадки оборудования |
Основные принципы работы раскройного и швейного оборудования |
|
2-1) |
Исполнительско-управленческая деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное определение задач, организацию и контроль реализации нормы подчиненными работниками, ответственность в пошиве отдельных деталей |
Технологически обрабатывать отдельные детали с применением швейного оборудования  |
Принципы работы швейных машин, вт.ч. автоматических и полуавтоматических; технологические режимы обработки отдельных деталей |
|
2-2) |
Исполнительско-управленческая деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное определение задач, организацию и контроль реализации нормы подчиненными работниками, ответственность в пошиве отдельных узлов |
Обрабатывать отдельные узлы согласно установленным технологическим режимам  |
Технологические режимы обработки отдельных узлов |
|
2-3) |
Исполнительско-управленческая деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное определение задач, организацию и контроль реализации нормы подчиненными работниками, ответственность за пошив готового изделия |
Технологически обрабатывать материал на оборудовании последнего поколения с программным обеспечением |
Режимы обработки и монтаж готового изделия |
|
3-1) |
Исполнительско-управленческая деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное определение задач, организацию и контроль реализации нормы подчиненными работниками, ответственность в проверке качества обработанной детали |
Проверять качество обработанной детали |
Основные показатели качества согласно техническим регламентам |
|
3-2) |
Исполнительско-управленческая деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное определение задач, организацию и контроль реализации нормы подчиненными работниками, ответственность в проверке качества обработанного узла |
Проверять качество обработанного узла |
Основные показатели качества согласно техническим регламентам |
|
3-3) |
Исполнительско-управленческая деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное определение задач, организацию и контроль реализации нормы подчиненными работниками, ответственность за выполнение поставленных задач в проверке качества обработанного изделия |
Проверять качество обработанного готового изделия |
Основные показатели качества согласно техническим регламентам |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 5к профессиональному стандарту"Швейное производство имоделирование одежды" |

 **Таблица 1. Связь с действующими нормативными документами:**

|  |
| --- |
|
Государственный классификатор занятий Республики Казахстан (ГКЗ) |
|
Базовая группа |
2146 - Модельер-конструктор |
|
Типовые квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций |
|
Квалификационный
уровень ОРК |
Категории  |
|  |
Модельер-конструктор |
|
4 |
4 |

 **Таблица 2. Требования к условиям труда, образованию и**
**опыту работы модельера-конструктора**

|  |  |
| --- | --- |
|
Возможные места работы по профессии *(предприятия, организации)* |
Оборудованные и аттестованные рабочие места на швейных предприятиях |
|
Вредные и опасные условия труда |
отсутствуют |
|
Особые условия допуска к работе |
Отсутствие медицинских противопоказаний (справка форма 086)
Прохождение инструктажа по технике безопасности |
|
Квалификационный уровень ОРК |
Уровень профессионального образования и обучения |
Требуемый опыт работы |
|
4.1 |
Техническое и профессиональное образование повышенного уровня (дополнительная профессиональная подготовка), практический опыт |
Без предъявления требований к стажу работы |
|
4.2 |
Техническое и профессиональное образование повышенного уровня (дополнительная профессиональная подготовка), практический опыт |
Стаж работы в должности техника без категории не менее 2 лет |

 **Таблица 3. Перечень единиц ПС, определяющий трудовые**
**функции, выполняемые модельером-конструктором**

|  |  |
| --- | --- |
|
№
трудовой функции |
Наименование трудовой функции (единицы профессионального стандарта) |
|
1 |
Подготовка по эскизам модели базовой конструкции изделия |
|
2 |
Разработка модельной конструкции, изготовление комплекта лекал |
|
3 |
Апробация путем изготовления опытного образца изделия |

 **Таблица 4. Описание единиц ПС, выполняемых**
**модельером-конструктором**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ трудовой функции |
Предметы труда |
Средства труда |
Задачи (трудовые действия) |
|
1 |
Материал, эскизы |
Приспособления |
1-1) Разработка эскиза модели согласно перспективному направлению моды |
|
Инструменты( карандаши, бумага) |
стол и приспособления |
1-2) Построение базовой основы конструкции на основной размер-рост |
|
2 |
Инструменты ( карандаши, бумага) |
стол и приспособления |
2-1) Разработка модельной конструкции изделия
2-2) Изготовление комплекта лекал |
|
3 |
Материал  |
Приспособления |
3-1) Изготовление опытных образцов изделий разных размеров-ростов |

 **Таблица 5. Требования к компетенциям**
**модельера-конструктора 4-го квалификационного уровня ОРК**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№
задачи |
Личностные и профессиональные компетенции |
Умения и навыки  |
Знания |
|
1-1) |
Исполнительско-управленческая деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное определение задач, организацию и контроль реализации нормы подчиненными работниками, ответственность в разработке эскизов модели |
Выполнять эскизы одежды в виде технического рисунка |
Перспективное направление моды |
|
1-2) |
Исполнительско-управленческая деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное определение задач, организацию и контроль реализации нормы подчиненными работниками, ответственность в построение базовой конструкции изделия |
Строить базовую основу конструкции на изделие |
Методы и методики построения конструкции, компьютерные программы  |
|
2-1) |
Исполнительско-управленческая деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное определение задач, организацию и контроль реализации нормы подчиненными работниками, ответственность в разработке модельной конструкции |
Разработать модельную конструкцию |
Свойства ткани, технологию обработки, методы и виды моделирования, компьютерные программы, САПР |
|
2-2) |
Исполнительско-управленческая деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное определение задач, организацию и контроль реализации нормы подчиненными работниками, ответственность за изготовление комплекта лекал |
Строить сложные модельные конструкции, разрабатывать комплект лекал ручным и с помощью компьютерных программ |
Методы и приемы построения моделей сложных конструкций, изготовления лекал, компьютерные программы, САПР |
|
3-1) |
Исполнительско-управленческая деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное определение задач, организацию и контроль реализации нормы подчиненными работниками, ответственность за выполнение поставленных задач в проверке качества готового изделия |
Изготовить опытный образец изделия |
Требования к качеству изделия, технологии обработки |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 6к профессиональному стандарту"Швейное производство имоделирование одежды" |

      **Таблица 1. Связь с действующими нормативными документами**:

|  |
| --- |
|
Государственный классификатор занятий Республики Казахстан (ГКЗ) |
|
Базовая группа |
5146 - Работники, занятые индивидуальным пошивом и ремонтом одежды и обуви |
|
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС) |
|
Выпуск, раздел ЕТКС |
Выпуск 46, раздел "Швейное производство" (Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 493-ө-м. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 декабря 201 года № 8232) |
|
Профессия по ЕТКС |
Модистка головных уборов (3-6 р.) |
|
Квалификационный
уровень ОРК |
Разряды по ЕТКС |
|
3 |
3-4 |
|
4 |
5-6 |

 **Таблица 2. Требования к условиям труда, образованию и**
**опыту работы модистки головных уборов**

|  |  |
| --- | --- |
|
Возможные места работы по профессии
*(предприятия, организации)* |
Оборудованные и аттестованные рабочие места на швейных предприятиях |
|
Вредные и опасные условия труда |
отсутствуют |
|
Особые условия допуска к работе |
Отсутствие медицинских противопоказаний (справка форма 086)
прохождение инструктажа по технике безопасности |
|
Квалификационный Уровень ОРК |
Уровень профессионального образования и обучения |
Требуемый опыт работы |
|
3 |
Практический опыт или профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовка до одного года или обучение на предприятии) при наличии общего среднего образования или технического и профессионального образования на базе основного среднего образования или общего среднего образования без практического опыта. |
не требуется |
|
4 |
Повышенный уровень квалификации профессионального или технического образования, практический опыт работы. |
Не менее 3 лет на
3 уровне ОРК |

 **Таблица 3. Перечень единиц ПС, определяющий трудовые**

      **функции**, **выполняемые модисткой головных уборов**

|  |  |
| --- | --- |
|
№
трудовой функции |
Наименование трудовой функции (единицы профессионального стандарта) |
|
1 |
Подбор и подготовка материалов, проверка качества сырья, устранение мелких неполадок применяемого оборудования |
|
2 |
Изготовление головных уборов (раскрой, дублирование, пошив) |
|
3 |
Проверка качества обработанного изделия |

 **Таблица 4. Описание единиц ПС, выполняемых модисткой**
**головных уборов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№
трудовой функции |
Предметы труда |
Средства труда |
Задачи (трудовые действия) |
|
1 |
Материал, фурнитура |
Приспособления |
1-1): Подбор и подготовка материалов |
|
Материал, фурнитура |
Приспособления |
1-2) Проверка качества сырья |
|
Материал, фурнитура |
оборудование  |
1-3) Заправка и установка мелких неполадок оборудования |
|
2 |
Основной материал, дублирующие материалы, нитки |
швейное оборудование и специальные формы (колодки) |
2-1) Дублирование и соединение деталей |
|
Материал, фурнитура |
Швейное оборудование  |
2-2) Пошив отдельных узлов |
|
Отдельные узлы
Швейные нитки |
Швейное оборудование  |
2-3) Пошив готового изделия |
|
3 |
Изделие |
Приспособления |
3-1) Проверка качества обработанной детали |
|
Изделие
Документ |
Табель технического измерения |
3-2) Проверка качества обработанного узла |
|
3-3) Проверка качества обработанного изделия |

 **Таблица 5. Требования к компетенциям модистки головных**
**уборов 3-го квалификационного уровня ОРК**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№
задачи |
Личностные и профессиональные компетенции |
Умения и навыки  |
Знания |
|
1-1) |
Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное планирование, ответственность при распознавании разновидностей материалов |
Распознавать разновидности материалов |
Свойства материалов |
|
1-2) |
Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное планирование, ответственность при распознавании дефектов материалов и фурнитуры |
Распознавать дефекты материалов и фурнитуры |
Виды дефектов материалов |
|
1-3) |
Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное планирование, ответственность при устранении мелких неполадок |
Заправлять и устранять мелкие неполадки |
Основные принципы работы применяемого оборудования, устройство обслуживаемых машин |
|
2-1) |
Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное планирование, ответственность при технологическом сшивании и дублировании по формам изделия |
Технологически сшивать и дублировать по формам изделие |
Свойства текстильных и дублирующих материалов  |
|
2-2) |
Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное планирование, ответственность при технологическом обрабатывании отдельных узлов |
Технологически обрабатывать отдельные узлы |
Режимы технологической обработки отдельных узлов, методы и приемы изготовления головных уборов из различных материалов, последовательность выполнения операций |
|
2-3) |
Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное планирование, ответственность за выполнение технологического проведения монтажа изделий |
Технологически проводить монтаж изделия |
Режимы технологической обработки всего изделия |
|
3-1) |
Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное планирование, ответственность за выполнение проверки качества продублированных деталей |
Проверять качество продублированной детали |
Основные показатели качества обработанной детали |
|
3-2) |
Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное планирование, ответственность за выполнение проверки качества обработанных узлов |
Проверять качество обработанного узла |
Основные показатели качества обработанного узла |
|
3-3) |
Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное планирование, ответственность за выполнение проверки качества готовых изделий |
Проверять качество готового изделия |
Основные показатели качества обработанного изделия, причины возникновения дефектов и меры их предупреждения |

 **Таблица 7. Требования к компетенциям модистки головных**
**уборов 4-го квалификационного уровня ОРК**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№
задачи |
Личностные и профессиональные компетенции |
Умения и навыки  |
Знания |
|
2-3) |
Исполнительско-управленческая деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное определение задач, организацию и контроль реализации нормы подчиненными работниками, ответственность за выполнение технологического проведения монтажа изделий сложных покроев |
Технологически проводить монтаж изделия сложных покроев |
Режимы технологической обработки всего изделия |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 7к профессиональному стандарту"Швейное производство имоделирование одежды" |

 **Таблица 1. Связь с действующими нормативными документами**

|  |
| --- |
|
Государственный классификатор занятий Республики Казахстан (ГКЗ) |
|
Базовая группа |
7443 - Профессии рабочих швейной промышленности |
|
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС) |
|
Выпуск, раздел ЕТКС |
Выпуск 46, раздел "Швейное производство"
(Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 493-ө-м. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 декабря 201 года № 8232) |
|
Профессия по ЕТКС |
Портной (2-7) |
|
Квалификационный
уровень ОРК |
Разряды по ЕТКС |
|
2 |
2 |
|
3 |
3-4 |
|
4 |
5-7 |

 **Таблица 2. Требования к условиям труда, образованию и**
**опыту работы портного**

|  |  |
| --- | --- |
|
Возможные места работы по профессии *(предприятия, организации)* |
Оборудованные и аттестованные рабочие места на швейных предприятиях |
|
Вредные и опасные условия труда |
отсутствуют |
|
Особые условия допуска к работе |
Отсутствие медицинских противопоказаний ( справка форма 086)
Прохождение инструктажа по технике безопасности |
|
Квалификационный уровень ОРК |
Уровень профессионального образования и обучения |
Требуемый опыт работы |
|
2 |
Практический опыт или профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на базе организации образования или обучение на предприятии) при наличии общего среднего образования, но не ниже основного среднего. |
не требуется |
|
3 |
Практический опыт или профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовка до одного года или обучение на предприятии)при наличии общего среднего образования или технического и профессионального образования на базе основного среднего образования или общего среднего образования без практического опыта. |
Не менее 1 год на 2 уровне |
|
4 |
Повышенный уровень квалификации профессионального или технического образования, практический опыт работы. |
Не менее 3 лет на 3 уровне ОРК |

 **Таблица 3. Перечень единиц ПС, определяющий трудовые**
**функции, выполняемые портным**

|  |  |
| --- | --- |
|
№
трудовой функции |
Наименование трудовой функции (единицы профессионального стандарта) |
|
1 |
Проверка качества кроя, устранение неполадок применяемого оборудования |
|
2 |
Пошив моделей одежды по индивидуальным эскизам, образцов-эталонов и опытных образцов изделий одежды различного назначения, разнообразных по конструктивному решению из натуральных, синтетических и смесовых тканей |
|
3 |
Проверка качества отшитых изделий, деталей, узлов |

 **Таблица 4. Описание единиц ПС, выполняемых портным**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№
трудовой функции |
Предметы труда |
Средства труда |
Задачи (трудовые действия) |
|
1 |
Крой, лекала |
Приспособления |
1-1) Проверка качества кроя |
|
Инструменты |
Оборудование и приспособления |
1-2) Устранение неполадок применяемого оборудования или приспособлений |
|
2 |
Крой, полуфабрикаты |
Швейное оборудование |
2-1) Пошив отдельных деталей и узлов  |
|
Полуфабрикаты |
Швейное оборудование |
2-2) Пошив моделей одежды по индивидуальным эскизам, образцов-эталонов и опытных образцов изделий одежды различного назначения |
|
3 |
Система линеек, бумага, нормативные документы |
Приспособления |
3-1) Проверка качества отшитых изделий, деталей |

 **Таблица 5. Требования к компетенциям портного 2-го**
**квалификационного уровня ОРК**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№
задачи |
Личностные и профессиональные компетенции |
Умения и навыки  |
Знания |
|
1-1) |
Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное планирование, ответственность за выполнение поставленных задач в проверке качества кроя |
Проверять качество кроя |
Требования к качеству кроя |

 **Таблица 6. Требования к компетенциям портного 3-го**
**квалификационного уровня ОРК**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№
задачи |
Личностные и профессиональные компетенции |
Умения и навыки  |
Знания |
|
1-2) |
Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное планирование, ответственность за выполнение поставленных задач в наладке и испытанию технологического швейного оборудования  |
Наладить современное технологическое оборудование и приспособления |
Принципы работы современного оборудования и средства малой механизации и машины с программным обеспечением |
|
2-1) |
Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное планирование, ответственность за выполнение поставленных задач в разработке режимов изготовления изделий |
Отшивать отдельные детали и узлы |
Методы и приемы пошива, ремонта и влажно-тепловой обработки указанных швейных изделий  |

      **Таблица 7. Требования к компетенциям портного 4-го**

 **квалификационного уровня ОРК**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№
задачи |
Личностные и профессиональные компетенции |
Умения и навыки |
Знания |
|
2-2) |
Исполнительско-управленческая деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное определение задач, организацию и контроль реализации нормы подчиненными работниками, ответственность за результат в пошиве изделия |
Отшивать целое изделие, производить монтаж отдельных деталей и узлов |
Технологию обработки деталей швейных изделий; виды и свойства применяемых материалов; устройство применяемых машин. |
|
3-1) |
Исполнительско- управленческая деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное определение задач, организацию и контроль реализации нормы подчиненными работниками, ответственность за результат в проверке качества изделий |
Распознавать дефекты в обработанной детали, узле, готовом изделии |
Требования к качеству изготовления изделий, соответствующие технические регламенты |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 8к профессиональному стандарту"Швейное производство имоделирование одежды" |

 **Таблица 1. Связь с действующими нормативными документами**

|  |
| --- |
|
Государственный классификатор занятий Республики Казахстан (ГКЗ) |
|
Базовая группа |
7443 - Профессии рабочих швейной промышленности |
|
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС) |
|
Выпуск, раздел ЕТКС |
Выпуск 46, раздел "Швейное производство" (Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 493-ө-м. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 декабря 201 года № 8232) |
|
Профессия по ЕТКС |
Швея (2-6) |
|
Квалификационный
уровень ОРК |
Разряды по ЕТКС |
|
2 |
2 |
|
3 |
3-4 |
|
4 |
5-6 |

 **Таблица 2. Требования к условиям труда, образованию и**
**опыту работы швеи**

|  |  |
| --- | --- |
|
Возможные места работы по профессии
*(предприятия, организации)* |
Оборудованные и аттестованные рабочие места на швейных предприятиях |
|
Вредные и опасные условия труда |
отсутствуют |
|
Особые условия допуска к работе |
Отсутствие медицинских противопоказаний (справка форма 086)
Прохождение инструктажа по технике безопасности |
|
Квалификационный уровень ОРК |
Уровень профессионального образования и обучения |
Требуемый опыт работы |
|
2 |
Практический опыт или профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на базе организации образования или обучение на предприятии) при наличии общего среднего образования, но не ниже основного среднего. |
Не требуется  |
|
3 |
Практический опыт или профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовка до одного года или обучение на предприятии) при наличии общего среднего образования или технического и профессионального образования на базе основного среднего образования или общего среднего образования без практического опыта. |
Не менее 1 года
на 2 уровне |
|
4 |
Повышенный уровень квалификации профессионального или технического образования, практический опыт работы. |
Не менее 3 лет
на 3 уровне ОРК |

 **Таблица 3. Перечень единиц ПС, определяющий трудовые**
**функции, выполняемые швеей**

|  |  |
| --- | --- |
|
№
трудовой функции |
Наименование трудовой функции (единицы профессионального стандарта) |
|
1 |
Проверка качества кроя, заправка и устранение неполадок применяемого оборудования |
|
2 |
Выполнение на машинах или вручную операций по пошиву изделий из различных материалов |
|
3 |
Проверка качества отшитых изделий, полуфабрикатов |

 **Таблица 4. Описание единиц ПС, выполняемых швеей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№
трудовой функции |
Предметы труда |
Средства труда |
Задачи (трудовые действия) |
|
1 |
Крой |
Приспособления |
1-1) Проверка качества кроя |
|
Инструменты |
Оборудование и приспособления |
1-2) Заправка и устранение неполадок применяемого оборудования или приспособлений |
|
2 |
Крой |
Швейное оборудование |
2-1) Пошив и обработка деталей |
|
Узлы |
Швейное оборудование |
2-2) Пошив и обработка узлов |
|
Готовое изделие |
Швейное оборудование |
2-3) Пошив и обработка всего изделия |
|
3 |
Детали узлы, готовое изделие |
Приспособления |
3-1) Проверка качества деталей, узлов, готовых изделий |

 **Таблица 5. Требования к компетенциям швеи 2-го**
**квалификационного уровня ОРК**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№
задачи |
Личностные и профессиональные компетенции |
Умения и навыки  |
Знания |
|
1-1) |
Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предполагающая ограниченную ответственность и определенную степень самостоятельности в проверке качества кроя |
Проверять качество кроя |
Требования к качеству кроя, виды дефектов кроя |
|
1-2) |
Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предполагающая ограниченную ответственность и определенную степень самостоятельности в наладке и испытанию технологического швейного оборудования  |
Наладить современное технологическое оборудование и приспособления |
Принципы работы современного швейного оборудования с программным управлением и средствами малой механизации |
|
2-1) |
Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предполагающая ограниченную ответственность и определенную степень самостоятельности в разработке режимов изготовления деталей |
Технологически отшивать отдельные детали |
Требования к качеству кроя, методы и приемы выполнения подготовительных и простейших операций; назначение и правила эксплуатации обслуживаемых машин; номера игл; правила закрепления нитей, смены шпуль, регулирования натяжения нитей и частоты строчки. |

 **Таблица 6. Требования к компетенциям швеи 3-го**
**квалификационного уровня ОРК**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№
задачи |
Личностные и профессиональные компетенции |
Умения и навыки  |
Знания |
|
2-2) |
Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное планирование, ответственность за выполнение поставленных задач в изготовлении узлов |
Технологически отшивать отдельные узлы |
Виды и свойства материалов; устройство обслуживаемых машин; усовершенствованные методы обработки швейных изделий (АРМ) |
|
2-3) |
Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное планирование, ответственность за выполнение поставленных задач в разработке режимов изготовления изделия |
Технологически отшивать готовое изделие |
Методы и приемы выполнения сложных операций; ассортимент швейных изделий, усовершенствованные технологии по обработке изделий (АРМ) |
|
3-1) |
Исполнительская деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное планирование, ответственность за выполнение поставленных задач в проверке качества изделий |
Распознавать дефекты в обработанной детали, узле, готовой продукции |
Требования к качеству изготовленных деталей, узлов, готовых изделий, соответствующий технический регламент |

 **Таблица 7. Требования к компетенциям швеи 4-го**
**квалификационного уровня ОРК**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№
задачи |
Личностные и профессиональные
компетенции |
Умения и навыки |
Знания |
|
2-2) |
Исполнительско-управленческая деятельность по реализации нормы под руководством, предусматривающая самостоятельное определение задач, организацию и контроль реализации нормы подчиненными работниками, ответственность за выполнение поставленных задачв
выполнении на машинах или вручную особо сложных операций по пошиву изделий из различных материалов |
Технологически отшивать сложные модели |
Методы и приемы выполнения особо сложных операций; конструктивные особенности обслуживаемых машин |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 9к профессиональному стандарту"Швейное производство имоделирование одежды" |

 **Лист согласования**

|  |
| --- |
|
Название организации |
|
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |

      Настоящий ПС зарегистрирован \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Внесен в Реестр профессиональных стандартов регистрационный № \_\_\_\_\_\_\_

      Письмо (протокол) № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан