

**Об утверждении норм снабжения имуществом противопожарной защиты Вооруженных Сил Республики Казахстан на мирное время**

Приказ Министра обороны Республики Казахстан от 17 июня 2015 года № 348. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан от 24 июля 2015 года № 11741

      В соответствии с подпунктом 22) пункта 2 статьи 22 Закона Республики Казахстан от 7 января 2005 года «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан», **ПРИКАЗЫВАЮ:**

      1. Утвердить прилагаемые нормы снабжения имуществом противопожарной защиты Вооруженных Сил Республики Казахстан на мирное время.

      2. Начальнику Тыла Вооруженных Сил Республики Казахстан:

      1) в установленном законодательством порядке направить настоящий приказ в Министерство юстиции Республики Казахстан для государственной регистрации;

      2) в течении десяти календарных дней после государственной регистрации копию настоящего приказа направить в периодические печатные издания и в информационно-правовую систему «Әділет» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан» для официального опубликования;

      3) после официального опубликования приказ разместить на веб-сайте Министерства обороны Республики Казахстан;

      4) осуществлять закуп имущества противопожарной защиты поэтапно, в пределах выделенных средств из республиканского бюджета на соответствующий финансовый год.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан.

      4. Приказ вводится в действие по истечению десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Министр обороны*

*Республики Казахстан                       И. Тасмагамбетов*

*«СОГЛАСОВАН»*

*Министр финансов Республики Казахстан*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б. Султанов*

*«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.*

Приложение

к приказу Министра обороны

Республики Казахстан

от 17 июня 2015 года № 348

                                 **Нормы**

           снабжения имуществом **противопожарной защиты**

       **Вооруженных Сил Республики Казахстан на мирное время**

          **Нормы снабжения пожарно-технической продукцией**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование нормы снабжения** | **Срок эксплуатации** | **Ед. изм.** | **ВОИНСКИЕ ЧАСТИ И УЧРЕЖДЕНИЯ** |
| **Места хранения оружия и боеприпасов** | **Места хранения ГСМ** | **Места хранения военной техники** | **Военные аэродромы и места хранения АСП, КРТ** | **Места хранения твердых и других горючих материалов** | **Учебные заведения Вооруженных Сил** | **Административно-бытовые здания и сооружения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Инвентарная пожарная техника** |
| 1 | Пожарная автоцистерна | 16 лет | ед. | 1 ед. ПА, от 100 до 1000 усл. вагонов | 1 ед. ПА, от 2000 до 5000 куб. метров  | 1 ед. ПА, от 100 до 300 ед. | 1 ед. ПА, от 1 до 5 ед. ЛА, с учетом наличия складов АСП, КРТ | 1 ед. ПА, от 500 до 1000 усл. вагонов | 1 ед. ПА, на объектах численностью от 500 до 800 человек | - |
| 2 ед. ПА, от 1000 до 3000 усл. вагонов | 2 ед. ПА, от 5000 куб.метров и более | 2 ед. ПА, от 300 ед. и более | 2 ед. ПА, от 5 ед. и более ЛА, с учетом наличия складов АСП, КРТ | 2 ед. ПА, от 1000 усл. вагонов и более | 2 ед. ПА, на объектах численностью от 800 человек и более | - |
| 3 ед. ПА, от 3000 до 10000 усл. вагонов | - | - | - | - | - | - |
| 8 ед. ПА, от 10000 усл. вагонов и более | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Гусеничная пожарная машина | 20 лет | ед. | 1 ед. ГПМ, от 500 до 1000 усл. вагонов | - | - | - | - | - | - |
| 2 ед. ГПМ, от 1000 до 10000 усл. вагонов |
| 3 ед. ГПМ, от 10000 усл. вагонов и более |
| 3 | Пожарные мотопомпы | 10 лет | ед. | 1 ед. МП от 200 до 500 усл. вагонов | - | 1 ед. МП, от 100 до 300 ед. | 1 ед. МП, от 1 до 5 ед. ЛА, с учетом наличия складов АСП, КРТ | 1 ед. МП, от 200 до 500 усл. вагонов | 1 ед. МП, на объектах численностью от 500 до 800 человек  | - |
| 2 ед. МП от 500 до 1000 усл. вагонов | 1 ед. МП от 500 до 1000 куб. метров | 2 ед. МП, от 300 до 500 ед. | 2 ед. МП, от 5 ед. и более ЛА, с учетом наличия складов АСП, КРТ | 2 ед. МП, от 500 до 1000 усл. вагонов | 2 ед. МП, на объектах численностью от 800 человек и более  | - |
| 4 ед. МП от 1000 усл. вагонов и более | 2 ед. МП от 1000 куб. метров и более | 3 ед. МП, от 500 ед. и более | - | 3 ед. МП, от 1000 усл. вагонов и более | - | - |

Примечание: воинские части и учреждения, имеющие одновременно несколько разных мест хранения (видов сооружения) предусмотренных:

|  |  |
| --- | --- |
| по строке 1 графы 5, 6, 7, 8, 9, 10 обеспечиваются по графе 5; | по строке 3 графы 5, 6, 7, 8, 9, 10 обеспечиваются по графе 5; |
| по строке 1 графы 6, 7, 8, 9, 10 обеспечиваются по графе 6; | по строке 3 графы 6, 7, 8, 9, 10 обеспечиваются по графе 6; |
| по строке 1 графы 7, 8, 9, 10 обеспечиваются по графе 8; | по строке 3 графы 7, 8, 9, 10 обеспечиваются по графе 8; |
| по строке 1 графы 7, 9, 10 обеспечиваются по графе 7; | по строке 3 графы 7, 9, 10 обеспечиваются по графе 7; |
| по строке 1 графы 9, 10 обеспечиваются по графе 10; | по строке 3 графы 9, 10 обеспечиваются по графе 10. |

        **Нормы снабжения пожарно-технической продукцией**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование нормы снабжения** | **Срок эксплуатации** | **Ед. изм.** | **ВОИНСКИЕ ЧАСТИ И УЧРЕЖДЕНИЯ** |
| **Места хранения оружия и боеприпасов** | **Места хранения ГСМ** | **Места хранения военной техники** | **Военные аэродромы и места хранения АСП, КРТ** | **Места хранения твердых и других горючих материалов** | **Учебные заведения Вооруженных Сил** | **Административно-бытовые здания и сооружения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Инвентарное пожарное имущество** |
| 1 | Огнетушители передвижные углекислотные (ОУ-55, ОУ-80) | 5 лет | шт. | - | 3 штуки на 500 кв.м. | - | 3 штуки на 500 кв.м. | 3 штуки на 800 кв.м. | - | - |
| 2 | Огнетушители передвижные порошковые (ОП-70, ОП-100) | 5 лет | шт. | - | 1 штука на 500 кв.м. | - | 1 штука на 500 кв.м. | 1 штука на 800 кв.м. | - | - |
| 3 | Огнетушитель переносной углекислотный (ОУ-5) | 10 лет | шт. | 2 штуки на 200 кв.м. | 2 штуки на 200 кв.м. | 2 штуки на 400 кв.м. | 2 штуки на 200 кв.м. | 2 штуки на 400 кв.м. | - | - |
| 4 | Огнетушитель переносной порошковый (ОП-5) | 10 лет | шт. | 2 штуки на 200 кв.м. | 2 штуки на 200 кв.м. | 2 штуки на 400 кв.м. | 2 штуки на 200 кв.м. | 2 штуки на 400 кв.м.  | 2 штуки на
100 кв.м. | 2 штуки на 100 кв.м. |
| 5 | Пожарный щит в комплекте | 4 года | к-т | 1 комплект на 200 кв.м. | 1 комплект на 200 кв.м. | 1 комплект на 400 кв.м. | 1 комплект на 400 кв.м. | 1 комплект на 400 кв.м. | 1 комплект на 400 кв.м. | 1 комплект на 400 кв.м. |
| 6 | Боевая одежда пожарного | 2 года | к-т | 1 комплект на 1-го штатного пожарного | 1 комплект на 1-го штатного пожарного | 1 комплект на 1-го штатного пожарного | 1 комплект на 1-го штатного пожарного | 1 комплект на 1-го штатного пожарного | 1 комплект на 1-го штатного пожарного | - |
| 7 | Пожарный шкаф | 10 лет | шт. | 1 пожарный шкаф на
1 пожарный кран | 1 пожарный шкаф на
1 пожарный кран | 1 пожарный шкаф на
1 пожарный кран | 1 пожарный шкаф на
1 пожарный кран | 1 пожарный шкаф на
1 пожарный кран | 1 пожарный шкаф на
1 пожарный кран | 1 пожарный шкаф на
1 пожарный кран |
| 8 | Пожарный рукав в комплекте со стволом и соединительными головками (диаметром 51 мм) | 4 года | к-т | 1 к-т пожарного рукава на
1 пожарный кран | 1 к-т пожарного рукава на
1 пожарный кран | 1 к-т пожарного рукава на
1 пожарный кран | 1 к-т пожарного рукава на
1 пожарный кран | 1 к-т пожарного рукава на
1 пожарный кран | 1 к-т пожарного рукава на
1 пожарный кран | 1 к-т пожарного рукава на
1 пожарный кран |
| Расходное пожарное имущество |
| 9 | Пенообразователь | 1 год | кг | 500 кг на 1 ед. ПА, 1000 кг на 1 ед. ГПМ | 500 кг на 1 ед. ПА, 1000 кг на 1 ед. ГПМ | 500 кг на 1 ед. ПА, 1000 кг на 1 ед. ГПМ | 500 кг на 1 ед. ПА, 1000 кг на 1 ед. ГПМ | 500 кг на 1 ед. ПА, 1000 кг на 1 ед. ГПМ | 500 кг на 1 ед. ПА, 1000 кг на 1 ед. ГПМ | - |
| 10 | Огнезащитный состав | 1 год | кг | 0,1 кг на 1 кв.м. | 0,1 кг на 1 кв.м. | 0,1 кг на 1 кв.м. | 0,1 кг на 1 кв.м. | 0,1 кг на 1 кв.м. | 0,1 кг на 1 кв.м. | 0,1 кг на 1 кв.м. |

        **Норма комплектации пожарно-технического вооружения**

        **Автоцистерна пожарная на базе КамАЗ - 43114, 43118**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Срок эксплуатации** | **Ед. измерения** | **Кол-во (шт)** |
| 1 | Аптечка автомобильная медицинская | 2 года | штука | 1 |
| 2 | Багор БМП ГОСТ 16714 - 71 | 4 года | штука | 1 |
| 3 | Боты диэлектрические, размером 13 - 15 | 2 года | пара | 3 |
| 4 | Веревка пожарная спасательная ВПС-30, 30 метров | 4 года | штука | 1 |
| 5 | Водосборник ВС – 125У ГОСТ 14279 - 79 | 4 года | штука | 1 |
| 6 | Пеногенератор ГПС-600 | 4 года | штука | 2 |
| 7 | Гидроэлеватор Г-600 | 4 года | штука | 1 |
| 8 | Головки переходные ГП 70х50 ГОСТ 28 352-89 | 4 года | штука | 2 |
| 9 | Головки переходные ГП 80х50 ГОСТ 28 352-89 | 4 года | штука | 2 |
| 10 | Головки переходные ГП 80х70 ГОСТ 28 352-89 | 4 года | штука | 2 |
| 11 | Задержка рукавная У-21-43-00 | 4 года | штука | 3 |
| 12 | Зажим рукавный 80 ГОСТ 2071-69 | 4 года | штука | 3 |
| 13 | Заземление пожарных стволов | 4 года | штука | 4 |
| 14 | Знак аварийной остановки | 10 лет | штука | 1 |
| 15 | Инструмент шоферской (набор) на шасси | 4 года | штука | 1 |
| 16 | Ключ 80 ГОСТ 14286-69 | 4 года | штука | 2 |
| 17 | Ключ 150 ГОСТ 14286-69 | 4 года | штука | 2 |
| 18 | Коврик диэлектрический 2-750х750 | 4 года | штука | 1 |
| 19 | Колодка опорная автомобильная | 4 года | штука | 2 |
| 20 | Колонка КП ГОСТ 7499-71 | 4 года | штука | 1 |
| 21 | Крюк для открывания крышек гидранта У-21-00-06 | 4 года | штука | 1 |
| 22 | Крюк КП ГОСТ 16714-71 | 4 года | штука | 2 |
| 23 | Лестница Л60 ТУ 22-4280-78 | 7 лет | штука | 1 |
| 24 | Лестница ЛШ ГОСТ 8556-72 | 7 лет | штука | 1 |
| 25 | Лестница ЛП ГОСТ 8556-72 | 7 лет | штука | 1 |
| 26 | Лом ЛПЛ ГОСТ 16714-71 | 4 года | штука | 1 |
| 27 | Лом ЛПТ ГОСТ 16714-71 | 4 года | штука | 1 |
| 28 | Лопата ЛКО-4-930 ГОСТ 19596-87 | 4 года | штука | 1 |
| 29 | Мостки рукавные | 4 года | штука | 2 |
| 30 | Ножовка столярная | 4 года | штука | 1 |
| 31 | Ножницы для резки электропроводов | 4 года | штука | 1 |
| 32 | Огнетушитель ОП-2 | 10 лет | штука | 1 |
| 33 | Огнетушитель ОПУ-5 | 10 лет | штука | 2 |
| 34 | Перчатки диэлектрические | 4 года | пара | 1 |
| 35 | Пила двуручная | 4 года | штука | 1 |
| 36 | Разветвление РТ-80 | 4 года | штука | 1 |
| 37 | Рукав КШ-1-32-3, длиной 4 м. | 4 года | штука | 1 |
| 38 | Рукав всасывающий В-1-125, длинной 4 м | 4 года | штука | 2 |
| 39 | Рукав всасывающий В-2-75-10, длиной 4 м | 4 года | штука | 2 |
| 40 | Рукава напорные: латексированные d-51, длиной 20 м | 4 года | штука | 8 |
| 41 | Рукава напорные: латексированные d-66, длиной 20 м | 4 года | штука | 4 |
| 42 | Рукава напорные: латексированные d-77, длиной 20 м | 4 года | штука | 8 |
| 43 | Рукава напорные: латексированные d-77, длиной 4 м  | 4 года | штука | 2 |
| 44 | Сетка СВ-125У ГОСТ Р50401-92 с канатом 10, L 12 м | 4 года | штука | 1 |
| 45 | Ствол переносной пожарный лафетный | 4 года | штука | 1 |
| 46 | Ствол пожарный ручной комбинированный универсальный с регулируемым расходом | 4 года | штука | 4 |
| 47 | Ствол воздушно-пенный (СВП) | 4 года | штука | 1 |
| 48 | Специальная защитная одежда пожарных от повышенных тепловых воздействий | 4 года | компл. | 3 |
| 49 | Топор Т-А2 | 4 года | штука | 1 |
| 50 | Электрический групповой фонарь с зарядным устройством и запасной лампочкой | 4 года | штука | 3 |

                   **Гусеничная пожарная машина**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Срок эксплуатации** | **Ед. измерения** | **количество** |
| 1 | Генератор пены высокой кратности ГВП-600 (ГПС-600) | 4 года | штука | 2 |
| 2 | Гидроэлеватор Г-600 | 4 года | штука | 1 |
| 3 | Ствол ручной пожарный РС-70 | 4 года | штука | 2 |
| 4 | Ствол ручной пожарный РС-50 | 4 года | штука | 4 |
| 5 | Водосборник ВС-125 | 4 года | штука | 1 |
| 6 | Лестница Л60 ТУ 22-4280-78 | 7 лет | штука | 1 |
| 7 | Сетка СВ-125У ГОСТ Р50401-92 | 4 года | штука | 1 |
| 8 | Разветвление РТ-80 | 4 года | штука | 1 |

                 **Пожарная мотопомпа переносная**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Срок эксплуатации** | **Ед. измерения** | **количество** |
| 1 | Рукав всасывающий В-2-75-10, длиной 4 м | 4 года | комплект | 2 |
| 2 | Рукава напорные диаметром 77 мм. длина 20 м. | 4 года | комплект | 2 |
| 3 | Ствол ручной пожарный РС-70 | 4 года | штука | 2 |

                      **Боевая одежда пожарного**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Срок носки** | **Ед. измерения** | **количество** |
| 1 | Куртка со съемным капюшоном | 2 года | штука | 1 |
| 2 | Брюки | 2 года | штука | 1 |
| 3 | Съемная теплоизоляционная подкладка куртки | 2 года | штука | 1 |
| 4 | Съемная теплоизоляционная подкладка брюк | 2 года | штука | 1 |
| 5 | Сапоги специальные, термостойкие для пожарных | 2 года | пара | 1 |
| 6 | Перчатки трехпалые (средства защиты рук пожарного) | 2 года | пара | 1 |
| 7 | Подшлемник вид Т | 2 года | штука | 1 |
| 8 | Каска (шлем) | 4 года | штука | 1 |
| 9 | Карабин | 4 года | штука | 1 |
| 10 | Пояс пожарный спасательный (тип А) | 4 года | штука | 1 |
| 11 | Руководство по эксплуатации и паспорт на каждое изделие | 4 года | штука | 1 |
| 12 | Упаковочная сумка | 2 года | штука | 1 |

                            **Пожарный щит**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Срок эксплуатации** | **Ед. измерения** | **количество** |
| 1 | Щит | 4 года | штука | 1 |
| 2 | Огнетушитель переносной порошковый марки ОП-5 | 10 лет | штука | 2 |
| 3 | Лом размер 1100x145 мм | 4 года | штука | 2 |
| 4 | Ведро конусное 10 литровое | 4 года | штука | 2 |
| 5 | Топор размеры 360x200x30 мм | 4 года | штука | 2 |
| 6 | Лопата штыковая размеры 1450x215x50 мм | 4 года | штука | 2 |
| 7 | Багор пожарный металлический | 4 года | штука | 1 |

                          **Пожарный рукав**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Срок эксплуатации** | **Длина, м** | **Диаметр, мм** | **Ед. измерения** | **количество** |
| **Напорные** |
| 1 | Пожарный рукав | 4 года | 20 | 51 | штука | 1 |
| 2 | Соединительные полугайки | 4 года | 20 | 51 | штука | 2 |
| 3 | Пожарный ствол РС-51 (для пожарных кранов) | 4 года | 20 | 51 | штука | 1 |
| 4 | Пожарный рукав | 4 года | 20 | 66 | штука | 1 |
| 5 | Соединительные полугайки | 4 года | 20 | 66 | штука | 2 |
| 6 | Пожарный рукав | 4 года | 20 | 77 | штука | 1 |
| 7 | Соединительные полугайки | 4 года | 20 | 77 | штука | 2 |
| **Всасывающие (гофрированные)** |
| 1 | Пожарный рукав | 4 года | 4 | 75 | штука | 1 |
| 2 | Соединительные полугайки | 4 года | 4 | 75 | штука | 2 |
| 3 | Пожарный рукав | 4 года | 4 | 125 | штука | 1 |
| 4 | Соединительные полугайки | 4 года | 4 | 125 | штука | 2 |

                        **Основные сокращения**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПА** – пожарная автоцистерна | **ГПС** – генератор пены средней кратности |
| **ГПМ** – гусеничная пожарная машина | **ОУ** – огнетушитель углекислотный |
| **ПТВ** – пожарно-техническое вооружение | **ОП** – огнетушитель порошковый |
| **МП** – мотопомпа пожарная | **РС** – ручной ствол |
| **ГСМ** – горюче-смазочные материалы | **СВП** – ствол воздушно-пенный |
| **ГВП** – генератор высокократной пены | **РСКУ** – ручной ствол комбинированный универсальный |
| **АСП** – авиационные средства поражения | **КРТ** – компонент ракетного топлива |
| **ЛА** – летательный аппарат | **ПК** – пожарный кран |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан