

**Об утверждении натуральных норм расквартирования воинских частей и Военного института Национальной гвардии Республики Казахстан**

Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 18 февраля 2016 года № 154. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 апреля 2016 года № 13646.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 69 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года **ПРИКАЗЫВАЮ:**

      1. Утвердить прилагаемые натуральные нормы расквартирования воинских частей и Военного института Национальной гвардии Республики Казахстан.

      2. Главному командованию Национальной гвардии Республики Казахстан (Жаксылыков Р.Ф.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) направление копии настоящего приказа в печатном и электронном виде на официальное опубликование в периодические печатные издания и информационно-правовую систему "Әділет" в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан, а также в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан" в течение пяти рабочих дней со дня получения зарегистрированного приказа для размещения в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства внутренних дел Республики Казахстан и на интранет-портале государственных органов;

      4)в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства внутренних дел Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) пункта 2 настоящего приказа.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Главнокомандующего Национальной гвардией Республики Казахстан генерал-лейтенанта Жаксылыкова Р.Ф.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| Министр |  |
| генерал-полковник полиции | К. Касымов |

      "СОГЛАСОВАН"

      Министр финансов Республики Казахстан

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б.Т. Султанов

      18 марта 2016 года

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждены приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 18 февраля 2016 года № 154 |

**Натуральные нормы**  
**расквартирования воинских частей и Военного**  
**института Национальной гвардии Республики Казахстан**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | | Наименование помещений | единицы  исчисления | | площадь  в м2 | Примечание | |
| **I. КАЗАРМЫ** | | | | | | | | |
| 1 | | | Спальные помещения для военнослужащих срочной службы и курсантов учебных частей: |  | |  | Объем воздуха на одного человека в спальном помещении не менее 12 м3. Размещение личного состава срочной службы на двух ярусных кроватях допускается в спальных помещениях при высоте этажа здания не менее 3,3 метра | |
| при высоте этажа здания 2,8 | на 1 человека | | 4,8 |  | |
| при высоте этажа здания 3,3 | на 1 человека | | 4,0 |  | |
| при высоте этажа здания 3,6 | на 1 человека | | 3,6 |  | |
| слушателей, не имеющих офицерских званий, курсантов Военного института, военнослужащих женщин, воспитанников военно-учебного заведения, для военнослужащих воинских частей (подразделении) специального назначения: |  | |  | Слушатели, не имеющие офицерских званий, курсанты Военного института 1, 2, 3, 4 курсов содержатся на казарменном положении в порядке, установленном Уставом внутренней службы ВС Республики Казахстан и размещаются в спальных помещениях на одноярусных кроватях независимо от высоты помещения | |
| при высоте этажа здания 2,8 | на 1 человека | | 4,8 |  | |
| при высоте этажа здания  3,3 | на 1 человека | | 4,0 |  | |
| 2 | | | Жилая комната курсантского общежития | на 1 человека | | 6,0 | Слушатели, не имеющие офицерских званий, курсанты четвертого курса размещаются в курсантских общежитиях с сохранением для них установленного в военно-учебном заведении внутреннего порядка | |
| 3 | | | Информационно - воспитательная комната для проведения культурно-просветительной и воспитательной работы | на 1 человека | | 0,5-0,8 | Отдельные мелкие подразделения, размещенные на одном этаже казармы, пользуются общей комнатой информационно-воспитательной работы. Общее количество мест этой комнаты принимается из условия одновременного размещения не менее 70% личного состава казарменной секции. Комната информационно-воспитательной работы оборудуется 2-3 местными столами для занятий, а также отдельными стульями.  Пределы показателей и площадей принимаются с разрешения Главнокомандующего Национальной гвардией Республики Казахстан | |
| 4 | | | Комната боевой подготовки | на 1 обучающегося | | 1,3 |  | |
| 5 | | | Комната психологической разгрузки | на 1 человека | | 0,5-0,8 | Пределы показателей и площадей принимаются с разрешения Главнокомандующего Национальной гвардией Республики Казахстан | |
| 6 | | | Комната для канцелярии роты | на канцелярию | | 16,0-20,0 | Для отдельных мелких подразделений не входящих организационно в состав роты, но размещенных на одном этаже казармы, отводится одна общая комната. При наличии трех и более отдельных подразделений площадь одной этой комнаты может быть до 25 м2 | |
| 7 | | | Комната командиров взводов | на 1 человека | | 7,5 |  | |
| 8 | | | Комната для хранения оружия | на 1 человека | | 0,25-0,35 | Пределы показателей и площадей принимаются с разрешения Главнокомандующего Национальной гвардией Республики Казахстан | |
| 9 | | | Комната (место) для чистки оружия | на 1 человека | | 0,35 |  | |
| 10 | | | Кладовая для хранения имущества роты, отряда (групп) подразделений специального назначения и личных вещей военнослужащих | на 1 человека | | 0,25-0,35 |  | |
| 11 | | | Комната для хранения специальных средств | на 1 человека | | 0,25-0,35 |  | |
| 12 | | | Комната для умывания | помещение | | 20% от общей площади | Умывальник - один кран на 5-7 человек;  Не менее двух ножных ванн с проточной водой; Место для стирки обмундирования военнослужащими | |
| 13 | | | Туалет | помещение | | 20% от общей площади | Кабина с унитазом (очком) и один писсуар на 10-12 человек | |
| 14 | | | Комната (место) для чистки обуви | на 1 человека | | 0,10-0,17 | Пределы показателей и площадей принимаются с разрешения Главнокомандующего Национальной гвардией Республики Казахстан | |
| 15 | | | Комната бытового обслуживания | на 1 человека | | 0,16-0,20 |  | |
| 16 | | | Комната для просушки обмундирования и обуви | на 1 человека | | 0,16-0,20 | Пределы показателей и площадей принимаются с разрешения Главнокомандующего Национальной гвардией Республики Казахстан | |
| 17 | | | Кладовая (шкаф) уборочного инвентаря | помещение | | не менее 1,5 |  | |
| 18 | | | Помещение (место) для занятий спортом | помещение | | 25,0-35,0 | Пределы показателей и площадей принимаются с разрешения Главнокомандующего Национальной гвардией Республики Казахстан | |
| 19 | | | Душевая | помещение | | 20% от общей площади | Душевая из расчета один кран (душевая сетка) на 15-20 человек. При отсутствии отдельного помещения оборудуется в комнате для умывания | |
| **II. ШТАБНЫЕ И ВОИНСКИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-СЛУЖЕБНЫЕ ЗДАНИЯ**  **Штабы подразделения** | | | | | | | | |
| 1 | | | Служебный кабинет командира:  батальона  батальона на правах части  полка  отряда подразделений специального назначения | комната | | 15,0  20,0  20,0  15,0 |  | |
| 2 | | | Служебный кабинет заместителя командира:  батальона  батальона на правах части  полка  командира группы подразделений специального назначения | комната | | 10,0  15,0  15,0  10,0 |  | |
| 3 | | | Приемная командира:  батальона на правах части  полка | комната | | 10,0  10,0 |  | |
| 4 | | | Служебные комнаты | на 1 человека | | 7,5 |  | |
| 5 | | | Комната (место) дежурного по штабу | комната | | 7,5 |  | |
| 6 | | | Комната отдыха дежурного по штабу | комната | | 10,0 |  | |
| 7 | | | Комната для подготовки к занятиям, совещаний и отдыха офицеров | комната | | до 18,0 | Допускается совмещение комнаты для подготовки к занятиям, совещаний и отдыха офицеров с учебными классами для проведения занятий по специальным дисциплинам | |
| 8 | | | Учебные классы для проведения занятий по специальным дисциплинам | на 1 занимающегося | | 1,5 | Допускается совмещение учебного класса с комнатой для подготовки к занятиям, совещаний и отдыха офицеров | |
| 9 | | | Общие помещения (зал-совещаний, архив, копировально-множительная служба, серверное, кладовые оборудования, инвентаря и канцелярских принадлежностей и другие) | помещение | | 20% от общей площади |  | |
| 10 | | | Вспомогательные помещения (коридоры, венкамеры, туалеты, помещения для личной гигиены и другие) | помещение | | 20% от общей площади |  | |
| **Административно-служебные здания** | | | | | | | | |
| 1 | | | Общая рабочая (служебная) комната | на 1 работающего | | 7,5 |  | |
| 2 | | | Общая рабочая (служебная) комната для работников штабов и управлений Регионального командования, воинских частей и Главного командования Национальной гвардии систематически работающих на картах | на 1 работающего | | 7,5-9,0 | Норма расквартирования в размере 7,5 м2 на одного работающего применяется для оперативных отделений штабов регионального командования и бригад; 9,0 м2- для оперативных отделов штабов Главного командования Национальной гвардии | |
| 3 | | | Служебное помещение (основной зал), центр (пункт) боевого управления для работы органов управления Главного командования Национальной гвардии, Регионального командования, бригад и воинских частей | на 1 работающего | | 7,5-9,0 | Норма расквартирования на одного работающего применяется:  в размере 7,5 кв.м. для бригад и воинских частей;  в размере 9,0 кв.м. для Главного командования Национальной гвардии и Регионального командования | |
| Комната для отдыха офицеров | на 5 человек | | 60,0 |  | |
| Комната группы командования | на 1 работающего | | 7,5-9,0 |  | |
| Комната группы направления | на 1 работающего | | 7,5-9,0 |  | |
|  | | | Комната операторов | на 1 работающего | | 7,5-9,0 |  | |
| Комната разработки графического решения | на 1 работающего | | 7,5-9,0 |  | |
| Комната центра информации | на 1 работающего | | 7,5-9,0 |  | |
| Комната командно-разведывательного центра | на 1 работающего | | 7,5-9,0 |  | |
| 4 | | | Помещение для расчетно-аналитической группы | на 5 человек | | 37,5 – 45,0 |  | |
| 5 | | | Служебный кабинет заместителя бригады, начальника штаба, начальника управления, начальника отдела, начальника службы Регионального командования | комната | | 20,0 |  | |
| 6 | | | Служебный кабинет заместителя Командующего региональным командованием  заместителя начальника Военного института приемная с рабочим местом | комната  комната  комната | | 20,0  20,0  10,0 |  | |
| 7 | | | Служебный кабинет начальника отдела, начальника службы Главного командования Национальной гвардии | комната | | 20,0 |  | |
| 8 | | | Служебный кабинет Командующего региональным командованием,  начальника Военного института  комната отдыха  приемная с рабочим местом | комната  комната  комната  комната | | 25,0  25,0  10,0  10,0 |  | |
| 9 | | | Служебный кабинет заместителя начальника штаба, начальника главного управления, управления, заместителя начальника управления Главного командования Национальной гвардии | комната | | 20,0 |  | |
| 10 | | | Служебный кабинет заместителя Главнокомандующего Национальной гвардии, комната отдыха  приемная с рабочим местом | комната  комната  комната | | 36,0  12,0  10,0 |  | |
| 11 | | | Служебный кабинет Главнокомандующего Национальной гвардии,  комната отдыха  приемная с рабочим местом | комната  комната  комната | | 54,0  15,0  12,0 |  | |
| 12 | | | Помещения секретного делопроизводства с тамбуром для приема - сдачи документов:  воинская часть объединение, управление  Из общего количества помещений секретного делопроизводства:  кабинет начальника  рабочая комната инспектора  хранилище чемоданов | не менее 2-х комнат  не менее 3-х комнат  комната  на 1 человека  на 1 человека | | 30,0  (общая)  45,0  (общая)  до 12,0  15,0  0,09 | По отдельному расчету в зависимости от штатной численности секретного отдела (отделения) | |
| Комната для работы с секретными документами | комната | | 15,0 |  | |
| Хранилище топографических карт | комната | | 16,0 |  | |
| Комната несекретного делопроизводства с табуретом | комната | | 16,0 |  | |
| 13 | | | Архив с раздельными комнатами для хранения секретных и несекретных дел | 2 комнаты | | не менее 30,0  (общая) | Запрещается совмещение архивного помещения для хранения архивных документов (архив) с помещениями секретного и несекретного делопроизводства  Допускается увеличение площади помещения пропорционально увеличению количества единиц хранения | |
| 14 | | | Комната кассы финансовой части | комната | | 10,0 | В подразделениях выделяется место в финансовой части | |
| 15 | | | Помещение для множительной аппаратуры | на 1 аппарат | | 10,0-12,0 | Размер помещения уточняется в зависимости от фактически устанавливаемой аппаратуры согласно рекомендации завода-изготовителя | |
| 16 | | | Зал для совещаний и собраний личного состава | на 1 человека | | 0,8 | Для главных, центральных, управлений и объединений | |
| 17 | | | Техническая библиотека  книгохранилище | на 1 тысячу  единиц хранения | | 2,5 |  | |
| 18 | | | Кабинет представителя спецслужб | комната | | 10,0 |  | |
| 19 | | | Специальный класс | на 1 человека | | 1,5 |  | |
| 20 | | | Помещение органа специальной связи:  Главного командования Национальной гвардии  Регионального командования  бригады  воинской части |  | |  | Количество комнат, их состав, площади, функциональная взаимосвязь зависит от организационно - штатной структуры и численности службы | |
| аппаратная техники шифрования | до 2 комплектов | | 8,0 |  | |
| аппаратная телеграфной засекречивающей аппаратуры связи | до 2 комплектов | | 8,0 |  | |
| аппаратная оконечных телеграфных аппаратов | до 2 комплектов | | 8,0 |  | |
|  | | | комната для работы исполнителей | 1 рабочее место | | не менее 4,0 |  | |
| помещение для отдыха личного состава | 1 место | | 8,0 |  | |
| помещение защищенного абонентского пункта | 1 рабочее место | | не менее 15,0 |  | |
| 21 | | | Комната дежурного:  оперативного:  Главного командования Национальной гвардии  регионального командования, бригады | комната  комната | | 20,0  16,0 |  | |
| по воинской части  отряда (групп) подразделений специального назначения | комната  комната | | до 16,0  до 16,0 |  | |
| 22 | | | Комната отдыха дежурного:  оперативного:  Главного командования Национальной гвардии  регионального командования, бригады | комната  комната | | 10,0  10,0 |  | |
| по воинской части  отряда (групп) подразделений специального назначения | комната  комната | | 10,0  10,0 |  | |
| 23 | | | Интернет-класс | комната | | 18,0 |  | |
| 24 | | | Помещение для утилизации бумаги | комната | | 8,0 |  | |
| 25 | | | Комната для приема посетителей | комната | | до 16,0 |  | |
| 26 | | | Гардероб | на 1 человека | | 0,08 | При отсутствии помещений отдельных гардеробов предусматривать вешалки в рабочих комнатах | |
| 27 | | | Вестибюль | на 1 человека | | 0,17 |  | |
| 28 | | | Кладовая инвентаря и канцелярских принадлежностей | кладовая | | 6,0 |  | |
| 29 | | | Кладовая уборочного инвентаря | кладовая | | 3,0 |  | |
| 30 | | | Туалет | помещение | | 20 % от общей площади | Один унитаз и один писсуар на 50 мужчин, один унитаз на 30 женщин. В шлюзах при туалетах предусматривать 1 умывальник на 4 унитаза, но не менее одного | |
| 31 | | | Помещения узла связи и вычислительного центра |  | |  | Состав, количество и размер помещений узла связи, ВЦ принимаются по отдельному расчету в зависимости от фактически устанавливаемых аппаратуры и оборудования | |
| 32 | | | Помещение для размещения Боевого знамени | помещение | | 12,0 |  | |
| 33 | | | Кабинет изучения государственного языка | помещение | | 45,0 | На 15 посадочных мест | |
| 34 | | | Комната психологической помощи и реабилитации | помещение | | 20,0 |  | |
| 35 | | | Серверное помещение | помещение | | 0,09 кв.м. площади на каждые 10 кв.м. обслуживаемой рабочей площади, но не менее 14 кв.м. | Главный распределительный пункт размещается в серверном помещении | |
| **III. ВОИНСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ**  **Солдатские столовые** | | | | | | | | |
| 1 | | | Обеденный зал столовой | На 1 посадочное место | | 1,2 | Питание личного состава срочной службы в столовых организуется в одну - две смены | |
| 2 | | | Производственные цехи, подсобные, складские и административно-бытовые помещение столовых:  125 мест /250 обедов  250 мест/500 обедов  500 мест/ 1 000 обедов  750 мест/ 1500 обедов  1000 мест/ 2000 обедов | на 1-го довольствующегося | | 1,32  0,96  0,69  0,56  0,52 |  | |
| 3 | | | Вестибюль с гардеробом и умывальник | на 1 человека | | 0,12-0,19 | Умывальники предусматриваются из расчета один кран на 100 посадочных мест, один электросушитель на два умывальника и питьевой фонтанчик | |
| **Курсантские столовые** | | | | | | | | |
| 1 | | | Обеденный зал столовой | на 1 посадочное место | | 1,3 | Питание переменного состава в курсантских столовых военного учебного заведения, учебных частей, как правило, организуется в одну смену | |
| 2 | | | Производственные цехи, подсобные, складские и административно- бытовые помещения столовых:  1000 мест/1000 обедов  1500 мест/1500 обедов  1500 мест/2000 обедов  3000 мест/ 3000 обедов | на 1-го довольствующегося | | 0,74  0,6  0,53  0,43 | Производственные цехи, подсобные, складские и административно-бытовые помещение курсантских столовых учебных частей оборудуются по нормам солдатских столовых | |
| 3 | | | Вестибюль с гардеробом и умывальниками | на 1 человека | | 0,17-0,25 | Умывальники предусматриваются из расчета один кран на 100 мест (посадочных) в зале | |
|  | | | **Офицерские столовые** | | | | | |
| 1 | | | Обеденный зал столовой | на 1  посадочное место | | 1,8 | Количество посадочных мест в обеденном зале обеспечивает одновременное питание 25% довольствующихся | |
| 2 | | | Производственные цехи, подсобные, складские, административно - бытовые помещения столовых:  50 мест/200 обедов  100 мест /400 обедов  150 мест/600 обедов  200 мест/800 обедов  250 мест/1000 обедов | на 1 посадочное место | | 3,04  2,61  1,89  1,76  1,74 |  | |
| 3 | | | Вестибюль с гардеробом, умывальником и туалетом | на 1 посадочное место | | 0,34-0,5 | В туалетах предусматриваются 1 унитаз и 1 писсуар на 60 посадочных мест, в шлюзах один умывальник на 4 унитаза, но не менее одного | |
| **Солдатские чайные** | | | | | | | | |
| 1 | | | Торговый зал с буфетом | на 1 посадочное место | | 1,5 | Чайные оборудуются (создаются) из расчета 80 мест на 1000 человек личного состава казарменной зоны | |
| 2 | | | Комната для настольных игр, чтения газет и журналов | на 1 посадочное место в зале | | 0,35-0,4 |  | |
| 3 | | | Подсобные помещения (доготовочная, моечная, кладовые) | на 1 посадочное место | | 1,0 |  | |
| 4 | | | Приемочная продуктов | помещение | | 12,0-18,0 |  | |
| 5 | | | Вестибюль с гардеробом, умывальником и туалетом | на 1 посад.место | | 0,3 |  | |
|  | | | **Солдатский магазин** | | | | | |
| 1 | | | Торговый зал | на 1 торговое место | | 45,0 | Количество торговых мест в солдатском магазине принимается из расчета два месте на 1000 человек казарменной зоны | |
|  | | | **IV. ЗДАНИЯ ВОЕННОГО ИНСТИТУТА** | | | | | |
| 1 | | | Учебно-лабораторная площадь (общая) учебных зданий и сооружений при расчетной численности переменного состава:  до 2000 человек | на 1-го обучающегося | | 12,0 | За расчетную численность переменного состава принимаются:  курсанты (слушатели) очного отделения без учета численности разовых наборов -100% | |
| от 2000 до 4000 человек | на 1 обучающего | | 11,6 | курсанты, слушатели | |
| от 4000 до 6000 человек | на 1 обучающего | | 11,2 | военнослужащие иностранных армий очного отделения - 100% | |
| Из общего количества:  аудитория на 500 мест | на 1 место | | 0,90 | слушатели курсов переподготовки и повышения квалификации – 100% | |
| аудитория на 400 мест | на 1 место | | 1,0 |  | |
| аудитория на 300-200 мест | на 1 место | | 1,10 | курсанты, слушатели | |
| аудитория на 150 мест | на 1 место | | 1,20 |  | |
| аудитория на 100 мест | на 1 место | | 1,30 |  | |
| аудитория на 75-50 мест | на 1 место | | 1,50 |  | |
| аудитория на 25 мест | на 1 место | | 2,20 |  | |
| аудитория с обратной связью на 50-100 мест  ( с 2-местными столами) | на 1 место | | 1,80 |  | |
| аудитория на 12-25 мест  с обучающими и контролирующими машинами | на 1 место | | 3,0 |  | |
| Препараторские при лекционных аудиториях: |  | |  |  | |
| при физической аудитории:  на 500-400 мест  на 300-200 мест | кабинет  кабинет | | 144,0  108,0 |  | |
| при химической аудитории:  на 300-200 мест | кабинет | | 72,0 |  | |
| при аудиториях для занятий по высшей математике, начертательной геометрии, сопротивлению материалов и другим дисциплинам с количеством мест:  300– 200 мест  150- 100 мест | кабинет  кабинет | | 72,0  36,0 |  | |
| Учебные кабинеты в зависимости от размещаемого оборудования и назначения | на 1 место | | 2,2 | Площадь, необходимая для установки технологического и учебного оборудования, определяется с учетом площади, потребной для его установки, демонстрации и обслуживания | |
| Залы для курсового, дипломного проектирования, чертежные залы на 25 мест | на 1 место | | 3,6 |  | |
| Архивы при чертежных залах курсового и дипломного проектирования | на 1 зал | | 9,0 |  | |
| Модельные при чертежных залах | на 1 зал | | 18,0 |  | |
| Специализированные учебные кабинеты с техническими средствами программированного обучения:  класс обучающих и контролирующих машин | на 1 место | | 2,2 |  | |
| класс обучающих и контролирующих машин с устройством обратной связи | на 1 место | | 3,0 |  | |
| Кабинеты вычислительной техники:  кабинеты настольных вычислительных машин | на 1 место | | 3,0 |  | |
| зал для вычислительных машин (в зависимости от типа машин) | кабинет | | 54,0 |  | |
| кабинет программирования | на 1 место | | 2,2 |  | |
| кабинет консультации по вычислительной технике | кабинет | | 36,0 |  | |
| лаборантская | кабинет | | 18,0 |  | |
| Кабинет для занятий иностранным языком:  лингафонный | на 1 место | | 3,0 |  | |
| фоно зал | на 1 место | | 1,8 |  | |
| препараторская | кабинет | | 18,0 |  | |
| студия и аппаратная звукозаписи | кабинет | | 36,0 |  | |
| 2 | | | Спортивные залы:  универсальный большой зал 42 х 24  универсальный средний зал 36 х 18  универсальный специализированный зал 24 х 15 для борьбы, бокса, фехтования и др. | зал  зал  зал | | 1080  648  360 | При расчетной численности переменного состава свыше 4000 человек. Один зал на расчетную численность переменного состава 1000 человек. При расчетной численности переменного состава свыше 4000 человек | |
| 3 | | | Помещения факультета, кафедры: |  | |  |  | |
| кабинет начальника факультета | кабинет | | 24,0 |  | |
| кабинет заместителя начальника факультета | кабинет | | 18,0 |  | |
| помещения общественных организаций факультета | комната | | 18,0 |  | |
| преподавательская на кафедре | на 1 человека | | 5,0 | На кафедре преподавательские создаются на 100% штатной численности преподавателей | |
| преподавательская на факультете | на 1 человека | | 2,0 | На факультетах преподавательские создаются на 50% штатной численности преподавателей | |
| методический кабинет кафедры | кабинет | | 54,0 |  | |
| 4 | | | Учебная библиотека:  книгохранилище:  основное хранение -70% фонда | на 1 тысячу единиц хранения | | 2,5 | Объем фонда хранения учебной библиотеки на одного посетителя в зависимости от профиля (технический, гуманитарный) высшего военно-учебного заведения следует принимать:  технический - 100 единиц  гуманитарный - 125 единиц | |
| компактное хранение -20% фонда | на 1 тысячу единиц хранения | | 1,25 |  | |
| открытый доступ фонда-10% | на 1 человек | | 5,0 |  | |
| служебная площадь для сотрудников | на 1 человека | | 4,0 |  | |
| служебно-производственные помещения | на 1 тысячу единиц хранения | | 3,0 |  | |
| читальный зал:  учебное отделение | на 1 читателя | | 2,4 | Количество читательских мест принимается в зависимости от количества посетителей и от профиля (технический, гуманитарный) высшего военного учебного заведения: | |
| научное отделение | на 1 читателя | | 3,0 | технический- 12%  гуманитарный – 15-20% | |
| абонемент:  площадь для читателей | на 1 читателя | | 1,8 |  | |
| площадь для сотрудников | на 1 человека | | 5,0 |  | |
| 5 | | | Помещения для хранения карт | на 1 обучающего | | 0,04-0,05 |  | |
| 6 | | | Помещения для склейки карт | на 1 занимающего | | 5,0 |  | |
| 7 | | | Актовый зал | на 1 посадочное место | | 0,8 | В зависимости от расчетной численности переменного состава количество посадочных мест в актовом зале принимается: менее 2000 человек – 700 мест; от 2000 до 4000 человек – 900 мест | |
| 8 | | | Фойе – танцевальный зал | на 1 посадочное место | | 0,6 |  | |
| 9 | | | Клубные помещения | на 1 человека | | 5,0 | Помещение не менее на 70% переменного состава | |
| 10 | | | Зал ученого совета – в зависимости от расчетной численности переменного состава:  до 5000 человек  свыше 5000 человек | зал  зал | | 72,0  90,0 |  | |
| 11 | | | Общая площадь служебных зданий и помещений (управление, административно- хозяйственная служба, отдел размножения документации и др.) в зависимости от расчетной численности переменного состава не должна превышать:  менее 1000 человек  от 1000 до 2000 человек  от 2000 до 4000 человек  от 4000 до 6000 человек | на 1 человека | | 1,0  0,8  0,7  0,6 | Потребные площади для типографий, фотолабораторий, вычислительных центров и других помещений со специальным оборудованием определяются на основе технологических проектов, а также требований заводов - изготовителей | |
| 12 | | | Класс ЗАС: |  | |  |  | |
| учебные места | 4 учебных рабочих места | | 32,0 |  | |
| мастерская для ремонта и настройки аппаратов | 1 рабочее место | | 8,0 |  | |
| аудитория на 12-15 мест для проведения занятий по специальной связи | на 1 место | | 3,0 |  | |
| **V. УЧЕБНЫЕ ЗДАНИЯ И КЛАССЫ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ** | | | | | | | | |
| 1 | | | Аудитория лекционная на 100 мест | на 1 обучающегося | | 1,3 | Расчет учебных зданий и классов производится на одновременное занятие 1/3 штатной численности личного состава срочной службы. Занятия следует планировать односменные из расчета 5 учебных дней в неделю по 6 часов в день. Учебные корпуса оборудуются (создаются) начиная с полка (отдельного батальона) | |
| 2 | | | Классы для проведения занятий, не требующие специального оборудования, на 25-30 мест | на 1 обучающегося | | 1,3 |
| 3 | | | Специальные учебные классы, лаборатории, учебные мастерские с технологическим оборудованием, крупногабаритной техникой или тренажерами | на 1 обучающегося | | 2,2-3,0 | Размеры специальных учебных классов рассчитываются с учетом площади, необходимой для монтажа, демонстрации техники и оборудования, согласно техническому паспорту завода - изготовителя | |
| 4 | | | Преподавательская | комната | | 16,0-18,0 |  | |
| 5 | | | Комната дежурного по учебному корпусу | комната | | 10,0-12,0 |  | |
| 6 | | | Комната начальника учебного корпуса | комната | | 10,0-12,0 |  | |
| 7 | | | Комната для хранения наглядных пособий | комната | | 8,0-10,0 | Предусматривается на каждом этаже | |
| 8 | | | Библиотека (книгохранилище) | на 1 тысячу единиц хранения | | 2,5 |  | |
| 9 | | | Помещение для уборочного инвентаря | комната | | 2,0 |  | |
| 10 | | | Туалет |  | | 20% от общей площади | Один унитаз и 1 писсуар на 40 человек. | |
| **VI. ВОИНСКИЕ КЛУБЫ**  **Общие помещения** | | | | | | | | |
| 1 | | | Зрительный зал | на 1 место в зрительном зале | | 0,65 |  | |
| 2 | | | Фойе с буфетной стойкой | на 1 место в зрительном зале | | 0,4 |  | |
| 3 | | | Фойе – зал массовых мероприятий | на 1 место в зрительном зале | | 0,6 |  | |
| 4 | | | Фойе-вестибюль | на 1 посетителя | | 0,45 |  | |
| **Клубная часть** | | | | | | | | |
| 1 | | | Клубное помещение | на 1 человека | | 5,0 | Не менее чем на 70% переменного состава | |
| 2 | | | Культурно - досуговый центр | на 1 человека | | 5,0 | Не менее чем на 70% переменного состава | |
| 3 | | | Музей воинской части (включая подсобные помещения) | на 1 человека | | 3,75 |  | |
| 4 | | | Библиотека:  место кафедры выдачи книг | на 1 человека | | 5,0 |  | |
| место сотрудника для обработки литературы | на 1 человека | | 6,0 |  | |
| фонд открытого доступа (80% общего фонда) | на 1 тысячу единиц хранения | | 4,5 |  | |
| фонд закрытого доступа (20% общего фонда) | на 1 тысячу единиц хранения | | 2,5 |  | |
| читальный зал | на 1 читательское место | | 1,4 |  | |
| 5 | | | Комнаты для работы кружков:  хорового, по интересам;  универсального назначения, театрально-драматического изобразительного искусства, кинофото-технического;  оркестрового, культуры быта (домоводства) с кухонным оборудованием.  танцевального, циркового художественных промыслов и ремесел | на 1 человека | | 1,4  2,0  2,5  5,0 |  | |
| 6 | | | Танцевальный зал с эстрадой | на 1 человека | | 1,1 |  | |
| **Служебно-бытовые помещения** | | | | | | | | |
| 1 | | | Фойе-вестибюль | на 1 посетителя | | 0,45 |  | |
| 2 | | | Кабинет начальника клуба | комната | | 15,0 |  | |
| 3 | | | Помещения административного и обслуживающего персонала | на 1 посетителя | | 0,03 |  | |
| 4 | | | Помещение дежурного администратора | комната | | 6,0 |  | |
| 5 | | | Положение клубного актива, методический кабинет | на 1 посетителя | | 0,02 | Комната площадью не менее 18 м2 | |
| 6 | | | Хозяйственные кладовые | на 1 посетителя | | 0,02 |  | |
| 7 | | | Туалеты | на 1 посетителя | | 0,07 | В туалетах оборудуются: 1 унитаз, 2 писсуара на 150 мужчин; 1 унитаз на 75 женщин; в шлюзах предусматривается 1 умывальник на 100 человек, но не менее одного | |
| **VII. КАРАУЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ** | | | | | | | | |
| 1 | | | Общая комната для личного состава караула | на 1 человека бодрствующей  смены | | 2,6 |  | |
| 2 | | | Комната для отдыхающей смены | на 1 человека  отдыхающей смены | | 5,0 |  | |
| 3 | | | Комната начальника караула и его помощника | комната | | 10,0-16,0 |  | |
| 4 | | | Комната пультовая | комната | | 10,0 |  | |
| 5 | | | Комната для подогрева и приема пищи | комната | | 9,0-12,0 | Предусматривается в караульных помещениях на состав караула до пяти постов включительно | |
| 6 | | | Столовая | на 1 человека | | 1,2 | Предусматривается для караула с количеством постов более пяти. Количество мест принимается из расчета на 2/3 состава караула | |
| 7 | | | Помещение (место) для чистки оружия | 3 поста  5 постов  10 постов | | 6,0  8,0  15,0 |  | |
| 8 | | | Помещение (место) для курения, чистки одежды и обуви | 3 поста  5 постов  10 постов | | 5,0  8,0  10,0 |  | |
| 9 | | | Сушилка для обмундирования и постовой одежды | 3 поста  5 постов  10 постов | | 2,0  5,0  8,0 |  | |
| 10 | | | Кладовая | 3 поста  5 постов  10 постов | | 3,0  5,0  8,0 |  | |
| 11 | | | Туалет | помещение | | 20% от общей площади | Один унитаз, один писсуар, один умывальник на 10 человек | |
| **VIII. КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫЕ ПУНКТЫ** | | | | | | | | |
| 1 | | | Комната дежурного по контрольно-пропускному пункту (далее - КПП) | комната | | 6,0 |  | |
| 2 | | | Комната отдыха дежурного по КПП | комната | | 6,0 |  | |
| 3 | | | Проходная | комната | | 6,0 |  | |
| 4 | | | Комната для посетителей и для встреч с родственниками | на 1 человека | | 1,2 | Оборудуется 4–местными столами и стульями | |
| 5 | | | Комната для выписки пропусков | комната | | 6,0 |  | |
| 6 | | | Комната для ожидающих выписки пропуска | на 1 человека | | 0,4 | Оборудуется при отсутствии комнаты для посетителей | |
| 7 | | | Кладовая инвентаря | комната | | 1,0 |  | |
| 8 | | | Камера хранения | комната | | 1,0 |  | |
| 9 | | | Туалет с умывальником в шлюзе | помещение | | 20% от общей площади | Один писсуар и один унитаз на КПП | |
| **IХ. КИНОЛОГИЧЕСКИЕ ГОРОДКИ** | | | | | | | | |
| 1 | | | Односторонний павильон (вольеры) для размещения служебных собак | на 1 служебную собаку | | 7,5 |  | |
| 2 | | | Здания с помещениями:  комната для дежурного по кинологическому городку и отдыха лиц суточного наряда | комната | | 12,0 | В целях компактности расположения (застройки) основные помещения располагаются в одном здании, но имеют отдельные входы | |
| класс специальной подготовки | на 1 обучающегося | | 1,5 |  | |
| гардеробная–кладовая | на 1 человека | | 0,25-0,35 |  | |
| комнаты отдыха с туалетом и душевой | на 1 человека | | - | Кабина с унитазом (очком) и один писсуар на 10 человек. Душевая из расчета один кран (душевая сетка) на 10 человек | |
| кухня для приготовления корма | по количеству служебных собак | | 12,0 |  | |
| резервная кухня | по количеству служебных собак | | 12,0 |  | |
| 3 | | | Ветеринарный пункт (лечебница): | по количеству служебных собак | |  |  | |
| амбулатория | помещение | | 6,0 |  | |
| кабинет ветеринарного специалиста | на 1 человека | | 7,5 |  | |
| манеж – приемная | помещение | | 6,0 |  | |
| аптека | помещение | | 3,0 |  | |
| кладовая для биопрепаратов (с холодильником) | помещение | | 3,0 |  | |
| кладовая для дезинфицирующих средств | помещение | | 2,0 |  | |
| **Х. СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ ВОЙСКОВЫХ ЧАСТЕЙ** | | | | | | | | |
| 1 | | | Спортивный зал | на 1 занимающегося | | 7,0 | Количество одновременно занимающихся в спортивном зале следует принимать в пределах 7-10% штатной численности личного состава воинской части. Минимальная площадь спортивного зала не менее 70 м2 | |
| **ХI. ОБЪЕКТЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ** | | | | | | | | |
| 1 | | | склад продовольствия | на 1 тонну | | 1,25 | При хранении продовольствия, картофеля, овощей и фруктов в поддонах ящичных, а также при использовании поддонов плоских нормы площадей подлежат изменению в сторону увеличения в зависимости от конструкции и габаритов применяемых поддонов ящичных и плоских | |
| 2 | | | овощехранилище | на 1 тонну | | 1,47 | При хранении продовольствия, картофеля, овощей и фруктов в поддонах ящичных, а также при использовании поддонов плоских нормы площадей подлежат изменению в сторону увеличения в зависимости от конструкции и габаритов применяемых поддонов ящичных и плоских | |
| 3 | | | холодильник | на 1 тонну | | 2,5 |  | |
| **XII. ХРАНИЛИЩА ВОЕННОГО ИМУЩЕСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ** | | | | | | | | |
| 1 | | | артиллерийского и авиационного:  вооружения | на 1 вагон | | 30-35 | Вторая цифра является показателем потребности складской площади при организации хранения имущества в контейнерах | |
| боеприпасов | на 1 вагон | | 14-18 |  | |
| 2 | | | автотракторных запчастей, паркогаражного оборудования, авторезины | на 1 вагон | | 20-25 |  | |
| 3 | | | бронетанкового вооружения и техники | на 1 вагон | | 25-30 |  | |
| 4 | | | вещевого имущества | на 1 вагон | | 35-40 |  | |
| 5 | | | ветеринарного имущества | на 1 вагон | | 25-30 |  | |
| 6 | | | водолазного и судоремонтного имущества | на 1 вагон | | 25-30 |  | |
| 7 | | | оптики | на 1 вагон | | 20-25 |  | |
| 8 | | | дозиметрических приборов | на 1 вагон | | 25-30 |  | |
| 9 | | | инженерного имущества | на 1 вагон | | 25-30 |  | |
| 10 | | | средств и имущества связи, автоматизации | на 1 вагон | | 26-35 |  | |
| 11 | | | имущества службы снабжения горючих | на 1 вагон | | 30-35 |  | |
| 12 | | | лаков и красок | на 1 вагон | | 25-27 |  | |
| 13 | | | медико-санитарного имущества | на 1 вагон | | 30,0 |  | |
| 14 | | | мебели, стройматериалов,  активов | на 1 вагон | | 30-40 |  | |
| 15 | | | хозяйственного имущества | на 1 вагон | | 18-25 |  | |
| 16 | | | продовольствия | на 1 вагон | | 25-30 |  | |
| 17 | | | средства радиационной, химической и биологической защиты | на 1 вагон | | 22-25 |  | |
| 18 | | | радиотехнического имущества | на 1 вагон | | 30-40 |  | |
| 19 | | | топографического имущества, инструментов и карт | на 1 вагон | | 50-52 |  | |
| **XIII. ЗДАНИЯ и СООРУЖЕНИЯ ЗОНЫ ПАРКА ТЕХНИКИ И ВООРУЖЕНИЯ** | | | | | | | | |
| 1 | | | Хранилища автомобилей:  легковых 4 местных | на 1 машино-место | | 13,0 | Для хранения автомобилей, бронетанкового вооружения и другой техники предусматриваются хранилища, навесы или открытые площадки. Все хранилища постоянного парка отапливаются | |
| легковых 5 местных | на 1 машино-место | | 18,0 | Высота ворот не ниже 2,5 м | |
| легковых 7 местных | на 1 машино-место | | 22,0 | Высота ворот не ниже 2,5 м | |
| грузовых 2-2,5 тонных | на 1 машино-место | | 23,0 | Высота ворот не ниже 3,0 м | |
| грузовых 4 тонных | на 1 машино-место | | 30,0 | Высота ворот не ниже 3,5 м | |
| грузовых 7 тонных | на 1 машино-место | | 38,0 | Высота ворот не ниже 4,0 м | |
| грузовых 12 тонных | на 1 машино-место | | 48,0 | Высота ворот не ниже 4,0 м | |
| 2 | | | Хранилище для прицепов двухосных | на 1 машино-место | | 16,0 | Отапливаемое  Высота ворот не ниже 4,0 м | |
| 3 | | | Хранилище для бронетранспортера | на 1 машино-место | | 50,0 | Отапливаемое  Высота ворот не ниже 3,5 м | |
| 4 | | | Пункт технического обслуживания и ремонта (далее - ПТОР) | на 1 пост | | 150,0 | Количество постов ПТОР определяется расчетом. В среднем принимается не менее одного поста на 25-35 единиц штатной техники в линейных частях и на 30-40 единиц эксплуатируемой техники в учебных частях | |
| 5 | | | Пункт чистки и мойки | на 1 пост | | 140,0 | Количество постов определяется расчетом. В среднем принимается один пост на 20-30 машин штатной. Пункт чистки и мойки, как правило, состоит из двух постов: поста внутренней очистки и поста чистовой мойки | |
| 6 | | | Пункт ежедневного технического обслуживания | на 1 пост | | 75,0 | Размещается, как правило, после пункта чистки и мойки в закрытых отапливаемых зданиях, или на открытых площадках (под навесом) | |
| 7 | | | Аккумуляторная | на 1 участок | | 12,0 | Аккумуляторные постоянного парка делятся на участки:  участок хранения и приведение в рабочее состояние сухозаряженных аккумуляторных батарей;  участок приема и выдачи аккумуляторных батарей | |
| 8 | | | Склад автобронетанкового имущества | помещение | | 20,0 | В здании склады оборудуются и отделяются друг от друга противопожарными стенами помещения для хранения имущества текущего довольствия, для хранения имущества на особый период (ремонтные комплекты), помещения для обработки и переконсервации имущества, для хранения баллонов со сжатыми и сжиженными газами | |
| 9 | | | Склад лакокрасочных химических материалов | на 1 единицу техники | | 0,3 | Склады для лакокрасочных материалов оборудуются, в полузаглубленном здании отдельно от основных складов на удалении не менее 10 м от других зданий постоянного парка | |
| 10 | | | Контрольно-технический пункт (далее - КТП):  помещение начальника КТП | комната | | 16,0 | Одно здание на парк воинской части. КТП размещается у основного (главного) выезда из парка и включает: здание, совмещенное с проходной; выездные и въездные ворота. КТП является одноэтажным зданием или двухэтажным. Помещение начальника КТП размещается на первом этаже и оборудуется телефонной и прямой громкоговорящей двусторонней связью с заместителем командира части по вооружению и с дежурным по парку | |
| помещение для отдыха суточного наряда по парку | комната | | 12,0 | Помещение для отдыха наряда по парку в здании КТП изолировано от других помещений и обеспечивает возможность отдыха лиц суточного наряда в количестве двух-трех человек | |
| помещение дежурного по парку | комната | | 16,0 | Помещение дежурного по парку размещается на первом этаже здания КТП и обеспечивает обзор территории парка, наблюдение за выходом из парка и возвращением машин в парк | |
| помещение для отдыха дежурных водителей | на 1 человека | | 3,0 | Помещение водителей дежурных средств располагается на первом этаже здания КТП из расчета обеспечения возможности одновременного отдыха трех человек. В помещении устанавливается двусторонняя селекторная связь с дежурным по парку. В помещении водителей дежурных средств оборудуется доска документации | |
| класс инструктажа водителей и старших машин | на 1 человека | | 4,0 | Комната не менее 40 м2. Площадь класса обеспечивает возможность проведения занятий одновременно с личным составом в количестве 20-30 человек | |
| 11 | | | Санитарный узел | на 1 человека | | 3,0 | Санитарный узел оборудуется на первом этаже здания КТП. Он изолируются от остальных помещений. Оборудуется умывальником и туалетом. Вход в туалет устраивается через тамбур с самозакрывающейся дверью. В туалете устанавливаются чаши генуи и писсуары из расчета норм для максимально возможного количества одновременно находящихся на КТП военнослужащих (суточный наряд, водители дежурных средств) | |
| 12 | | | Комната медицинского осмотра | комната | | 9,0 | Для медицинского осмотра водителей (механиков-водителей) и оформления ими путевой документации перед выездом из парка и по возвращении в парк | |
| 13 | | | Служебные помещения | комната | | 18,0 | Помещение для работы начальников служб и заместителей командиров подразделений по технической части и вооружению | |
| 14 | | | Пункт заправки техники и расходные склады горюче смазочных материалов:  раздаточные колонки расходные склады ГСМ | штука м3 | |  | Раздаточные колонки принимаются из ориентировочного расчета одна колонка на 30-40 единиц штатной техники по виду топлива, но не менее одной колонки для каждого вида топлива. Количество и емкость резервуаров должны обеспечивать хранение 10 суточной потребности вооружения и военной техники с учетом периодического возвращения машин с дежурств. При этом под каждую марку горючего выделяется не менее одного резервуара | |
|  | | | Примечание: Площадь бытовых помещений (туалеты, душевые, гардеробные и т.д.) зоны парка техники и вооружения исчисляются применительно к нормам площадей для аналогичных помещений воинских зданий | | | | | |
| **XIV. ВОЙСКОВЫЕ МАСТЕРСКИЕ** | | | | | | | | |
| 1 | | | Слесарно-оружейная мастерская | на 1 рабочее место | | 9,0 |  | |
| 2 | | | Столярно-плотницкая мастерская | на 1 рабочее место | | 9,0 |  | |
| 3 | | | Мастерская по ремонту вещевого имущества | на 1 рабочее место | | 12,0 |  | |
| 4 | | | Мастерская по ремонту средств радиационной, химической и биологической защиты | на 1 рабочее место | | 7,0 |  | |
| 5 | | | Мастерская по ремонту имущества связи и радиотехники | на 1 рабочее место | | 7,0 |  | |
| 6 | | | Мастерская по ремонту материальной части артиллерии | на 1 рабочее место | | 12,0 |  | |
| 7 | | | Кузнечно-сварочный цех | на 1 рабочее место | | 23,0 |  | |
| **XV. БАНИ И ПРАЧЕЧНЫЕ** | | | | | | | | |
| 1 | | | Бани  основные помещения:  вестибюль с гардеробом    ожидальные остывочные | на 1 место | | 15,0-17,0  0,17 | Вместимость бани зависит от размера жилой и казарменной зон военного городка. Расчетное количество мест в бане на 1000 человек принимается:  казарменная зона - 16-18 мест | |
| моечное отделение | помещение | | 80 % от общей площади |  | |
| душевые в банях комбинированного типа | на 1 место | | 3,5 | жилая зона - 5 мест | |
| парильные | на 1 место | | 6,0-8,0 |  | |
| кладовые для грязного и чистого белья | на 1 место | | 0,13-0,16 |  | |
| туалет | помещение | | 20% от общей площади | В одевальных и раздевальных помещениях оборудуется туалет на 1 унитаз с умывальником в шлюзе | |
| вспомогательные помещения:  парикмахерские | на 1 кресло | | 4,0-4,5 |  | |
| кладовые моющих и дезинфицирующих средств, а также уборочного инвентаря | на 1 место | | 0,04-0,08 |  | |
| комната обслуживающего персонала | на 1 работающего | | 0,8-1,0 |  | |
| подсобное помещение | на 1 работающего | | 2,0 |  | |
| 2 | | | Механизированная прачечная: |  | |  |  | |
| Основные цехи и производственные подразделения: | на 100 кг сухого белья в смену производит 0,5-2,0 т/смену | |  | Норма стирки белья на 1000 человек:  казарменная зона -500 кг/ сут  жилая зона – 90 кг/ сут | |
| цех приемки, сортировки, метки и хранения грязного белья | на 100 кг сухого белья в смену | | 5,5-6,0 |  | |
| ожидальная для сдающих грязное белье | на 100 кг сухого белья в смену | | 2,5-3,5 |  | |
| стиральный цех | на 100 кг сухого белья в смену | | 11,0-15,0 |  | |
| сушильно-гладильный цех | на 100 кг сухого белья в смену | | 16,0-18,0 |  | |
| помещение для разборки и хранения чистого белья | на 100 кг сухого белья в смену | | 6,6-8,0 |  | |
| ожидальная для получающих чистое белье | на 100 кг сухого белья в смену | | 1,0-2,0 |  | |
| ремонтная мастерская и кладовая стиральных машин и инвентаря | на 100 кг сухого белья в смену | | 3,5-5,5 |  | |
| Мастерские и подсобные помещения при прачечных:  мастерская по ремонту белья и обмундирования | на 100 кг сухого белья в смену | | 16,0-40,0 |  | |
| химчистка имущества | на 100 кг сухого белья в смену | | 30,0-50,0 |  | |
| подкраска имущества | на 100 кг сухого белья в смену | | 16,0-25,0 |  | |
| глажение обмундирования и правка шапок – ушанок | на 100 кг сухого белья в смену | | 18,0-35,0 |  | |
| кладовая вычищенного имущества | на 100 кг сухого белья в смену | | 12,0-40,0 |  | |
| кладовая грязного имущества | на 100 кг сухого белья в смену | | 20,0-38,0 |  | |
| 3 | | | Химчистки вещевого имущества |  | |  |  | |
| участок приемки грязного имущества | на 1 тонну в смену | | 40,0 |  | |
| склад грязного имущества | на 1 тонну в смену | | 50,0 |  | |
| участок чистки | на 1 тонну в смену | | 170,0 |  | |
| камера проветривания | на 1 тонну в смену | | 9,0 |  | |
| склад чистого имущества | на 1 тонну в смену | | 50,0 |  | |
| участок выдачи | на 1 тонну в смену | | 15,0 |  | |
| **XVI. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ЖИЛОЙ ЗОНЫ ВОЕННОГО ГОРОДКА** | | | | | | | | |
| 1 | | | Общежитие | на 1 человека | | 9,0-10,0 | Нормы вместимости объектов военного городка на 1000 человек населения жилой зоны:  на 100- 150 человек | |
| 2 | | | Гостиница | на 1 место | | 12,0-13,0 | 5 мест | |
| 3 | | | Жилой дом | на 1 человека | | 15,0-18,0 |  | |
| 4 | | | Магазин | на 1 торговое место | | 45,0 | 1 торговое место | |
| **XVII. ОБЪЕКТЫ И ПОМЕЩЕНИЯ СВЯЗИ**  **Узлы связи стационарные** | | | | | | | | |
| 1 | | Пункт управления узлом связи (рабочие места дежурного по связи и помощника дежурного по связи) | | комната | | 14,0 на 2 рабочих места | из расчета 7,5 кв.м. на 1 рабочее место | |
| Пункт управления узлом связи (комната отдыха дежурного по связи) | | комната | | 7,5 | Для отдыха 1 человека | |
| 2 | | Приемный радиоцентр (радиоузел) | | комната | | 7,5 на один боевой пост | Количество боевых постов и дополнительная площадь помещения под оборудование определяются в зависимости от выполняемых задач (схемы-приказ) и установленного оборудования, при этом соблюдаются требования технических условий по монтажу и установке | |
| 3 | | Передающий радиоцентр | | комната | | 7,5 на один боевой пост |
| 4 | | Коммутатор (оператор селекторных совещаний) | | комната | | 7,5 на один боевой пост |
| 5 | | Серверная (телефонная станция) | | комната | | 14,0 на 2 рабочих места |
| 6 | | Кроссовая | | комната | | 4,0 |
| 7 | | Пункт радио и технического контроля | | комната | | 7,5 на один боевой пост |
| 8 | | Электропитающая (источник бесперебойного гарантированного электропитания объекта связи) | | помещение | | 7,5 на одно рабочее место  (боевой пост) |
| 9 | | Дизельная | | кунг (контейнер) | | 6,0 |
| 10 | | Станция фельдъегерской почтовой связи | | комната | | 7,5 на одно рабочее место |  | |
| 11 | | Кабинет начальника узла связи (начальника связи) | | комната | | 7,5 |  | |
| 12 | | Рабочие места начальников элементов (станций, центров) узла связи, командира подразделения связи | | площадь | | 7,5 на одного человека |  | |
| 13 | | Класс подготовки личного состава дежурной смены узла связи | | комната | | 7,5 | На одного обучаемого дежурной смены узла связи | |
| 14 | | Зарядно-техническая база | | помещение | | 2,0 на одно зарядное место | Обязательно оборудование помещения приточно-вытяжной вентиляцией | |
| 15 | | Кладовая для хранения технического имущества, запасных частей, инструментов и приспособлении | | комната | | 6,0 |  | |
| 16 | | Туалет | | помещение | | 4,0 | Один унитаз, один писсуар, один умывальник на 10 человек | |
| **Пункты связи ОДП** | | | | | | | | |
| 1 | | Дежурный по пункту связи | | комната | | 7,5 | Дополнительная площадь помещения определяется в зависимости от установленного оборудования связи, при этом необходимо соблюдение требований технических условий по монтажу и установке | |
| 2 | | Радиоузел / телефонная станция | | комната | | 7,5 на один боевой пост |
| 3 | | Кладовая для хранения технического имущества, запасных частей, инструментов и приспособлении | | комната | | 6,0 |  | |
| **Склады связи** | | | | | | | | |
| 1 | | Склад связи | | помещение | | 40,0 | При размещении на складе связи инженерного имущества, имущества автоматизации дополнительно выделяется площадь исходя из фактической потребности | |
| **Центра по ремонту (мастерские по ремонту оборудования связи)** | | | | | | | | |
| 1 | | Кабинет руководителя Центра | | комната | | 7,5 |  | |
| 2 | | Помещение под ремонт и обслуживание оборудование связи | | комната | | 7,5 на одно рабочее место | Дополнительная площадь помещений определяется в зависимости от установленного оборудования связи, при этом необходимо соблюдение требований технических условий по монтажу и установке | |
| 3 | | Помещение под ремонт и обслуживание электропитающих устройств | | комната | | 7,5 на одно рабочее место |
| 4 | | Помещение по производству слесарно-механических работ | | комната | | 7,5 на одно рабочее место |
| 5 | | Помещение для проверки (тестирования) | | комната | | 7,5 на одно рабочее место |
| 6 | | Кладовая для хранения технического имущества, запасных частей, инструментов и приспособлении | | комната | | 6,0 |  | |
| 7 | | Зарядно-техническая база | | помещение | | 2,0 на одно зарядное место | Обязательно оборудование помещения приточно-вытяжной вентиляцией | |
| 8 | | Класс специальной подготовки | | помещение | | 7,5 на одного обучаемого | Дополнительная площадь учебных классов рассчитывается с учетом мест, необходимых для монтажа учебного оборудования и имущества | |
| 9 | | Туалет | | помещение | | 4,0 | Один унитаз, один писсуар, один умывальник на 10 человек | |
| **Учебный узел связи** | | | | | | | | |
| 1 | | Кабинет начальника учебного узла связи | | комната | | 7,5 |  | |
| 2 | | Учебный радиоузел | | комната | | 7,5 на один учебный пост | Дополнительная площадь помещения принимается по отдельному расчету в зависимости от установленного оборудования связи, при этом необходимо соблюдение требований технических условий по монтажу и установке | |
| 3 | | Учебная телефонная станция | | комната | | 7,5 на один учебный пост |
| 4 | | Учебная серверная | | комната | | 7,5 на один учебный пост |
| 5 | | Учебная кроссовая | | комната | | 4,0 |
| 6 | | Класс специальной подготовки | | помещение | | 7,5 на одного обучаемого учебной группы | Дополнительная площадь учебных классов рассчитывается с учетом мест, необходимых для монтажа учебного оборудования и имущества | |
| 7 | | Ближний радио полигон | | помещение | | 7,5 на один учебный пост | Дополнительная площадь рассчитывается с учетом мест, необходимых для монтажа учебного оборудования и имущества | |
| 8 | | Дальний радио полигон | | помещение | | 7,5 на один учебный пост | Дополнительная площадь рассчитывается с учетом мест, необходимых для монтажа учебного оборудования и имущества | |
| 9 | | Учебная электропитающая (источник бесперебойного гарантированного электропитания объекта связи) | | помещение | | 7,5 на один учебный пост |  | |
| 10 | | Дизельная | | кунг (контейнер) | | 6,0 |  | |
| 11 | | Кладовая для хранения технического имущества, запасных частей, инструментов и приспособлении | | комната | | 6,0 |  | |
| 12 | | Туалет | | помещение | | 4,0 | Один унитаз, один писсуар, один умывальник на 10 человек | |
| **XVIII. ЗДАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ПУНКТОВ**  **Стационар** | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование помещений | | | | Ед. изм. | Площадь помещений медпунктов с количеством мест/посещение | | |
| 5/15 | 10/30 | 20/60 |
| 1 | Смотровая | | | | комната | - | 10,0 | 10,0 |
| 2 | Санитарный пропускник для больных | | | | на 1 блок | 16,0 | 22,0 | 22,0 |
| 3 | Помещение для временного хранения вещей больных | | | | комната | - | 4,0 | 6,0 |
| 4 | Палата на 2,3,4 койки | | | | на 1 койку | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 5 | Полубокс на 1 койку для инфекционных больных с туалетом, ванной и шлюзом | | | | на 1 блок | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| 6 | Бокс на 1 койку с тамбуром | | | | на 1 блок | - | - | 27,0 |
| 7 | Пост дежурной медицинской сестры | | | | на 1 пост | - | 4,0 | 4,0 |
| 8 | Кабинет врача | | | | на 1 кабинет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 9 | Перевязочная | | | | комната | - | - | 22,0 |
| 10 | Процедурная | | | | комната | 12,0 | 18,0 | 18,0 |
| 11 | Буфетная | | | | комната | 10,0 | 10,0 | 15,0 |
| 12 | Столовая | | | | комната | 10,0 | 10,0 | 15,0 |
| 13 | Ванная с душем для палат | | | | на 1 блок | - | - | 10,0 |
| 14 | Клизменная | | | | комната | - | - |  |
| 15 | Помещение дневного пребывания | | | | комната | - | 10,0 | 12,0 |
| 16 | Комната персонала | | | | комната | 8,0 | 8,0 | 10,0 |
| 17 | Помещение для мытья и стерилизации суден, мытья и сушки клеенок, предметов уборки | | | | комната | - | 8,0 | 8,0 |
| 18 | Помещение для временного хранения грязного белья | | | | комната | 2,0 | 4,0 | 4,0 |
| 19 | Кладовая для хранения чистого белья | | | | комната | 2,0 | 2,0 | 4,0 |
| 20 | Кладовая для временного хранения медицинских отходов | | | | комната | - | 4,0 | 6,0 |
| 21 | Туалет для больных | | | | на 1 блок | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 22 | Туалет для персонала | | | | на 1 блок | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | **Амбулатория с аптекой** | | | | | | | |
| 23 | Вестибюль с гардеробом и регистратурой, ожидальная | | | | комната | 8,0 | 9,0 | 18,0 |
| 24 | Кабинет врача | | | | комната | - | - | 12,0 |
| 25 | Кабинет начальника (кабинет врача) | | | | комната | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 26 | Процедурная | | | | комната | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 27 | Перевязочная | | | | комната | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| 30 | Стоматологические кабинеты (терапевтический и хирургический) | | | | на 1 кабинет | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 31 | Физиотерапевтический кабинет | | | | на 1 кабинет | 15,0 | 18,0 | 36,0 |
| 32 | Кабинет электрокардиографии | | | | на 1 кабинет | 16,0 | 18,0 | 36,0 |
| 33 | Лаборатория для амбулаторной и стационарной | | | | на 1 блок | 15,0 | 18,0 | 24,0 |
| 34 | Комната персонала | | | | комната | - | 8,0 | 10,0 |
| 35 | Аптека | | | | на 1 блок | 52,0 | 59,0 | 67,0 |
| 36 | Комната дежурного врача | | | | комната | - | 12,0 | 12,0 |
| 37 | Кабинет флюорографии с раздевальной и фотокомнатой | | | | на 1 блок | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| 38 | Лаборатория для желудочной секреции | | | | комната | - | 10,0 | 10,0 |
| 39 | Помещение для хранения полевого обмундирования и имущества | | | | комната | 8,0 | 8,0 | 10,0 |
| 40 | Помещение для хранения предметов уборки | | | | комната | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 41 | Туалеты раздельные для больных и персонала | | | | на 1 блок | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 42 | Кабинет ультразвуковой диагностики | | | | на 1 кабинет | 16,0 | 18,0 | 36,0 |
| 43 | Эндоскопический кабинет | | | | на 1 кабинет | 16,0 | 18,0 | 36,0 |
| 44 | Кабинет гипербарической оксигенации | | | | на 1 кабинет | 16,0 | 18,0 | 36,0 |
| 45 | Кабинет (зал) лечебной физической культуры | | | | на 1 кабинет | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| 46 | Кабинет для массажа | | | | на 1 кабинет | 12,0 | 12,0 | 12,0 |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан