

**Об утверждении Правил инвентаризации озоноразрушающих веществ**

Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 248. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 июля 2021 года № 23554.

      В соответствии с частью второй пункта 8 статьи 310 Экологического кодекса Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила инвентаризации озоноразрушающих веществ.

      2. Департаменту климатической политики и зеленых технологий Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан после его официального опубликования;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации в Министерстве юстиции настоящего приказа представление в Департамент юридической службы Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| *Министр экологии, геологии* *и природных ресурсов* *Республики Казахстан* | *М. Мирзагалиев* |

      "СОГЛАСОВАН"  
Министерство индустрии  
и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАН"  
Министерство национальной экономики  
Республики Казахстан

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждены приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 248 |

**Правила инвентаризации озоноразрушающих веществ**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящие правила инвентаризации озоноразрушающих веществ (далее – Правила) разработаны в соответствии с частью второй пункта 8 статьи 310 Экологического кодекса Республики Казахстан и определяют порядок проведения инвентаризации озоноразрушающих веществ.

      2. В Правилах используются следующие основные термины и определения:

      1) смесь озоноразрушающих веществ – химические вещества (продукты), в состав которых входит два или более озоноразрушающих веществ или одно или более озоноразрушающих веществ в смеси с другими химическими веществами, не разрушающими озоновый слой;

      2) инвентаризация озоноразрушающих веществ – определение объема озоноразрушающих веществ, содержащихся в оборудовании и технических устройствах;

      3) рекуперированные озоноразрушающие вещества – бывшие в употреблении озоноразрушающие вещества, извлеченные из оборудования и технических устройств в ходе их технического обслуживания или перед выводом их из эксплуатации;

      4) технические устройства – машины, оборудование и иные конструкции;

      5) хладагент - текучая среда, используемая для переноса теплоты, которая поглощает теплоту при низкой температуре и низком давлении и при изменении фазового состояния отдает ее при более высокой температуре и более высоком давлении.

      Иные термины и определения в настоящих Правилах применяются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

      3. Инвентаризация озоноразрушающих веществ проводится юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими на балансе оборудование, содержащее озоноразрушающие вещества, независимо от его местонахождения.

      4. Инвентаризации подлежат все виды озоноразрушающих веществ, регулируемые Монреальским протоколом по веществам, разрушающим озоновый слой, в соответствии с Законом Республики Казахстан "О присоединении Республики Казахстан к Монреальскому Протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой", и поправками к нему, стороной которых является Республика Казахстан, и находящиеся как в эксплуатируемых, так и в резервных, находящихся на консервации, демонтированных, выведенных из эксплуатации (при наличии в них остаточного количества озоноразрушающих веществ) холодильном оборудовании и оборудовании для кондиционирования воздуха.

      Тара (емкости, контейнеры, баллоны и другие), применяемая для хранения и транспортировки как новых, так и рекуперированных, восстановленных озоноразрушающих веществ, не относится к оборудованию и техническим устройствам, и не подлежит рассмотрению в рамках проведения инвентаризации озоноразрушающих веществ.

      5. Инвентаризация озоноразрушающих веществ (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным) проводится не позднее первого квартала года, следующего за отчетным.

      6. Отчет по инвентаризации озоноразрушающих веществ направляется в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды по форме и в сроки в соответствии с Правилами ведения государственного кадастра озоноразрушающих веществ, утвержденных приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 207 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 23234).

**Глава 2. Порядок проведения инвентаризации озоноразрушающих веществ**

      7. Инвентаризация озоноразрушающих веществ проводится в три этапа:

      1) идентификация оборудования и технических устройств, содержащих озоноразрушающие вещества;

      2) идентификация озоноразрушающих веществ, содержащихся в выявленных на первом этапе оборудовании и технических устройствах;

      3) подготовка отчета по инвентаризации озоноразрушающих веществ.

      8. Идентификация оборудования и технических устройств, содержащих озоноразрушающие вещества проводится на основе имеющейся бухгалтерской документации (первичные учетные документы), в рамках которой выявляются оборудование и технические устройства, содержащие хладагенты.

      9. Идентификация озоноразрушающих веществ подразумевает определение в выявленных на первом этапе оборудовании и технических устройствах вида используемого хладагента, отнесение или не отнесение его к озоноразрушающим веществам, и определение его количества.

      10. Идентификация озоноразрушающих веществ проводится на основании как прямых, так и косвенных показателей.

      К прямым показателям относятся паспортные данные, заводская маркировка на оборудовании или технических устройствах, проектная, конструкторская, техническая документация, в которых непосредственно указывается наличие озоноразрушающих веществ, их наименование и количество.

      При отсутствии паспортных данных, заводской маркировки на оборудовании или технических устройствах, проектной, конструкторской, технической документации, оборудование или технические устройства рассматриваются как потенциально содержащие озоноразрушающие вещества и идентификация озоноразрушающих веществ проводится на основании косвенных показателей.

      К косвенным показателям относятся диагностические признаки оборудования (сходство конструктивных особенностей, год выпуска, завод-производитель).

      11. Разгерметизация и отбор проб озоноразрушающих веществ из оборудования и технических устройств не допускаются.

      12. В случае, если в обследуемом оборудовании и технических устройствах находятся смеси озоноразрушающих веществ, учет ведется раздельно по индивидуальным озоноразрушающим веществам в соответствии с их процентным (долевым) составом.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан