

**О внесении изменения в приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 20 октября 2021 года № 566-НҚ "Об утверждении перечня измерений, относящихся к государственному регулированию"**

Приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 21 сентября 2023 года № 347-НҚ. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 сентября 2023 года № 33453

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 20 октября 2021 года № 566-НҚ "Об утверждении перечня измерений, относящихся к государственному регулированию" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 24864) следующее изменение:

      перечень измерений, относящихся к государственному регулированию, утвержденных указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

      2. Комитету технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра торговли и интеграции Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Министр торговли и интеграции**Республики Казахстан*
 |
*А. Шаккалиев*
 |

      "СОГЛАСОВАНО"

Министерство национальной экономики

Республики Казахстан

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение к приказуМинистр торговли и интеграцииРеспублики Казахстанот 21 сентября 2023 года№ 347-НҚ |

 **Перечень измерений, относящихся к государственному регулированию**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Наименование измерений с указанием объекта и области применения |
Метрологические требования |
Примечание |
|
Диапазон измерений |
Предельно допустимая погрешность или класс точности |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
В области обеспечения единства измерений и государственного метрологического контроля |
|
1 |
Измерение геометрических размеров Государственного флага |
От 0 до 500 ммот 0 до 2000 ммот 0 до 4000 мм |
Класс точности 2 по ГОСТ 7502 "Рулетки измерительные металлические. Технические условия" |  |
|
2 |
Измерение геометрических размеров Государственного Герба |
От 0 до 1000 ммот 0 до 3000 мм |
Класс точности 2 по ГОСТ 7502 "Рулетки измерительные металлические. Технические условия" |  |
|
3 |
Измерение цвета образцов Государственного Герба и Государственного флага и материальных объектов с изображением Государственного Герба и Государственного Флага или элементов его символики |
Без ограничений |
Абсолютная погрешность измерений координат цвета ± 2;координат цветности ± 0,02 |  |
|
4 |
Измерение массы фасованных товаров в упаковках любого вида при их расфасовке, продаже и импорте |
Без ограничений |
В зависимости от класса точности и типа средств измерений |  |
|
5 |
Измерение температуры фасованных товаров в упаковках любого вида при их расфасовке, продаже и импорте |
От минус 50 °С до 50 °С |
∆ = ± 0,2 °С |  |
|
6 |
Измерение объема фасованных товаров в упаковках любого вида при их расфасовке, продаже и импорте |
Без ограничений |
s = ± 0,1 % |  |
|
7 |
Измерение влажности фасованных товаров в упаковках любого вида при их расфасовке, продаже и импорте |
От 20 до 90 % |
s = ± 0,5 % |  |
|
8 |
Измерение количества фасованной продукции в упаковках любого вида, выраженного в единицах массы или объема |
От 0 до 15000 г (мл) |
В соответствии с метрологическими требованиями к приборам измерений массы или объема |  |
|
В сфере торговли |
|
9 |
Измерение геометрических параметров выпускаемой, реализуемой продукции результаты которых используется при торгово-коммерческих операциях между покупателем и продавцом |
От 0 до 50000 мм |
∆ = ± (0,5 ÷ 1,5) ммсвыше 5000 мм s ± 2 % |  |
|
10 |
Измерение массы товаров/продукции, применяемых при торгово-коммерческих операциях |
Без ограничений |
Класс точности III по ГОСТ OIML R 76-1 "Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1" |
За исключением товаров/продукции участвующих в сельскохозяйственных ярмарках |

      Примечание.

Основные используемые сокращения:

мм – миллиметр;

г – грамм;

мл – миллилитр;

°С – градус

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан