

**О внесении изменения в приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 20 октября 2021 года № 566-НҚ "Об утверждении перечня измерений, относящихся к государственному регулированию"**

Приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 21 сентября 2023 года № 347-НҚ. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 сентября 2023 года № 33453

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 20 октября 2021 года № 566-НҚ "Об утверждении перечня измерений, относящихся к государственному регулированию" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 24864) следующее изменение:

      перечень измерений, относящихся к государственному регулированию, утвержденных указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

      2. Комитету технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра торговли и интеграции Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| *Министр торговли и интеграции*  *Республики Казахстан* | *А. Шаккалиев* |

      "СОГЛАСОВАНО"

Министерство национальной экономики

Республики Казахстан

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к приказу Министр торговли и интеграции Республики Казахстан от 21 сентября 2023 года № 347-НҚ |

**Перечень измерений, относящихся к государственному регулированию**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование измерений с указанием объекта и области применения | Метрологические требования | | Примечание |
| Диапазон измерений | Предельно допустимая погрешность или класс точности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В области обеспечения единства измерений и государственного метрологического контроля | | | | |
| 1 | Измерение геометрических размеров Государственного флага | От 0 до 500 мм  от 0 до 2000 мм  от 0 до 4000 мм | Класс точности 2 по ГОСТ 7502 "Рулетки измерительные металлические. Технические условия" |  |
| 2 | Измерение геометрических размеров Государственного Герба | От 0 до 1000 мм  от 0 до 3000 мм | Класс точности 2 по ГОСТ 7502 "Рулетки измерительные металлические. Технические условия" |  |
| 3 | Измерение цвета образцов Государственного Герба и Государственного флага и материальных объектов с изображением Государственного Герба и Государственного Флага или элементов его символики | Без ограничений | Абсолютная погрешность измерений координат цвета ± 2;  координат цветности ± 0,02 |  |
| 4 | Измерение массы фасованных товаров в упаковках любого вида при их расфасовке, продаже и импорте | Без ограничений | В зависимости от класса точности и типа средств измерений |  |
| 5 | Измерение температуры фасованных товаров в упаковках любого вида при их расфасовке, продаже и импорте | От минус 50 °С до 50 °С | ∆ = ± 0,2 °С |  |
| 6 | Измерение объема фасованных товаров в упаковках любого вида при их расфасовке, продаже и импорте | Без ограничений | s = ± 0,1 % |  |
| 7 | Измерение влажности фасованных товаров в упаковках любого вида при их расфасовке, продаже и импорте | От 20 до 90 % | s = ± 0,5 % |  |
| 8 | Измерение количества фасованной продукции в упаковках любого вида, выраженного в единицах массы или объема | От 0 до 15000 г (мл) | В соответствии с метрологическими требованиями к приборам измерений массы или объема |  |
| В сфере торговли | | | | |
| 9 | Измерение геометрических параметров выпускаемой, реализуемой продукции результаты которых используется при торгово-коммерческих операциях между покупателем и продавцом | От 0 до 50000 мм | ∆ = ± (0,5 ÷ 1,5) мм  свыше 5000 мм s ± 2 % |  |
| 10 | Измерение массы товаров/продукции, применяемых при торгово-коммерческих операциях | Без ограничений | Класс точности III по ГОСТ OIML R 76-1 "Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1" | За исключением товаров/продукции участвующих в сельскохозяйственных ярмарках |

      Примечание.

Основные используемые сокращения:

мм – миллиметр;

г – грамм;

мл – миллилитр;

°С – градус

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан