

**Об утверждении норм потребления тепловой энергии**

Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 21 октября 2024 года № 369. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 октября 2024 года № 35286

      Примечание ИЗПИ!

      Порядок введения в действие см. п. 4.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан "О теплоэнергетике" ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемые нормы потребления тепловой энергии.

      2. Комитету промышленности Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра промышленности и строительства Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Министр промышленности**и строительства**Республики Казахстан*
 |
*К. Шарлапаев*
 |

      "СОГЛАСОВАН"

Министерство национальной экономики

Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАН"

Министерство энергетики

Республики Казахстан

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение к приказуМинистра промышленностии строительстваРеспублики Казахстанот 21 октября 2024 года № 369 |

 **Нормы потребления тепловой энергии**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
Климатический район |
Единица измерения |
Этажность здания |
|
2 |
3 |
4,5 |
6,7 |
8,9 |
10,11 |
12 и выше |
|
I климатический район |
гигакаллорий/м2 |
от 0,1333 до 0,1859 |
от 0,1197 до 0,1520 |
от 0,1155 до 0,1467 |
от 0,1081 0,1373 |
от 0,1027 до 0,1303 |
от 0,0969 до 0,1230 |
от 0,0933 до 0,1185 |
|
II климатический район |
гигакаллорий/м2 |
от 0,0898 до 0,1332 |
от 0,0807 до 0,1197 |
от 0,0778 до 0,1155 |
от 0,0729 до 0,1081 |
от 0,0692 до 0,1026 |
от 0,0653 до 0,0968 |
от 0,0629 до 0,0933 |
|
III климатический район |
гигакаллорий/м2 |
до 0,0897 |
до 0,0806 |
до 0,0777 |
до 0,0728 |
до 0,0691 |
до 0,0652 |
до 0,0628 |

      Примечание: настоящие нормы потребления тепловой энергии применяются только для жилых помещений.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан