

**Об утверждении норм потребления тепловой энергии**

Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 21 октября 2024 года № 369. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 октября 2024 года № 35286

      Примечание ИЗПИ!

      Порядок введения в действие см. п. 4.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан "О теплоэнергетике" ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемые нормы потребления тепловой энергии.

      2. Комитету промышленности Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра промышленности и строительства Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| *Министр промышленности*  *и строительства*  *Республики Казахстан* | *К. Шарлапаев* |

      "СОГЛАСОВАН"

Министерство национальной экономики

Республики Казахстан

      "СОГЛАСОВАН"

Министерство энергетики

Республики Казахстан

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 21 октября 2024 года № 369 |

**Нормы потребления тепловой энергии**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Климатический район | Единица измерения | Этажность здания | | | | | | |
| 2 | 3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | 12 и выше |
| I климатический район | гигакаллорий/м2 | от 0,1333 до 0,1859 | от 0,1197 до 0,1520 | от 0,1155 до 0,1467 | от 0,1081 0,1373 | от 0,1027 до 0,1303 | от 0,0969 до 0,1230 | от 0,0933 до 0,1185 |
| II климатический район | гигакаллорий/м2 | от 0,0898 до 0,1332 | от 0,0807 до 0,1197 | от 0,0778 до 0,1155 | от 0,0729 до 0,1081 | от 0,0692 до 0,1026 | от 0,0653 до 0,0968 | от 0,0629 до 0,0933 |
| III климатический район | гигакаллорий/м2 | до 0,0897 | до 0,0806 | до 0,0777 | до 0,0728 | до 0,0691 | до 0,0652 | до 0,0628 |

      Примечание: настоящие нормы потребления тепловой энергии применяются только для жилых помещений.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан